KLAUSIMAS
Prašome patikslinti betoninių trinkelių įrengimo detalę. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui Ev2 deformacijos rodiklis turėtų būti netaikoma šaligatviui, o skaldos Ev2 turėtų būtu 80 MPa, o ne 180 MPa . Su 5 cm skaldos sluoksniu tokių parametrų pasiekti neišeis
ATSAKYMAS
Skaldos sluoksnis turi būti ne mažiau 80 MPa, šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui Ev2 nebus matuojamas.
