TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TŪM 4 - LAUKO TRENIRUOKLIAI SU MONTAVIMU IR GUMINIO PAGRINDO ĮRENGIMU

0. Kelmės J. Graičiūno gimnazija (toliau – Pirkėjas) perka lauko treniruoklius su guminės dangos įrengimu (toliau – Prekės) su pristatymu ir perkamų įrenginių montavimu.
0. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Raseinių g.1, Kelmė.
0. Visoms Prekėms ir darbams suteikiama ne trumpesnė nei 3 metų garantija. Garantinio laikotarpio metu pastebėti defektai/gedimai, atsiradę ne dėl Pirkėjo kaltės, pašalinami kuo greičiau, tačiau ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.
0. Reikalavimai lauko treniruokliams: 
3. Konstrukcija: sporto įrenginiai turi būti pagaminti iš ne prastesnio kaip S235 (ar lygiaverčio standarto) cinkuoto arba nerūdijančio plieno.
3. Treniruokliai turi būti sukurti taip, kad atlaikytų ne mažiau kaip 120 kg svorį (vienai darbo (sporto) vietai). Treniruokliai be papildomų svorių. Apkrovos turi būti sukuriamos naudojant tik vartotojo svorį arba naudojama vidinės spyruoklės jėga. Pagrindiniai treniruoklių elementai turi būti pagaminti iš uždarų plieno profilių ir vamzdžių, dengtų dviem sluoksniais miltelinių dažų bet kuria RAL paletės spalva, suderinta su Pirkėju.
3. Treniruoklių jungiamosios dalys turi sudaryti uždarą sistemą, kad apsaugotų gaminį nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio naudojimo metu. 
3. Treniruoklių judančios dalys turi būti su savaime išsilyginančiais, dengtais ritininiais guoliais.
3. Visa treniruoklių konstrukcija turi būti dažoma/dengiama milteliniais dažais elektrostatiniu arba lygiaverčiu būdu ir užgrūdinama, kad būtų galima naudoti lauke bet kokiu sezonu ir būtų atspari visiems atmosferos poveikiams. 
3. Visuose sporto įrenginiuose privalo būti amortizuojantys elementai, kurie sumažina vibracijas ir apsaugo metalines dalis nuo daužymosi ir braižymosi.
3. Treniruoklių sėdynės ir atlošai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės HDPE plastiko (ar lygiavertės medžiagos), turi būti neslystantys ir atsparūs aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir pan.).
3. Treniruoklių dalys, skirtos įsikabinti rankomis, turi būti su rankenomis, pagamintomis iš gumos, kaučiuko, HDPE plastiko ar lygiaverčių medžiagų.
3. Kojų atramos ir varžtai privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, varžtai uždengti plastikiniais dangteliais.
3. Treniruoklių vamzdžių galai turi būti uždengti su minkštos EPDM gumos ar lygiverčiais dangteliais.
3. Įrengimai turi būti tvirtai įbetonuojami ne mažiau kaip 30 cm, užtikrinant, kad laikui bėgant neišsibalansuotų, patvariai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui. 
3. Tiekėjas privalo užtikrinti ir prisiimti atsakomybę dėl visos konstrukcijos (stovo ir įrenginio) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios visą konstrukciją veikti naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: visos konstrukcijos ar jos dalies griūties, deformacijų, žalos kitoms konstrukcijos dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai.
3. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus iliustruotas treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Sugadinus aprašymus (nebeįmanoma perskaityti informacijos, (atsilupę, apdriskę kraštai ir pan.), Pirkėjas
(Pirkėjo atstovas) informuoja Tiekėją ir Tiekėjas įsipareigoja per 14 dienų nuo informacijos gavimo,  atnaujinti užrašus nemokamai (ši sąlyga galioja garantiniu laikotarpiu).
3. Kartu su treniruokliais turi būti pateikta techninė kiekvieno treniruoklio dokumentacija (brėžinys, išmatavimai ir aprašymas, kokias žmogaus raumenų grupes jis veikia, naudojimo instrukcija ir pan.) lietuvių kalba.
3. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos  lauko sąlygomis laiką. 
3. Lauko treniruokliai turi atitikti standarto LST EN 16630:2015 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Treniruokliai turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka LST EN 16630:2015 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. 
3. Žaliojo pirkimo reikalavimas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Įsakymas) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. papunkčiu – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Prekė turi būti ilgo naudojimo, jos dalys, detalės yra taisomos ir keičiamos, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai ir laiku, užtikrinant Prekės tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką,  visos metalinės konstrukcijos ir kt. dalys virtusios atliekomis yra tinkamos priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui. Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjo patvirtinimas“.
3. Po kiekvienu treniruokliu įrengti gumos pagrindą, atitinkantį saugos reikalavimus: korinė guminė danga-storis ne mažesnis 22 mm; dangos saugos plotas po 9 treniruokliais – ne mažesnis kaip 100 m2. Įrengiama ant dirvožemio paviršiaus su velėnos sustiprinimo tinkleliu po danga. Spalva -  juoda. 
3. Ne mažiau keturioms darbo vietoms treniruokliai pritaikyti treniruotis mokiniams su specialiais poreikiais
3. Įrengimų spalvos privalo būti suderintos su Pirkėju (pirkėjo atstovu). 
3. Pageidaujami lauko treniruokliai:  
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
*Pateikiamas rekomendacinis numatomos prekės vaizdas
	Prekės techninės specifikacijos aprašymas**
	Tiekėjo siūlomo rodiklio reikšmė
	Aiškiai nurodyti, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t.) galima rasti šias charakteristika

	1.
	
Treniruoklis Nr. 1 
Skersinių ir suoliukų kompleksas 

[image: ]
	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 3, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Stulpai: plieniniai, skerspjūvis ne mažesnis 88,00 +- 3 mm, sienelės storis ne mažesnis 3,5 mm +- 1 mm.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Kiti elementai (skersiniai, turėklai ir kt.): skerspjūvis nuo 33,5 mm iki 48,5 mm priklausomai nuo ilgio, sienelės storis nuo 2,5 mm iki 4 mm.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Treniruočių stotelės: prietaisai tvirtinami prie stulpų specialiomis ne mažesnio 5 mm storio apkabomis, prisukami nerūdijančio plieno ne mažesniais M12 varžtais.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Užpildai ir atlošai: pagaminti iš ne plonesnės 12 +- 1 mm storio HDPE plokštės, atsparios aplinkos poveikiui.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	2.
	
Treniruoklis Nr. 2 
Skersinių ir suoliukų kompleksas 

[image: ]
	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 5, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Stulpai: plieniniai, skerspjūvis ne mažesnis 88,00 +- 3 mm, sienelės storis ne mažesnis 3,5 mm +- 1 mm. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Skersiniai ir kiti elementai: pagaminti iš karštuoju būdu cinkuoto plieno (nedažyti) arba iš nerūdijančio plieno.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Treniruočių stotelės: prietaisai tvirtinami prie stulpų specialiomis ne mažesnio 5 mm storio apkabomis, prisukami nerūdijančio plieno ne mažesniais M12 varžtais.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Užpildai ir atlošai: pagaminti iš ne mažesnės 12 mm +- 1 storio HDPE plokštės, atsparios aplinkos poveikiui.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Visi stulpai ir vamzdžiai: sandarinti, kad būtų išvengta vandens patekimo.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Turėklai su individualiu aukščio reguliavimu.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	3.
	
Treniruoklis Nr. 3 
Lygiagretės skirtinguose aukščiuose 
[image: ]

	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 2, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Plieniniai stulpai: skerspjūvis ne mažesnis 88 +- 3 mm, sienelės storis ne mažesnis 3,5 +- 0,5 mm.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Kiti elementai (skersiniai, turėklai ir kt.): skerspjūvis nuo 33,5 mm iki 48,5 mm priklausomai nuo ilgio, sienelės storis nuo 2,5 mm iki 4 mm. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Skersiniai ir kiti elementai: pagaminti iš karštuoju būdu cinkuoto plieno (nedažyti) arba iš nerūdijančio plieno. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Skersiniai tvirtinami prie stulpų specialiomis ne mažesnio 5 mm storio apkabomis, naudojant nerūdijančio plieno ne mažesniais M12 varžtus. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Visi stulpai ir vamzdžiai: užsandarinti, kad būtų apsaugoti nuo vandens patekimo.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	4.
	Treniruoklis Nr. 4 
Irkluotojas

[image: ]
	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 1, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Prietaiso aukštis ne mažesnis 1,00 m
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Laisvo kritimo aukštis (HIC) 0,77 m
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Prietaisas skirtas žmonėms, kurių ūgis didesnis nei 1,4 m
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno strypo 115,0 +-1 mm.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Kiti skersiniai ne mažesni 60,0 mm ir 42,0mm.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Jungtys pagamintos iš nerūdijančio plieno.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Sėdynės pagamintos iš atsparios aplinkos poveikiui HDPE plokštės.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	5.
	
Treniruoklis Nr. 5 
Treniruoklis kojoms 

[image: D:\VARTOTOJO DUOMENYS\Desktop\TŪM PAKETAI po pirkimų -visa medžiaga\TŪM 4-  TRENIRUOKLIAI\TŪM 4-TRENIRUOKLIAI-CPO-VP\TRENIRUOKLIAI-DARIUS-Techn. spec.--2025 04 07\Nr.5-LAUKO TRENIRUOKLIS KOJOMS (dvipusės slidės).jpg]
	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 2, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Prietaiso aukštis ne mažesnis kaip 1,50 m
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Laisvo kritimo aukštis (HIC) 0,35 m
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Prietaisas skirtas žmonėms, kurių ūgis didesnis nei 1,4 m
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Konstrukcija pagaminta iš plieno stulpo ne mažesnio kaip 115 +- 1 mm. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Kiti skersiniai ne mažesni kaip 90 mm x 3.5 mm ir 42,5+- 1 mm. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Jungtys pagamintos iš nerūdijančio plieno. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Pakojai iš reljefinio metalo lakšto.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	6.
	
Treniruoklis Nr. 6 
Treniruoklis krūtinei ir deltiniams/pečių raumenims 
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	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 2, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Prietaiso aukštis ne žemesnis kaip 1,70 m 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Prietaisas skirtas žmonėms, kurių ūgis didesnis nei 1,4 m.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Konstrukcija pagaminta iš plieno stulpo ne mažesnio 115 mm +- 1 mm. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Kiti skersiniai ne mažesni kaip 40 mm. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Pakojis iš reljefinio metalo lakšto.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Jungtys pagamintos iš nerūdijančio plieno.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	7.
	
Treniruoklis Nr. 7 
Lauko treniruoklis dvipusis
(stūmimas sėdint) krūtinės raumenims 

[image: ]
	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 2, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Plieniniai vamzdžiai, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 +- 0,5 mm. 
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Uždaro tipo guoliai.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Kėdutė iš neslidžios dangos.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	8.
	
Treniruoklis Nr. 8 
Nugarai ir bicepsui, kūno pritraukimas
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	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 2, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Plieniniai vamzdžiai, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm +- 0,5 mm.
	
(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Pakojis iš reljefinio metalo lakšto.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Jungtys pagamintos iš nerūdijančio plieno.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	

(įrašykite)
	(nurodykite)

	9.
	
Treniruoklis Nr. 9 
Kojoms (žingsniavimas) 
[image: ]

	Prekės pavadinimas
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Darbo vietų skaičius – 1, 1 vnt.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	Plieniniai vamzdžiai, kurių sienelių storis ne mažesnis nei 3 +- 0,5 mm.
	(įrašykite)
	(nurodykite)

	
	
	El. nuoroda į prekės aprašymą arba pateikiamas siūlomos prekės grafinis vaizdas:
	(įrašykite)
	(nurodykite)




* Prekės vaizdas yra tik rekomendacinio pobūdžio. 
**Jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
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