VEŽIMĖLIO-STELAŽO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 34911100-7

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Vežimėlis-stelažas (toliau – vežimėlis) yra skirtas sausiems skalbiniams pakrauti ir jiems laikyti. Esant poreikiui vežimėliai lengvai perstumiami iš vienos vietos į kitą.

2. Techniniai reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Techninės savybės

	1.
	Vežimėlis-stelažas nešvariems skalbiniams (platus su atlenkiama sienele)
	Vežimėlis pagamintas iš plieno, kuris padengtas cinku. Jį sudaro keturios sienelės, dvi šoninės ir dvi galinės. Viena galinė sienelė nusileidžia arba atsilenkia iki pusės, kad būtų galima sudėti ir paimti skalbinius. Pakėlus sienelė turi užsifiksuoti. Pakrautas vežimėlis turi atlaikyti iki 500 kg. Prie vežimėlio rėmo pritvirtinti polipropileno  ratukai, kurie gali sukinėtis 360o kampu. Vežimėlio matmenys: nuo 1195 x 800 x 1795 mm. iki 1205 x 810 x 1805 mm.

	2.
	Vežimėlis-stelažas nešvariems skalbiniams (siauras su atlenkiama sienele)
	Vežimėlis pagamintas iš plieno, kuris padengtas cinku. Jį sudaro keturios sienelės, dvi šoninės ir dvi galinės. Viena galinė sienelė nusileidžia arba atsilenkia iki pusės, kad būtų galima sudėti ir paimti skalbinius. Pakėlus sienelė turi užsifiksuoti. Pakrautas vežimėlis turi atlaikyti iki 500 kg. Prie vežimėlio rėmo pritvirtinti polipropileno  ratukai, kurie gali sukinėtis 360o kampu. Vežimėlio matmenys: nuo 710 x 800 x 1795 mm. iki 720 x 810 x 1805 mm.

	3.
	Vežimėlis-stelažas švariems skalbiniams (platus, su lentynomis)
	 Vežimėlis pagamintas iš plieno, kuris padengtas cinku. Jį sudaro trys sienelės, dvi šoninės ir viena galinė. Į vežimėlio vidų įsistato trys cinkuotos plieninės lentynos. Pakrautas vežimėlis turi atlaikyti iki 500 kg. Prie vežimėlio rėmo pritvirtinti polipropileno ratukai, kurie gali sukinėtis 360o kampu. Vežimėlio matmenys: nuo  1195 x 800 x 1795 mm. iki 1205 x 810 x 1805 mm.

	4.
	Vežimėlis-stelažas švariems skalbiniams (siauras, su lentynomis)
	Vežimėlis pagamintas iš plieno, kuris padengtas cinku. Jį sudaro trys sienelės, dvi šoninės ir viena galinė. Į vežimėlio vidų įsistato trys cinkuotos plieninės lentynos. Pakrautas vežimėlis turi atlaikyti iki 500 kg. Prie vežimėlio rėmo pritvirtinti polipropileno ratukai, kurie gali sukinėtis 360o kampu. Vežimėlio matmenys: nuo 710 x 800 x 1795 mm. iki 720 x 810 x 1805 mm.



3. Garantija:
3.1.Vežimėlių garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo sąskaitos išrašymo datos.
4. Reikalavimai tiekėjui:
4.1. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis);
4.2. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401, prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurios viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. 
4.3. Vežimėliai turi būti pristatyti pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu adresu. 
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