	Gaminiai gaminami iš  nerūdijančio plieno skardos AISI 304 1,5mm storio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Kampai pvz: 100x100xh=1000mm   reiškia: skardos lenkimo kampas 90°, kampuočio kraštinės yra abi po 100mm, jo ilgis 1000mm;
	

	2.Kampai pvz: 100x100xh=3850mm   reiškia: skardos lenkimo kampas 90°, kampuočio kraštinės yra abi po 100mm, jo ilgis 3850mm.
	

	
	Kampai iš ilgumo gali būti sudaryti iš kelių dalių, ne trumpesnių kaip 800-1000mm, tačiau montavimo patogumui 
	
	

	
	ant visų sudėtinių dalių  užklijuotos plėvelės turi būti užrašytas bendras gaminio ilgis;
	
	
	
	

	3.Kampai pvz: 100x100xh=5310mm   reiškia: skardos lenkimo kampas 90°, kampuočio kraštinės yra abi po 100mm, jo ilgis 5310mm.
	

	
	Kampai iš ilgumo gali būti sudaryti iš kelių dalių, ne trumpesnių kaip 800-1000mm, tačiau montavimo patogumui 
	
	

	
	ant visų sudėtinių dalių  užklijuotos plėvelės nenuplaunamu markeriu turi būti užrašytas bendras gaminio ilgis;
	
	

	4.Bukas kampas 125° kraštinių ilgis yra po 100mm            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Lovys 90x186x90xh=1000mm
	reiškia lovio kraštinės yra po 90mm, o lovio dugnas 186mm, lovio ilgis 1000mm
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	6.Lovių kampų, lakštų tvirtinimui,  gaminių kampuose 10mm nuo kraštų prie sienų turi būti išgrežtos konusinės skylės varžtų
	
	

	
	galvučių įleidimui. Skylutės pavyzdys parodytas. Ilgesniuose kaip 1000mm gaminiuose skylutės gręžiamos kas 600-1000mm,
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	Kampuose, loviuose, juostose skulutės gręžiamos simetriškai abiejuose kampų, lovių, juostų šonuose, o lakštuose ilgesniuose

	
	
	kaip 1000mm abiejuose lakšto šonuose atstumais nurodytais ankstesniame punkte.
	
	
	

	7.Kampas-palangė
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	Palangės plotis yra 360mm, prie lango esančios dalies ilgis 2080mm, palangės krašto ilgis 2040mm, prie palangės krašto
	

	
	užlenkiama 90°, 50mm žemyn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.Ant visų gaminių  užklijuotos plėvelės nenuplaunamu turi būti užrašytas  gaminio išmatavimai;
	
	
	
	



