[bookmark: _Hlk191538982]LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
                                                  Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnyba
(Lietuvos nacionalinio muziejaus  padalinio pavadinimas)

MEDINIŲ LANGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbų atlikimo vieta Didžioji g. 26, Vilnius,  Kazio Varnelio namai muziejus

	Eil.Nr.
	Aprašymas
	Kiekis vnt.

	
	Varstomi dviejų dalių langai iš klijuotos medienos(mediena naudojama nedygiuota). 
Abi langų pusės turi būti varstomos, o viena dalis papildomai turi atsiversti. 
Langai turi atitikti ne žemesnei nei A klasės energiniam naudingumui, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,8 W/m2K. 
Stiklinimui naudojamas trijų stiklų stiklo paketai su selektyvinių stiklu. 
Lango varčia dalinama į 6 dalis (10 vnt. langų) arba 8 dalis (4 vnt. langų). Stiklo paketas įdedamas į kiekvieną sudalinimo dalį.
Rankenos spalva – balta. 
Vyrių apdailos spalva – balta.
Varstomose dalyse numatyti signalizacijos kontaktus.
Lango rėmuose padaryti frezavimus  vidaus ir lauko palangių įmontavimui.
	



14





	1.
	Esamų dvigubų medinių langų su vidaus ir lauko palangėmis demontavimas ir naujų gaminių sumontavimas
	14

	2.
	Senų langų ir palangių utilizavimas
	      14

	3.
	   Langu vidinė ir išorinė pusė dažoma baltai RAL 9016, 
   Langų matmenys  900x1240 mm. 
	
5

	4.
	  Langu vidinė ir išorinė pusė dažoma baltai RAL 9016,
  Langų matmenys  1000x1600 mm
	4

	5.
	Langu vidinė ir išorinė pusė dažoma baltai RAL 9016,
  Langų matmenys  1000x1370 mm
	2

	6.
	  Langu vidinė pusė dažoma baltai RAL 9016 o išorinė RAL 8017 , 
  Langų matmenys  950x1370 mm.
	3

	7.
	Plastizolinės lauko palangės 1100 mm x 210 mm,  dažytos RAL 9016 spalva, su  palangių montavimo darbais
	11

	8.
	Plastizolinės lauko palangės 1100 mm x 210 mm,  dažytos RAL 8017 spalva, su  palangių montavimo darbais
	3

	9.
	Vidinės palangės pagamintos iš klijuotos medienos (mediena naudojama nedygiuota),
dažomos baltai RAL 9016. Palangių matmenys 350x1000mm. 
	14

	10.
	  Langų matmenys būtina tikslinti objekte. Didžio g. 26, Vilnius. Kazio Varnelio namai muziejus. 
Pastatų priežiūros inžinierius Romas Bobovnikovas
Mob. Tel +37061021122
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 11. Langų rėmai iš vidaus pusės atremiami į angokraštį ir patikimai įtvirtinami, o tarp lango rėmo ir angokraščio išorinės pusės užsandarinimui klijuojama besiplečianti juosta viso lango perimetru, kuri parenkama rangovo, atsižvelgiant į tarpą tarp lango rėmo ir angokraščio. Vidinės pusės tarpo tarp lango rėmo ir angokraščio sandarinimui naudojama garui nepralaidi juosta.
 12. Langų rėmams tarp angokraščio sandarinimui naudojamos purškiamos montavimo putos su žemu išsiplėtimu.
 13. Visiems langams montuojant išorines palanges, po palange klijuojama butilo juosta.
Pateikdamas pasiūlymą rangovas turi įvertinti darbų apimtis, reikalingus įrankius, mechanizmus, papildomas medžiagas, transportavimo išlaidas ir mokesčius.

[bookmark: _GoBack] 14. Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau  kaip iki 2025 m. rugsėjo 30 d. 

 15. Langams suteikiamas 2 metų garantinis laikotarpis.

 16. Teikėjas, teikdamas prekės, įsipareigoja vadovautis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XIII skyriaus nuostatais. Taipogi atsisakyti popierinių ataskaitų, visą dokumentaciją (jei reikalinga) rengti elektronine forma, kuri Muziejui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (pvz., ataskaitos ir pan.). Sutartį pasirašyti elektroniniu formatu, kvalifikuotais elektroniniais parašais

 17.Atlikęs darbus, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją,
panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, gaminių deklaracijas. Rangovas Užsakovui pateikią sąskaitą faktūrą per informacinę sistemą SABIS.

18. Tiekėjas iki sutarties vykdymo pradžios privalo turėti aplinkosaugos vadybos standartą.

