Apklausos sąlygų 4 priedas

KJP  ŠTABO VALGYKLOS PASTATO 2M1p PAGRINDINIŲ IR ATSARGINIŲ ĮĖJIMO DURŲ KEITIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eilės Nr.
	Medžiagų, gaminių pavadinimas
	Panaudojimo sritis
	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai

	TS-1
	Ardymo darbai
	Lauko darbai
	Konstrukcijų išmontavimas ir išardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą;
· [bookmark: _GoBack]Rangovas išardo duris, pasiruošia durų angą.
· Kabeliai ir kiti įrenginiai ardomame plote nusiima ir atsistato atgal.
· Prieš atliekant remonto darbus rangovas privalo įsivertinti ir aptarti su užsakovu galimus trukdžius sklandžiam darbų atlikimui. Neaptarus ir pradėjus darbus visi trukdžiai rangovo atsakomybėje, o darbai privalo būti atlikti.
· Naudojamos tik tos medžiagos kurios turi Europos techninį liudijimą (ETL) ir yra su CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Technologiškai užbaigus darbus pateikiamas garantinis raštas ir EC.
· Statybinės atliekos tvarkomos pagal LR atliekų įstatymo Nr. VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

	TS-2
	Durų montavimas
	Lauko darbai
	Montuojasi naujos plastikinės durys, viršutinės stiklinės dalys turi būti pagamintos pagal esamų durų dizainą (stiklai) ir turi būti sumontuotos tose pačiose vietose, pagrindinių durų angos matmenys 3,2 x 1,489 m (ilgis, plotis), pagalbinių durų angos matmenys 2,488 x 2,039 m. Durys turi būti su 2 stiklų stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Baltos spalvos iš vidaus, žalia spalva iš išorės. Pagrindinių durų varčios durų plotis turi būti ne mažiau 90 cm. Likusi durų angos dalis užpildoma pagal esamą faktinį likutį. Pagalbinių durų abi dalys turėtų susidaryti iš pusės stiklo ir PVC užpildu. Iš vidaus įdedama užsukama spynelė iš lauko spyna rakinama raktu, 3 raktai. Abi durys turi turėti pritraukėjus baltos spalvos, pritraukėjas turi atitikti bandymus - cikliškumas (atidarymas-uždarymas) testuojamas 500 000 kartų. Ant durų sumontuoti atramines kojeles. Montuojant duris vadovautis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.
 [image: A green double doors with black lines on them][image: A double door with a reflection of a person in the window]

	TS-3
	Durų angokraščių atstatymas iš vidaus
	Vidaus darbai
	Vidaus paviršių tinkuoti, glaistyti ne mažiau 2 k., dažyti 2 k. Dažyti visą angokraščių plotą. Spalva parenkama artimiausia esamai.

	TS-4
	Durų angokraščių atstatymas iš lauko
	Lauko darbai
	Lauko sienų išmušas tinkuoti, dažyti fasadiniais silikatiniais dažais visą angokraščio plotą. Spalva parenkama artimiausia esamai.

	TS-5
	Papildoma informacija
	
	· Visi darbai, kurie nėra tiesiogiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau būtini darbų užbaigimui kokybiškai ir pilnai, laikomi natūralia darbo dalimi ir privalo būti atlikti. Papildomas apmokėjimas už juos nebus taikomas.
· Pažeista grindų danga, vidus – išorė turi būti atstatyta. Privesta iki naujo slenksčio. 
· Atkreipiame dėmesį, kad visų darbų atlikimo metu, teritorijoje bus žmonių ir transporto priemonių. 
· Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
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