                        2 priedas. Techninė specifikacija 
Techninė specifikacija

  VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti  naują atliekų smulkintuvą (toliau – smulkintuvas/Prekė).  Maksimalus Prekės pristatymo terminas - 4 mėn. 
Techniniai reikalavimai smulkintuvui:

	Eil. Nr. 
	Techninės charakteristikos ir reikalavimai 

	1.
	Bendrieji reikalavimai:

	1.1
	Naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 m., mobilus vieno smulkinimo rotoriaus greitaeigis atliekų smulkintuvas, galintis smulkinti  įvairaus tipo žaliąsias atliekas (šakas, kelmus, medieną ir pan.). Pritaikytas darbui -25°C +35 °C aplinkos temperatūroje. 

	1.2
	Smulkintuvas turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklinimą (pristatymo metu pateikti smulkintuvo EB atitikties deklaraciją (CE sertifikato kopiją su vertimu į lietuvių kalbą). 

	2.
	Važiuoklė:

	2.1
	Smulkintuvas turi būti sumontuotas ant dviejų ašių važiuoklės.

	2.2
	Smulkintuvas turi būti su vilkimo žiedu, skirtu transportavimui keliais. 

	2.3
	ABS stabdžių sistema.

	2.4
	Padangos – pneumatinės.

	3.
	Smulkinimo rotorius:

	3.1
	Smulkinimo rotorius su plaktukais – ne mažiau 30 vnt. Smulkinimo rotoriaus plaktukai lengvai ir greitai keičiami. Reguliuojamas susmulkintos medžiagos stambumas. Mažiausia susmulkintos medžiagos frakcija – ne daugiau 10 mm. 

	3.2
	Smulkinimo rotorius - sumontuotas skersai smulkintuvo rėmo. 

	3.3
	Maksimalus smulkinimo rotoriaus sukimosi greitis - ne mažiau kaip 1000 aps/min. Galimybė didinti ir/ar mažinti smulkinimo rotoriaus sukimosi greitį. 

	3.4
	Smulkinimo rotoriaus skersmuo - ne mažiau 1000 mm.

	3.5
	Rotoriaus pavara – diržinė.

	4.
	Atliekų padavimo transporteris:

	4.1
	Automatinis ir/ar priverstinis mechaninis reversavimas, valdomas nuotolinio pulto pagalba. 

	5.
	Užkrovimo bunkeris:

	5.1
	Smulkinamų atliekų pakrovimo bunkerio ilgis – ne mažiau 4300mm.

Smulkinamų atliekų pakrovimo bunkerio tūris - ne mažiau 8,5 m³. 

Galinė pakrovimo bunkerio sienelė hidrauliniu arba mechaniniu būdu atlenkiama ir/ar nuimama (patogiam ilgų atliekų pakrovimui). 



	5.2
	Smulkinamų atliekų pagriebimo angos aukštis – ne mažiau 850 mm.

	5.3
	Smulkinamų atliekų pagriebimo rotoriaus plotis – ne mažiau 1400mm.

	5.4
	Smulkinamų atliekų pagriebimo rotoriaus - hidraulinis automatinis valdymas su vertikalios darbinės pozicijos fiksavimu.

	5.5
	Smulkinamų atliekų pagriebimo rotoriaus - priverstinis rankinis pakėlimas ir nuleidimas. 

	6.
	Išmetimo konvejeris (guminis)

	6.1
	Plotis – ne mažiau 1300mm.

	6.2
	Susmulkintos medžiagos išmetimo aukštis – ne mažiau 4400mm.

	7.
	Techniniai duomenys: 

	7.1
	Nuosavas smulkintuvo svoris su papildoma įranga – ne daugiau 19500 kg.

	7.2
	Medžiagos padavimo aukštis – ne aukščiau 2500mm.

	8.
	Variklis ir kuro sistema:

	8.1
	Skysčiu aušinamas turbodyzelis su tiesioginiu kuro įpurškimu variklis, paleidžiamas elektriniu starteriu

	8.2
	Variklio išmetamų dujų emisijų standartas - atitinkantis ne žemesnį kaip EU Stage V   aplinkosauginį standartą. 

	8.3
	Variklio tūris – ne mažiau 11,5l.

	8.4
	Maksimali variklio galia – ne mažiau 500 AG.

	8.5
	Maksimalus sukimo momentas – ne mažiau 2400Nm.

	8.6
	Variklis sumontuotas virš smulkinimo kameros.

	8.7
	Degalų bakas – ne mažiau 400l.

	9
	Sauga, darbų sauga

	9.1
	Triukšmo lygis – ne daugiau 110dB. 

Triukšmo lygis – atitinkantis ISO 3740 arba lygiavertį standartą. 

	10
	Smulkintuvo valdymas

	10.1
	Smulkintuvas yra aprūpintas specialia valdymo konsole, per kurią rankiniu būdu gali būti valdomos skirtingos smulkintuvo funkcijos. Taip pat yra sumontuotas ekranas, kuriame pateikiami skirtingi smulkintuvo parametrai. 

	10.2
	Nuotolinio valdymo pultas su ekranu, valdomas radijo bangomis. 

	11
	Komplektacija: 

	11.1
	Sumontuotas magnetas, skirtas iš susmulkintos medžiagos ištraukti metalo atliekas. Atskirtos metalo atliekos patenka į surinkimo dėžę, kuri atidaroma ar uždaroma valdymo pultu.



	11.2
	Centrinė tepimo sistema. Visuose tepimo taškuose tiekiamas tikslus, reikalingas tepalo kiekis nustatytais intervalais.

	11.3
	Nuotolinio valdymo pultas, leidžiantis patogiai ir saugiai valdyti visas smulkintuvo funkcijas.

	11.4
	Savaeigė pavara, leidžianti smulkintuvui judėti darbo metu. Valdoma skydeliu ar nuotoliniu valdymo pultu.



	11.5
	Hydr. atraminis ratas. Leidžia patogiai reguliuoti vilkties aukštį valdymo skydeliu arba nuotolinio valdymo pultu.

	11.6
	Smulkinamos medžiagos drėkinimo sistema - vandens purškimo įrenginys.

	11.7
	Apsaugos sistema – jutikliu valdomas saugos paketas. Sistema leidžia nulenkti išmetimo transporterį ar pereiti į serviso rėžimą tik sustojus rotoriui, taip apsaugomas išmetimo konvejeris bei operatoriai. 

	11.8
	Duomatic greitoji jungtis, skirta greitai ir patogiai sujungti sunkvežimio suslėgto oro stabdžių sistemą su smulkintuvo stabdžių sistema. 

	11.9
	Suspausto oro žarna su susukimo mechanizmu.

	11.10
	Atskiras ventiliatorius hidraulinės sistemos efektyviam aušinimui. 

	11.11
	Smulkintuvo telemetrinė sistema, gebanti realiu laiku persiųsti/perduoti faktinius smulkintuvo techninius parametrus (lokacija, būsena, darbo valandos ir t.t.) į nutolusią darbo vieną (kompiuterį).

	11.12
	Smulkintuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas lietuvių ir anglų kalba. 

	11.13
	Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu. Gesintuvas. 

	11.14
	Darbiniai žibintai - LED. 

	11.15
	Įspėjamasis garsinis signalas. 

	12.
	Servisas ir garantija: 

	12.1


	Tiekėjas turi būti siūlomo smulkintuvo gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.  

	12.2
	Suteikiama smulkintuvo ir kartu pateikiamo priedo (distancinis valdymo pultas su ekranu, valdomas radijo bangomis) garantija - ne mažiau kaip 12 mėn. 

	12.3
	Garantijos galiojimo laikotarpiu Pirkėjas, įtaręs galimą įrenginio gedimą, apie tai praneša Prekės tiekėjui elektroniniu paštu, telefonu ar kitu būdu. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą,  privalo atvykti ne vėliau kaip per 2 d. d. į įrenginio eksploatacijos vietą ir atlikti įrenginio diagnostiką. 

	12.4
	Įrenginiui sugedus garantijos galiojimo laikotarpiu, Tiekėjas privalo įrenginį suremontuoti per 4 d. d. arba pristatyti kitą, techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus atitinkantį, įrenginį.

	12.5
	Pateiktas techninių aptarnavimų, garantiniu laikotarpiu, periodiškumo grafikas, kuriame turi būti įkainotas kiekvienas techninis aptarnavimas ir išvardinti darbai, kurie bus atliekami teikiant techninius aptarnavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visų, garantiniu laikotarpiu privalomų, tech. aptarnavimų kaina. Tiekėjas atliks smulkintuvo gamintojo numatytus tech. aptarnavimus garantiniu laikotarpiu.

	12.6
	Apmokymas dirbti su smulkintuvu 3 asmenims (ne mažiau 3 val. teorinis ir ne mažiau 4 val. praktinis). 

	12.7
	Smulkintuvas pristatomas adresu – Nemajūnų g. 15A, Kaunas.

	12.8
	Smulkintuvas turi būti paruoštas eksploatacijai, pateiktas techninės apžiūros talonas, atlikta teisinė registracija Lietuvos Respublikoje. Perdavimo dieną smulkintuvas turi būti registruotas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro vardu.


