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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (Nr. 27601) šaligatvių kapitalinis remontas



	
Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	M
Mato vnt. kaina be PVM, Eur
	
Viso kiekio
 kaina be PVM, Eur

	1. Paruošiamieji darbai
	
	

	1.1. 
	Kelio trasos nužymėjimas
	TS-1
	km
	0,4
	
	

	1.2. 
	Betoninių plytelių dangos demontavimas
	TS-1
	m2
	806,0
	
	

	1.3. 
	Betoninių bortų ant betono pagrindo demontavimas
	TS-1
	m
	710,0
	
	

	1.4. 
	Išardytų betono gaminių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	TS 1
	t
	206,5
	
	

	1.5. 
	Esamos bruko dangos demontavimas
	TS 1
	m2/m3
	120,0/
26,0
	
	

	1.6. 
	Bruko dangos atstatymas iš naujų medžiagų
	TS 3
	m2
	153,0
	
	

	1.7. 
	Esamos bruko dangos atstatymas iš išsaugotų medžiagų
	TS 3
	m2
	120,0
	
	

	1.8. 
	Esamų komunikacijų šulinių liukų demontavimas, mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu
	TS 1
	vnt.
	12,0
	
	

	1.9. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas
	TS 1
	vnt.
	1,0
	
	

	1.10. 
	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu
	TS 1
	vnt.
	1,0
	
	

	1.11. 
	Metalo gaminių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	TS 1
	t
	0,63
	
	

	2. Žemės darbai
	
	

	2.1. 
	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui
	TS 1
	m³
	76,0
	
	

	2.2. 
	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 1
	m³
	45,3
	
	

	2.3. 
	2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui
	TS 2
	m³
	76,0
	
	

	2.4. 
	2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas rangovo pasirinktu į išlykį
	TS 2
	m³
	513,9
	
	

	2.5. 
	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas savaeigiais volais
	TS 2
	m³
	235,5
	
	

	2.6. 
	Neaustinės geotekstilės 11/11 kN/m įrengimas
	TS 2
	m²
	1177,6
	
	

	2.7. 
	Geotinklo 40/40 kN/m įrengimas
	TS 2
	m²
	1177,6
	
	

	2.8. 
	Tankinamų pylimų grunto laistymas vandeniu
	TS 2
	m³
	235,5
	
	

	2.9. 
	2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, atvežimas iš sandėliavimo vietos
	TS 2
	m³
	76,0
	
	

	2.10. 
	Bortu ir tarpo tarp tako ir gatvės borto užpylimas iškasu gruntu ir sutankinimas
	TS 2
	m³
	76,0
	
	

	2.11. 
	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 gr.
	TS 2
	m²
	1177,6
	
	

	2.12. 
	Plotų ir šlaitų planiravimas
	TS 2
	m²
	760,0
	
	

	2.13. 
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu
	TS 2
	m²
	760,0
	
	

	3. Dangos konstrukcija
	
	

	3.1. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS 3
	m³
	236,0
	
	

	3.2. 
	15 cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
	TS 3
	m²
	895,0
	
	

	3.3. 
	25 cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
	TS 3
	m²
	160,3
	
	

	3.4. 
	3 cm pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas fr. 0/5
	TS 3
	m²
	1055,3
	
	

	3.5. 
	8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm dangos įrengimas
	TS 3
	m²
	1045,4
	
	

	3.6. 
	8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai)
	TS 3
	m²
	2,7
	
	

	3.7. 
	8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai)
	TS 3
	m²
	7,2
	
	

	4. Betoniniai bortai
	
	

	4.1. 
	Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo įrengimas 
	TS 3
	m
	620,0
	
	

	4.2. 
	Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas
	TS 3
	m
	1529,0
	
	

	4.3. 
	Betoninių bordiūrų 100.22.15 ant betono pagrindo įrengimas
	TS 3
	m
	117,0
	
	

	4.4. 
	Betoninių pereinamųjų bordiūrų 100.30/22.15 ant betono pagrindo įrengimas
	TS 3
	m
	120,0
	
	

	5. Eismo saugumas ir reguliavimas
	
	

	5.1. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	TS 4
	vnt.
	1,0
	
	

	5.2. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu
	TS 4
	vnt.
	1,0
	
	

	6. Kiti darbai
	
	

	6.1. 
	Esamo ryšių stulpelio perkėlimas
	-
	vnt.
	1,0
	
	

	6.2. 
	Esamų komunikacijų šulinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo liukus ir pritaikymas iki projektinio lygio
	-
	vnt.
	12,0
	
	

	6.3. 
	Esamų lietaus surinkimo šulinių grotelių keitimas ir pritaikymas iki projektinio lygio
	-
	vnt.
	2,0
	
	

	6.4. 
	Esamų jaunų medelių persodinimas į užsakovo nurodyta vietą
	-
	vnt.
	10,0
	
	

	6.5. 
	Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas
	
	vnt.
	1
	
	

	6.6. 
	Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra vertė be PVM, Eur
	
	
	
	
	

	
	PVM 21%, Eur
	
	
	
	
	

	
	Bendra vertė su PVM, Eur
	
	
	
	
	






		


