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TARNYBINĖS STOTIES (SERVERIO) SU GRAFINĖMIS VAIZDO PLOKŠTĖMIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	Siūloma charakteristika
 (pildo tiekėjas)

	1. 
	Tarnybinių stočių kiekis
	1 vnt.
	

	1. 
	Tarnybinių stočių tipas
	„Rack mount“ tipo, montuojamos į standartinę 19“montavimo spintą. Aukštis ne daugiau nei 2U.
	

	1. 
	Procesorių tipas
	Ne mažiau 32 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį.
	

	1. 
	Procesorių skaičius
	Ne mažiau 2 vnt.
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	Tarnybinės stoties našumas
	Našumas turi būti ne mažesnis kaip 550 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir ne mažesnis kaip 650 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties platformoje su siūlomais procesoriais.
	

	1. 
	Operatyvioji atmintis 
	Ne mažiau kaip 1024 GB ir ne prasčiau kaip DDR5-4800 DIMM tipo atminties Turi būti palaikomos „Advanced ECC“, arba lygiavertės technologijos. 
Nurodyti operatyvinės atminties modelį.
	

	1. 
	Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai
	Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1.
	

	1. 
	Duomenų diskų RAID valdiklis
	RAID kontroleris palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 6 lygius.
	

	1. 
	Diskai
	Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 8 vnt.  NVMe diskų, pajungtų prie siūlomo RAID valdiklio. Kiekvienas diskas turi būti pajungtas ne mažesniu nei 4 x PCIe Gen4 greičiu („PCIe lanes“).
Ne mažiau kaip 8 vnt. 3.84 TB dydžio NVMe Gen4 diskai apjungti į RAID5.  
	

	1. 
	Vaizdo posistemė
	Ne mažiau kaip 2 vnt. NVIDIA H100 NVL 94GB arba analogiškų grafinių akseleratorių. Turi būti galimybė išplėsti sistemą iki 4 tokių pačių akseleratorių.
	

	1. 
	Tinklo sąsajos
	Dubliuojantys vienas kitą tinklo adapteriai. Ne mažiau kaip 4 vnt. 10/25Gb SFP28 sąsajų. Komplektuojami su SFP28 optiniais imtuvais kiekvienai sąsajai.
	

	1. 
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. 
Ne mažiau kaip 2 vnt. USB nugarinėje korpuso dalyje. Išoriniai USB jungčių kartotuvai („USB hub“) negalimi.
	

	1. 
	Maitinimo šaltinis
	Dubliuoti,  maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50 Hz kintamos srovės elektros tinklo.
	

	1. 
	Tarnybinės stoties nuotolinio valdymo valdymo adapteris
	Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų.
Turi būti: 
· Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;
· Tekstinė ir grafinė konsolės;
· Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje;
· turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją;
· Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas;
· MS Active Directory palaikymas, dviejų faktorių identifikacijos palaikymas naudojant vienkartinius slaptažodžius kartu su Active Directory;
· Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas;
· Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui. 
	

	1. 
	Aušinimo ventiliatoriai
	Pertekliniai (dubliuoti, angl. redundant fans), karšto keitimo tipo.
	

	1. 
	Maitinimo šaltiniai
	Dubliuoti,  maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50 Hz kintamos srovės elektros tinklo.
	

	1. 
	Komplektacija
	Tarnybinė stotis komplektuojama su visais tinkamai funkcionuoti užsakovo informacinėje sistemoje reikalingais  „Rack mount“ tipo montavimo spintoje  bėgiais, kabelių rinkiniais, jų valdymo alkūne.
	

	1. 
	Surinkimo reikalavimai
	Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama paties gamintojo. Stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. Tiekėjas turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 
Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini.
	

	1. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis
	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne mažiau kaip šiomis arba lygiavertėmis platformomis: 
· Windows Server; 
· VMware ESXi; 
· Red Hat Enterprise Linux; 
- SUSE Linux Enterprise Server.
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	Garantija
	Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 1 metų su sekančios darbo dienos reakcijos laiku gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo.
Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Užsakovo leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams.
Garantinio  aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami.
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.
	

	1. 
	Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)
	Pateikiamas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.
	



