PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_2
DĖL ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJOS pastato, ESANČIO žALGIRIO G. 16, ŠILUTĖJE,  fasado remonto DARBŲ

            Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.
         
1. Klausimas. Langų U vertė langų žiniaraštyje nurodyta 1,3 W/(m2*K), o techninėje specifikacijoje 1,0 W/(m2*K). Prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas. Langų U vertė - 1,3 W/(m2*K).

2. Klausimas. Išorės durų žiniaraštyje durims D-4 nurodyta LST EN 1125 ir LST EN 179 standartai. Prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas. Vadovautis LST EN 1125.

3. Klausimas. Išorės durų žiniaraštyje durims D-7 nurodyta LST EN 179 ir LST EN 1125 standartai. Prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas. Vadovautis LST EN 179.

4. Klausimas. Ar galima duris D-1; D-3; D-3v; vertinti Aliuminio, kadangi PVC durų kurių varčia didesnė nei 1100 mm gamintojai nerekomenduoja dėl jų nepatvarumo.

Atsakymas. Galima.

5. Klausimas. Ar galima duris D-5 vertinti Aliuminio, nes tai būtų ekonomiškesnis variantas pagal nurodytą standartą.

Atsakymas. Galima.

6. Klausimas. Prašome patikslinti ar keičiamos vidinės palangės?

Atsakymas. Visų keičiamų langų vidinės palangės keičiamos.

7. Klausimas. SA - SKŽ "Paruošiamieji darbai; Langų ardymas“ nurodytas kiekis 292 vnt./ 1264,2 m2. Pagal brėžinius ir langų žiniaraštį 271 vnt. /1163,13 m2 išorės langai. Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas. Ardomų langų kiekis – 283 vnt., plotas – 1122,14 m2.

8. Klausimas. Veiklų grafike, 3 punkte, Lietaus nuotekų L1 šalinimo sistema. Ar reikia vertintis visą statinio L1 lietaus nuotekų šalinimo sistemą ir kiemo lietaus nuotekų L1 tinklus? Ar tik statinio, o kiemo L1 tinklai – neperkami. Prašome patikslinti.
Atsakymas. Kiemo L1 tinklų įrengimo darbai neperkami.
9. Klausimas. Numatytas nuogrindos dangos ardymas, atliekant cokolio ir pamato šiltinimo darbus, tačiau nenumatyta po šių darbų atstatyti nuogrindą. Prašome patikslinti.
Atsakymas. Atstatyti nuogrindą į prieš tai buvusią padėtį.

10. Klausimas. Projekte atliekant cokolio ir pamato šiltinimo darbus numatyta pakloji drenažinį vamzdį, tačiau pirkime nenumatyta pirkti šių darbų. Būtų tikslinga atkasus pamatus įrengti drenažą. Prašome patvirtinti, jog šiuo pirkimu drenažo tinklai neperkami.
Atsakymas. Įsivertinti ir drenažo įrengimą aplink cokolį. 

11. Klausimas. Projekto SK dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštis 1. Skyrius Ardymo ir pasiruošimo darbai 7 eilutė „Vidaus atitvarų, plytų mūro, demontavimas“ – 80m3, kur numatoma atlikti? Ar reikia vertintis?
Atsakymas. Ardymo darbai numatomi visuose aukštuose. Griaunamos san. mazgų pertvarinės sienos, platinamos durų angos ir pan. Vertinti reikia.

12. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraščiuose kartojasi pora darbų pozicijų: SK dalyje 10 skyrius 10 eilutė „Parapetų apskardinimas poliesteriu dengta skarda, l=0,5m(be užlankų)“ - 425 metrai, o tuo tarpu SA dalyje 2 skyrius 2.3 eilutė „Parapetai-cinkuota plieno skarda dengta poliesteriu“ – 412,8m. Taip pat SK dalyje 10 skyrius 15 eilutė „Ventiliacinių kanalų (šachtų) skardinimas..“ - 120m2, o tuo tarpu SA dalyje 2 skyrius 2.6 eilutė „Ventiliacinių kaminėlių skardinimas“ - 114m2. Ar šios pozicijos nesidubliuoja? Kuriais kiekiais vadovautis?
Atsakymas. Pozicijos dubliuojasi. Vadovautis SK dalimi.

13. Klausimas. Pagal projektą numatyta nuardyti stogo dangą iki perdanginės plokštės, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatyta stogo sluoksnių ardymo darbų. Ar nebūtų tikslinga ant esamų stogo sluoksnių lieti išlyginamąjį betono sluoksnį ir kloti termoizoliacija, bei dangas?
Atsakymas. Atlikti darbus pagal projekte pateiktus sprendinius, vertinant juos kompleksiškai.

14. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje prie langų ir durų ardymo nėra duota statybinių šiukšlių išvežimo kiekių. Patikslinkite.
Atsakymas. Atlikti darbus pagal projekte pateiktus sprendinius, vertinant juos kompleksiškai.

15. Klausimas. DKŽ SA 1.1 Išorės palangės 673,7 m. o tuo tarpu išorės apdailos kiekių lentelėje (NDP-14.876-A(M)P-SA-B.13) 727m. Kuriuo kiekiu vadovautis?

Atsakymas. Vadovautis projektu.
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