



Pirkimo sąlygų 6 priedas 

(Pasiūlymo forma)
/Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją./
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai
	
	

	(Adresatas (perkančioji organizacija))

	
	


PASIŪLYMAS
DĖL DUOMENŲ CENTRO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO VIEŠOJO PIRKIMO
	
	
	
	
	
	
	
	
	/pasirinkti/	
	Nr.
	/įrašyti/	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Data)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/įrašyti/	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Sudarymo vieta)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Tiekėjo pavadinimas ir kodas[endnoteRef:1] [1:  Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių pavadinimai ir kodai.] 

	

	Tiekėjo adresas[endnoteRef:2] [2:  Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių adresai.] 

	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens:

	vardas, pavardė
	

	telefono numeris
	

	el. pašto adresas
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose:
1.1. skelbime apie pirkimą;
1.2. Duomenų centro įrangos įsigijimo tarptautinio viešojo pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, sąlygose (toliau – Konkurso sąlygos);
1.3. pirkimo dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose) (jei tokių bus);
1.4. kituose Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje nurodytuose dokumentuose.
2. Mums yra žinoma, kad viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) bus sudaroma pagal Konkurso sąlygų 7 priede „Pirkimo sutarties projektas“ „Bendrosios sutarties sąlygos“ ir Pirkimo sąlygų 8 priede „Pirkimo sutarties projektas “ „Specialiosios sutarties sąlygos“ pateiktus pirkimo sutarties projektus ir siūlyti savo pirkimo sutarties projekto nėra leidžiama.
3. Pateikdami elektronines dokumentų kopijas deklaruojame, kad šios kopijos yra tikros, o jose pateikta informacija yra teisinga.
4. Mes siūlome šias prekes, į kurių kainą įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos ir kitos su tinkamu pirkimo sutarties įvykdymu susijusios tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis).
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Siūlomos prekės apibūdinimas
	Mato vnt. 
	
Kiekis
	Vieneto kaina
(be PVM)
	PVM tarifas %
	Vieneto kaina
(su PVM)
	Kaina
(su PVM)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)+(6)×(7)/100
	(9) =(5)×(8)

	4.1.
	Duomenų centro įranga, kurią sudaro virtualizavimo sistemos techninė ir programinė įranga

	/įrašyti: siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, tipas, modelis/
/pateikti: nuorodą į gamintojo tinklalapį /
	kompl.
	1
	
	
	
	

	4.2.
	Telkinio programinės įrangos diegimas ir konsultavimas

	-
	val.
	40[footnoteRef:1] [1:  Nurodyta paslaugų apimtis yra maksimali. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalios nurodytos paslaugų apimties.] 

	
	
	
	

	
	Pasiūlymo kaina 
	


5. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant Konkurso sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui:

	Eil. 
Nr.
	Parametras
	Reikalavimas
	Siūloma
(nurodyti: pavadinimus, charakteristikas, modelius, atitiktį reikalavimams)

	5.1.
	Apibūdinimas, architektūra
	- Pateikti serveriai turi užtikrinti 2 (du) aukšto patikimumo HCI (Hyperconverged infrastructure) virtualizavimo telkinius.
- telkiniai bus skirti kritinei infrastruktūrai ir tarp jų turės būti užtikrinamas dubliavimas (redundancy) tarp skirtingų duomenų centrų, bei apsauga nuo duomenų praradimo ir automatinis (arba rankinis – priklausomai nuo konfigūracijos) virtualių resursų perkėlimas vieno iš duomenų centrų gedimo, ir/arba nepasiekiamumo atveju. 
- Visi HCI telkinį sudarantys serveriai (telkinio mazgai) iš aparatinės pusės turi būti vienodi bei vienodai komplektuoti. 
- Turi būti pateiktos reikalingos licencijos, kad atitiktų šioje Techninėje specifikacijoje aprašomus Perkančiosios organizacijos poreikius.
	/įrašyti/

	5.2.
	Reikalavimai virtualizacijos platformai
	Sprendimas privalo palaikyti pagrindinius hipervizorius: ESXi, Microsoft Hyper-V ir atvirojo kodo KVM (Kernel-based Virtual Machine), suteikiantis Perkančiajai organizacijai pasirinkimą ir leidžiant neprisirišti prie vieno tiekėjo.
	/įrašyti/

	5.3.
	Procesoriai
	Kiekviename serveryje turi būti ne mažiau kaip 2 (du) X64 architektūros procesoriai, palaikantys: 
- 64 ir 32 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją; procesoriaus gedimo atveju turi palaikyti automatinį sistemos perkrovimą; turi palaikyti aparatinį virtualizavimą (hardware-assisted virtualization); 
- turi palaikyti „Hyper - Threading“ technologiją arba lygiavertę;
- turi palaikyti AMX, DSA, DLB technologijas arba lygiavertes;
- turi palaikyti SSE4.2, AVX2, AVX-512 instrukcijas arba lygiavertes.
- Procesoriaus dažnis turi būti ne mažesnis nei 3,9 GHz.
- Procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip (rezultatai nurodyti 2 procesorių sistemai): 196 vienetai pagal SPECrate2017 int_base testo našumą; 297 vienetai pagal SPECrate2017 fp_base testo našumą.
Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme.
	/įrašyti/

	5.4.
	Telkinio operatyviosios atminties kiekis 
	- Serverių pajėgumai HCI kiekviename telkinyje turi užtikrinti ne mažiau kaip po 700 GB  panaudojamos operatyviosios atminties, kurios kiekis būtų subalansuotas pagal siūlomos techninės įrangos gamintojo rekomendacijas, tačiau užtikrinant galimybę plėsti atminties kiekį nekeičiant esamų atminties modulių talpesniais, o papildant naujais.
- Operatyvinė atmintis turi būti ne blogesnė kaip DDR5 5600 MT/s ECC Registered DR arba lygiavertė; turi būti palaikomos ECC lygiavertės technologijos.
	/įrašyti/

	5.5.
	Diskų posistemė
	- HCI telkinio duomenų saugyklos duomenys turi būti automatiškai paskirstomi telkinio mazguose pagal telkinio veikimo technologiją ir duomenų apsaugos lygį. 
- Visi pateikiami diskai turi būti NVMe tipo.
- Pateikiami diskai turi būti gamintojo ištestuoti ir kvalifikuoti siūlomam sprendimui.
- Bendra panaudojama duomenų talpa HCI telkiniuose turi būti ne mažesnė kaip 40TB (nevertinant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo).
- Diskai turi būti komplektuojami taip, jog leistų išplėsti panaudojamos vietos kiekį mažiausiai 2 kartus įsigyjant papildomų diskų. Telkinio duomenų diskų talpa turi būti matoma  kaip viena bendra talpa duomenims saugoti. Pridedant naujus mazgus į telkinį, talpa turi būti plečiama automatiškai, nestabdant telkinio ir virtualių mašinų darbo. 
Nestabdant telkinio darbo, turi būti užtikrintas ir diskų keitimas mazguose ir atskirų mazgų pašalinimas iš telkinio arba senų mazgų pakeitimas naujais.
	/įrašyti/

	5.6.
	Saugyklos funkcionalumas
	- Telkinys turi užtikrinti momentinių kopijų (snapshot) ir pilnų kopijų (clone) darymą virtualių mašinų lygmenyje (kai kopijuojami tik vienos virtualios mašinos naudojami duomenų blokai). 
- Telkinys turi palaikyti „Storage based policies“ - galimybė nustatyti duomenų saugyklos posistemės politikas (virtualių mašinų apsaugos lygį, ir t.t.) 
- Telkinys turi teikti I/O operacijų prioretizavimą (Quality of service).
	/įrašyti/

	5.7.
	Telkinio duomenų saugyklos posistemės funkcionalumas
	- Duomenų saugyklos posistemė turi turėti optimizavimo funkcijas, užtikrinančias duomenų sumažinimą pagal gamintojo siūlomus algoritmus (angl. „data reduction“).
Jei šis funkcionalumas licencijuojamas, turi būti pateiktos licencijos visai perkamai duomenų talpai. 
- Turi turėti funkcionalumą apriboti virtualių mašinų skaitymo/rašymo operacijų kiekį (IOPS limit).
	/įrašyti/

	5.8.
	Tinklo prievadai ir adapteriai
	- Kiekviename serveryje turi būti pateikti ne mažiau kaip 4 vnt. ne lėtesni kaip 10/25 Gb tinklo prievadai, sertifikuoti įskaitant ir mikrokodus bei programinę įrangą darbui telkinyje ir darbui su HCI virtualizavimo programine įranga.
baitų). 
- Kartu kiekvienam prievadui turi būti pateiktas 10/25Gbps optinis keitiklis.

	/įrašyti/

	5.9.
	Tinklo saugumo, valdymo savybės
	Galimybė nustatyti, kurie VM gali bendrauti tarpusavyje, ir kokiu būdu. (angl. „Microsegmentation“)
Ugniasienės funkcionalumas turi būti paskirstytas visuose tarnybinėse stotyse, užtikrinančią centralizuotą saugumo politikų formavimą.
Saugumo taisyklės kuriamos remiantis aplikacijų logika, o ne IP ar VLAN principais.
Automatizuotas taisyklių taikymas pagal aplikacijų grupavimą, darbo krūvių tipą ir kontekstą.
Išplėstinis srautų stebėjimas ir analizė leidžia identifikuoti nereikalingas ar nesaugias komunikacijas.
Virtualios tinklo infrastruktūros valdymas turi būti centralizuotas, leidžiantis administruoti virtualius tinklus per vieną valdymo sąsają visiems hipervizorių vieno telkinio mazgams. Turi būti palaikomas paskirstytas (angl. distributed) arba atviro kodo (angl. open virtual switch) tipo virtualus jungiklis, užtikrinantis vienodą tinklo konfigūraciją tarp visų klasterio mazgų.
	/įrašyti/

	5.10.
	Prievadai
	Integruoti prievadai: ne mažiau kaip 2 (du) vnt. USB 3.0;  ne mažiau kaip 1 (vienas) VGA ar lygiavertis.
	/įrašyti/

	5.11.
	Serverių sisteminis valdymas
	- Turi būti integruotas nepriklausomas nuo operacinės sistemos valdymo kontroleris (OOB), su kuriuo komunikuojama per dedikuotą Ethernet RJ-45 prievadą.
- Turi būti palaikomos savybės: RedFish, IPMI 2.0, DCMI, virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus serverio maitinimo įjungimas / išjungimas,  SSL saugumas, serverio nutolęs valdymas per WEB naršyklę. 
- Turi būti aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimi parametrai ir komponentai: temperatūra, CPU, operatyvinė atmintis, vidiniai diskai, ventiliatoriai, tinklo kontroleriai. 
- Turi integruotis į Tiekėjo  pateiktą vieningą valdymo platformą- perduodama informacija apie temperatūrą, CPU, operatyvinę atmintį, vidinius diskus, ventiliatorius, tinklo kontrolerius.
- Turi būti nepriklausomas nuo operacinės sistemos pranešimų siuntimas elektroniniu paštu.
- Turi būti galimybė prisijungi ne mažiau kaip 2 (dviem) nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu.
- Turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip serverio), virtualią KVM, vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą /MS Active Directory.
	 /įrašyti/


	5.12.
	Kitos valdymo funkcijos ir aukštą patikimumą užtikrinančios funkcijos
	Automatinis serverio perkrovimas įvykus trikiui (Automatic Server Recovery), Redundant ROM, Remote Flash ROM  Integrated Management Log arba lygiavertės funkcijos.
	/įrašyti/


	5.13.
	Būsenos indikacija
	Turi būti LCD arba LED gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje).
	/įrašyti/


	5.14.
	Maitinimas
	Pritaikytas maitinimui iš ne mažiau kaip 230V 50Hz vienfazio kintamosios srovės elektros tinklo. Karšto keitimo (angl. „Hot-plug“) dubliuoti maitinimo šaltiniai (2 vnt.). Galingumas turi būti pakankamas užtikrinti serverio darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos.
	/įrašyti/


	5.15.
	Aušinimas
	Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo.
	/įrašyti/


	5.16.
	Serverio korpusas
	Serverio aukštis turi būti ne didesnis nei 2 U.
Serveris turi būti tinkamas montavimui į standartinę 19“ colių montažinę spintą su slankiais, pilnai ištraukiamais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių tvirtinimo ranka (angl. Cable arm), kabeliai).
	/įrašyti/


	5.17.
	Reikalavimai surinkimui
	Serveris turi būti komplektuojamas,  gamintojo - komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti sumontuoti į serverį gamintojo gamykloje. Visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vieno gamintojo ir pažymėti jo prekiniu ženklu.
	/įrašyti/


	5.18.
	Virtualizavimo platformos licencijos
	- Licencijos, apimančios visus HCI telkinius ir neribojančios naudojamų virtualių resursų kiekio, turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. 
- Licencijos turi užtikrinti galimybę atnaujinti programinę įrangą  ir palaikymą visą HCI Paslaugų teikimo laikotarpį (60 mėn.). Turi būti užtikrinta, kad gedimo atveju techninių ekspertų konsultacijas Perkančioji organizacija galės gauti iš karto telefonu ir el. paštu.
	/įrašyti/


	5.19.
	Licencijų perkeliamumas (angl. portability)
	Turi būti galimybė pernaudoti (angl. reusability) Virtualizacijos platformos licencijas, kuriant HCI telkinius viešosios debesijos platformoje.
	/įrašyti/


	5.20.
	Valdymas
	HCI telkinių techninių resursų ir virtualių mašinų valdymas bei stebėjimas turi būti atliekamas centralizuotai Tiekėjui  pateikiant valdymo platformą, užtikrinančią:
‒         grafinę vartotojo sąsają, komandinės eilutės sąsają (angl. interface),  SSH sąsają;
‒         telkinio aparatinės (įsk. diskų valdiklių kt. įrenginių firmware) ir programinės įrangos (hipervizorius, duomenų saugyklos programinės įranga, valdymo posistemė ir kt) suderinamumo tikrinimą;
‒         Telkinio programinės įrangos (hipervizoriaus, duomenų saugyklos programinės įrangos, valdymo posistemės, BIOS, diskų valdiklių tvarkyklių) atnaujinimų valdymą nestabdant telkinio darbo (apimant ir virtualių mašinų nenutrūkstamą veikimą);
Pilną telkinio atnaujinimą (angl. „Full Stack Update“), įskaitant hipervizorių, telkinio programinę įrangą, valdymo posistemę, BIOS, komponentų valdiklių tvarkykles privalo atlikti sprendimo gamintojas per visą sprendimo gyvavimo laikotarpį reguliariai ir nemokamai.
‒         Galimybę kreiptis į programinės įrangos gamintojo arba įgaliotą serviso centrą.
HCI telkiniuose virtualios mašinos ir kiti resursai turi būti paskirstomi automatiškai ir tolygiai tarp visų telkinio mazgų priklausomai nuo jų naudojamų skaičiavimo pajėgumo ir operatyviosios atminties. Visos tam reikalingos licencijos  turi būti pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.
Visi HCI telkiniai turi palaikyti virtualių mašinų migravimą tarp telkinių be prastovos ir jų išjungimo. Visos tam reikalingos licencijos turi būti  pateiktos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.

	/įrašyti/


	5.21.
	Patikimumas
	- Visi naudojami resursai turi būti automatiškai paskirstomi telkiniuose. 
- Telkinių duomenys turi būti paskirstyti taip, kad būtų toleruojamas vieno fizinio mazgo arba vieno disko mazge praradimas, neįtakojant duomenų integralumo.
- Telkinio valdymo programinė įranga turi būti aktyvi visuose mazguose ir užtikrinti nesutrinkantį telkinio valdymą vieno ar kelių mazgų gedimų atvejais. Telkinio mazgai turi būti maitinami iš perteklinių maitinimo šaltinių ir jungiami į tinklą per dubliuotas sąsajas.
- Telkinio darbas neturi sutrikti dėl atskirų mazgų ar mazgų komponentų gedimo. Sugedus vienam telkinį sudarančių serverių ar jų komponentų ar praradus vieną serverį, turi būti užtikrinami pakankami virtualių mašinų darbui reikalingi telkinio diskiniai ir skaičiavimo resursai nurodyti 5-6 punktuose.
- Virtualių mašinų duomenys turi būti neprarandami, jei nėra įvykę daugiau gedimų nei numatyta apsaugos lygiu.
	/įrašyti/


	5.22.
	Telkinio saugumo funkcionalumas
	Įranga privalo turėti:
- Duomenų šifravimo funkcionalumą (data-at-rest);
- Telkinio  duomenų saugyklos šifravimo technologija turi būti pripažinta ne blogesnio kaip FIPS 140-2 Level 1 arba lygiaverčio;
-Turėti duomenų integralumo tikrinimo mechanizmą;
- Turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13 nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo techninius reikalavimus, taikytinus esminiams kibernetinio saugumo subjektams (nuoroda).
	/įrašyti/


	5.23.
	Telkiniui suteikiama garantija, remonto laikas
	- Nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos telkinių  techninei ir programinei įrangai turi būti suteikiama gamintojo techninio palaikymo garantija 60 mėn. laikotarpiui (garantijos laikas/laikotarpis).
- Turi būti 24x7x365 veikianti linija gedimų registravimui bei nuotoliniam remontui. Visam garantijos laikotarpiui turi būti užtikrinta gamintojo techninio palaikymo garantija su aptarnavimu darbo vietoje, vykdoma 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas, reakcijos laikas 4 valandos.
- Gamintojas turi garantuoti visų aparatinių ir programinių elementų suderinamumą ir savalaikį visų komponentų (įskaitant virtualizacijos platformos) tvarkyklių ir versijų nemokamą atnaujinimą ateityje, viso telkinio įrangos gyvavimo ciklo laiku.
- Turi būti HCI gamintojo, jo autorizuoto serviso centro arba gamintojo sertifikuoto tiekėjo, kuris turi gamintojo patvirtintą kvalifikaciją teikti garantinį aptarnavimą, vykdomas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimui, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („pre-failure warranty“). Gamintojas privalo užtikrinti reikiamų dalių prieinamumą ir sertifikuotą jų keitimą per garantinį laikotarpį.
- Sugedę diskai iš Perkančiosios organizacijos patalpų nebus išnešami ir nebus grąžinami įrangos gamintojui arba jo autorizuotam serviso centrui.
- Su Tiekėju bus komunikuojama lietuvių arba anglų kalba.
- Perkančioji organizacija privalo gauti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos garantijos ir techninio palaikymo pagrindines charakteristikas ir atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams.
- Perkančioji organizacija privalo gauti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją.
- Perkančioji organizacija privalo nemokamai gauti įrangos (angl. firmware) atnaujinimus ir naujausias programinės įrangos versijas su licencijomis jas naudoti visą garantinį laikotarpį. 
- Techninio palaikymo garantija turi būti užtikrinama gamintojo, Gamintojas bei autorizuotas atstovas  yra pilnai atsakingi tiek už techninės, tiek programinės įrangos garantinių paslaugų teikimą pagal visus šios Techninės specifikacijos reikalavimus.
	/įrašyti/


	5.24.
	Paslaugų centralizuotas stebėjimas
	Turi būti pateikta ir įdiegta vieninga programinė įranga, skirta centralizuotam visų HCI telkinių fizinės ir virtualios infrastruktūros veikimo stebėjimui ir sutrikimų identifikavimui, užtikrinanti:
-	Esamos būklės įvertinimą („Health“) kartu pateikiant problemų priežastis ir nuorodas į galimų sprendimų žinių bazę, vertinimą atliekant viso sprendimo (t. y. visų sprendimą sudarančių telkinių lygmenyje), vieno telkinio ar vieno mazgo lygmenyse pasirinktinai;
-	Techninės įrangos (CPU, RAM, tinklai, duomenų saugyklos) panaudojimo, apkrovų analizę bei anomalijų aptikimą;
-	Virtualių mašinų veikimo stebėseną ir problemų kilmės šaltinių identifikavimą;
-	Dirbtiniu intelektu paremtą techninės įrangos resursų (pvz. duomenų saugyklos talpos užpildymo) panaudojimo prognozę ateičiai.

Turi būti įtraukta licencija, apimanti visus HCI telkinius ir neribojanti naudojamų virtualių mašinų kiekio. Turi būti pateikta licencija visam garantijos laikotarpiui (60 mėn.), užtikrinant incidento išsprendimą pagal šioje TS pateiktus gedimų šalinimo terminus.
	/įrašyti/




6. Patvirtiname, kad gamintojas, iki pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba jos palaikymo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).
7. Patvirtiname, kad kartu su pasiūlymu pateikiame: 
7.1. visas reikalingas licencijas (Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“);
7.2. nuorodą į gamintojo puslapį, katalogą, oficialų gamintojo raštą ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriame yra tiksli siūlomos Įrangos techninė specifikacija;
8. Informuojame, kad vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos, šiuo metu žinomus, subtiekėjus ir (ar) ūkio subjektus:
	Eil.
Nr.
	Subtiekėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, kodas ir adresas
	Nurodyti, kokiai sutarties daliai (veiklai) pasitelkiamas subtiekėjas/ūkio subjektas 
	Nurodoma numatomos sutarties vykdymo dalis, procentais
	Pateikto dokumento pavadinimas 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	8.1.
	Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi[endnoteRef:3] įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį  [3:  Rėmimasis kitų ūkio subjektų (taip pat ir subtiekėjų) pajėgumais laikomas tiekėjo kitų ūkio subjektų pasitelkimas, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatas ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.] 


	8.1.1.
	
	
	
	

	8.2.
	Kiti žinomi subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (jei žinoma)

	8.2.1.
	
	
	
	


9. Įsipareigojame, tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir su mumis bus sudaryta pirkimo sutartis, sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis bus pradėta vykdyti, įsipareigojame perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, ir informuoti perkančiąją organizaciją apie minėtos informacijos pasikeitimus viso pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinsime pasitelkti vėliau ir pateikti Sąlygose reikalaujamą informaciją apie juos.
10. Informuojame, kad ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas[endnoteRef:4] [4:  Rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“.] 

	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	(1)
	(2)
	(3)

	10.1.
	
	

	
	
	


11. Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuo dokumentus[endnoteRef:5]: [5:  Į lentelę surašomi visi su šiuo pasiūlymu pateikiami dokumentai.
] 

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius


	(1)
	(2)
	(3)


	11.1.
	
	

	11.2.
	
	


12. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	          
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)






