Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: OLE_LINK1]Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
Pastaba dėl pasiūlymo apimties. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, daugiau nei vienai arba visoms pirkimo dalims. Pirkimo dalių, kurioms pasiūlymas neteikiamas, lenteles prašome ištrinti.


1 pirkimo dalis. Monitoriai (FTMC) 100 vnt. Atsiradus poreikiui, papildomai 30 vnt. 
1 lentelė. Monitoriai (FTMC):
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos
Pildo tiekėjas

	2
	Monitorius
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	2.1 
	Monitoriaus  tipas
	LCD
	

	2.2 
	Įstrižainė
	Ne mažesnė nei 27 coliai, ekrano santykis 16:9 ar 16:10
	

	2.3 
	Skyra
	Ne mažiau 2560x1440 pikselių
	

	2.4 
	Matymo kampai
	Ne mažiau kaip 178° horizontalus ir 178° vertikalus
	

	2.5 K
	Kontrastas
	Ne mažesnis kaip 1000:1
	

	2.6 
	Ekrano paviršius
	Matinis, plokščias
	

	2.7 
	Monitoriaus šviesumas
	Ne mažesnis kaip 300 cd/m2.
	

	2.8 
	Reakcijos laikas
	Ne didesnis nei 5 ms
	

	2.9 
	Prievadai. Monitoriaus jungtys
	Privalo būti  bent du standartinio dydžio grafinės įvesties lizdai: vienas HDMI ir kitas DisplayPort; vaizdo signalo išvesties lizdas: DisplayPort OUT 
Bent 1 tinklo jungtis – RJ45 palaikanti 1Gbps ar didesnę spartą.
Bent 2vnt USB (bent 5Gbps spartos) ir 1 USB-C palaikantis energijos tiekimą (power delivery) ne mažiau 90W bei DisplayPort alt mode.
	

	2.10 
	Stovo reguliavimas
	Ne neblogiau kaip:
· 130mm aukščio reguliavimas;
· pasukimas;
· vertikalaus pokrypio kampo reguliavimas.
	

	2.11 
	Garantija
	Monitoriui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių darbo vietoje („On site“) gamintojo garantija. 
Gamintojas turi turėti ne mažiau nei 1 autorizuotą servisą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Garantinės priežiūros laikotarpiu, monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas analogišku arba geresniu
	

	2.12 
	Kabeliai
	Turi būti maitinimo ir HDMI ir / arba Display port laidas (ne trumpesnis nei 1,5m) palaikantis numatytą monitoriaus skiriamąją gebą, USB-C kabelis kompiuterio prijungimui, vaizdo išvesčiai ir krovimui.

	

	2.13 
	Pakuotė
	Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje. Monitorius turi būti gamykliškai naujas „brandnew“, gamykliškai atnaujinti „renew“ ir „refurbished“ („remarked“) komponentai neleistini.
	

	2.14 
	Žaliųjų pirkimų reikalavimai monitoriams
	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas)” 6 p.: 
Monitoriai turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriuje „Televizoriai ir monitoriai“:
6.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio;
6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
	





2 pirkimo dalis. Nešiojamieji kompiuteriai 14‘: 125 vnt. Atsiradus poreikiui, papildomai 30 vnt. 

2 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos
Pildo tiekėjas

	1
	Kompiuterio gamintojas ir modelis
	Nurodyti.
	

	2
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau 13,5" ir ne daugiau 14,5".
	

	3
	Ekrano technologija
	IPS arba lygiavertė, matinis (angl. anti-glare), ryškumas ne mažiau nei 300 nits, kontrastas ne mažiau nei 600:1, vertikalūs ir horizontalūs matymo kampai ne mažiau nei 170 laipsnių. Ekrano kraštinių santykis turi patekti į intervalą 1,5-1,7. 
Taškų skaičius nemažiau nei 1920x1200. 
	

	4
	Procesorius
	Kompiuterio procesorius ne mažiau nei šešių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. 
Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 16800. 

Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Vidutinė našumo reikšmė turi būti gauta, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.).

Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB. 
Procesoriaus modelis ne senesnis nei 2024 metų 1-as ketvirtis.
Nurodyti konkretų procesoriaus modelį.
	

	5
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau nei 16 GB DDR5 arba geriau.
Turi būti ne mažiau nei vienas laisvas lizdas atminties praplėtimui.
Maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 64GB
	

	6
	Standusis diskas
	Ne mažiau nei 512 GB SSD, NVMe PCIe 4.0 arba lygiavertis ar spartesnis
	

	7
	Tinklo plokštė
	Kompiuterio korpuse integruota ne lėtesnė kaip 1 Gbps su RJ45 jungtimi  palaikantis „Wake on Lan“ funcionalumą

	

	8
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis IEEE 802.11 6E 2x2, ar lygiaverčio ar naujesnio standarto bevielio tinklo modulis turintis integruotas antenas korpuse.

	

	9
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.3 versija
	

	10
	Vaizdo plokštė
	Integruota

	

	11
	Garso plokštė
	Integruota
	

	12
	Kamera
	Integruota kamera ne blogesnė nei Full HD 1080p, IR (infrared) funkcija.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti.
	

	13
	Garsiakalbis
	Integruoti garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt.
	

	14
	Mikrofonas
	Integruotas
	

	15
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard /International/US English layout išdėstymą, integruotas LED pašvietimas.
	

	16
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad)
	

	17
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau ir ne prastesnės kaip:
1 vnt. HDMI jungtis, ne senesnė nei 2.0 versija, ne mažiau kaip 4 vnt. USB, iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C su USB4/Thunderbolt 4.0 palaikymu (su DisplayPort ir energijos perdavimo (Power Delivery) funkcijomis) ir 1 vnt. ausinių bei mikrofono gali būti kombinuota jungtis.
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
	

	
	
	Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	18
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti ne mažesnio nei 65W galingumo USB-C tipo maitinimo šaltinis, tinkamas naudoti 100-240V@50-60 Hz įtampos tinkle. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	19
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė nei 53Wh.
	

	20
	Mechaninės saugos priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock arba lygiaverčio tipo lynu.
	

	21
	Duomenų apsaugos lustas
	Ne blogiau kaip TPM v2.0 duomenų saugos lustas
	

	22
	Kitos saugumo funkcijos
	Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.
	

	23
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password) ir konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	24
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau nei 1,55 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis nei 22 mm.
	

	25
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė.
	

	26
	Kompiuterio patvarumas
	Kompiuterio atitikimas MIL-STD-810H arba lygiaverčiam standartui: žema temperatūra, aukšta temperatūra, drėgmė, smėlis, dulkės ir vibracija.
	

	27
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	
Įranga turi atitinkti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS).
Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu.
Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo".

Perkama prekė atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:
I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas
(lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas).
	

	28
	Pakuotė
	Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje. Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brandnew“, gamykliškai atnaujinti „renew“ ir „refurbished“ („remarked“) komponentai neleistini.
	

	29
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (įskaitant ir bateriją) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą remonto organizavimą (atvykimą, pasiėmimą, gražinimą). 
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	






3 pirkimo dalis. Nešiojamieji kompiuteriai 16‘: 90 vnt. Atsiradus poreikiui, papildomai 20 vnt. 

3 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos
Pildo tiekėjas

	1
	Kompiuterio gamintojas ir modelis
	Nurodyti.
	

	2
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau 15,7" ir ne daugiau 16,5".
	

	3
	Ekrano technologija
	IPS arba lygiavertė, matinis (angl. anti-glare), ryškumas ne mažiau nei 300 nits, kontrastas ne mažiau nei 1000:1, vertikalūs ir horizontalūs matymo kampai ne mažiau nei 170 laipsnių. Ekrano kraštinių santykis turi patekti į intervalą 1,5-1,7. 
Taškų skaičius nemažiau nei 1920x1200. 
	

	4
	Procesorius
	Kompiuterio procesorius ne mažiau nei šešių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. 
Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 16800. 

Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Vidutinė našumo reikšmė turi būti gauta, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.).

Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB. 
Procesoriaus modelis ne senesnis nei 2024 metų 1-as ketvirtis.
Nurodyti konkretų procesoriaus modelį.
	

	5
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau nei 16 GB DDR5 arba geriau.
Turi būti ne mažiau nei vienas laisvas lizdas atminties praplėtimui.
Maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 64GB
	

	6
	Standusis diskas
	Ne mažiau nei 512 GB SSD, NVMe PCIe 4.0 arba lygiavertis ar spartesnis
	

	7
	Tinklo plokštė
	Kompiuterio korpuse integruota ne lėtesnė kaip 1 Gbps su RJ45 jungtimi  palaikantis „Wake on Lan“ funcionalumą

	

	8
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis IEEE 802.11 6E 2x2, ar lygiaverčio ar naujesnio standarto bevielio tinklo modulis turintis integruotas antenas korpuse.

	

	9
	„Bluetooth" adapteris
	Ne blogiau kaip 5.3 versija
	

	10
	Vaizdo plokštė
	Integruota

	

	11
	Garso plokštė
	Integruota
	

	12
	Kamera
	Integruota kamera ne blogesnė nei Full HD 1080p, IR (infrared) funkcija.
Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti.
	

	13
	Garsiakalbis
	Integruoti garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt.
	

	14
	Mikrofonas
	Integruotas
	

	15
	Klaviatūra
	Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą su atskirais skaičių myugtukais korpuse (NUMPAD), kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard /International/US English layout išdėstymą, integruotas LED pašvietimas.
	

	16
	Manipuliatorius
	Sensorinis (touchpad)
	

	17
	Integruoti prievadai
	Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau ir ne prastesnės kaip:
1 vnt. HDMI jungtis, ne senesnė nei 2.0 versija, ne mažiau kaip 4 vnt. USB, iš kurių 2 vnt. USB 3.2 Type-A ir 2 vnt. USB Type-C su USB4/Thunderbolt 4.0 palaikymu (su DisplayPort ir energijos perdavimo (Power Delivery) funkcijomis) ir 1 vnt. ausinių bei mikrofono gali būti kombinuota jungtis.
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
	

	
	
	Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	18
	Maitinimo tinklo adapteris
	Turi būti ne mažesnio nei 65W galingumo USB-C tipo maitinimo šaltinis, tinkamas naudoti 100-240V@50-60 Hz įtampos tinkle. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	19
	Baterija
	Bendra baterijos talpa ne mažesnė nei 53Wh.
	

	20
	Mechaninės saugos priemonės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock arba lygiaverčio tipo lynu.
	

	21
	Duomenų apsaugos lustas
	Ne blogiau kaip TPM v2.0 duomenų saugos lustas
	

	22
	Kitos saugumo funkcijos
	Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas.
	

	23
	Slaptažodžiai
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password) ir konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	24
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Ne daugiau nei 1,95 kg.
Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis nei 22 mm.
	

	25
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė.
	

	26
	Kompiuterio patvarumas
	Kompiuterio atitikimas MIL-STD-810H arba lygiaverčiam standartui: žema temperatūra, aukšta temperatūra, drėgmė, smėlis, dulkės ir vibracija.
	

	27
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Įranga turi atitinkti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS).
Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu.
Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo".

Perkama prekė atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:
I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas
(lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas).

	

	28
	Pakuotė
	Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje. Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brandnew“, gamykliškai atnaujinti „renew“ ir „refurbished“ („remarked“) komponentai neleistini.
	

	29
	Garantinis laikotarpis
	Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (įskaitant ir bateriją) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą remonto organizavimą (atvykimą, pasiėmimą, gražinimą). 
Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.
	



4 pirkimo dalis. Spausdintuvai.

Nespalvoti lazeriniai spausdintuvai. 3 vnt. + 1 vnt. esant papildomam poreikiui.
Lazeriniai daugiafunkciniai spausdintuvai 2 vnt. +1 vnt. esant papildomam poreikiui.
Rašaliniai spalvoti daugiafunkciniai spausdintuvai, 2 vnt. +1 vnt. esant papildomam poreikiui.


Nespalvoti lazeriniai spausdintuvai. 3+1 vnt.
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos 
Pildo tiekėjas

	1
	Spausdintuvas
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.1 
	Spausdintuvo tipas
	Lazerinis nespalvoto spausdinimo 
	

	1.2 
	Popieriaus formatas
	A4
	

	1.3 
	Spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 30 A4 puslapių/min
	

	1.4 
	Spausdinimo raiška
	Ne mažesnė 1200 x 1200 dpi
	

	1.5 
	Dvipusis spausdinimas
	Automatinis spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dupleksas)
	

	1.6 
	Pajungimo galimybės
	Ne mažiau: USB 2.0; 10/100Mbps Ethernet; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz; 
	

	1.7 
	Popieriaus tiektuvas
	Ne mažiau kaip 250 lapų
	

	1.8 
	Saugos valdymas
	Slaptažodžiu apsaugotas konfigūracijos keitimas; tinklo prievadų įjungimas/išjungimas; 802.1x autentifikacija
	

	1.9 
	Kiti reikalavimai
	Spausdintuvas turi būti sukomplektuotas su nauju to paties gamintojo ne mažesnės, kaip 1000 A4 formato puslapių talpos tonerio kasete (esant 5% puslapio padengimui);
Galimybė naudoti didelės talpos tonerio kasetę, kurios talpa ne mažesnė, kaip 3500 A4 formato puslapių (esant 5% puslapio padengimui); Visa įranga turi būti gamykliškai nauja
	

	1.10 
	Suderinamos operacinės sistemos
	Windows 11; Windows 10; macOS 11.x ir aukštesnės versijos; Linux
	

	1.11 
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn.
	



Lazeriniai daugiafunkciniai spausdintuvai 2+1 vnt.
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos 
Pildo tiekėjas

	1
	Spausdintuvas
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.1 
	Spausdintuvo tipas
	Daugiafunkcinis lazerinis, spalvoto spausdinimo
	

	1.2 
	Popieriaus formatas
	A4
	

	1.3 
	Spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 25 A4 puslapių/min (vienpusio spausdinimo)
	

	1.4 
	Spausdinimo raiška
	Ne mažesnė 600 x 2400dpi
	

	1.5 
	Dvipusis spausdinimas
	Automatinis spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dupleksas)
	

	1.6 
	Pajungimo galimybės
	Ne mažiau: USB 2.0; 10/100Mbps Ethernet; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz;
	

	1.7 
	Popieriaus tiektuvas
	Ne mažiau kaip 250 lapų
	

	1.8 
	Kopijavimo funkcija
	Skiriamoji geba ne mažiau 600 dpi;
Didinimas/mažinimas ne mažiau 25-400%;
Galimybė nurodyti kopijų skaičių;
	

	1.9 
	Skenavimo funkcija
	Skenuotų dokumentų siuntimas el. paštu;
Skenuotų dokumentų saugojimas USB atmintinėje;
Skenuotų dokumentų saugojimas kompiuterinio tinklo aplankale SMB, FTP;
Vieno lapo skenavimas (flatbed), su optine skiriamąja geba ne mažiau 1200x1200 dpi;
Automatinis lapų paėmiklis (ADF) ne mažiau 50 pusl. su optine skiriamąja skenavimo geba ne mažiau 600x600 dpi;
Palaikomi skenavimo formatai ne mažiau: JPG, TIFF, PDF;
TWAIN, WIA palaikymas

	

	1.10 
	Saugos valdymas
	Slaptažodžiu apsaugotas konfigūracijos keitimas; tinklo prievadų įjungimas/išjungimas; 802.1x autentifikacija
	

	1.11 
	Kiti reikalavimai
	Spausdintuvas turi būti sukomplektuotas su nauju to paties gamintojo ne mažiau kaip 1000 A4 formato puslapių (esant 5% puslapio padengimui) talpos toneriu;

Visa įranga turi būti gamykliškai nauja
	

	1.12 
	Suderinamos operacinės sistemos
	Windows 11; Windows 10; macOS 11.x ir aukštesnės versijos; Linux
	

	1.13 
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	



Rašaliniai spalvoti daugiafunkciniai spausdintuvai, 2+1 vnt.
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos 
Pildo tiekėjas

	1
	Spausdintuvas
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.1 
	Spausdintuvo tipas
	Daugiafunkcinis rašalinis, spalvoto spausdinimo
	

	1.2 
	Popieriaus formatas
	A4
	

	1.3 
	Spausdinimo sparta
	Ne mažiau kaip 20 puslapių/min vienspalvis (vienpusio spausdinimo) ir ne mažiau kaip 15 puslapių/min spalvotai (vienpusio spausdinimo)
	

	1.4 
	Spausdinimo raiška
	Ne mažesnė 600 x 1200dpi
	

	1.5 
	Dvipusis spausdinimas
	Automatinis spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dupleksas)
	

	1.6 
	Pajungimo galimybės
	Ne mažiau: USB 2.0; 10/100Mbps Ethernet; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz;
	

	1.7 
	Popieriaus tiektuvas
	Ne mažiau kaip 250 lapų
	

	1.8 
	Kopijavimo funkcija
	Skiriamoji geba ne mažiau 600 dpi;
Didinimas/mažinimas ne mažiau 25-400%;
Galimybė nurodyti kopijų skaičių;
	

	1.9 
	Skenavimo funkcija
	Skenuotų dokumentų siuntimas el. paštu;
Skenuotų dokumentų saugojimas USB atmintinėje;
Skenuotų dokumentų saugojimas kompiuterinio tinklo aplankale SMB, FTP;
Vieno lapo skenavimas (flatbed), su optine skiriamąja geba ne mažiau 1200x1200 dpi;
Automatinis lapų paėmiklis (ADF) ne mažiau 50 pusl. su optine skiriamąja skenavimo geba ne mažiau 600x600 dpi;
Palaikomi skenavimo formatai ne mažiau: JPG, TIFF, PDF;
TWAIN, WIA palaikymas
	

	1.10 
	Saugos valdymas
	Slaptažodžiu apsaugotas konfigūracijos keitimas; tinklo prievadų įjungimas/išjungimas; 802.1x autentifikacija
	

	1.11 
	Kiti reikalavimai
	Spausdinimo kasetės turi būti lengvai papildomos iš rašalo buteliukų/talpų nenaudojant jokių papildomų įrankių;

Visa įranga turi būti gamykliškai nauja
	

	1.12 
	Suderinamos operacinės sistemos
	Windows 11; Windows 10; macOS 11.x ir aukštesnės versijos; Linux
	

	1.13 
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn.
	




Visų pirkimo dalių prekės (išskyrus papildomo poreikio) turi būti pristatytos per 6 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos, šiuo adresu: Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius.
Esant papildomam prekių poreikiui, prekes Pirkėjas gali užsakyti iki 2025-12-01 (imtinai). Prekių pristatymas per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos, adresu: Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius.
Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali įsigyti specifikacijose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų minimaliai išperkamos sutarties vertės.

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu. 

