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DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO




Viešojo pirkimo komisija 2025-06-27, 2025-06-30, 2025-07-01, 2025-07-02 ir 2025-07-03 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų paklausimų dėl darbų kiekių žiniaraščių patikslinimo:
	[bookmark: _Hlk40448223]Eil. Nr.
	Klausimai
	Atsakymai

	1.
	„Prašome patikslinti, ar rangovas gali siūlyti naudoti PP (polipropileno, išorėje gofruotus, viduje lygius) vamzdžius, kurie nėra prastesnių techninių parametrų ir eksploatacinių savybių nei nurodyti PVC vamzdžiai, bei atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus?“
	Informuojame, kad vamzdžius, kurie nėra prastesnių techninių parametrų ir eksploatacinių savybių nei nurodyti PVC vamzdžiai, bei atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus, galima naudoti.

	2.
	„Projekte numatytas esamų medžių šalinimas, prašome išaiškinti ar reikia vertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę. Jei taip, prašome nurodyti konkrečią sumą, kurią reikia įvertinti bei papildyti žiniaraštį“
	Medžių atkuriamosios vertės vertintis nereikia.

	3.
	„Projekte numatytas medžių sodinukų sodinimas. Prašome patikslinti / išaiškinti, ar 10-12 cm nurodomas matmuo – tai sodinuko skersmuo ar apimtis“
	Vertinti medžio sodinuko 10 -12 cm apimties.

	4.
	„Elektrotechnikos dalies darbų kiekių žiniaraštyje ('xls formatu) Nr. 3, skyriuje "Statybos darbai", p. 37. Gelžbetoninių atramų demontavimas, o kiekis nenurodytas.
Prašome nurodyti demontuojamų g/b atramų skaičių.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ.

	5.
	„Prašome patikslinti, ar Rangovas turi įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jeigu taip, prašome nurodyti medžių atkuriamosios vertės sumą.“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 2 punkte.

	6.
	„Projekto susisiekimo dalies techninių specifikacijų 11 skyriuje nurodyta pasodinti medžius, kurių diametras 10-12 cm. Prašome patikslinti, ar čia neturėtų būti nurodytas ne diametras, bet medžių kamienų apimtis 10-12 cm?“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 3 punkte.

	7.
	„Projekto susisiekimo dalies „Excel“ formos darbų kiekių žiniaraščio, I ir II etapo skyriuose „Dangos rekonstrukcijos ir įrengimo darbai“ pozicijose Nr. 4 ir Nr. 5 nurodyti mato vienetai susiję su asfaltbetonio dangos įrengimu, nesutampa su mato vienetais nurodytais projekto susisiekimo dalies žiniaraštyje. Prašome patikslinti mato vienetus.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ.

	8.
	„Projekto susisiekimo dalies aiškinamojo rašto 3.2 skyriuje pėsčiųjų ir dviračių takui (2,5m pločio) numatoma asfaltbetonio danga po kuria nurodyta įrengti žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 sluoksnį - 20cm, kai deformacijos modulis Ev2≥100MPa. Projekto I etapo skersiniuose pjūviuose nurodyta įrengti skaldos 0/32 sluoksnį. [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, diagrama, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Prašome patikslinti kokią medžiagą naudoti šio sluoksnio įrengimui?“
	Naudoti skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 fr.

	9. 
	„Projekto susisiekimo dalies žiniaraščio I Etapo skyriuje „Šaligatvių, nuovažų dangų įrengimo ir kiti darbai“ yra pozicija Nr. 9 „Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm (pėsčiųjų ir dviračių takams)“. Šioje pozicijoje numatoma naudoti mišinį kurio frakcija 0/45. Projekto I etapo skersiniuose pjūviuose nurodyta įrengti skaldos 0/32 sluoksnį. Prašome patikslinti, kokia turi būti medžiagos frakcija?“
	Naudoti skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 fr.

	10.
	„Projekto elektrotechnikos dalies aiškinamojo rašto 2.1 skyriuje nurodytas projektuojamų šviestuvų skaičius – 57 vnt. Dabų kiekių žiniaraštyje montuojamų šviestuvų skaičius – 52 vnt. Prašome patikslinti, kiek turi būti sumontuota naujų šviestuvų?“
	Pateikiamas patikslintas DKŽ.

	11.
	„Projekto elektrotechnikos dalies žiniaraščio atliekamų darbų skyriuje nurodytas montuojamų šviestuvų skaičius – 52 vnt. Dabų kiekių žiniaraščio medžiagų skyriuje  šviestuvų skaičius – 47 vnt. Prašome patikslinti šviestuvų skaičių nurodytą žiniaraščio medžiagų skyriuje.“
	Pateikiamas patikslintas DKŽ

	12.
	„Projekto elektrotechnikos dalies techninių specifikacijų 3.3.4 skyriuje nurodyti reikalavimai dvipusei gembei. Prašome pateikti reikalavimus ir vienpusei gembei.“
	Analogiški reikalavimai taikomi ir vienpusei gembei

	13.
	„Projekto elektrotechnikos dalies žiniaraštyje nurodyta įrengti gembes – 30 vnt. Prašome patikslinti, kiek turi būti sumontuota vienpusių ir kiek dvipusių gembių? Taip pat prašome žiniaraštyje nurodyti dvi atskiras pozicijas su vienpusių ir dvipusių gembių montavimo darbais ir medžiagomis.“
	Pateikiamas patikslintas DKŽ. Įsivertinti, kaip yra pateikta DKŽ.

	14.
	„Apšvietimo elektros tinklų principinėje schemoje (ATR22-104-TDP-E.B-01) yra numatyta 18 vnt. metalinių atramų h-6,5m (virš žemės paviršiaus) ir 25 vnt. metalinių atramų h-8,5m (virš žemės paviršiaus), o sąnaudų kiekių žiniaraštyje (ATR22-104-TDP-E-T1-SŽ) numatyta 13 vnt. metalinių atramų h-6,5m. ir 30 vnt. metalinių atramų h-8,5m. Prašau patikslinti kiekius.“
	Pateikiamas patikslintas DKŽ.

	15.
	„Apšvietimo elektros tinklų principinėje schemoje (ATR22-104-TDP-E.B-01) yra numatyti 23 vnt. LED šviestuvų 49 W (perėjų) ir 25 vnt. LED šviestuvų 53 W (gatvių), o sąnaudų kiekių žiniaraštyje (ATR22-104-TDP-E-T1-SŽ) numatyti 13 vnt. LED šviestuvų 49 W (perėjų) ir 30 vnt. LED šviestuvų 53 W (gatvių). Prašau patikslinti kiekius.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ. 

	16.
	„Susisiekimo dalies DKŽ 31 eilutėje nurodyta "Vejos įrengimas 425 vnt. ". Prašome pataisyti mato vienetą.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ.

	17.
	„Projekte numatytas
[image: ]
prašome išaiškinti/patikslinti kokia medžiaga turi būti naudojama ženklinimui.“
	Ženklinimui naudojamas plastikas.

	18.
	„Projekte numatytas esamos asfalto dangos nufrezavimas ir susidarančių droženų išvežimas 10 km atstumu. Prašome išaiškinti, ar droženos turi būti vežamos į Užsakovo nurodytą vietą, ar jos utilizuojamos Rangovo nuožiūra.“
	Frezuotas asfaltas išvežamas ir utilizuojamas Rangovo nuožiūra.

	19.
	„Techninio darbo projekto ATR22-104-TDP-SD techninėse specifikacijose 1.7.2 punkte aprašyti informaciniai stendai. Prašome patikslinti ar rangovui reikia įsivertinti stendų įrengimą?
	Reikia įsivertinti, pateikiamas patikslintas DKŽ.

	20.
	„Prašome patikslinti ar rangovui reikia įsivertinti projekte numatytų medžių atkuriamąją vertę?“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 2 punkte.

	21.
	„Prašome pateikti armavimo tinklo skirto asfaltbetonio dangų sujungimui technines specifikacijas.“
	Bus derinama statybų metu.

	22.
	„Techninio darbo projekto brėžiniuose ATR22-104-TDP-SD-SP-02 nurodyta įrengti bituminę sandarinimo juostą. Pateiktame įkainotame darbų kiekių žiniaraštyje šio darbo nėra. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ.

	23.
	„Peržiūrėjus E dalies projekto brėžinius ir principinę elektros tinklų schemą, paaiškėjo neatitikimai sąnaudų kiekių žiniaraštyje:
STATYBOS PRODUKTAI
metalinės atramos h- 6,5 m - ne 13, o 18 vnt.
metalinės atramos h- 8,6 m - ne 30, o 25 vnt.
gembė 1 m / 1 m - ne 30, o 25 vnt.
pridedama gembė - žiniaraštyje visai nėra, o reikia 5 vnt.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ. Vertintis reikia pagal pateiktą žiniaraštį, o aktuojama bus pagal faktiškai atliktus darbus.

	24.
	„LED šviestuvas 53W (gatvių) - ne 30, o 25 vnt.
LED šviestuvas 49W (perėjų) - ne 13, o 23 vnt.
Automatinis jungiklis 1C 6A - ne 1, o 52 vnt.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ. Vertintis reikia pagal pateiktą žiniaraštį, o aktuojama bus pagal faktiškai atliktus darbus.

	25.
	„STATYBOS DARBAI
Metalinių apšvietimo atramų su šviestuvais išmontavimas - 22 vnt, bet metalinių atramų tuose ruožuose nėra.
Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ.

	26.
	„Projekto Susisiekimo dalies skersiniuose pjūviuose pavaizduota kelio bortų įrengimo schema. Joje nurodyta įrengti sandarinimo juostą tarp kelio borto ir asfalto dangos. Žiniaraščiuose šie darbai nenumatyti. Prašome papildyti žiniaraščius.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ.

	27.
	„Projekto elektrotechnikos dalies žiniaraštyje nurodytų šviestuvų kiekis nesutampa su elektros tinklų principinėje schemoje nurodytų šviestuvų kiekiu:
Žiniaraštyje LED 53W 30 vnt., o schemoje 25 vnt.
Žiniaraštyje LED 49 W 13 vnt., o schemoje 23 vnt.
Prašome patikslinti žiniaraštį, arba elektros tinklų principinę schemą.“
	Pateikiamas pakoreguotas DKŽ. Vertintis reikia pagal pateiktą žiniaraštį, o aktuojama bus pagal faktiškai atliktus darbus.

	28.
	„Patikslinkite prašau, kokia liepų rūšis bus sodinama?
Grakščioji liepa (Tilia euchlora), 
Sidabrinė liepa (Tilia tomentosa), 
Didžialapė liepa (Tilia platyphyllos).
Šios liepos yra pakantesnės ligoms, drėgmės trūkumui ir miesto užterštumui.“
	Vertinti sidabrinės liepos rūšies sodinuką.

	29.
	„Patikslinkite prašau, kokia liepų aukščio kategorija, nes neaišku, ką reiškia pateikti skaičiai - liepos skersmuo ar kamieno apimtis?“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 3 punkte.

	30.
	„Patikslinkite prašau, koks turi būti tikslus medžių šaknų apsaugos metalinių grotelių modelis? Ar tikrai yra reikalingas tik 1 vnt., jeigu taip, tai gal būtų galima tiesiog nedėti metalinių šaknų apsaugos grotelių?“
	Tikslus modelis bus derinamas statybų metu. Prašome įsivertinti tokį kiekį, koks nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje. 



PRIDEDAMA. Darbų kiekių žiniaraščiai Nr. 1 - Nr. 4 (2025-07-04 redakcija).
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0MPa, h=20cm
ai kf21-10-* h=40cm

Asfaltbetonio danga AC 16 PD , h+8cm
Skaldos 0/32 & nesuristojo miiniq sluoksnis, 100MPa

Salciui nejautrus sluoksnis (smélis), kai kf21-10-* h=:
Zemes sankasa (esamas gruntas) [30MPa
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8 SKYRIUS. KELIO HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Minimalus Zenklinamos eismo juostos plotis, kurio pakanka automobiliams vaziuoti viena eile, yra 2,75 m.
Zenklinimo linijos neturi bati ikilusios vir$ kelio dangos aukS&iau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios. Keliy ir gatviy
vaziuojamajai daliai Zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medziagos turi atspindéti sviesa,





