PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_3
DĖL ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJOS pastato, ESANČIO žALGIRIO G. 16, ŠILUTĖJE,  fasado remonto DARBŲ

            Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.
         
1. Patiksliname atsakymą į Paaiškinimas_2 15 klausimą:
Klausimas. DKŽ SA 1.1 Išorės palangės 673,7 m. o tuo tarpu išorės apdailos kiekių lentelėje (NDP-14.876-A(M)P-SA-B.13) 727m. Kuriuo kiekiu vadovautis?

Atsakymas. Išorės palangės (cinkuota plieno skarda dengta poliesteriu, spalva RAL 7005) – 683,22 m.

2. Klausimas. Ar nesidubliuoja SK SKŽ „Ardymo ir pasiruošimo darbai“ 4 eilutė „Pastato langų/durų angų atidengimas (sieninių plokščių demontavimas)“ 116 m2 ir SA SKŽ „Paruošiamieji darbai“ „Angų didinimas išardant g/b plokštę“ 111,5 m2?
Atsakymas. Dubliuojasi. Vadovautis SK dalimi.
3.Klausimas. Brėžinyje NDP-14.876-DP-SK. B- 6 nurodyta „6 - apsauginis profiliuotis“ ir „9 – cokolinis profilis su perforuota juosta“, tačiau šių darbų nėra SKŽ. Prašome patikslinti SKŽ.
Atsakymas. Cokolinis profilis su perforuota juosta – 390 m, apsauginis profiliuotis -  388 m.
4.Klausimas. Brėžinys NDP-14.876-A(M)P-SA-B.6 „Angų ardymo/užtaisymo fasaduose išklotinė“ nurodyta kad yra 2 brėžiniai, tačiau projekte yra tik vienas (nėra vidinio kiemo fasadų). Prašome patikslinti.
Atsakymas. Brėžiniai pridedami.

5.Klausimas. Nenumatytas vidaus palangių demontavimas.

Atsakymas. Numatyti.

6.Klausimas. Kokios numatytos vidaus palangės? Kokio pločio ir spalvos?

Atsakymas. Žiūrėti projekto architektūrinėje dalyje.

7.Klausimas. Dėl PO atsakymo į 11 klausimą, norime pažymėti, jog šiuo pirkimu neperkami vidaus apdailos darbai, ir poreikio griauti san.mazgų pertvarinės sienas, ar platinti vidaus durų angas nėra reikalo.

Atsakymas. Tiksliname Paaiškinimo_2 atsakymą į 11 klausimą. Šių darbų nereikia vertinti.
8.Klausimas. Ar stogas yra apšiltintas ir reikia vertintis šiluminės izoliacijos ardymą?

Atsakymas. Vadovautis projekto architektūrine ir konstrukcine dalimis.
9. Klausimas. PO atsakymas į 15 klausimą dėl išorinių palangių kiekio, yra neišsamus ir iš esmės neatsakytas. Skirtingi darbų kiekiai randami architektūrinės dalies darbų kiekių žiniaraštyje ir išorės apdailos kiekių lentelėje. Kadangi paruoštas techninis darbo projektas, prašome nurodyti, kuria informacija vadovautis.

Atsakymas yra pateiktas 1. Klausime.
10.Klausimas. Dar kartą klausiame dėl langų U verčių. Projekto architektūros dalyje aiškinamajame rašte/ techninėje specifikacijoje nurodoma vertė ne didesnė kaip 1,0 W/(m2K) (A-TS-6.2). Langų specifikacijos žiniaraštyje - ne didesnė kaip 1,3 W/(m2K). Pagal dokumentų viršenybę techninė specifikacija ir aiškinamasis raštas yra aukščiau už sąnaudų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas. Vertinti ne didesnę kaip 1,3 W/(m2K).

11.Klausimas. Ar nereiktų įsivertinti SK dalyje žiniaraštyje 5. Perdangos šiltinimo įrengimas 40 m2 pagal G.D-3 detalę? Veiklų grafike nenurodyta.
Atsakymas. Turi būti įvertinti visi su pastato atitvarų apšiltinimu susiję darbai.
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