

SAVAEIGĖS BETONO MAIŠYKLĖS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


0. Pirkimo objekto paskirtis:
Savaime užsikraunanti, savaeigė betono maišyklė, skirta betono mišiniui gaminti.
             
[bookmark: _GoBack]	 2. Privalomieji reikalavimai:
Savaeigė betono maišyklė su visa komplektuojama įranga turi būti nauja, visiškai sukomplektuota ir paruošta eksploatuoti. Pagaminimo data turi būti ne senesnė kaip 2024 metų turi būti ne eksperimentinis (ne vienetinis), o serijinis gaminys:
              2.1. visiškai sukomplektuotas, paruoštas darbui įrenginys, pritaikytas dirbti –20 C0 – +40 C0 aplinkos temperatūroje;
2.2. turi atitikti visus reikalavimus, kurių reikia valstybinei registracijai;
              2.3. turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo tvirtinimo“ 4.4.4.5 papunktį (prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti);
              2.4. savaeigė betono maišyklė turi turėti CE gaminio sertifikatą;
2.5. variklis:
2.5.1. ne mažiau nei keturių cilindrų dyzelinis;
2.5.2. aušinamas skysčiu;
2.5.3. ne mažesnis kaip 100 kW;
2.5.4. turintis paleidimo šaltu oru pagalbinę sistemą;
2.5.5. emisijos standartas (Stage V);
2.6. važiuoklė:
2.6.1. hidrostatinė transmisija;
2.6.2. visi ratai varomi 4x4;
2.6.3. visi ratai valdomi;
2.6.4. padangos 405/70x24 užpildytos putomis;
              2.6.5. važiavimo greitis  ne mažiau kaip 25 km/h;
              2.6.6. svyruojanti priekinė ašis, užsirakinanti.
              2.7. hidraulinė sistema:
2.7.1. semtuvo hidraulinio siurblio srautas ne mažiau kaip 53 l/min., slėgis ne mažesnis kaip 180 bar;
2.7.2. betono maišymo būgno hidraulinio siurblio srautas ne mažiau kaip 100 l/min., slėgis ne mažesnis kaip 250 bar;
2.8.  elektros sistema:
2.8.1. laidai ir jungtys atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui;
2.8.2. LED oranžinis signalinis švyturėlis virš kabinos;
2.8.3. apšviestas prietaisų skydelis;
2.8.4. papildomi LED žibintai ant kabinos priekyje ir gale saugiam darbui tamsiu paros metu.
2.9. kabina:
2.9.1. uždara su šildytuvu ir kondicionierius;
2.9.2. garso izoliacija;
2.9.3. reguliuojamas vairas;
2.9.4. valytuvai priekyje ir gale su apiplovimo sistema;
2.9.5. turi atitikti ROPS (apsauginės konstrukcijos nuo apvirtimo) ir FOPS (apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų) reikalavimus;
2.9.6. vidaus apšvietimas;
2.9.7. saugos diržas operatoriui;
2.9.8. atbulinės eigos garsinis signalas;
2.9.9. apsukama 1800 vairuotojo sėdynė;
2.910. įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais;
2.10. informaciniai ir kontrolės prietaisai:
2.10.1. aušinimo skysčio temperatūros kontrolės rodiklis;
2.10.2. degalų lygio kontrolės rodiklis;
2.10.3. darbo valandų apskaitos kontrolės rodiklis;
2.10.4. daugiafunkcis spalvotas monitorius su įrangos monitoringo sistema ir automatinės betono masės ruošimo ir skaičiavimo sistema. Elektroninėmis svarstyklėmis kurios leidžia tiksliai pasverti užpildus, automatiškai įpilti vandenį ir betonui skirtus specialius priedus ;
2.10.5. variklio alyvos lygio, temperatūros ir slėgio kontrolės rodiklis;
              2.10.6. visos prietaisų skalės – pagal metrinę sistemą, išskyrus temperatūrą – Celsijais;
              2.10.7. rakinamas kuro bako kamštis;
2.11. kiti reikalavimai:
2.11.1. degalų bako talpa  ne mažiau 90 litrų;
2.11.2. integruotas aukšto slėgio plovimo įrenginys su ne mažiau 10 m. žarną; 
2.11.3. turi būti KET paketas, privalomas eisme dalyvaujančiam mechanizmui. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje;
2.11.4. avarinis STOP mygtukas;
2.11.5 betono maišymo būgno talpa ne mažiau kaip 5m3 ;
2.11.6. betono maišymo būgnas turi pasisukti ne mažiau kaip 1800 ;
2.11.6. semtuvo talpa ne mažiau kaip 600 l;
2.11.7. vandens bako talpa ne mažiau kaip 900 l;
2.11.8. reguliuojamas 1800 pasisukantį mišinio išpylimo lovį;
2.11.9. betono išpylimo lovio prailginimas;
2.11.10. ne mažesnė kaip 2700 apžvalgos galinė vaizdo kamera;
2.11.11. cemento pakrovimo dėžė su maišų plėšymo įtaisu;
2.11.12. talpa betono spec. priedams  ne mažesnė kaip 30 l.
           
3. Garantiniai reikalavimai:
3.1. Turi būti suteikta gamintojo ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų arba 3000 moto valandų garantija(atsižvelgiant į tai, kuris parametras greičiau bus pasiektas) nuo savaeigės betono maišyklės perdavimo pirkėjui dienos..
            3.2. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas turi įsipareigoti savo lėšomis ir žmogiškaisiais resursais vykdyti periodinį techninį aptarnavimą  (alyvų, filtrų keitimai ir t. t.), įrangos testavimai, kalibravimai ir pan., nurodyti gamintojo instrukcijose, garantiniu laikotarpiu privalo būti atliekami nemokamai, tiekėjo sąskaita tam, kad būtų užtikrinta gamyklos gamintojos suteikta garantija. Visi įrenginį eksploatuojant ne dėl eksploatuotojo kaltės garantinio laikotarpio metu atsiradę gedimai turi būti šalinami tiekėjo sąskaita per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo datos.

4. Papildoma informacija:
              4.1. Savaeigės betono maišyklės ir papildomos įrangos saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai, atsarginių dalių katalogas su nurodytais kodais   turi būti pateikti kartu su preke ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną.
4.2. Turi būti numatyti personalo, eksploatuojančio ir atliekančio kasdieninę techninę priežiūrą, mokymai (3 darbuotojams) ir suteikti sertifikatai.
_________________________
