Pirkimo sąlygų 3 priedas


MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Užsakovas - Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), Kęstučio a. 3, Ukmergė.
1.2. Vykdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjęs viešąjį pirkimą.
1.3. Finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono 2025 m. savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos melioracijos funkcijoms vykdyti.
1.4. Pirkimo objektas - Ukmergės rajono savivaldybėje esančių melioracijos griovių priežiūros ir remonto darbai (toliau – Darbai).
               1.4.1. Pabaisko k. v.,( Parijos up. 1,375 km 1,400 ha);
               1.4.2. Pabaisko k. v.,( gr. P-7  0,527 km,  0,685 ha);
               1.4.3. Antakalnio k. v. ( gr. NG  1,437 km,  1,868 ha);
               1.4.4. Antakalnio k. v. ( gr. NG-1  1,204 km,  1,565 ha);
               1.4.5. Antakalnio k. v. (gr. S-15  0,84 km,  1,092 ha);
               1.4.6. Laumėnų k.v. (gr. V-5  0,54 km,  0,702 ha); 
               1.4.7. Tulpiakiemio k. v. (gr. R-9  1,045 km,  1,358 ha);
               1.4.8. Lyduokių k. v. (gr. Nr.1  2,9 km,  3,32 ha);
               1.4.9. Siesikų k. v. (up. Armona 9,154 km,  11,40 ha);
               1.4.10. Siesikų k. v. (up. Armona intakai: B-1  0,990 km,  B-2  2,4 km,  B-3  0,252 km,  B-4  0,214 km,  B-4-1  0,977 km, G-?  1,301 km  ∑=7,165 km /  8,50 ha).
1.5. Darbų atlikimo vieta - Ukmergės rajono savivaldybės Pabaisko, Antakalnio, Laumėnų, Tulpiakiemio, Lyduokių, Siesikų kadastrinėse vietovėse.
1.6. Ukmergės rajono savivaldybės melioracijos griovių priežiūros ir remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šia technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija). 
1.7. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu.

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. Pirkimo tikslas - atlikti valstybei priklausančių melioracijos griovių priežiūros ir remonto darbus Pabaisko, Antakalnio, Laumėnų, Tulpiakiemio, Lyduokių, Siesikų kadastrinėse vietovėse. 
	2.2. Preliminarūs darbų kiekiai pateikti 4.12 papunktyje.
2.3. Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis - ši Techninė specifikacija.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų vykdymo pradžia - sutarties įsigaliojimo data.
3.2. Darbų įvykdymo pabaiga - Ukmergės rajono kadastrinių vietovių melioracijos griovių priežiūros darbai turi būti atlikti iki 2025-10-31. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.




IV. TECHNINĖ UŽDUOTIS

4.1. Užsakovo reikalavimai:
4.1.1. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas darbų apimtis.
4.2. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
4.3. Darbai vykdomi vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.
[bookmark: _Hlk42178354]4.4. Pašalinti krūmus, nušienauti melioracijos griovių šlaitus ir 1 m pločio apsauginę juostą. Nuo griovio šlaito apačios 1 m pločio juostoje, nušienautą žolę nugrėbti ir išmesti ant griovio krašto. Vykdant šienavimo darbus, Rangovas privalo nepažeisti drenažo žiočių ir stulpelių, žyminčių žiočių vietą. Grioviuose prie miško šienaujamas tik vienas šlaitas.
4.5. Rangovas privalo apsirūpinti visomis reikalingomis priemonėmis, įrankiais ir mechanizmais, reikalingais kokybiškam paslaugų atlikimui. Žolės šienavimui naudoti savaeiges ar kt. šienavimo priemones, trimerius ir prie traktorių pritvirtintas žoliapjoves, frezas. Būtina įsivertinti šienaujamų plotų sudėtingumą (reljefas, šlaitai, vanduo). Krūmai rekomenduojama šalinti frezomis, krūmokšniai - grandininiais pjūklais ir rankinėmis žoliapjovėmis. Rekomenduojama Rangovams naudoti grandininius pjūklus su akumuliatoriais. 
4.6. Pašalinus menkaverčius medžius nuo griovių šlaitų, kelmai paliekami.
4.7. Medžiai: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesni kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai, didesni kaip 16 cm skersmens, nekertami.
4.8. Nukirsti krūmai nedeginami, suvežami į laikinas sandėliavimo vietas ir sukraunami į krūvas. Sandėliavimo vietas (gaisriniu požiūriu saugiuose plotuose) pasirenka Rangovas, suderinęs su žemės savininkais ar naudotojais ir seniūnija. Nukirstų krūmų išvežimą iš objekto organizuoja Rangovas.
4.9. Nustačius atliktų darbų trūkumus ar melioracijos statinių (žiočių, stulpelių) pažeidimus, kurie atsirado dėl vykdomų darbų, Rangovas įsipareigoja pašalinti darbo trūkumus ar atstatyti pažeistus statinius (žiotis, stulpelius) savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.
4.10. Darbai atliekami iš anksto Rangovui (Vykdytojui) suderinus numatytus darbus su žemės sklypų savininkais ar kitais naudotojais. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Rangovas turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną apie numatomų darbų eigą.
4.11 Darbų preliminarūs kiekiai ir aprašymai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje ir objektų vietovės schemose.
[bookmark: _Hlk100087623]4.12. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pagal žemiau nurodytą darbų kiekių žiniaraštį privalo pateikti užpildytas Lokalines sąmatas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetai
	Preliminarūs darbų kiekiai
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina Eur be PVM


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	[bookmark: _GoBack]1.  Pabaisko k. v.,( Parijos up. 1,375 km,  1,400 ha)


	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	1,300
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,10
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	5,0
	
	

	
	Viso 1 :

	

	
	1. Pabaisko k. v., ( gr. P-7  0,527 km,  0,685 ha)


	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	0,50
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,05
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	5,0
	
	

	4.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų.
	100 m2
	30,00
	
	

	5.
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 0,5 km)
	ha
	0,30
	
	

	6.
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m
	100 m
	2,00
	
	

	7.
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	100 m
	3,27
	
	

	8.
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m
	t. m3
	0,25
	
	

	9.
	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus
	ha
	0,527
	
	

	10.
	Žiočių remontas d 110
	vnt. 
	5
	
	

	11.
	Žiočių remontas d 160
	vnt.
	4
	
	

	12.
	Žiočių remontas d 200
	vnt.
	2
	
	

	
	Viso 2 : 

	

	
	
	

	
	3. Antakalnio k. v. ( gr. NG  1,437 km,  1,868 ha)

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	1,768
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,10
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	3,0
	
	

	
	Viso 3 :
	

	
	4. Antakalnio k. v. ( gr. NG-1  1,204 km,  1,565 ha) 

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	1,465
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,10
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	3,0
	
	

	
	Viso 4 :
	

	
	
	

	
	5. Antakalnio k. v. (gr. S-15  0,84 km,  1,092 ha)  ; 

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	0,900
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,192
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	3,0
	
	

	
	Viso 5 :
	

	
	
	

	
	6. Laumėnų k. v. (gr. V-5  0,54 km,  0,702 ha)  

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	0,600
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,102
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	5,0
	
	

	4.
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų.
	100 m2
	30,00
	
	

	5.
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 0,5 km)
	ha
	0,30
	
	

	
	Viso 6 :
	

	
	
7. Tulpiakiemio k. v. (gr. R-9  1,045 km,  1,358 ha)

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	1,00
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,058
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	3,0
	
	

	4.
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų.
	100 m2
	30,00
	
	

	5.
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 0,5 km)
	ha
	0,3
	
	

	
	Viso 7 :
	

	
	
8. Lyduokių k. v. (gr. Nr.1  2,9 km,  3,32 ha) 

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	2,12
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,20
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	5,0
	
	

	4.
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų.
	100 m2
	100,00
	
	

	5.
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 0,5 km)
	ha
	1,0
	
	

	
	Viso 8 :
	

	
	
	

	
	
9.  Siesikų k. v. (up. Armona 9,154 km, 11,40 ha)

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	10,00
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,40
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	10,00
	
	

	4.
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų.
	100 m2
	100,00
	
	

	5.
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 0,5 km)
	ha
	1,0
	
	

	
	Viso 9 :
	

	
	
	

	
	10.  Siesikų k. v. (up. Armona intakai : B-1  0,990 km,  B-2  2,4 km,  B-3  0,252 km,  B-4  0,214 km,  B-4-1  0,977 km, G-?  1,301 km  ∑=7,165 km /  8,50 ha )

	1.
	Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas, kai šlaitai apaugę krūmokšniais
	ha
	8,00
	
	

	2.
	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu (prie drenažo žiočių)
	ha
	0,10
	
	

	3.
	Dirbtinių kliūčių išardymas
	m3
	10,0
	
	

	4.
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų.
	100 m2
	50,00
	
	

	5.
	Krūmų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 0,5 km)
	ha
	0,50
	
	

	
	Viso 10 :
	

	Kaina be PVM:
	

	PVM 21.00% :
	

	Iš viso su PVM:
	


















 Objektų vietovės schemos

[image: ]


[image: ]
[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
___________
image3.png




image4.png
LAUMENY K. V.
GRIOVIY PRIEZIORA

M1:5000 "
prieziara





image5.png




image6.png




image7.png




image1.png
PABAISKO K_ V.
GRIOVIY PRIEZIURA
M 1:5000





image2.png
ANTAKALNIO
GRIOVIY PRIEZIURA §
4 M 1:10000
v





