TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I ir II pirkimo dalims
	[bookmark: _Hlk181603164]Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.	
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

	I PIRKIMO DALIS: Didžiųjų elektros eksperimentų rinkiniai

	[bookmark: _Hlk181713051]Nr. 
	Techninės charakteristikos (parametrai)

	[bookmark: _Hlk15545810]1.
	Eksperimentų rinkinys elektronika - 15 vnt.

	1. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. spausdintinė plokštė

	2. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. 25 cm jungiamasis laidas, juodas

	3. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, raudonos spalvos

	4. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, mėlynos spalvos

	5. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, raudonos spalvos

	6. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, mėlynos spalvos

	7. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. saulės elementų statybinis blokas

	8. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. dinaminis mikrofonas

	9. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kaitrinė lempa E10 / 10 V / 0,05 A

	10. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 2 vnt. cilindriniai magnetai, D = 10 mm, L = 50 mm

	11. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kietoji geležies šerdis, L = 50 mm 

	[bookmark: _Hlk181713042]2.
	Įtampos jutiklis - 15 vnt. 

	1. 
	Matavimų diapazonas: ne mažesnis nei ±10 V

	2. 
	Matavimo tikslumas: ne didesnis nei ±9 mV

	[bookmark: _Hlk181713259]3.
	Srovės jutiklis - 15 vnt. 

	1. 
	Matavimo diapazonas: nuo ne daugiau kaip -500 iki ne mažiau kaip +500 mA

	2. 
	Skiriamoji geba ne mažesnė nei 0,30 mA

	3. 
	Tikslumas ne mažesnis nei 0,8 mA

	4. 
	Įvesties varža ne mažesnė nei 350 kΩ

	4.
	Elektronikos rinkinys - 15 vnt. 

	1. 
	Skirtingų pratimų/projektų kiekis, kurį galima atlikti su įranga ne mažiau kaip 20 vnt.

	2. 
	Mikrovaldiklis:
darbinė įtampa turi būti ne mažiau kaip 5V    
 turi būti ne mažiau kaip 50 I/O (įvesties / išvesties) jungčių     
Neištrinama, perrašoma atmintis turi būti ne mažiau kaip 256 kB  
[bookmark: _GoBack]taktinis dažnis ne mažiau kaip 15 MHz

	3. 
	Skaitmeninių IO kanalų kiekis ne mažiau kaip 50 vnt. iš kurių ne mažiau kaip 12 su impulso pločio moduliacija

	4. 
	Analoginių IO kanalų kiekis ne mažiau kaip 15 vnt.

	5. 
	Laikrodžio greitis ne mažesnis kaip 15 MHz

	6. 
	Atmintis ne mažesnė kaip 250 kB, SRAM ne mažesnė kaip 8 kB

	7. 
	Maksimali įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 20 V

	8. 
	IO kanalų nuolatinės srovės srovė ne mažesnė kaip 40 mA

	9. 
	Sistemos nuolatinės srovės srovė ne mažesnė kaip 50 mA

	10. 
	Komplekte turi būti akumuliatoriaus laikiklis

	11. 
	Komplekte turi būti nuotolinis valdiklis

	12. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 skaitmenų elementas

	13. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. skaitmeninių elementų

	14. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. 8x8 šviesos diodų matrica

	15. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. potenciometras

	16. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. RGB šviesos diodas

	17. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 vnt.  šviesos diodų

	18. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. buzeriai

	19. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. foto rezistoriai

	20. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 vnt. varžų

	21. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. poslinkio registras

	[bookmark: _Hlk201154431]II PIRKIMO DALIS Transformatoriaus rinkiniai  

	Nr.
	Techninės charakteristikos (parametrai)

	1.
	Elektros eksperimentų rinkinys - 15 vnt.

	1. 
	Turi būti grandinės plokštė

	2. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesnių kaip 25 cm, juodi

	3. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, raudoni

	4. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, mėlyni

	5. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, raudoni

	6. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, mėlyni

	7. 
	Turi būti įjungimo/išjungimo (ang. ON/OFF) jungiklis

	8. 
	Rezistoriai – 3 vnt.:
Ne mažiau kaip 100 Ohm 
Ne mažiau kaip 500 Ohm
Ne mažiau kaip 1 kOhm

	9. \
	Baterija:
Ne mažiau kaip 1 V įtampa
Ne mažiau kaip 2 vnt.

	10. 
	Ritės ne mažiau kaip 3 vnt. 

	11. 
	Elektrodai ne mažiau kaip 8 vnt.

	12. 
	Turi būti elektrolizės talpa

	13. 
	Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	14. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui

	15. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas

	16. 
	Galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 vnt.

	2.
	Analoginis multimetras - 15 vnt. 

	1. 
	Ekrane esančios skalės: 
I-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 3
II-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 10
III-a skalė nuo ne daugiau kaip -5 iki ne mažiau kaip 5
IV-a skalė nuo ne daugiau kaip -1 iki ne mažiau kaip +1
I-oje ir II-oje skalėse nulinis taškas turi būti iš kairės skalės pusės
III-oje ir IV-oje skalėse nulinis taškas turi būti per skalės vidurį

	2. 
	Nuolatinės srovės įtampos tikslumas ne mažesnis kaip ±2 %

	3. 
	Kintamosios srovės įtampos tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %

	4. 
	Vidinė varža ne mažesnė kaip 100 kOhm/V

	5. 
	Dažnio atsakas ne mažesnis kaip -2 dB esant 20 kHz

	6. 
	Matavimo diapazonai:
Nuolatinės ir kintamosios srovės įtampos ne mažesnės kaip 1 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V
Nuolatinė ir kintamoji srovės ne mažesnės kaip 100 μA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 10 A

	7. 
	Apsauga nuo perkrovos turi būti elektroninė su kontroline lempute

	8. 
	Nulio korekcija turi būti galimybė mechaniškai koreguoti

	3. 
	Elektronikos eksperimentinė plokštė - 15 vnt. 

	1. 
	Komponentai turi būti integruoti stende

	2. 
	Integruotas fotorezistorius ne mažiau kaip 1 vnt.

	3. 
	Integruotas termistorius ne mažiau kaip 1 vnt.

	4. 
	Integruota relė ne mažiau kaip 1 vnt.

	5. 
	Skirtingi varžų elementai ne mažiau kaip 5 vnt.

	6. 
	Integruota varža:
Ne mažiau kaip 100 Ω
Ne mažiau kaip 200 Ω
Ne mažiau kaip 450 Ω
Ne mažiau kaip 650 Ω
Ne mažiau kaip 1 kΩ
Ne mažiau kaip 4.5 kΩ
Ne mažiau kaip 10 kΩ
Ne mažiau kaip 30 kΩ
Ne mažiau kaip 100 kΩ

	7. 
	Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V

	8. 
	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ne mažiau kaip 5 V

	9. 
	Integruotos lempos ne mažiau kaip 2 vnt.

	10. 
	Integruotas tranzistorius NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt.

	11. 
	Integruotas potenciometras ne mažiau kaip 1 vnt.

	12. 
	Integruotas šviesos diodas ne mažiau kaip 1 vnt.

	13. 
	Integruoti perjungiami mygtukai ne mažiau kaip 2 vnt.

	14. 
	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ne mažiau kaip 2 vnt.

	15. 
	Kondensatorių talpa ne mažiau kaip 100 µF

	16. 
	Mokiniai turi turėti galimybę išlituoti ir įlituoti komponentus

	17. 
	Galimybė plokštę sujungti su (komplekte neturi būti) matavimo sąsaja

	18. 
	Turi būti galimybė išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę. Sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą



