KLAUSIMAI:
1. „Pirkimo sąlygų priede pateiktame Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1807 Kaišiadorys–Antakalnis paprastojo remonto, 0,447 km, įrengiant pėsčiųjų perėją, aprašo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 9.1 pozicijoje numatytas 13 m Betoninių vejos bortų (100x30x8cm) ant betono pagrindo C16/20 įrengimas, tačiau pateikto paprastojo remonto aprašo techninėje specifikacijoje nurodyti betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm). Prašome pataisyti sąnaudų kiekių žiniaraštį.“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 1). 
2. „Pirkimo sąlygų priede pateiktame Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys paprastojo remonto, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją, aprašo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 11.9.3 pozicijoje numatytas 4 m Betoninių vejos bortų (100x30x8cm) ant betono pagrindo C16/20 įrengimas, tačiau pateikto paprastojo remonto aprašo techninėje specifikacijoje nurodyti betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm). Prašome pataisyti sąnaudų kiekių žiniaraštį.“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 2).
3. „Pirkimo sąlygų priede pateiktame Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1808 Kaišiadorys–Stasiūnai–Triliškės paprastojo remonto, 0,406 km, įrengiant pėsčiųjų perėją, aprašo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.4 pozicijoje numatytas 8,2 m Apsauginio kelių atitvaro įrengimas, tačiau paprastojo remonto aprašo brėžinyje 4infra.LT-2023-53-00-P-B.01 „Planas“ pateiktas Ardomas atitvaras l=9 m, įrengiamas atitvaro pradinis-galinis elementas. Kadangi trumpo pradinis-galinis elemento ilgis yra 4 m, o ilgiojo – 12 m bei apsauginių barjerų sijų ilgis po 4 m, prašome patikslinti rengiamo kelių atitvaro ilgį bei nurodyti jo reikalavimus apsauginiam kelio atitvarui (sulaikymo lygį, veikimo plotį ir pan.).“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 3).
4. „Pirkimo sąlygų priede pateiktame Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1808 Kaišiadorys–Stasiūnai–Triliškės paprastojo remonto, 0,406 km, įrengiant pėsčiųjų perėją, aprašo sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.1 pozicijoje numatytas 5 vnt. Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu, tačiau nėra numatyta atramų įrengimo. Prašome nurodyti ant kurių atramų numatyta montuoti kelio ženklų skydus.“  (toliau vadinama – Klausimas Nr. 4).
5. „Ar Rangovas taip pat turi įsivertinti 1 kompl. „Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui)“ objektui „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1808 Kaišiadorys–Stasiūnai–Triliškės paprastasis remontas, 0,406 km, įrengiant pėsčiųjų perėją“?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 5).
6. „Ar Rangovas taip pat turi įsivertinti 1 kompl. „Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas“ objektui „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1808 Kaišiadorys–Stasiūnai–Triliškės paprastasis remontas, 0,406 km, įrengiant pėsčiųjų perėją“?“ (toliau vadinama – Klausimas Nr. 6).

ATSAKYMAI:
1. Pateikiamas patikslintas žiniaraštis.
2. Pateikiamas patikslintas žiniaraštis.
3. Žiniaraštyje numatytas pradinis galinis elementas kurio ilgis 8,2 m (pridedamas dokumentas).
4. Rengiama prie apšvietimo atramų.
5. Taip.
6. Taip.

