[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc126333940]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija 1pd Kompiuteriai“

1 PIRKIMO DALIS – KOMPIUTERIAI IR MONITORIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą, apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai atvaizduoti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Arba informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.
Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas. 
Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.
2. Prekėms suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją. 
3. Tiekėjas pristatydamas prekes privalo pateikti prekių  naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).
4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

	Eil.
Nr.
	Parametro pavadinimas
	Minimalūs reikalaujami prekių parametrai
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pildyti vadovaujantis 1. p.)


	1
	2
	3
	4

	I. STACIONARUS (STALINIS) KOMPIUTERIS BE MONITORIAUS  (14 VNT.)

	1.1.
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	1.2.
	Pavadinimas/ Modelis 
	Nurodyti. 
	

	1.3.
	Procesorius 
	x86-x64 architektūros, ne mažiau kaip 20 branduolių, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 41 500 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating  yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“  programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2024 metų pirmo ketvirčio). 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį.  
Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. 
	

	1.4.
	Atmintis 
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 su galimybe praplėsti iki 128 GB. Ne mažiau kaip 4 atminties lizdai, iš jų 2 vnt. turi būti laisvi.
	

	1.5.
	Standus diskas 
	Vidinis diskas, ne mažiau kaip:   
1vnt. 1TB SSD M.2 PCIe NVMe tipo.
	

	1.6.
	Vaizdo plokštė 
	Neintegruota. Ne mažiau nei 8GB GDDR6 atminties, ne mažiau nei 3050 CUDA Cores. Ne mažiau nei 4 vnt. DisplayPort tipo jungčių (1 vnt. iš jų gali būti HDMI). Našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) turi būti ne mažesnis kaip 19000 taškų.
	

	1.7.
	Korpusas 
	Metalinis, “Tower” arba „Mini Tower“ tipo. 
Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu.  
	

	1.8.
	Garso plokštė 
	Integruota garso plokštė.
Integruotas grasiakalbis.
Ausinių jungtis korpuso priekinėje dalyje. 
	

	1.9.
	Tinklas 
	Tinklo plokštė (vidinė), 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE 2.1. Wake-on-Lan palaikymas
	

	1.10.
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ax, Bluetooth 5.3 palaikymas.
	

	1.11.
	Išorinės jungtys 
(integruotos)
	Ne mažiau kaip 10 vnt.: 
· 6 vnt.USB jungtys, iš kurių ne mažiau nei 4 yra korpuso priekyje, bendras USB 3.2 (5 vnt. Type-A ir 1 vnt. USB Type-C);
· 3 vnt. DisplayPort 1.4 tipo jungčių (1 vnt. iš jų gali būti HDMI);
· 1 vnt. RJ-45.
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.  Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	1.12.
	Papildomos galimos išorinės jungtys
	Galimybė įdiegti papildomą skaitmeninę jungtį Displayport ar HDMI ir serial port neužimant PCIe jungčių.
	

	1.13.
	Vidinės jungtys 
	Ne mažiau kaip 4 vnt.  PCI jungčių, iš kurių bent 1vnt. PCIe 4.0 x16.
	

	1.14.
	Maitinimo šaltinis 
	Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau nei 500 W. 
	

	1.15.
	Klaviatūra 
	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių,). Jungtis USB. 
	

	1.16.
	Kompiuterinė pelė 
	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku. Jungtis USB.).
	

	1.17.
	Apsaugos ypatybės 
	Kompiuterio korpuso dangčio atidarymo daviklis; 
Įjungimo slaptažodis (Power-on password); 
Sąrankos konfigūravimo slaptažodis (Setup password);  
Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė;
	

	1.18.
	Atnaujinimų valdymas 
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. 
Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą. 
	

	1.19.
	Komplektacija 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). Visos kompiuterio dalys turi būti naujos, negali būti naudotos ar gamykliškai atnaujintos (Renew).
	

	1.20.
	Garantinė techninė priežiūra 
	Stacionariam kompiuteriui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.  
	

	2. MONITORIUS A TIPO (12 VNT.)

	2.1.
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2.2.
	Pavadinimas/ Modelis 
	Nurodyti
	

	2.3.
	Monitorius 
	IPS, ne mažiau 27” su LED apšvietimu, palaikoma rezoliucija ne mažiau 2560 x 1440, kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas ne mažiau 350 cd/m², taško atsako laikas ne daugiau kaip 5 ms. Aukščio reguliavimas ne mažiau kaip 120mm, ekrano reguliavimas: 
· „Tilt“  ne prasčiau nei nuo -5°  iki 20°;
· „Swivel“ ne prasčiau nei nuo -45° iki 45°;
· „Pivot“ ne prasčiau nei nuo -90° iki 90°;
VESA 100mm tvirtinimo funkcija. 
Ne mažiau kaip: DisplayPort, HDMI, 4 x USB 3.2 sąsajos. 
Vidinis maitinimo šaltinis.
Komplektuojamas su ne trumpesniu nei 1.5m DisplayPort, kabeliu. 
Monitoriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurio laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
	

	2.4.
	Suderinamumas
	Monitoriai privalo būti suderinti su siūlomais stacionariais kompiuteriais (1 punktas).
	

	3. MONITORIUS B TIPO (2 VNT.)

	3.1.
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	3.2.
	Pavadinimas/ Modelis 
	Nurodyti.
	

	3.3.
	Monitorius 
	IPS, ne mažiau 27” su LED apšvietimu, palaikoma rezoliucija ne mažiau 3840 X 2160, kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas ne mažiau 350 cd/m², taško atsako laikas ne daugiau kaip 5 ms. Aukščio reguliavimas ne mažiau kaip 120mm, ekrano reguliavimas: 
· „Tilt“  ne prasčiau nei nuo -5°  iki 20°;
· „Swivel“ ne prasčiau nei nuo -45° iki 45°;
· „Pivot“ ne prasčiau nei nuo -90° iki 90°;
VESA 100mm tvirtinimo funkcija. 
Ne mažiau kaip: DisplayPort, HDMI, 4 x USB 3.2 sąsajos. 
Vidinis maitinimo šaltinis.
Komplektuojamas su ne trumpesniu nei 1.5m DisplayPort, kabeliu. 
Monitoriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurio laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
	

	3.4.
	Suderinamumas
	Monitoriai privalo būti suderinti su siūlomais stacionariais kompiuteriais (1 punktas).
	



Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. ir/arba 4.2. punktu. 
Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1, 2 ir 3 lentelės):
Kompiuteriai turi atitikti žaliojo pirkimo reikalavimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IV skyriumi:
1 lentelė
	Reikalavimai
	Įrodantys dokumentai

	4.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 
 
[bookmark: part_bdc46cbbf32b4d308e65542aa7db6402]4.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;

[bookmark: part_bf3f71985bef4c44abeb1f8690f9cd67]4.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.
Arba
Perkama prekė atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	Tiekėjas turi pateikti atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus, kurie gali būti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, saugos duomenų lapą, gamintojo bandymų ataskaitą, protokolą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, įrangos aprašymą, instrukciją ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, arba kitus lygiaverčius įrodymus. 
arba 
I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas
(lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas)




Monitoriai turi atitikti žaliojo pirkimo reikalavimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo VI skyriumi:
2 lentelė
	Reikalavimai
	Įrodantys dokumentai

	turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
6.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 
 
[bookmark: part_e80bb5099e19412aad9012aa18c2a9c4]6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio;

[bookmark: part_f6b305917a9f46999670b66c0ba1f0ac]6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd)
Arba
Perkama prekė atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	Tiekėjas turi pateikti atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus, kurie gali būti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, saugos duomenų lapą, gamintojo bandymų ataskaitą, protokolą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, įrangos aprašymą, instrukciją ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, arba kitus lygiaverčius įrodymus. 
arba 
I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas
(lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas)




Pakuotė turi atitikti žaliojo pirkimo reikalavimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriumi:
3 lentelė
	Reikalavimai pakuotei

	Prekės, tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 p., antrinė pakuotė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ reikalavimus, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



Jei prekės bus teikiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti:  tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
	/Tiekėjas turi nurodyti ar jo siūlomos prekės, bus tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje/







    Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė  specifikacija   1pd Kompiuteriai “     1 PIRKIMO DALIS  –   KOMPIUTERIAI   IR MONITORIAI   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   Bendrieji reikalavimai   1.  Techninėje   specifikacijoje   BŪTINA :   nurodyti   reikalaujamas   konkrečias   siūlomos   prekės   techninių   parametrų   reikšmes/technines   charakteristikas,   o   ne   atkartoti   perkančiosios   organizacijos   nurodytą   minimalų   reikalaujamą   parametrą,   apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas .   Pateikti   oficialius   gamintojo   parengtus   techninius   dokumentus   (brošiūras,   įrangos   techninių   duomenų   lapus   ar   kt.).   Dokumentai,   pagrindžiantys   techninius   reikalavimus,   turi   būti   pateikti   lietuvių   arba   anglų   kalba.   Šiuose   dokumentuose   tiekėjas   turi   grafiškai   nurodyti   (t.y .   pastebimai   atvaizduoti   –   spalvotai   pažymėti   ir/ar   nurodyti   rodyklėmis,   ir/ar   pabraukti)   konkrečias   teikiamų   dokumentų   vietas,   kur   aprašomos   reikalaujamų   techninių   charakteristikų   reikšmės   bei   įrašyti ,   kurį   techninių   reikalavimų   punktą   jos   atitinka.   Arba   informaciją   apie   kiekvieno   reikalaujamo   techninio   parametro   tikslią   vietą   pateiktame   dokumente   (puslapis,   punktas   ir   pan.)   nurodyti   prie   užpildytos   techninės   specifikacijos   lentelės   konkrečios   4   stulpelio   eilutės.   Tiekėjui   nepateikus   prašomų   dokumentų   pasiūlymas   bus   atmestas .     Jeigu   pagrindžiantys   dokumentai   teikiami   ne   lietuvių   ir/ar   anglų   kalba,   turi   būti   pateiktas   dokumento   vertimas   į   lietuvių   kalbą   taip,   kaip   nurodyta   konkurso   specialiųjų   sąlygų   6.3   p.   Pasiūlymai,   kuriuose   siūlomos   prekės   neatitiks   techninės   specifikacijos,   bus   atmetami.   Tiekėjas   gali   siūlyti   ir   geresnes   charakteristikas   atitinkančias   prekes.   2.  Prekėms s uteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus  atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.    3. Tiekėjas pristatydamas prekes privalo pateikti prekių  naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).   4 .  Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.    

Eil.   Nr.  Parametro pavadinimas  Minimalūs reikalaujami prekių  parametrai  Siūlomos įrangos tikslios  charakteristikos/ parametrai   ( Pildyti vadovaujantis 1. p.)    

1  2  3  4  

I.   STACIONARUS (STALINIS) KOMPIUTERIS BE MONITORIAUS  (14 VNT.)  

1.1.  Gamintojas  Nurodyti.   

1.2.  Pavadinimas/ Modelis   Nurodyti.    

1.3.  Procesorius    x86 - x 64 architektūros, ne mažiau  kaip 20 branduolių, turi palaikyti  32 ir 64 bitų operacines sistemas  ir taikomąsias programas.  Procesoriaus našumas turi būti: ne  mažiau 41 500 pagal  

