TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I, II, III, IV, V PIRKIMO DALIMS
	Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.


	I PIRKIMO DALIS: Eksperimentų rinkinys „Elektromagnetizmas“ 

	Nr.
	Techninės charakteristikos (parametrai)

	1
	Elektros eksperimentų jungiamieji komponentai  - 15 vnt.

	1. 
	Turi būti grandinės plokštė

	2. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesnių kaip 25 cm, juodi

	3. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, raudoni

	4. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, mėlyni

	5. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, raudoni

	6. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, mėlyni

	7. 
	Turi būti įjungimo/išjungimo (ang. ON/OFF) jungiklis

	8. 
	Rezistorius ne mažiau kaip 100 Ohm

	9. 
	Rezistorius ne mažiau kaip 500 Ohm

	10. 
	Rezistorius ne mažiau kaip 1 kOhm

	11. 
	Baterijos įtampa ne mažiau kaip 1 V

	12. 
	Baterijų kiekis ne mažiau kaip 2 vnt.

	13. 
	Ritės ne mažiau kaip 3 vnt.

	14. 
	Elektrodai ne mažiau kaip 8 vnt.

	15. 
	Turi būti elektrolizės talpa

	16. 
	Rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	17. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui 

	18. 
	Turi būti nuimamas dėžutės dangtis 

	19. 
	Galimybė sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. dėžučių vieną ant kitos

	2
	Magnetizmo eksperimentų jungiamieji komponentai  - 15 vnt.

	1. 
	Juostiniai magnetai ne mažiau kaip 2 vnt.

	2. 
	Atraminė plokštė juostiniams magnetams ne mažiau kaip 2 vnt.

	3. 
	Turi būti geležies drožlės dėžutėje

	4. 
	Turi būti kišeninis kompasas

	5. 
	Žemės gaublys ne mažiau kaip 80 mm diametro

	6. 
	Turi būti magnetinio lauko jutiklis

	7. 
	Turi būti magnetinio lauko plokštė

	8. 
	Turi būti minkštas geležinis žiedas

	9. 
	Rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	10. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui 

	11. 
	Turi būti nuimamas dėžutės dangtis 

	12. 
	Galimybė sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. dėžutes vieną ant kitos



	II PIRKIMO DALIS: Banginės optikos rinkiniai – 15 kompl. 

	1.
	Optikos sistema - 15 vnt.

	1. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +50 mm

	2. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne didesnis kaip -100 mm

	3. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +300 mm

	4. 
	Objektyvo stiklas laikiklyje ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +100 mm

	5. 
	Turi būti žemės ir mėnulio modelis

	6. 
	Ne mažiau kaip 2 vnt. laikiklis stikliukams ir diafragmoms

	7. 
	Turi būti įgaubtas ir išgaubtas veidrodžiai laikikliuose

	8. 
	Turi būti lygiakraštė prizmė

	9. 
	Turi būti spalvų filtrų rinkinys

	10. 
	Turi būti apvalios diafragmos

	11. 
	Turi būti permatomas ekranas laikiklyje

	12. 
	Diodinės lempos ne mažiau kaip 3 vnt.

	13. 
	Turi būti maitinimo blokas diodinėms lempoms

	14. 
	Ne mažiau kaip 3 kabeliai

	15. 
	Turi būti įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	16. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui

	17. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas

	2
	Optikos eksperimentų rinkinys - 15 vnt. 

	1. 
	Lempa ne mažiau kaip 20 W galia

	2. 
	Lempa turi būti halogeninė arba lygiavertė

	3. 
	Turi būti pusapvalis lęšis

	4. 
	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. plokščiai išgaubtų lęšių

	5. 
	Turi būti plokščiai įgaubtas lęšis

	6. 
	Turi būti trapecijos formos prizmė

	7. 
	Turi būti prizmė su stačiu kampu

	8. 
	Optinis diskas turi būti su gradacija

	9. 
	Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	10. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui

	11. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas

	12. 
	Galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 vnt.

	3
	Optikos rinkinio priedai - 15 vnt. 

	1. 
	Turi būti optinis ir bėgių stendas

	2. 
	Apskrita diafragma turi būti su laikikliu

	3. 
	Apskritos diafragmos diametras ne mažesnis kaip 20 mm

	4. 
	Difrakcinė gardelė ne mažesnė kaip 300 linijų/mm

	5. 
	Apskritas diskas turi būti su laikikliu

	6. 
	Apskrito disko diametras ne mažesnis kaip 30 mm

	7. 
	Turi būti laikiklis lęšiams ir diafragmoms

	8. 
	Poliarizatorius turi būti su laikikliu

	9. 
	Poliarizatoriaus diametras ne mažesnis kaip 50 mm

	10. 
	Poliarizatorius ne mažiau kaip 2 vnt.

	11. 
	Turi būti ne mažiau kaip 2 poliarizatorių laikikliai

	12. 
	Turi būti poliarizacijos paruošimui reikalingas kvarcas

	4
	Pastovios įtampos maitinimo šaltinis - 15 vnt. 

	1. 
	Išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 12 V kintamoji srovė

	2. 
	Jungiamasis laidas turi būti su įjungimo/išjungimo jungikliu

	3. 
	Jungiamasis laidas turi būti su ne mažiau kaip 2 vnt. 4 mm apsauginiais kištukais

	4. 
	Jungiamojo laido ilgis ne mažesnis kaip 170 cm

	5. 
	Įtampos šaltinio kintamoji srovė turi būti ne mažesnė kaip 230 V 

	6. 
	Įtampos šaltinio dažnis ne mažesnis kaip 50 Hz 

	III PIRKIMO DALIS: Mechanikos eksperimentų rinkinys – 15 kompl.

	[bookmark: _Hlk181703839][bookmark: _Hlk15545810]1
	Mechanikos eksperimentų rinkinys - 15 vnt.

	1.
	Strypai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 450x10 mm

	2.
	Turi būti skalė su gradacija

	3.
	Graduota stiklinė plastikinė arba lygiavertė ne mažesnė kaip 100 ml

	4.
	Matavimo cilindras plastikinis ne mažesnis kaip 100 ml

	5.
	Mėgintuvėlis ne mažesnis kaip 10x100 mm

	6.
	Svareliai ne mažiau kaip 4 vnt. ne lengvesnių kaip 10 g

	7.
	Svareliai ne mažiau kaip 4 vnt. ne lengvesnių kaip 50 g

	8.
	Pakabos svareliams pakabinti ne mažiau kaip 2 vnt. ne lengvesnės kaip 10 g

	9.
	Vamzdelis plastikinis arba lygiavertis ne trumpesnis kaip 1 m

	10.
	Turi būti imersinių zondų rinkinys

	11.
	Dinamometrai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnio kaip 2N tamprumo

	12.
	Spyruoklinės ritės ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnis kaip 15 N/m tamprumas

	13.
	Spyruoklinės ritės tamprumas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnis kaip 3 N/m

	14.
	Švirkštas plastikinis arba lygiavertis ne mažesnis kaip 20 ml

	15.
	Įdėklas/rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	16.
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui

	2
	Pagalbinių medžiagų ir montavimo priemonių rinkinys - 15 vnt.

	1. 
	Stovo laikančios konstrukcijos ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesni kaip 300 mm

	2. 
	Turi būti stalo spaustukas

	3. 
	Strypai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 250x10 mm

	4. 
	Turi būti dinamometro laikiklis

	5. 
	Turi būti žirklės

	6. 
	Įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	7. 
	Atraminis apvalus strypas ne mažesnis kaip 100 mm

	8. 
	Turi būti dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui

	IV PIRKIMO DALIS: Šilumos eksperimentinis rinkinys – 15 kompl. 

	1
	Šilumos eksperimentinis rinkinys – 15 vnt. 

	1. 
	Graduotas cilindras ne mažesnės kaip 100 ml talpos

	2. 
	Graduotas cilindras plastikinis arba lygiavertės medžiagos

	3. 
	Turi būti šilumą sugeriančių vamzdelių pora 

	4. 
	Stikliniai mėgintuvėliai ne mažiau kaip 2 vnt.

	5. 
	Stikliniai mėgintuvėliai ne mažesni kaip 15x150 mm

	6. 
	Turi būti vaškinė kreidelė

	7. 
	Vamzdeliai plastikiniai arba lygiavertės medžiagos

	8. 
	Vamzdelių ilgis ne trumpesnis kaip 1 m

	9. 
	Vamzdelių ne mažiau kaip 2 vnt.

	10. 
	Turi būti dinamometrų laikiklis

	11. 
	Turi būti bimetalinis strypas

	12. 
	Atraminiai žiedai ne mažiau kaip 3 vnt.

	13. 
	Stiklinis vamzdelis ne trumpesnis kaip 7 cm

	14. 
	Stiklinis vamzdelis ne mažiau kaip 2 vnt.

	15. 
	Stiklinis vamzdelis ne trumpesnis kaip 7 cm

	16. 
	Stiklinis vamzdelis ne mažiau kaip 2 vnt.

	17. 
	Cheminė stiklinė ne mažesnė kaip 250 ml talpos

	18. 
	Erlenmejerio kolba ne mažesnė kaip 100 ml talpos

	19. 
	Turi būti izoliacinis indas su dangteliu

	20. 
	Termometrai (TM) ne mažiau kaip 3 vnt.

	21. 
	TM matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip -10C iki ne mažiau kaip 110 C

	22. 
	TM ne mažiau kaip 2 vnt. graduotų ir ne mažiau kaip 1 vnt. negraduotų

	23. 
	Turi būti spiralių rinkinys šilumos spinduliavimui

	24. 
	Silikoniniai kamšteliai ne mažiau kaip 4 vnt.

	25. 
	Atraminis strypas ne trumpesnis kaip 50 cm, kurio diametras ne mažesnis kaip 1 cm

	26. 
	Blokelis su kabliuku ne mažiau kaip 1 vnt. iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir ne mažiau kaip 1 vnt. iš geležies arba lygiavertės medžiagos

	27. 
	Įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą

	28. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui

	29. 
	Turi būti nuimamas dėžutės dangtis 

	V PIRKIMO DALIS: Rinkinys “Elektra, indukcija, kintama srovė” 15 kompl.
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	Elektros mokymo stendas – 15 vnt.

	1. 
	Komponentai turi būti integruoti stende

	2. 
	Integruotas fotorezistorius ne mažiau kaip 1 vnt.

	3. 
	Integruotas termistorius Ne mažiau kaip 1 vnt.

	4. 
	Integruota relė ne mažiau kaip 1 vnt.

	5. 
	Skirtingi varžų elementai ne mažiau kaip 5 vnt.

	6. 
	Integruota varža I ne mažiau kaip 100 Ω

	7. 
	Integruota varža II ne mažiau kaip 200 Ω

	8. 
	Integruota varža III ne mažiau kaip 450 Ω

	9. 
	Integruota varža IV ne mažiau kaip 650 Ω

	10. 
	Integruota varža V ne mažiau kaip 1 kΩ

	11. 
	Integruota varža VI ne mažiau kaip 4.5 kΩ

	12. 
	Integruota varža VII ne mažiau kaip 10 kΩ

	13. 
	Integruota varža VIII ne mažiau kaip 30 kΩ

	14. 
	Integruota varža IX ne mažiau kaip 100 kΩ

	15. 
	Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V

	16. 
	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ne mažiau kaip 5 V

	17. 
	Integruotos lempos ne mažiau kaip 2 vnt.

	18. 
	Integruotas tranzistorius NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt.

	19. 
	Integruotas potenciometras ne mažiau kaip 1 vnt.

	20. 
	Integruotas šviesos diodas ne mažiau kaip 1 vnt.

	21. 
	Integruoti perjungiami mygtukai ne mažiau kaip 2 vnt.

	22. 
	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ne mažiau kaip 2 vnt.

	23. 
	Kondensatorių talpa ne mažiau kaip 100 µF

	24. 
	Mokiniai turi turėti galimybę išlituoti ir įlituoti komponentus

	25. 
	Turi būti galimybė plokštę sujungti su matavimo sąsaja (komplekte neturi būti)

	26. 
	Turi būti galimybė išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę

	27. 
	Turi būti galimybė sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą

	2
	Matavimų sąsaja - 15 vnt.

	1. [bookmark: _GoBack]
	Integruota sąsaja USB 1.1 arba lygiavertė

	2. 
	Turi būti integruota skaitmeninė sistema

	3. 
	Skaitmeninė sistemoje integruoti ne mažiau kaip 5 vnt. skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui

	4. 
	Skaitmeninės sistemos įtampa ne mažiau kaip 5 V

	5. 
	Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 15 mA

	6. 
	Skaitmeninė sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais 

	7. v
	Skaitmeninėje sistemoje integruoti ne mažiau kaip 8 vnt. skaitmeniniai įėjimo kanalai

	8. 
	Skaitmeninėje sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais

	9. 
	Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 5.0 V

	10. 
	Visos jungtys ne didesnės kaip 2 mm

	11. 
	Turi būti integruota impulso pločio moduliacijos sistema (IPM)

	12. 
	IPM sistemos išėjimo dažnis nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz

	13. 
	IPM sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 %

	14. 
	Turi būti stačiakampė IPM sistemos išėjimo forma

	15. 
	IPM sistemos išėjimo įtampa ne mažiau kaip 5 V

	16. 
	IPM sistemos išėjimo srovė ne mažesnė kaip 30 mA

	17. 
	Turi būti integruota skaitmeninė-analoginė sistema

	18. 
	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris ne mažiau kaip 1 vnt.

	19. 
	Skaitmeninė-analoginė sistema ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų

	20. 
	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ±5 V

	21. 
	Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas ne mažesnis kaip ±5V

	22. 
	Programinėje įrangoje turi būti parenkamos skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos 

	23. 
	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruotos bangų formos ne mažiau kaip sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė arba lygiavertės

	24. 
	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 25 mA

	25. 
	Turi būti integruota analoginė-skaitmeninė sistema (ASS)

	26. 
	ASS įėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V

	27. 
	ASS nuolatinės srovės ir kintamosios srovės jungtys sistemoje turi būti atskirtos

	28. 
	ASS ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių

	29. 
	Turi būti integruota srovės matavimo sistema

	30. 
	Srovės matavimo sistema turi būti pritaikyta matuoti kintamąją ir nuolatinę srovę

	31. 
	Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa ne mažiau kaip ±10 V

	32. 
	Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė ne mažiau kaip 30 mA

	33. 
	Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį

	34. 
	Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.





