

PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

V PIRKIMO DALIS 

RINKINIŲ PIRKIMAS
(RINKINIŲ „ELEKTRA, INDUKCIJA, KINTAMA SROVĖ“ PIRKIMAS)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Tiekėjo el. pašto adresas
	

	Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p)
	



Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:
	Eil. nr.
	Kiekybės kriterijai 
	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės[footnoteRef:1] [1:  Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.] 

	Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“

	1.
	Papildomas prekių garantijos terminas (elektros mokymo stendas, matavimų sąsaja)
	0 mėn.
	

	
	
	6 mėn.
	

	
	
	12 mėn.
	



Siūlome šias prekių kainas:
	Eil. nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis, mato
vnt.
	1 vnt. kaina EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1.
	Elektros mokymo stendas
	15 vnt.
	
	

	2.
	Matavimų sąsaja
	15 vnt.
	
	

	Bendra kaina EUR be PVM
	

	PVM
	

	Bendra kaina EUR su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Eil. nr.
	Partnerio pavadinimas
	Kokias veiklas partneris atliks
	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.
	Eil. nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Kokias veiklas subtiekėjas atliks
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija[footnoteRef:2] (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) [2:  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.] 

	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	...
	
	

	
	...
	
	



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:


	[bookmark: _Hlk181603164]V PIRKIMO DALIS: Rinkinių „Elektra, indukcija, kintama srovė“ pirkimas

	[bookmark: _Hlk181713051]Nr. 
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Tiekėjų siūlomi parametrai 

	[bookmark: _Hlk15545810]1.
	Elektros mokymo stendas - 15 vnt.
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Komponentai turi būti integruoti stende
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	2. 
	Integruotas fotorezistorius ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas fotorezistorius ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3. 
	Integruotas termistorius Ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas termistorius _______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Integruota relė ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruota relė ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Skirtingi varžų elementai ne mažiau kaip 5 vnt.
	Skirtingi varžų elementai _______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Integruota varža I ne mažiau kaip 100 Ω
	Integruota varža I _______ Ω
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Integruota varža II ne mažiau kaip 200 Ω
	Integruota varža II ______ Ω
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Integruota varža III ne mažiau kaip 450 Ω
	Integruota varža III ______ Ω
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Integruota varža IV ne mažiau kaip 650 Ω
	Integruota varža IV ______ Ω
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Integruota varža V ne mažiau kaip 1 kΩ
	Integruota varža V ______ kΩ
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Integruota varža VI ne mažiau kaip 4.5 kΩ
	Integruota varža VI ______ kΩ
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Integruota varža VII ne mažiau kaip 10 kΩ
	Integruota varža VII _______kΩ
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	13. 
	Integruota varža VIII ne mažiau kaip 30 kΩ
	Integruota varža VIII _______ kΩ
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	14. 
	Integruota varža IX ne mažiau kaip 100 kΩ
	Integruota varža IX _______ kΩ
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	15. 
	Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V
	Pirmo įtampos šaltinio įtampa  nuo ______ V iki _____ V

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	16. 
	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ne mažiau kaip 5 V
	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa _____ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	17. 
	Integruotos lempos ne mažiau kaip 2 vnt.
	Integruotos lempos ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	18. 
	Integruotas tranzistorius NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas tranzistorius _______,  ______vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	19. 
	Integruotas potenciometras ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas potenciometras _______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	20. 
	Integruotas šviesos diodas ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas šviesos diodas _________ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	21. 
	Integruoti perjungiami mygtukai ne mažiau kaip 2 vnt.
	Integruoti perjungiami mygtukai ________ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	22. 
	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ne mažiau kaip 2 vnt.
	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai _________ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	23. 
	Kondensatorių talpa ne mažiau kaip 100 µF
	Kondensatorių talpa ______ µF
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	24. 
	Mokiniai turi turėti galimybę išlituoti ir įlituoti komponentus
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	25. 
	Turi būti galimybė plokštę sujungti su matavimo sąsaja (komplekte neturi būti)
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	26. 
	Turi būti galimybė išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	27. 
	Turi būti galimybė sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	[bookmark: _Hlk181713042]2.
	Matavimų sąsaja - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Integruota sąsaja USB 1.1 arba lygiavertė
	Integruota sąsaja _______
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	2. 
	Turi būti integruota skaitmeninė sistema
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3. 
	Skaitmeninė sistemoje integruoti ne mažiau kaip 5 vnt. skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui
	Skaitmeninė sistemoje integruoti _____vnt. skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Skaitmeninės sistemos įtampa ne mažiau kaip 5 V
	Skaitmeninės sistemos įtampa ________ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 15 mA
	Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė _______ mA
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Skaitmeninė sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais 
	Skaitmeninė sistema _______ 
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Skaitmeninėje sistemoje integruoti ne mažiau kaip 8 vnt. skaitmeniniai įėjimo kanalai
	Skaitmeninėje sistemoje integruoti ________vnt. skaitmeniniai įėjimo kanalai
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Skaitmeninėje sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais
	Skaitmeninėje sistema _______
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 5.0 V
	Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa _______ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Visos jungtys ne didesnės kaip 2 mm
	Visos jungtys ______ mm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Turi būti integruota impulso pločio moduliacijos sistema (IPM)
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	IPM sistemos išėjimo dažnis nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz
	IPM sistemos išėjimo dažnis nuo _______iki _____ kHz
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	13. 
	IPM sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 %
	IPM sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas nuo ______ iki ______ %
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	14. 
	Turi būti stačiakampė IPM sistemos išėjimo forma
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	15. 
	IPM sistemos išėjimo įtampa ne mažiau kaip 5 V
	IPM sistemos išėjimo įtampa _________ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	16. 
	IPM sistemos išėjimo srovė ne mažesnė kaip 30 mA
	IPM sistemos išėjimo srovė __________ mA
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	17. 
	Turi būti integruota skaitmeninė-analoginė sistema
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	18. 
	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris ne mažiau kaip 1 vnt.
	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris _____ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	19. 
	Skaitmeninė-analoginė sistema ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų
	Skaitmeninė-analoginė sistema ______ kanalų/išėjimų
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	20. 
	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ±5 V
	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa nuo ______ iki _____ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	21. 
	Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas ne mažesnis kaip ±5V
	Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas ________5V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	22. 
	Programinėje įrangoje turi būti parenkamos skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos 
	Taip/ne 
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	23. 
	Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruotos bangų formos ne mažiau kaip sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė arba lygiavertės
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	24. 
	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 25 mA
	Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė _______mA
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	25. 
	Turi būti integruota analoginė-skaitmeninė sistema (ASS)
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	26. 
	ASS įėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V
	ASS įėjimo įtampa nuo ____ iki _______ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	27. 
	ASS nuolatinės srovės ir kintamosios srovės jungtys sistemoje turi būti atskirtos
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	28. 
	ASS ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių
	ASS _____ kanalai nuolatinės srovės ir ______kanalai kintamosios srovės jungčių
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	29. 
	Turi būti integruota srovės matavimo sistema
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	30. 
	Srovės matavimo sistema turi būti pritaikyta matuoti kintamąją ir nuolatinę srovę
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	31. 
	Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa ne mažiau kaip ±10 V
	Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa _______ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	32. 
	Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė ne mažiau kaip 30 mA
	Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė _______ mA
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	33. 
	Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį
	Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti atitinkantys _______
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	34. 
	Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.
	[bookmark: _GoBack]Pagrindo schematiniai žymėjimai yra _________
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.



*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. nr.
	Dokumentų pavadinimai

	
	

	
	



Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________
Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė
