
Atsakymai tiekėjams
	Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta):
	Atsakymas:

	klausimas dėl metalo priemaišų surinkimo įrenginio:
Techninės specifikacijos punkte 8.2. nurodote : Įrenginio juostos plotis Ne mažesnis nei 800 mm. Ar tikrai tai ne klaida? Gal turite omenyje įrenginio dengiamos juostos plotis, ar įrenginio ilgis (kadangi statomas skersai juostos), nes po juo esančio konvejerio juosta, pagal jūsų specifikaciją turi būtį ne mažiau nei 800mm pločio.
	8. METALO PRIEMAIŠŲ SURINKIMO ĮRENGINYS
8.1. Apibūdinimas.
Magnetinį įtaisą turintis konvejeris, įrengiamas virš pagrindinio konvejerio. Paskirtis – atskirti iš smulkinamos medžiagos masės metalo priemaišas, jas numetant į šoną.	
8.2. Įrenginio juostos plotis	Ne mažesnis nei 800 mm	

Techninės specifikacijos priedo Nr.1  8 punkte ir 8.1, 8.2 papunkčiuose suformuluoti minimalūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti metalo priemaišų surinkimo įrenginys. 
8.2 papunktyje įvardijamas tik minimalus metalo priemaišų surinkimo konvejerio juostos plotis. Konvejerio ilgis skirtingų gamintojų numatomas pagal konvejerio įrengimo vietą, kitų trupintuvo mazgų parametrus ir turi užtikrinti tinkamą atskirtų metalo priemaišų numetimui į šoną, tolyn nuo trupintuvo konstrukcijų.



