SAN IR LAN TINKLO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS 
SAN TINKLO ĮRANGA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti SAN tinklo įrangą (toliau – Prekės).
2. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šiame punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui, esant šioms aplinkybėms: dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims. Šiuo atveju tiekėjas perkančiajai organizacijai teikia prašymą raštu, nurodydamas aplinkybes ir terminą, kuriame prašoma pratęsti prekių pristatymo ir pilno paruošimo naudojimui trukmę. Perkančioji organizacija įvertina tiekėjo prašymą, priima sprendimą ir apie tai informuoja tiekėją raštu.
3. Pristatymo vieta – valstybės įmonė Registrų centras,  adresu – Studentų g. 39, Vilnius. Pristatymo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose.
4. Į pasiūlymą turi būti įtraukti Prekių montavimui ir pajungimui reikalingi kabeliai, jungtys ir kiti įrangos funkcionavimą užtikrinantys reikmenys, kurie komplektuojami su Prekėmis.
5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įranga atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.
6. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti) siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. 
7. Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka,  kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. 
8. Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateikta nuoroda (-os) į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas (rekomenduojame pateikti pdf failus).
9.  Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūloma įranga ir su ja susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka,  kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.


II. [bookmark: _Hlk200441610]TECHNINIAI REIKALAVIMAI

10. Žemiau išvardinti taikomi techniniai reikalavimai Prekėms.

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika 

	SAN tinklo komutatorių komplektai

	1. 
	Aktyvių SAN prievadų skaičius  
	2 vnt. SAN komutatorių, kurių kiekvienas turi su ne mažiau kaip:
48 vnt. ne mažesnės kaip 32Gbps spartos prievadų su įdiegtais ir aktyvuotais (paruoštais darbui) SW LC tipo optiniais moduliais.

Pastaba. Optiniai moduliai gali būti kitų gamintojų.

	2. 
	SAN tinklo plėtimo galimybės 
	Turi būti pateikta visa reikalinga programinė įranga ir licencijos atskirų komutatoriaus zonų (angl. zoning) konfigūravimui bei komutatoriaus prijungimui prie esamo komutatorių telkinio. Licencijos turi būti nuolatinės (neriboto naudojimo). 

	3. 
	Komutavimas
	Komutavimo matrica turi būti neblokuotos greitaveikos (non-blocking architecture).

	4. 
	Prievadų greitaveika
	Prievadai turi dirbti 16Gbps, 32Gbps sparta.

	5. 
	Komutatoriaus karta
	Ne blogiau kaip gen 7.

	6. 
	Suderinamumas 
	Komutatoriaus funkcionalumas turi būti pilnai suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais SAN komutatoriais t. y.
su 6-os kartos komutatoriais (Brocade G6x0, EMC Connectrix DS-6600 ir analogiškais) ir su 7-os kartos komutatoriais (Brocade G7x0, Dell Connectrix DS-7700 ir analogiškais). 

	7. 
	Valdymas 
	Komutatorius turi būti valdomas per dedikuotą LAN tinklo jungtį.  

	8. 
	Maitinimo šaltiniai 
	Turi būti dubliuoti, karšto keitimo, su integruotais aušintuvais.

	9. 
	Aušinimas
	„back to front“ tipo.

	10. 
	Korpuso tipas 
	1U aukščio, montuojamas į 19“ tarnybinių stočių spintą.

	11. 
	Komplektacija
	Kiekvienas komutatorius turi būti komplektuojamas su OM4 MM tipo komutaciniais kabeliais su LC-LC tipo jungtimis tarnybinių stočių pajungimui. Kabelių kiekis:
· 20 vnt. 2 metrų (± 15 cm) ilgio;
· 20 vnt. 3 metrų (± 15 cm) ilgio; 
8 vnt. 5 metro (± 15 cm) ilgio.

	12. 
	Garantija ir palaikymas
	Įrangai turi būti teikiama su ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, kurios terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo. Garantija įrangai teikiama eksploatavimo vietoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 valandas. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantinės priežiūros metu turi būti atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys, suteikiami su įranga komplektuojamos programinės įrangos atnaujinimai (angl. firmware).  

	13. 
	Papildomi reikalavimai 
	Komutatoriai turi būti vieno gamintojo, nauji, negalima siūlyti naudotų arba naudotų ir atnaujintų (angl. refurbished). Komutacinių kabelių, naudojamų tarnybinių stočių pajungimui bei komutatorių apjungimui, gamintojas gali skirtis nuo įrangos gamintojo.
Tiekėjas įsipareigoja suteikti perkančiosios organizacijos darbuotojams (ne mažiau kaip dviem) prieigą prie gamintojo pagalbos sistemos siekiant gauti kokybišką ir kvalifikuotą konsultaciją įrenginių eksploatavimo klausimais ir kitą su įrangos eksploatavimu susijusią naudingą informaciją. 

	14. 
	SAN komutatorių bandymai apima
	Reikia patikrinti:
SAN komutatoriaus valdymo IP (ar pavyksta prisijungti).
Ar nėra klaidų SAN komutatoriuje (angl. alarms)?
Ar visos licencijos aktyvuotos?
Ar SAN komutatoriaus portai aktyvuoti?
Pateikti aktyvuotų licencijų sąrašą ir kiekį.
Pateikti sąrašą su įrangos modeliais, serijinius numerius, firmware versijas.
Padaryti SAN komutatorių konfigūracijos rezervine (-es) kopiją (-as).

	15. 
	Papildomi reikalavimai 
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, suderinama su esama įranga. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (refurbished) įrangos. 

	Komutatoriams pritaikyti didelio atstumo optiniai moduliai

	16. 
	Optiniai modulių charakteristikos
	ne mažesnės kaip 32Gbps spartos FC SFP+ , ELWL - 25 km su reikalingomis įrangos gamintojo licencijomis SAN komutatorių sujungimui iki 25 km atstumui. Turi būti įdiegti ir aktyvuoti (paruošti darbui).

	17. 
	Suderinamumas
	Optiniai moduliai turi būti suderinami  su siūlomais  7-os kartos komutatoriais bei Brocade G720,

	18. 
	Komplektacija
	Turi būti komplektuojama su dvigubais vienmodžiais OS1 tipo komutaciniais kabeliais:
· 8 vnt.  3 metrų (± 15 cm) ilgio su LC-LC tipo jungtimis.

	19. 
	Garantija ir palaikymas
	Įranga turi būti suderinama su perkamų komutatorių (šioje techninėje specifikacijoje aukščiau nurodytų komutatorių) lizdais nepažeidžiant jų gamintojo garantijos. Optiniui moduliui turi būti teikiama 5 metų garantija, kurios terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo, optinio modulio eksploatavimo vietoje 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 valandas. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. .

	20. 
	Papildomi reikalavimai 
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, suderinama su esama įranga. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (refurbished) įrangos. 
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II PIRKIMO DALIS 
LAN TINKLO ĮRANGA

I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. 	 Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti LAN tinklo įrangą (toliau – Prekės).
2. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šiame punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui, esant šioms aplinkybėms: dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims. Šiuo atveju tiekėjas perkančiajai organizacijai teikia prašymą raštu, nurodydamas aplinkybes ir terminą, kuriame prašoma pratęsti prekių pristatymo ir pilno paruošimo naudojimui trukmę. Perkančioji organizacija įvertina tiekėjo prašymą, priima sprendimą ir apie tai informuoja tiekėją raštu.
3. Pristatymo vieta – valstybės įmonė Registrų centras,  adresu – Studentų g. 39, Vilnius. Pristatymo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose.
4. Į pasiūlymą turi būti įtraukti Prekių montavimui ir pajungimui reikalingi kabeliai, jungtys ir kiti įrangos funkcionavimą užtikrinantys reikmenys, kurie komplektuojami su Prekėmis.
5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įranga atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.
6. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti) siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. 
7. Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka,  kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. 
8. Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateikta nuoroda (-os) į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas (rekomenduojame pateikti pdf failus).
9. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūloma įranga ir su ja susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka,  kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

11. Žemiau išvardinti taikomi techniniai reikalavimai Prekėms.

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalavimas

	BiDi optiniai moduliai

	1. 
	Kiekis
	4 vnt. (arba 2 poros)

	2. 
	Panaudojimas
	Optiniai moduliai turi būti tiekiami poromis, skirtomis vienai optinei linijai – po vieną modulį kiekviename linijos gale. Kiekviena pora turi būti sudaryta iš dviejų suderintų BIDI tipo modulių, veikiančių skirtingais bangos ilgiais SL42A ir SL42B, užtikrinančių dvikryptį duomenų perdavimą vienu vienmodžiu (SMF) pluoštu.

	3. 
	Greitaveika ir pritaikymas
	Optiniai moduliai turi užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Gbps duomenų perdavimo spartą, pritaikytą 100G Ethernet ryšiui, naudojant PAM4 moduliaciją ir integruotą RS FEC klaidų taisymą.

	4. 
	Palaikomas atstumas
	Optiniai moduliai turi užtikrinti stabilų duomenų perdavimą ne mažesniu kaip 40 km atstumu.

	5. 
	Modulio tipas
	QSFP28 BIDI ER1 100G

	6. 
	Suderinamumas
	Optiniai moduliai turi būti suderinami su  Cisco Nexus N93180-FX3

	7. 
	Įrangos funkcionalumas
	Galimybė išimti/įdėti veikiančio SAN komutatoriaus (angl. Hot-swappable).

	8. 
	Garantija
	Optiniams moduliams turi būti suteikiama 5 metų garantija, kurios terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo. Aptarnavimo laikas nuo 8 val. iki 17 val. įskaitant savaitgalius ir šventines dienas), reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4val. nuo gauto pranešimo apie gedimą. Garantinis aptarnavimas turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Sugedęs įrenginys turi būti keičiamas nauju per 5 d. d. nuo gedimo užfiksavimo momento. 





