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PASIŪLYMAS 
SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU
„GAMTOS MOKSLŲ ERDVĖS ĮRANGA PROJEKTUI TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS“
(Data)
__________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:
1. viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Siūlomo baldo gamintojo pavadinimas
	Tikslus baldo modelio pavadinimas arba kodas
	1 vnt. kaina,
Eur be PVM
	Kiekis, vnt. 
	Pasiūlymo kaina, 
Eur be PVM 
(5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Žema spintelė Nr. 6   
	
	 
	
	1 kompl.
	

	2.
	Žema spintelė Nr. 7
	
	
	
	1 kompl.
	

	3.
	Stalas laboratorinis Nr.10
	
	
	
	2 vnt.
	

	4.
	Plautuvės Nr. 11 – spintelė su 2 plautuvėmis ant metalinio karkaso
	
	
	
	1 kompl.
	

	5. 
	Laboratorinis stalas Nr. 14
	
	
	
	1 vnt.
	

	6.
	Priemonių spinta Nr.15 (Dviejų dalių spinta)
	
	
	
	1 vnt.
	

	7.
	Priemonių spinta Nr.16 (Atvira spinta/ lentyna)
	
	
	
	1 vnt.
	

	8.
	Priemonių spinta Nr.17 (su uždaromis durimis)
	
	
	
	1 vnt.
	

	9.
	Mokytojo darbo stalas Nr. 18, su spintelė Nr.19
	
	
	
	1 kompl.
	

	Pasiūlymo kaina (1-9 eilučių suma), Eur be PVM
	

	PVM (.... %), Eur
	

	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	



Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas   sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia šiuos duomenis ir dokumentus:
 
1. Užpildytą pasiūlymo priedą Nr. 1 „Tiekėjo siūlomų baldų atitikimas PO nustatytiems techniniams parametrams“. 

2. Tiekėjo siūlomų baldų atitikimą PO nustatytiems techniniams parametrams įrodančius dokumentus lietuvių kalba (arba kartu pateikti tikslų vertimą į lietuvių kalbą):
2.1. Jeigu tiekėjo siūlomi baldai yra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas jas tiekia iš gamintojo, įrodant siūlomų baldų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateikiami baldų gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, kuriuose aiškiai matoma siūlomas baldas su tuo pačiu modelio pavadinimu/kodu bei prašomi parametrai), kaip papildoma informacija pateiktiems dokumentams - internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.). Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją, kitus baldų gamintojo atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją)).
2.2. Jeigu tiekėjo siūlomi baldai nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, tiekėjas pateikia siūlomos prekės vizualizaciją (baldų brėžinius/pavyzdžius su matmenimis), nurodo komponentų medžiagiškumą ir  tiekėjo - gamintojo deklaraciją, patvirtinančią, kad baldas yra originalus ir atitinka pateiktą aprašymą. 
2.3. Jeigu tiekėjo siūlomi baldai nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, kartu su pasiūlymu jis turi pateikti siūlomos prekės vizualizaciją (baldų brėžinius/pavyzdžius su matmenimis) ir siūlomų baldų gamintojo (-ų) deklaracijas, patvirtinančias, kad baldai yra originalūs ir atitinka pateiktą aprašymą (atitikties deklaracijas ar pan.). 

3. Dokumentus, įrodančius prekių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams:

3.1. Jeigu perkamas prekes tiekėjas gamins, tuomet atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus vertinama sutarties vykdymo metu (pasiūlymo teikimo metu pateikiama gamintojo - tiekėjo deklaracija, o konkretūs įrodantys dokumentai – sutarties vykdymo metu);
3.2. Jeigu perkamos prekės nebus gaminamos (t.y. jau pagamintos), tuomet  dokumentai įrodantys prekių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams pateikiami kartu su pasiūlymu:

3.3. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams:
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu*

	1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas
	a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba
b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar
pažyma, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

	2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469;
	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis
ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys,
kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti
pagal nurodytą standartą, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)
institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar
pažyma, arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
d) saugos duomenų lapas, arba
e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

	4. paviršiams dengti naudojamuose
produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų
pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr.
1272/2008: <...>;
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės
lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių (jei taikoma);
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi
viršyti 0,05 ppm.
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba
d) saugos duomenų lapas, arba
e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
f) kiti lygiaverčiai įrodymai.



3.4. Prekės pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus pakuotėms.
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos kurios atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. 
Tiekėjas, patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Patvirtiname, kad mūsų ar mūsų nurodytų subtiekėjų (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais) lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra/nėra [Palikti tinkantį variantą (arba „yra“, arba „nėra“] užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba tiekėjas, subtiekėjas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais), yra/nėra [Palikti tinkantį variantą (arba „yra“, arba „nėra“] užsienietis (fizinis asmuo)”;

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


Pastaba. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. pasiūlymas galioja iki _________________________________.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą
(ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

 
	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas

TIEKĖJO SIŪLOMŲ BALDŲ ATITIKIMAS PO NUSTATYTIEMS TECHNINIAMS PARAMETRAMS

Prekių vizualizacijos, pateiktos techninėje specifikacijoje,  yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. 
	Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų charakteristikomis (parametrais) ir kitomis techninės specifikacijos nuostatomis.

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės vizualizacija, aiškiai atspindinti siūlomos prekės išvaizdą, konstrukciją, medžiagiškumą*
(pvz., 3D modelis, brėžinys ar kompiuterinė iliustracija)
	Tiekėjo siūlomos prekės faktiniai techniniai parametrai*
	Atitikimas reikalavimams (atitinka/neatitinka)
ir
nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl., kuriame matomas siūlomas baldas su tuo pačiu modelio pavadinimu/kodu
(Būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose, tiek originalo, tiek lietuvių kalba(jei dokumentai versti))**
Internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius gali būti pateikiamos tik kaip papildoma informacija – jos nepakeičia reikalaujamos dokumentacijos

	1. 
	Žema spintelė Nr. 6   - 1 kompl: modelio pavadinimas/kodas ....................................

	2. 
	Konstrukciją sudaro 4 spintelės su grindjuoste, kurių matmenys:
3900x600x900±20 mm
1 Spintelė turi būti su 3 stalčiais (apatinis dvigubas). plotis 600±20 mm 
1 Spintelė turi būti su 3 stalčiais (apatinis dvigubas). plotis 900±20 mm. 
2 Spintelės turi būti su durelėmis, plotis 1200±20 mm.  
	
	
	

	3. 
	Spintelių stalčiai:
Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu;
Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; 
Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu arba lygiaverčiu.
Stalčių plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio;
Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą.
	
	
	

	4. 
	Spintelės su durelėmis: 
Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna;
Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32 mm žingsniu; 
Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį;
Spintelių durelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu
	
	
	

	5. 
	Darbo paviršius:
Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu arba lygiaverčiu. Gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. 
Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos;
Stalviršio storis ne mažiau nei 19 mm; 

	
	
	

	6. 
	Bendri reikalavimai:
Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; 
Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, arba lygiaverčiu. 
Spintelių plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio;
Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna;
Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna;
Spintelių palva – pilka. 

	
	
	

	7. 
	Spintelės grindjuostė:
Tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (ne prastesnės kaip P3 klasės). 
Grindjuostės aukštis – 110±10mm.
Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais;
Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintelės vidaus;
Grindjuostės spalva - tamsiai pilka.
	
	
	

	8. 
	Žema spintelė Nr. 7 (1 kompl.): modelio pavadinimas/kodas ....................................

	9. 
	Konstrukciją sudaro 5 spintelės ant grindjuostės, kurios matmenys:
4230x500x900±20 mm:
3 spintelės turi būti su 3 stalčiais, plotis 600±20 mm, stalčių aukščiai: 2 viršutiniai stalčiai -191±20 mm; apatinis stalčius - 400 ±20 mm;
2 spintelės turi būti su durelėmis, plotis 1200±20 mm; 

	
	
	

	10. 
	Spintelių stalčiai:
Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu;
Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; 
Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu arba lygiaverčiu;
Stalčiaus  plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio;
Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą.

	
	
	

	11. 
	Darbo paviršius:
Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu arba lygiaverčiu 
Gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. 
Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; 
Stalviršio storis ne mažiau nei 19 mm
	
	
	

	12. 
	Bendri reikalavimai: 
Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna;
Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32 mm žingsniu;
Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį;
Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu, arba lygiaverčiu, (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. 
Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiaverčio; 
Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, arba lygiaverčiu, 
plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio;
Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna;
Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna;
Spintelių ir stalviršio spalva – pilka; 

	
	
	

	13. 
	Spintelės grindjuostė:
tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių, arba lygiavertės, plokštės (ne prastesnės kaip P3 klasės).
Grindjuostės aukštis – 110±10mm.
2.5.3. Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; 
Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintelės vidaus;
Grindjuostės spalva - tamsiai pilka
	
	
	

	14. 
	Stalas laboratorinis Nr.10 - 2 vnt.: modelio pavadinimas/kodas ....................................

	15. 
	 Matmenys: 2400x1500x900±20 mm.
	
	
	

	16. 
	Darbo paviršius:
pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos;
Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams;
Stalviršio storis 28±2 mm, ties pakelta briauna 35±2 mm
	
	
	

	17. 
	Karkasas:
Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; 
Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių);
Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm;
Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami).
	
	
	

	18. 
	Komunikacijų erdvė:
Laboratorinio stalo centrinėje dalyje (po stalviršiu) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui.
Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžio drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm;
Instaliacijų modulio konstrukcija – modulinė, užtikrinanti galimybę bet kada sumontuoti papildomus vandens, elektros, dujų tiekimo įvadus ar keisti šių įvadų išdėstymo modulyje vietą, nenaudojant papildomų komponentų.
Instaliacijų kanalą modulyje sudaro paprastai išimami 300x200±5mm ir ne plonesni kaip 8 mm iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės, arba lygiavertės, pagaminti paneliai, skirti rozečių ir įvadų tvirtinimui.
Instaliacijų kanalas, esantis virš darbo erdvės – ergonomiško dizaino, su 9-12° išplatėjimu į viršų, užtikrinančiu optimalų darbo erdvės panaudojimą ir paprastesnę prieigą prie įvadų čiaupų bei rozečių.
Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu;
Instaliacijų kanalas pagamintas iš milteliniu būdu, arba lygiaverčiu, dažyto plieno, kurio storis ne mažiau kaip 2mm;
Instaliacijų kanalo konstrukcijoje negalima naudoti pašalinių medžiagų kaip laminuota medžio drožlių plokštė ir pan. 
Kiekviename instaliacijų modulyje tvirtinama po 1 eilę 300 mm gylio lentynų, ir po 1 eilę 150 mm gylio lentynų.  
Viršutinės lentynos turi būti reguliuojamo aukščio su plieniniu „L“ formos pastiprinimo profiliu; 
Viršutinės lentynos turi susidėti iš 4 atskirų segmentų. Kiekvienas segmentas turi būti nepriklausomai vienas nuo kito reguliuojamo aukščio; 
Lentynos gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm;
Instaliacinio modulio aukštis nuo grindų ne mažiau kaip 1790 mm;
Instaliacijų modulių konstrukcijoje iš viso turi būti įrengta:
elektros rozečių, 230V – 16A, IP44 tipo su dangteliu;
LED apšvietimas
Spalva – pilka.
	
	
	

	19. 
	Plautuvės Nr. 11 – spintelė su 2 plautuvėmis ant metalinio karkaso - 1 kompl. : modelio pavadinimas/kodas ....................................

	20. 
	Matmenys vienos spintelės su dviem plautuvėmis: 1200x750x900±20mm;
	
	
	

	21. 
	Stalviršis:
Pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos;
Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams;
Stalviršio storis 28±2mm, ties pakelta briauna 35±2mm.
	
	
	

	22. 
	Karkasas:
Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; 
Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); 
Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm;
Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); 
Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. 
Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, arba lygiaverčiu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio;
Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna;
Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna.
	
	
	

	23. 
	Spintelės durelės:
Spintelė turi būti su dvejomis durelėmis, plotis 1200±20 mm
Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu, arba lygiaverčiu, (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu.
Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiaverčio.
	
	
	

	24. 
	Plautuvės ir maišytuvai:
Stalviršyje turi būti sumontuotos 2 keraminės plautuvės 380x380x250±10 mm;
Prie kiekvienos plautuvės sumontuojamas svirtinis laboratoriniai vandens maišytuvas; 
Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus.
	
	
	

	25. 
	Spintelės spalva – pilka.
	
	
	

	26. 
	Plautuvių spalva – pilka.
	
	
	

	27. 
	Laboratorinė indų džiovykla
	Matmenys: 600x600±10 mm;
Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: 
60x6 ±2mm, ne mažiau kaip 15 vnt.;
100x10 ±2mm, ne mažiau kaip 56 vnt.; 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.;
Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami;
Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę.
	
	
	

	28. 
	Laboratorinis stalas Nr. 14   - 1 vnt : modelio pavadinimas/kodas ....................................

	29. 
	Matmenys: 1800x800x900±20 mm
	
	
	

	30. 
	Darbo paviršius:
Chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu, arba lygiaverčiu, gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. 
Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; 
Stalviršio storis ne mažiau nei 19 mm.
	
	
	

	31. 
	Karkasas:
Metalinis „H“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu, arba lygiaverčiu, būdu; 
Metalinis „H“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „H“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); 
Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm;
Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami);
Ant stalviršio turi būti sumontuotos 4 elektros rozetės (220V) ant kojelės. 
	
	
	

	32. 
	Spalva – pilka.
	
	
	

	33. 
	Apačioje – turi būti tuščia.
	
	
	

	34. 
	Priemonių spinta Nr.15 (Dviejų dalių spinta) - 1 vnt: modelio pavadinimas/kodas ....................................

	35. 
	Matmenys:
1200x500x1910±20 mm.
	
	
	

	36. 
	Karkasas:
Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, arba lygiaverčiu;Spintos plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio;
Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna;
Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna;
Spinta turi būti perskirta į dvi dalis:
Viršutinė spintos dalis turi būti su uždaromis durimis;
Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu.
Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno;
Viduje turi būti 2 lentynos (3 skyriai) reguliuojamo aukščio lentynos; 
Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32 mm žingsniu; 
Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį;
Apatinė spintos dalis turi būti su 8 stalčiais; 
Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu;
Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; 
Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, arba lygiaverčiu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio;
Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą.
Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiaverčio.
	
	
	

	37. 
	Spintos spalva – pilka
	
	
	

	38. 
	Spintos grindjuostė:
Tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (ne prastesnės kaip P3 klasės).
Grindjuostės aukštis – 110±10mm.
Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais;
Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus;
Grindjuostės spalva - tamsiai pilka.
	
	
	

	39. 
	Priemonių spinta Nr.16 (Atvira spinta/ lentyna) - 1 vnt: modelio pavadinimas/kodas ....................................

	40. 
	Matmenys: 1200x500x1910±20 mm;
	
	
	

	41. 
	Karkasas:
Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, arba lygiaverčiu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio;
Priekiniai karkaso kraštai, priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna;
Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna;
7.2.4. Viduje turi būti 8 lentynos (10 skyrių), iš jų ne mažiau kaip 6 reguliuojamo aukščio lentynos; 
Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32 mm žingsniu; 
Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį.
	
	
	

	42. 
	Spalva – pilka 
	
	
	

	43. 
	Spintos grindjuostė:
Tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės).
Grindjuostės aukštis – 110±10mm.
Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais;
Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus;
Grindjuostės spalva - tamsiai pilka.
	
	
	

	44. 
	Priemonių spinta Nr.17 (su uždaromis durimis) - 1 vnt: modelio pavadinimas/kodas ....................................

	45. 
	Matmenys: 1200x580x1910±20 mm.
	
	
	

	46. 
	Karkasas:
Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, arba lygiaverčiu;
Plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio;
Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna;
Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna.
	
	
	

	47. 
	Durys:
Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu, arba lygiaverčiu, (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu.
Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno.
	
	
	

	48. 
	Lentynos:
Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; 
Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32 mm žingsniu; 
Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti.
	
	
	

	49. 
	Spalva – pilka.
	
	
	

	50. 
	Grindjuostė:
Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės).
Grindjuostės aukštis – 110±10mm.
Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais;
Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus;
Grindjuostės spalva - tamsiai pilka.
	
	
	

	51. 
	Mokytojo darbo stalas Nr. 18, su spintelė Nr.19 - 1 kompl. modelio pavadinimas/kodas ....................................

	52. 
	Matmenys: 1200x750x750±20 mm;
	
	
	

	53. 
	Darbo paviršius:
Chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. 9.2.2. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; 
Stalviršio storis ne mažiau nei 19  mm.
	
	
	

	54. 
	Karkasas:
Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu, arba lygiaverčiu; 
Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); 
Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; 
Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami);
Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės.
	
	
	

	55. 
	Spalva – pilka.
	
	
	

	56. 
	Spintelė po stalu Nr. 19
Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė nr.2
Spintelė turi būti su 3 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; 
Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu;
Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; 
Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio;
Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą.
Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno;
Spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais;
Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm;
Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio;
Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna;
Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna;
Spalva – pilka.
	
	
	


* Prašome įrašyti realius siūlomos prekės duomenis, nurodytus gamintojo techninėje dokumentacijoje ar kataloge (CPO prašo tiekėjo nepakartoti PO techninės specifikacijos reikalavimų, o pateikti konkrečius savo siūlomos prekės parametrus)

** Centrinė perkančioji organizacija prašo, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose (techniniuose aprašuose, kataloguose ar kt.) aiškiai pažymėtų parametrus, kurie prašomi techninėje specifikacijoje bei pakartojami 2 lentelėje. Prašome:
1. Pažymėti kita spalva (išskirti) kiekvieną baldo parametrą, kuris nurodytas 2 lentelėje, ir prie kiekvieno pažymėjimo nurodyti atitinkamą 2 lentelės eilutės numerį. 
2. Nepateikti viso gamintojo katalogo, jei jame yra daug su pirkimu nesusijusios informacijos. Vietoje to užtenka nuskenuoto ar ištraukto puslapio, kuriame aiškiai matomas:
· gamintojo logotipas,
· siūlomas baldas (su tuo pačiu modelio pavadinimu ar kodu),
· reikalaujami techniniai parametrai.
Tokiu būdu siekiama palengvinti dokumentų vertinimą ir užtikrinti, kad pateikta informacija būtų aiški, tiksli ir atitiktų pirkimo sąlygas.
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