Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (įmonės kodas 133154754), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas (toliau – bendrovė arba Perkantysis subjektas), numato įsigyti starterinius (paleidimo) rūgštinius švino akumuliatorius.

1.1. Pirkimo objektas – starteriniai (paleidimo) rūgštiniai švino akumuliatoriai (toliau – Prekės). Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 31431000-6 „Rūgštiniai švino akumuliatoriai“.
1.2. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.5. papunkčiu –  prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
1.3. Prekės turi būti skirtos dyzelinu arba gamtinėmis dujomis (SGD) varomiems M3 arba M2 klasės autobusams.
1.3. Prekės turi būti pagamintos naudojant ilgaamžiškumo technologiją.
1.4. Prekės privalo būti 100% neaptarnaujamos.
1.5. Prekės turi būti atsparios vibracijai (plokštelės padengtos mikrostiklopluoštu ar alternatyvia medžiaga) (AGM, kai plokštelės padengtos mikrostiklopluoštu, ar EFB, kai  plokštelės gaminamos naudojant nanotechnologijas ir padengtos MFV audiniu ar kt).
1.6. Specifikacijoje nurodytos Prekės turi atitikti IEC 60095 ir (arba) EN 50342 ir (arba) lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.
1.6.1. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Tiekėjo deklaraciją, kuri patvirtintų, kad siūlomos Prekės atitinka Specifikacijos  1.3.,1.4,1.5., ir 1.6. punktuose nustatytus reikalavimus.
1.7. Prekės privalo būti:

1.7.1 naujos, pagamintos ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki Prekės pristatymo Perkančiajam subjektui dienos ir tai turi būti užfiksuota dokumentuose, pateikiant Prekę Perkančiajam subjektui;
1.7.2 užpildytos elektrolitu, įkrautos ir paruoštos eksploatacijai.
1.8. siūlomų Prekių garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo akumuliatorių pristatymo Perkančiajam subjektui dienos.
1.9. Tiekėjas pristatydamas Prekes privalės pateikti kiekvienos Prekės garantinį taloną, kuriame turi būti įrašyta Prekės markė, numeris, parametrai, pagaminimo ir pristatymo data.
1.10. Garantinio laikotarpio metu, dėl gamyklinio broko sutrikus prekės darbui, defektuota Prekė privalo būti pakeista nauja per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo pateikimo Prekės tiekėjui.
1.11. Prekių užsakymo laikotarpis 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, su galimybe pratęsti 12 mėn. Bendras sutarties galiojimo terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai ir maksimali sutarties vertė 120 000,00 (šimtas dvidešimt tūkstančių) Eur be PVM. Prekių užsakymo laikotarpis baigiasi praėjus 15 (penkiolikai) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba kai Pirkėjo užsakytų ir nupirktų Prekių bendra vertė pasiekia maksimalią Sutarties vertę, kurią Pirkėjas skyrė Prekių pirkimui jų užsakymo laikotarpiu ir kurios Pirkėjas, vykdydamas Sutartį negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau.

1.12. Perkantysis subjektas užsakymus Prekėms teiks pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja įsigyti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Prekių. Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis (1 lentelė) yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti. Minimalūs vienkartiniai užsakomų Prekių kiekiai nenustatomi. Prekes Perkantysis subjektas pirks pateikdamas tiekėjui užsakymus dėl Perkančiajam subjektui reikiamų Prekių. Prekių užsakymus užsakovas tiekėjui pateiks el. paštu (el. paštas ....@....) arba ........ (elektroninė tiekėjo užsakymų sistema).
1.13. Tiekėjas užsakytas Prekes Perkančiajam subjektui turi pristatyti ir perduoti per 4 (keturias) d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai Prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau, tiekėjas apie tai informuoja Perkantįjį subjektą ir nurodo bei su Perkančiuoju subjektu suderina Prekių pristatyti reikalingą protingą terminą, kurį tiekėjas privalo pagrįsti. Prekės turi būti pristatytos į Perkančiojo subjekto sandėlius adresu Raudondvario pl. 105, Islandijos pl. 209, Kaunas. Į Prekės įkainį privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant Prekės tarą, paruošimą, pakrovimą, pristatymą, iškrovimą ir t.t., taip pat visi mokesčiai. Papildomų išlaidų dėl užsakyto Prekės kiekio pristatymo Pirkėjas patirti neturi.
1.14.  Prekių įkainių peržiūros taisyklės: 

1.14.1. Pirkimo sutarčiai numatoma taikyti fiksuoto įkainio kainodarą, numatant Prekių perskaičiavimo galimybę praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos (tikslios įkainių peržiūros taisyklės bus nurodytos pirkimo dokumentuose pirkimo-pardavimo sutarties projekte).

1.14.2. Prekių įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Prekių įkainius gavimo diena.

1.14.3. Prekių įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą kas 6 (šešis) mėnesius. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, esant toliau nustatytoms aplinkybėms:

 Jeigu Valstybės duomenų agentūros (http://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso 0721 ASMENINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINĖS DALYS IR PAGALBINIAI REIKMENYS pokytis (k), viršija 7 (septynis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
1.14.4. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.
1.14.5. Nauji Prekių mato vieneto įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
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, kur

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą 0721 ASMENINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINĖS DALYS IR PAGALBINIAI REIKMENYS apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas) (%) „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
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, (proc.) kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas vartotojų kainų indeksas 0721 ASMENINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINĖS DALYS IR PAGALBINIAI REIKMENYS.

1.14.5 Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

               1.15. Perkantysis subjektas, esant poreikiui, gali įsigyti prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes  Perkantysis subjektas apmokės ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

1.16. Prekių sąrašai su preliminariais pirkimo kiekiais 12 mėn. laikotarpiui pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Įtampa, V
	Talpa, Ah
	Šalto variklio paleidimo srovė (CCA), EN [A]
	Akumuliatoriaus matmenys, mm
	Preliminarus 12 mėnesių kiekis, vnt.
	Gnybtų išdėstymas
	Tvirtinimo tipas

	
	
	
	
	Ilgis
	Plotis
	Aukštis
	
	
	

	1.
	12
	225 ± 5
	≥ 1150
	515 ± 5
	276 ± 5
	240 ± 3
	210
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	B00

	2.
	12
	190 ±10
	≥ 1000
	515 ± 5
	220 ± 5
	223 ± 5
	10
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	B00

	3.
	12
	100 ±5
	≥ 850
	350 ± 5
	170 ± 5
	190 ± 3
	65
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	B13


1 Prekių pozicijos:
	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Atitinka (TAIP/NE)// 

Nurodyti siūlomos prekės parametrus

	Rūgštinis švino akumuliatorius

	1.
	- įtampa – 12 V;
	Nurodyti duomenis

	2.
	- talpa – 225±5 Ah;
	Nurodyti duomenis

	3.
	- šalto variklio paleidimo srovė (CCA), EN [A] - ≥ 1150
	Nurodyti duomenis

	4.
	- ilgis – 515±5;
	Nurodyti duomenis

	5.
	- plotis – 276±5;
	Nurodyti duomenis

	6.
	- aukštis – 240±3;
	Nurodyti duomenis

	7.
	- gnybtų išdėstymas - [image: image8.png]



	Taip / ne

	8.
	- tvirtinimo tipas - B00;
	Taip / ne

	9.
	- pagaminta naudojant ilgaamžiškumo technologiją (plokštelės padengtos mikrostiklopluoštu);
	Taip / ne

	10.
	- atsparūs vibracijai;
	Taip / ne

	11.
	- atitinka IEC 60095 ir (arba) EN 50342 ir (arba) lygiaverčių standartų reikalavimus
	Nurodyti duomenis


2 Prekių pozicijos:

	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Atitinka (TAIP/NE)// 

Nurodyti siūlomos prekės parametrus

	Rūgštinis švino akumuliatorius

	1.
	- įtampa – 12 V;
	Nurodyti duomenis

	2.
	- talpa – 190±10 Ah;
	Nurodyti duomenis

	3.
	- šalto variklio paleidimo srovė (CCA), EN [A] - ≥ 1000
	Nurodyti duomenis

	4.
	- ilgis – 515±5;
	Nurodyti duomenis

	5.
	- plotis – 220±5;
	Nurodyti duomenis

	6.
	- aukštis – 223 ± 5;
	Nurodyti duomenis

	7.
	- gnybtų išdėstymas - [image: image9.png]



	Taip / ne

	8.
	- tvirtinimo tipas - B00;
	Taip / ne

	9.
	- pagaminta naudojant ilgaamžiškumo technologiją (plokštelės padengtos mikrostiklopluoštu);
	Taip / ne

	10.
	- atsparūs vibracijai;
	Taip / ne

	11.
	- atitinka IEC 60095 ir (arba) EN 50342 ir (arba) lygiaverčių standartų reikalavimus
	Nurodyti duomenis


3 Prekių pozicijos:

	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas
	Atitinka (TAIP/NE)// 

Nurodyti siūlomos prekės parametrus

	Rūgštinis švino akumuliatorius

	1.
	- įtampa – 12 V;
	Nurodyti duomenis

	2.
	- talpa – 100±5 Ah;
	Nurodyti duomenis

	3.
	- šalto variklio paleidimo srovė (CCA), EN [A] - ≥ 850
	Nurodyti duomenis

	4.
	- ilgis – 350±5;
	Nurodyti duomenis

	5.
	- plotis – 170±5;
	Nurodyti duomenis

	6.
	- aukštis – 190±3;
	Nurodyti duomenis

	7.
	- gnybtų išdėstymas - [image: image10.png]



	Taip / ne

	8.
	- tvirtinimo tipas – B13;
	Taip / ne

	9.
	- pagaminta naudojant ilgaamžiškumo technologiją (plokštelės padengtos mikrostiklopluoštu);
	Taip / ne

	10.
	- atsparūs vibracijai;
	Taip / ne

	11.
	- atitinka IEC 60095 ir (arba) EN 50342 ir (arba) lygiaverčių standartų reikalavimus
	Nurodyti duomenis


Visos techninėje specifikacijoje esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
