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TVIRTINU
GRA prie KAM direktorius

                                                         Sigitas Dzekunskas


SUVENYRINIO ŽENKLELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2024 m. spalio          Nr. TS-


I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
[bookmark: _GoBack]

1. Suvenyrinių ženklelių gamybai bus pateiktas vektorinis failas (CDR).
2. Aplinkosauginiai reikalavimai šioje techninėje specifikacijoje aprašomam ženkleliui nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 71 (bižuterija ir jos dalys 7113) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Ženklai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
3. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Ženklelio bendras spalvinis išpildymas, medžiaga bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5. Ženklelis turi būti gaminamas iš žalvario.
6. Aversas: aukso spalvos stilizuoti Gediminaičių stulpai raudono stiklo emalio skyde. Skydo apvadas simetriškai sudalintas reljefiniais spinduliais, einančiais iš centro. 
Reversas: lygus, aukso spalvos, apatinėje dalyje įspaustas keturženklis skaičius – tarnybos baigimo metai (priede paveikslėliuose - 2024 m., ir toliau pagal poreikį, konkurso laimėtojas turės suderinti su pirkėju).
7. Ženkliuko grafinis atvaizdas su eskizu pateiktas 1 priede.
8. Ženklelio ilgis – 20 mm, plotis – 18 mm, leistina matmenų paklaida ± 1 mm. Aukštis – 1-3 mm.
9. Ženkliukas prie drabužio tvirtinamas spyruokliniu ,,drugelio” tipo užsegimu, kurį sudaro smeigė, pritvirtinta ženklelio centre, ir ,,drugelis“ - fiksatorius. Smeigės ilgis – 6  1,0 mm, galai užsmailinti, 3 mm atstumu nuo smaigalio iš abiejų pusių simetriškai padarytos įpjovos ,,drugelio“ fiksavimui. 
10. Ženklelio danga turi būti atspari atmosferos poveikiams. Kraštai neturi būti aštrūs.
11. Ženklelio spalvinis išpildymas, paviršiaus apdirbimas bei pakuotė suderinami darbinio pavyzdžio derinimo metu.
12. Naudojimo – priežiūros instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis) turi būti kiekvienoje ženkliuko dėžutėje. Instrukcijos tekstas suderinamas tvirtinant darbinį pavyzdį.
13. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui konkurso laimėtojas turės pristatyti du identiškus gaminius bei naudojimo – priežiūros instrukciją derinimui. Patvirtinus darbinius pavyzdžius, vienas jų grąžinamas konkurso laimėtojui.


III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS
14. Ženkleliai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. 
15.  Ženklelių komplektavimas: 
15.1.  Individualus įpakavimas: 
15.1.1.  Ženkliukui įteikti skirta juodo plastiko dėžutė su skaidraus plastiko dangteliu, tinkama šiam ženkliukui pakuoti.
15.1.2. Dėžutės ilgis – 50 mm, plotis – 50 mm, aukštis – 20 mm. Leistina matmenų paklaida ± 5 mm.
15.2.  Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:
	  - gamintojo pavadinimas, adresas;
	  - importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės 
kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
16. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.



Atsargų valdymo departamento
Maisto ir ūkinių prekių skyriaus
vyr. specialistė					Gailė Jonėnaitė
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1 pav. Suvenyrinio ženklelio ir jo dėžutės bendras vaizdas
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