SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

[bookmark: _Hlk188999108]I etapas
PK 22+50 – 35+55
Nr. STSV13 Pilialaukis-Dobrovolė (Dobrovolės ir Saulės g.)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Nuoroda į TS
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1.
	Paruošiamieji ir ardymo darbai

	1.1
	Ašies nužymėjimas
	2
	m
	1305
	
	
	

	1.2
	Geodeziniai ir kadastriniai darbai
	2
	kompl.
	1
	
	
	

	1.3
	Asfalto dangos konstrukcijos demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, kai h=0,8m
	2
	m2
	10
	1 t
	
	

	1.4
	Kelio ženklų demontavimas
	2
	vnt.
	12
	0,4 t
	
	

	1.5
	Medžių iki 50 cm kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas 20 km atstumu
	2
	vnt.
	7
	Atkuriamoji vertė 658
	
	

	1.6
	Krūmų kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas 20 km atstumu
	2
	m2
	100
	15 m3
	
	

	2.
	Žemės darbai

	2.1
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti
	3
	m3
	780
	
	
	

	2.2
	Esamos žvyro konstrukcijos profiliavimas perstumiant  ir  kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu
	3
	m3
	2030
	
	
	

	2.3
	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. 
	3
	m2
	9570
	
	
	

	2.4
	II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena vieta 7 kartus
	3
	m3
	2850
	
	
	

	2.5
	Šlaitų ir vejos planiravimas, kai gruntas II g.
	3
	m2
	2700
	
	
	

	2.6
	Šlaitų ir vejos tvirtinimas 8 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu
	3
	m3
	210
	
	
	

	2.7
	Kelio dangos konstrukcijos DK 0,1 įrengimas su sankryžmis
	
	
	
	
	
	

	2.8
	10 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 10 cm;
	5
	m2
	5990
	
	
	

	2.9
	Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 25 cm;
	4
	m3
	2130
	
	
	

	2.10
	≥15 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
	4
	m3
	2100
	
	
	

	2.11
	Kelkraščio įrengimas iš žvyro mišinio fr. 0/32 - 0.10 m
	4
	m3
	190
	
	
	

	2.12
	Nuovažos dangos konstrukcijos įrengimas
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 8 cm;
	5
	m2
	465
	
	
	

	2.14
	Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm;
	4
	m3
	100
	
	
	

	2.15
	≥37 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 
	4
	m3
	200
	
	
	

	2.16
	Nuovažų dangos suvedimas su esama padėtimi iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, Hvid=20m
	4
	m2
	170
	
	
	

	3.
	Kiti darbai
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas rengiamas iš C25/30 klasės betono
	6
	vnt.
	6
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų ant dvistiebių metalinių atramų (d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas rengiamas iš C25/30 klasės betono
	6
	vnt.
	4
	
	
	

	3.3
	Kelio ženklų skydų montavimas prie atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1
	6
	vnt.
	14
	
	
	

	Iš viso be PVM
	

	Pridėtinės vertės mokesti (21%)
	

	Iš viso su PVM
	



PASTABOS:
1. Rangovas turi įvertinti visu darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
1. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi.
1. Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.].


