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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1. 
	Sąvokos

	1.1. Pirkėjas – Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras; Perkančioji organizacija).
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

	2. 
	Pirkimo objektas
	Nešiojami kompiuteriai

	3. 
	Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)
	Nešiojami kompiuteriai – 350 vnt, monitoriai I tipo –  250 vnt, monitoriai II tipo –  250 vnt,  pelės ir klaviatūros komplektai – 350 vnt, papildoma bevielė pelė – 350 vnt., kompiuterio kuprinė  – 350 vnt.

	4. 
	Pirkimo objekto skaidymas į dalis
	neskaidomas   

	5. 
	Prekių pristatymo vieta
	Įrangos pristatymo adresai: 
· Studentų g. 39, Vilnius;
· E. Ožeškienės g. 12, Kaunas;
· Baltijos pr. 123-1, Klaipėda;
· Paukščių takas 2, Šiauliai;
· P. Puzino g. 7, Panevėžys;
· Kauno g. 20, Utena;
· Turgaus a. 15A-2, Telšiai;
· Pušyno g. 51, Alytus;
· Laisvės g. 10, Marijampolė

Prieš prekių pristatymą Tiekėjas su Perkančiąja organizacija turi  susiderinti tikslius įrangos paskirstymo kiekius pagal nurodytus adresus.

	6. 
	Vykdymo terminai ir tvarka
	Įranga pristatyta turi būti per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

	7. 
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

	7.1. Nešiojamas kompiuteris

	7.1.1. 
	Kiekis
	350 vnt.

	7.1.2. 
	Išleidimo metai
	Ne ankščiau kaip 2024 m.

	7.1.3. 
	Procesoriaus našumas
	Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 6 branduolių, procesoriaus našumo parametras ne mažiau 18500 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating  yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“  programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 


	7.1.4. 
	Procesoriaus technologija
	x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas.

	7.1.5. 
	Ekranas
	Ne mažiau 13.8" ir ne daugiau 14.2", neblizgus. Raiška ne mažesnė nei 1920 x 1200 taškų. Ryškumas ne mažiau 300 nits. Kontrastas ne mažiau nei 600:1.

	7.1.6. 
	Atmintinė (RAM)
	Ne mažiau 16 GB su galimybe praplėsti iki 32 GB, DDR5 arba geriau.

	7.1.7. 
	Kietų diskų posistemė
	Ne mažiau nei 256 GB talpos SSD (PCIe NVMe tipo). 

	7.1.8. 
	Video kamera
	Integruota į korpusą, raiška ne blogiau kaip FHD, su fiziniu kameros uždangalu (camera shutter)

	7.1.9. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota.

	7.1.10. 
	Audio adapteris
	Integruotas, su integruotais stereo garsiakalbiais ir mikrofonu.

	7.1.11. 
	Bevielio ryšio įranga
	Integruotas ne prastesnis nei 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6E standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth ne žemesnės nei 5.3 versijos modulis. 

	7.1.12. 
	Prievadai
	Integruoti į kompiuterio korpusą ne mažiau: 
4 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-C arba Thunderbolt tipo jungtys (su DisplayPort ir energijos perdavimo funkcijomis);
1 vnt. HDMI (2.1 ver.);
1 vnt. SIM (LTE-A) (SIM kortelės lizdas išorinis t. y. lengvai pasiekiamas (negali būti taip sumontuotas kad, norint jį pasiekti reiktų nuimti kitas kompiuterio detales naudojantis įrankiais));
1 vnt. kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis;
1 vnt. RJ-45 (šio punkto įgyvendinimui gali būti naudojamas originalus to paties gamintojo adapteris);

	7.1.13. 
	Modemas
	Turi būti integruotas vidinis belaidžio ryšio modemas ne prastesnis kaip 4G LTE.

	7.1.14. 
	Valdymo įrenginiai
	Integruotas, lietimui jautrus paviršius (touchpad).

	7.1.15. 
	Klaviatūra
	Lotyniška, su lietuviškos abėcėlės ženklais (arba lipdukais), atspari skysčiams su integruotu klaviatūros pašvietimu (Backlit).

	7.1.16. 
	Vidinė baterija
	Ne mažiau kaip 55 WH. Kompiuterio darbo laikas ne mažiau kaip 10 valandų (pagal MobileMark® 2025). 

	7.1.17. 
	Korpusas
	Atitikimas MIL-STD 810H  standartui (vibracijai, dulkėms, aukščiui, temperatūrai, kritimui).
Pateikti gamintojo dokumentą, įrodantį atitikimą šiam standartui.

	7.1.18. 
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu USB-C tipo.

	7.1.19. 
	Apsaugos galimybės
	Integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. 
Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu.

	7.1.20. 
	Operacinė sistema
	Windows 11 Pro arba lygiavertė.

	7.1.21. 
	Kompiuterio matmenys**
žr. 1 pav.
	W – ne daugiau 320 mm;
D – ne daugiau 230 mm;
H – ne daugiau 20 mm.

	7.1.22. 
	Svoris
	Kompiuterio gamintojo deklaruojamas svoris su baterija ne daugiau kaip 1,45 kg.

	7.2. Monitorius I tipo

	7.2.1. 
	Kiekis
	250 vnt.

	7.2.2. 
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 1920x1080

	7.2.3. 
	Technologija
	IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu.

	7.2.4. 
	Ekrano įstrižainė
	Įstrižainė ne mažesnė nei 23,8”

	7.2.5. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1000:1

	7.2.6. 
	Ryškumas 
	Ne mažiau 250 nits

	7.2.7. 
	Spalvų gama
	Ne mažiau kaip 99% sRGB arba 72% NTSC.

	7.2.8. 
	Žiūrėjimo kampai (H/V)
	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai.

	7.2.9. 
	Atsako laikas 
	Ne daugiau kaip 7 ms.

	7.2.10. 
	Jungtys
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. USB-C (jungtis skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą, maitinimą ne mažiau kaip 65W);
4 vnt. USB iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-A;
1 vnt. DisplayPort 1.2 (vaizdo įėjimui);
1 vnt. DisplayPort 1.2 (vaizdo išėjimui);
1 vnt. HDMI;
1 vnt. Ausinių jungtis;
1 vnt. RJ-45.

	7.2.11. 
	Video kamera
	Integruota į korpusą, ne prasčiau kaip 4 MP, su fizine kameros uždengimo galimybe.

	7.2.12. 
	Garsiakalbiai
	Integruoti garsiakalbiai į monitoriaus korpusą arba atskirai tvirtinami prie monitoriaus to paties gamintojo garsiakalbiai (angl. - SoundBar).

	7.2.13. 
	Monitoriaus stovas
	Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 120 mm diapazone,  monitoriaus pasvirimo kampą (angl. tilt) –2°/+20° arba geriau, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. swivel).

	7.3. Monitorius II tipo

	7.3.1. 
	Kiekis
	250 vnt.

	7.3.2. 
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 1920x1080

	7.3.3. 
	Technologija
	IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu (Edge-lit).

	7.3.4. 
	Ekrano įstrižainė
	Įstrižainė ne mažesnė nei 23,8”

	7.3.5. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1000:1

	7.3.6. 
	Ryškumas 
	Ne mažiau 250 nits

	7.3.7. 
	Spalvų gama
	Ne mažiau kaip 99 % sRGB arba 72 % NTSC.

	7.3.8. 
	Žiūrėjimo kampai (H/V)
	Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai.

	7.3.9. 
	Atsako laikas 
	Ne daugiau kaip 7 ms.

	7.3.10. 
	Jungtys
	Ne mažiau kaip:
1 vnt. DisplayPort 1.2 
1 vnt. HDMI

	7.3.11. 
	Monitoriaus stovas
	Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip nuo 5 mm iki 120 mm diapazone,  monitoriaus pasvirimo kampą (angl. tilt) –2°/+20° arba geriau, bei pasukti monitorių ant stalo (angl. swivel).

	7.4. Pelės ir klaviatūros komplektas

	7.4.1. 
	Kiekis
	350 vnt.

	7.4.2. 
	Reikalavimai pelės ir klaviatūros komplektui.
	Siūlomų prekių gamintojo pelės ir klaviatūros komplektas, bevielis (angl.  wireless), slim tipo arba lygiavertis. Turi būti jungiamas per bendrą USB adapterį arba bluetooth.
Klaviatūra turi būti su lotyniškomis raidėmis ir atskirai skaičiais, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais.

	7.5. Papildoma bevielė pelė

	7.5.1. 
	Kiekis
	350 vnt.

	7.5.2. 
	Reikalavimai papildomai bevielei pelei.
	Siūlomų prekių gamintojo papildoma bevielė (angl. – wireless) pelė. Pelė turi būti jungiama per USB adapterį arba bluetooth.

	7.6. Kompiuterio kuprinė

	7.6.1. 
	Kiekis
	250 vnt.

	7.6.2. 
	Reikalavimai kuprinei
	Siūlomų Prekių  gamintojo kuprinės. Kuprinės turi būti pritaikytos siūlomų išmatavimų nešiojamam kompiuteriui (bet neturi tikti kompiuteriams, kurių ekrano dydis yra didesnis kaip 16 colių).  Kuprinės turi būti Backpack tipo.

	7.7. Bendri reikalavimai visai įrangai

	7.7.1. 
7.7.2. 
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	7.7.3. 
	Bendri reikalavimai monitoriams
	Monitoriai turi būti vienodo dizaino su siaurais šoniniais krašteliais ir pritaikyti dirbti pastačius vienas prie kito.
Monitorių komplektacijoje turi būti monitoriams su kompiuteriu ir pajungti tarpusavyje visi reikalingi kabeliai, adapteriai ir maitinimo šaltiniai.

	7.7.4. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, klaviatūra, pelė) turi būti ženklinti CE ženklu.

	7.7.5. 
	Registracija į „Windows Autopilot“
	Tiekėjas turi užregistruoti pirkėjui perduotus kompiuterius į „Windows Autopilot“ Pirkėjo paskyrą.

	7.7.6. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Gamintojo garantija visai įrangai ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 3 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.

	7.8. Aplinkos apsaugos reikalavimai

	7.8.1. 
	Aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo kriterijų reikalavimai kompiuteriui
	Kompiuteris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) (toliau – Aprašas) 2 priedo 4 skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimus:
· prekės turi atitikti  2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
Turi būti pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
· įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.
Turi būti pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
· bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.
Turi būti pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 


	8. 
	Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu
	8.1. Tiekėjo siūlomos prekės2 (įskaitant jų gamintojus), paslaugos3 ar darbai4 neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos prekės1 (įskaitant jų gamintojus), paslaugos2 ir (ar) darbai3 nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
8.2. Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
8.3. Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 
8.4. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.



** - Kompiuterio matmenys 			1 pav. 
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2Taikoma, kai perkamos prekės. 
3 Taikoma, kai perkamos paslaugos. 
4 Taikoma, kai perkami darbai.
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