
KROVININIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrosios sąlygos

1. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti 1 (vieną) krovininį automobilį (toliau – Automobilis).
2. Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. Automobilio rida Perkančiajai organizacijai perdavimo metu neturi viršyti 200 km.
3. [bookmark: _Hlk191890913]Automobilis turi būti pristatytas per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius. 
4. Automobilis turi būti techniškai tvarkingas, paruoštas eksploatuoti, atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis ir atitikti ES standartus.
5. Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų arba 100000 km garantija. Integruotoms į automobilį dalims, prietaisams, įtaisams ir sistemoms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija. Kėbului turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 metų antikorozinė garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.
6. Automobilis turi būti registruotas (su valstybiniais numerio ženklais).
7. Tiekėjas privalo apdrausti automobilį KASKO draudimu 12 mėn. laikotarpiui.
8. Tiekėjas negali siūlyti elektromobilių.

2. Reikalavimai krovininiam automobiliui:

	Kėbulas

	1.
	Kėbulo tipas – Krovininis automobilis/Furgonai, N1 klasės (krovininis automobilis)

	2.
	Vietų skaičius – 5 vnt.

	3.
	Durų skaičius – 4 vnt., visos durys su stiklais

	4.
	Prošvaisa – nuo 23 cm

	5.
	Krovininės dalies išmatavimai (ilgis/plotis/aukštis) cm – ne mažiau kaip 150 / 150 / 45 

	6.
	Automobilio ilgis – ne mažiau kaip 530 cm

	7.
	Ratų bazė – nuo 300 cm iki 330 cm

	8.
	Bendroji masė - iki 3,5 t

	9.
	Keliamoji galia - ne mažiau 900 kg

	Variklis

	10.
	Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti 147 g/km

	11.
	Darbinis tūris – ne mažiau kaip 2700 cm3

	12.
	Maksimali galia ne mažiau kaip 150 KW 

	Transmisija 

	13.
	Ne mažiau 17 colių plieniniai arba lengvo lydinio ratlankiai

	14.
	Visi varantieji ratai

	15.
	Galinio diferencialo blokatorius

	16.
	Pavarų dėžės demultiplikatorius (palėtintojas)

	Saugumas

	17.
	Septynios arba daugiau SRS oro saugos pagalvės

	18.
	Susidūrimo prevencijos sistema su avariniu stabdymu

	19.
	Gamyklinis imobilizatorius

	20.
	Kelio ženklų atpažinimo sistema

	21.
	Nukrypimo iš eismo juostos atpažinimo sistema

	Salonas

	22.
	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas

	23.
	Šildomos priekinės sėdynės

	24.
	Nulenkiamos galinės sėdynės

	Įranga

	25.
	Oro kondicionavimo sistema

	26.
	Elektra valdomi, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 

	27.
	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

	28.
	Galinio vaizdo kamera

	29.
	Greičio palaikymo sistema

	30.
	Gamyklinė multimedijos sistema su Android Auto / Apple CarPlay integracija

	31.
	Gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga

	32.
	Multifunkcinis vairaratis su radijo ir telefono valdymu

	Kita

	33.
	Normalaus dydžio atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui, pakėlėjas.

	34.
	Krovininės dalies įklotas atsparus vandeniui uždengiantis bortų šonus

	35.
	Komercinės paskirties kietas, aerodinaminis krovinių skyriaus dangtis su atidaromais galiniu    ir šoniniais langais, dažytas automobilio kėbulo spalva

	36.
	Pirmos pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinis ženklas, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	37.
	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai. 

	38.
	Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.1.2 p. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:
10.1.2.1 transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;
10.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.
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