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Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Krovininis automobilis su liftu įrangos krovimui.
N kategorijos N1 klasės krovininis lengvasis automobilis. BVPŽ 34137000-6 Naudoti krovininiai automobiliai (toliau – Prekė/transporto priemonė).
2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.
Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, įeinantys į bazinę transporto priemonės komplektaciją. 
Siūlomos transporto priemonės ir jos priedų parametrų pagrindimui kartu su pasiūlymu pateikiami techninio paso, sertifikatų kopijas, nuotraukos ar gamintojo specifikacijas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, arba nuorodos į skelbiamą informaciją internete, įrodantys, kad siūlomos transporto priemonės reikalaujamos techninės savybės, įranga ir kiti reikalaujami parametrai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
3. Prekės pristatymo terminas: Prekės turi būti pristatytos ne ilgiau kaip per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. 
4. Prekės registracija: Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ Druskininkų kultūros centro vardu ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną. Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti tiekėjui įgaliojimą įregistruoti transporto priemonę Druskininkų kultūros centro vardu ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
5. Prekės pristatymo vieta: Vilniaus al. 24, LT-66119 Druskininkai.
6. Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu išlaidos, lizingo išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.
7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.


1 lentelė. Krovininio automobilio su liftu įrangos kėlimui techniniai parametrai

	Eil.
Nr.
	Techninė charakteristika
	Techninės charakteristikos reikalavimas
	Siūlomos prekės techniniai duomenys
(Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų
reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima –
nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą)

	1. BENDRI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONEI

	Krovininis automobilis su liftu įrangos kėlimui

	1.1.
	Transporto priemonės
skaičius
	1 vnt.
	

	1.2
	Automobilis su kieto
pagrindo būda ir liftu
	Privalomas reikalavimas
	

	1.3.
	Transporto priemonės rūšis
	Transporto priemonės kategorija N1
	

	1.4.
	Transporto priemonės
kėbulo tipas
	BAB – sunkvežimis-furgonas
	

	1.5.
	Transporto priemonės
pagaminimas
	Automobilis pagamintas ne ankščiau kaip
2018 m.
	

	1.6.
	Transporto priemonės rida
	Ne daugiau kaip 200 000 km. (pateikiama tachografo rodmenų nuotrauka)
	

	1.7.
	Keleivių skaičius (su
vairuotoju) be papildomai
įrengiamų vietų
	Ne mažiau 3 sėdimos vietos
	

	1.8.
	Techniškai leistina pakrauto
automobilio (bendroji) masė
	Ne didesnė kaip 3 500 kg
	

	1.9.
	Automobilio komplektacija
	Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas
teisės aktais nustatytus reikalavimus
atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos
rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir
liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	

	2.0
	Garantija
	Ne mažesnė kaip 3 mėn. arba 5000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau. Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo Prekės pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos (garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės).
	

	2. VARIKLIS

	2.1.
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau 2000 cm3
	

	2.2.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 105 kW / 140 AG
	

	2.3.
	Kuro tipas
	Dyzelinas (elektra), arba benzinas (elektra), arba dyzelinas, arba benzinas.
	

	2.4.
	Euro standartas
	Ne mažiau kaip Euro 6 standartas
	

	3. TRANSMISIJA

	3.1.
	Pavarų dėžė
	Mechaninė arba automatinė, ne mažiau kaip 6
laipsnių į priekį ir 1 atgal.
	

	4. VAŽIUOKLĖ

	4.1.
	Ratų formulė
	Vienašis (2x2) arba dviašis automobilis (4x2)
	

	4.2.
	Padangos
	Visos padangos ne mažesnės kaip 16 colių
dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais
metų sezonais.
	

	4.3.
	Atsarginis ratas
	Turi būti, atitinkantis visų ratų dydį.
	

	5. STABDŽIŲ SISTEMA

	5.1.
	Antiblokavimo sistema
(ABS)
	Turi būti
	

	5.2
	Elektroninė stabilumo
sistema (ESC)
	Turi būti
	

	6. VAIRO MECHANIZMAS

	6.1.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti
	

	6.2.
	Vairo kolonėlė
	Reguliuojamas vairo kolonėlės posvyrio
kampas
	

	6.3.
	Vairas su užraktu ir
imobilizatoriumi
	Turi būti.
	

	7. KABINA

	7.1.
	Klimato kontrolė
	Gamyklinis kondicionierius.
	

	7.2.
	Saugos oro pagalvės
	Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. vairuotojui
	

	7.3.
	Šoniniai išoriniai veidrodžiai
	Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo
pavarą.
	

	7.4.
	Užraktas
	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu
valdymu
	

	7.5.
	Saugos diržai
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
	

	8. KĖBULAS

	8.1
	Krovinių platforma
(kietašonis kėbulas)
	Automobilis turi turėti krovinių platformą -
kietašonį kėbulą kroviniams vežti, kurio
(vidiniai matmenys) ilgis – ne mažesnis kaip
4000 mm, plotis – ne mažesnis kaip 2100
mm, aukštis – ne mažesnis kaip 2000 mm
(skaičiuojant nuo kietašonio kėbulo grindų iki
lubų vidaus paviršiaus).
	

	8.2.
	Krovinių platforma
(kietašonis kėbulas)
	Automobilio kietašonio kėbulo grindys turi būti išklotos atsparia trinčiai, smūgiams ir vandeniui plokšte ar medžiaga.
	

	8.3.
	Krovinių platforma
(kietašonis kėbulas)
	Kietašonio kėbulo viduje ant šonų (3 šonai: 2 šonuose ir 1 priekyje) 800 mm ir 1600 mm aukštyje turi būti sumontuoti bėgiai ar kiti lygiaverčiai įrenginiai ant kurių turi būti perkeliamos (mobilios) krovinio tvirtinimo kilpos.
	

	8.4.
	Krovinių platforma
(kietašonis kėbulas)
	Kiekvienoje kietašonio kėbulo šoninėje
plokštumoje turi būti ne mažiau kaip 5
krovinio tvirtinimo perkeliamos kilpos,
priekinėje plokštumoje – ne mažiau kaip 3
perkeliamos kilpos, o grindyse – ne mažiau
kaip 10 vnt. krovinių tvirtinimo kilpų.
	

	8.5.
	Keliamoji platforma (liftas)
	Keliamoji platforma (liftas) turi būti ne
mažiau kaip 500 kg keliamosios galios.
Keliamosios platformos (lifto) ilgis – ne
mažiau kaip 1600 mm su dangčiu viršuje
	

	9. APMOKYMAI

	9.1
	Apmokymai
	Tiekėjas apmoko tris darbuotojus dirbti automobiliu ir įranga teoriniu ir praktiniu būdu. Apmokymo trukmė ne mažiau kaip viena darbo diena. Visos su apmokymus susijusios išlaidos, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
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