KLAUSIMYNAS
[bookmark: _Hlk187655173]INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. nr.
	Pavadinimas
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pastabos/siūlymai

	1.1
	Skalpelio rankenėlė 
	Nr 3, skirta 10-17, dydžio geležtėm, rankena plokščia, graduota iki 6±1cm su skersiniais nelygumais, 120±3 mm ilgio
	 

	1.2
	Skalpelio kotelis
	Nr 3, skirta 10-17, dydžio geležtėm, rankena plokščia, su skersiniais ir išilginiais nelygumais, 120±3 mm ilgio
	 

	1.3
	Atsiurbimo kaniulė
	Fergusson tipo tipo arba lygiavertė, lenkta, Ø 3,0±0.01 mm, darbinės dalies ilgis 130±2 mm           
	 

	1.4
	Atsiurbimo kaniulė
	Fergusson tipo tipo arba lygiavertė, lenkta, Ø 4,0±0.01 mm, darbinės dalies ilgis 130±2 mm           
	 

	1.5
	Žirklės 
	Sandard tipo arba lygiavertės, lenktos, aštriais galiukais, 120±3 mm ilgio
	 

	1.6
	Žirklės 
	Knapp tipo arba lygiavertės, lenktos, užapvalintais galiukais, ilgis 120±3mm
	 

	1,7
	Žirklės
	Metzenbaum-Fino Standard tipo arba lygiavertės, lenktos, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai aštrūs, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 145±3 mm 
	 

	1.8
	Žirklės 
	Joseph tipo arba lygiavertės,  lenktos, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai aštrūs, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 145±3 mm 
	 

	1.9
	Žirklės
	SutureCut tipo arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, viena briauna dantyta, galiukai užapvalinti, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 
	 

	1.10
	Chirurginis pincetas
	Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su 1:2 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 130±3 mm
	 

	1.11
	Chirurginis pincetas
	Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su 2:3 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 130±3 mm
	 

	1.12
	Anatominis pincetas
	Potts Smith tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbidu, rankena spalviškai pažymėta, instrumento ilgis 145±3 mm.
	 

	1.13
	Anatominis pincetas
	Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 130±3 mm
	 

	1.14
	Spaustukas
	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu,  instrumento ilgis 145±3 mm
	 

	1.15
	Spaustukas
	Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, rankenos su užraktu, visas instrumento ilgis 140±3mm
	 

	1.16
	Spaustukas
	Leriche tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 155±3 mm
	 

	1.17
	Spaustukas
	Leriche tipo arba lygiavertis,  lenktas, rankenos su užraktu,  instrumento ilgis 150±3 mm
	 

	1.18
	Spaustukas
	Crile-Rankin tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu,  instrumento ilgis 160±3 mm
	 

	1.19
	Spaustukas
	Crile-Rankin tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 160±3 mm
	 

	1.20
	Spaustukas
	Dandy-Mosquito tipo arba lygiavertis, išlenktas į šoną (lateraliai), rankenos su užraktu, instrumento ilgis 120±3 mm
	 

	1.21
	Spaustukas 
	Lovelace tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinė dalis kryžmiškai dantyta, be dantukų, insrumento ilgis 160±3 mm
	 

	1.22
	Spaustukas
	Dandy tipo arba lygiavertis, išlenktas į šoną (lateraliai), rankenos su užraktu, instrumento ilgis  instrumento ilgis 145±3 mm
	 

	1.23
	Spaustukas
	Dandy tipo arba lygiavertis, išlenktas į šoną (lateraliai), su 1:2 dantukais, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 140±3 mm
	 

	1.24
	Žnyplės 
	Mikulicz tipo arba lygiavertis, lenktas, su 1:2 dantukais, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 185±3 mm
	 

	1.25
	Retraktorius
	Parker-Langenbeck tipo arba lygiavertis, porinis, Fig  21 x 15±1 mm / 40 x 15±1 mm; 25 x 15±1 mm  / 45 x 15±1 mm, instrumento ilgis 215 mm±3 mm
	 

	1.26
	Retraktorius
	Goelet tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienas galas lenktas žemyn 26 x 30 ±1 mm dydžio, kitas lenktas į viršų 35 x 40±1 mm dydžio, instrumento ilgis 190 mm±3 mm
	 

	1.27
	Retraktorius
	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 55 x 11±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm 
	 

	1.28
	Retraktorius
	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 80 x 16±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm 
	 

	1.29
	Retraktorius
	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 60 x 18±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm 
	 

	1.30
	Retraktorius
	Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 85 x 25±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm 
	 

	1.31
	Adatkotis 
	Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su kryžmine seracija ir išilgine ertme geresnei adatos fiksacijai, instrumento ilgis 145±3 mm
	 

	1.32
	Adatkotis 
	Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su volframo karbidu, rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos, su automatiniu atleidimo reketu, tinkančiu kairiarankiams, instrumento ilgis 150±3 mm
	 

	1.33
	Mikroadatkotis 
	Par-Style tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, skirtas 4-0 - 6-0 siuvimo priemonėms, rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 115±3 mm
	 

	1.34
	Adatkotis 
	Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, skirtas 4-0 - 6-0 siuvimo priemonėms, rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 205±3 mm
	 

	1.35
	Elevatorius 
	Alderdyce tipo arba lygiavertis, dvipusis, abu galai užapvalinti, instrumento ilgis 210±3 mm
	 

	1.36
	Kiuretė 
	Williger tipo arba lygiavertė, Fig. 00/00 vienodais ovaliais galais 2,5±0.1 mm, instrumento ilgis 165±3 mm
	 

	1.37
	Kiuretė 
	Williger tipo arba lygiavertė, Fig. 1/1 vienodais ovaliais galais 3,5±0.1 mm, instrumento ilgis 165±3 mm
	 

	1.38
	Kiuretė 
	Molt tipo arba lygiavertė, dvipusė, instrumento ilgis 190±3 mm
	 

	1.39
	Disektorius
	Luniatschek tipo arba lygiavertis, darbiniai galai smailėjantys V raidės formos 2.0 mm, vienas galas tiesus, kitas nežymiai lenktas, rankena vientisai rantyta,  instrumento ilgis 175±3 mm
	 

	1.40
	Disektorius
	Luniatschek tipo arba lygiavertis, darbiniai galai smailėjantys V raidės formos 2.0 mm, vienas galas tiesus, kitas nežymiai lenktas, rankena nevientisai rantyta,  instrumento ilgis 175±3 mm
	 

	1.41
	Siūlų žirklės
	Spencer tipo arba lygiavertės, tiesios, viena briauna su išgaubimu ir smailiu kampu, kita užapvalinta, intrumento ilgis 130±2mm
	 

	1.42
	Vielos sukimo žnyplės
	CORWIN tipo arba lygiavertės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, rankenos spalviškai pažymėtos, intrumento ilgis 130±2mm
	 

	1.43
	Žnyplės vielai
	Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, pusapvalės, skirtos kietai vielai iki Ø 2.5±0.01 mm ir minkštai vielai iki Ø 3.5±0.01 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės pusės rantytos, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 220±3 mm
	 

	Pastabos, papildomi reikalavimai chirurginiams instrumentams:

	1.
	Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai).
	 

	2.
	Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	 

	3.
	Instrumentams suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
	 

	4.
	Kartu su pasiūlymu pateikti plieno sudėties sertifikatus: žirklėms: 1.4117 arba X38CrMoV15 arba lygiavertis; adatkočiams 1.4021 arba X20Cr13 arba lygiavertis; spaustukams 1.4024 arba X15Cr13 arba lygiavertis  
	 

	5.
	Kartu su pasiūlymu pateikti instrumentų pasivavimo procesą (apsaugą nuo korozijos) įrodančius dokumentus.
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