Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PILDOMA)
[bookmark: _Hlk178086292]LEDO ČIUOŽYKLOS SU STOGU IR PAGALBINE APŠVIETIMO IR GARSO ĮRANGA NUOMA (TOLIAU – LEDO ČIUOŽYKLA)

Pasiūlymo atitikties vertinimo lentelė:

	Bendrieji parametrai:
	Siūlomi parametrai:

	Ledo čiuožyklos surinkimo, bandymo ir išrinkimo metu teritorija turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Už saugą statybų aikštelėje atsako Tiekėjas.
	Ledo čiuožyklos surinkimo, bandymo ir išrinkimo metu teritorija bus aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos, atsakome už saugą statybų aikštelėje – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	Ne mažiau kaip 2 Užsakovo darbuotojų ar įgaliotų asmenų apmokymas eksploatuoti ledo čiuožyklą ir techninės konsultacijos ledo čiuožyklos eksploatavimo klausimais jos nuomos laikotarpiu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos išmatavimai ne mažiau kaip 20x40 metrų. Ledo čiuožykla turės būti sumontuota ant Užsakovo paruošto pagrindo.
	Ledo čiuožyklos išmatavimai – _________ m.

	Ledo čiuožyklos komplekto surinkimas, išbandymas ir išrinkimas. Visa reikalinga pagalbinė įranga ir technika (pavyzdys: kranas) pasirūpina Tiekėjas.
	Ledo čiuožyklos komplekto surinkimas, išbandymas, išrinkimas, įskaitant pagalbinę įrangą ir techniką – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Statybinės folijos, kurios storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, ir polisterininio putplasčio ne prastesnio, kaip EPS 200, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm, atvežimas ir sumontavimas ant Užsakovo paruošto pagrindo.
	Folijos storis –  _________ mm.

Polistireninio putplasčio EPS200 storis – _________ cm.

Atvežimas ir sumontavimas ant paruošto pagrindo – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	Visam ledo čiuožyklos komplektui reikalingos elektros instaliacijos pristatymas, sumontavimas ir prijungimas prie nurodyto elektros tinklo. Visa elektros instaliacija ir įrenginiai ledo čiuožyklos teritorijoje ir iki elektros tinklo turi būti apsaugoti nuo pažeidimų ar pašalinių asmenų prieigos. Visa elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti tvarkingi, nepažeistomis izoliacinėmis medžiagomis, atitinkantys saugumo reikalavimus, pritaikyti lauko sąlygoms ir sąlyčiui su vandeniu ir šalčiu. Visą reikalingą elektros instaliacijos kiekį įsivertina Tiekėjas atsižvelgiant į siūlomos įrangos ypatumus. Visos nuomos laikotarpiu Tiekėjas atsako už tvarkingą ir apsaugotą elektros instaliaciją.
	Visam ledo čiuožyklos komplektui reikalingos elektros instaliacijos pristatymas, sumontavimas ir prijungimas prie nurodyto elektros tinklo – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Visa elektros instaliacija ir įrenginiai ledo čiuožyklos teritorijoje ir iki elektros tinklo bus apsaugoti nuo pažeidimų ar pašalinių asmenų prieigos – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Visa elektros instaliacija ir įrenginiai tvarkingi, nepažeistomis izoliacinėmis medžiagomis, atitinkantys saugumo reikalavimus, pritaikyti lauko sąlygoms ir sąlyčiui su vandeniu ir šalčiu – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Visos nuomos laikotarpiu atsakome už tvarkingą ir apsaugotą elektros instaliaciją – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Keturiuose ledo čiuožyklos kampuose įrengti vienfazius 230 V kištukinius lizdus, pritaikytus lauko sąlygoms, sąlyčiui su vandeniu ir ledu, leidžiančius prijungti ne mažiau kaip po 4 apšvietimo jungtis.
	Keturiuose ledo čiuožyklos kampuose bus įrengti vienfaziai 230 V kištukiniai lizdai, pritaikyti lauko sąlygoms, sąlyčiui su vandeniu ir ledu, leidžiantys prijungti ne mažiau kaip po 4 apšvietimo jungtis – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos komplektas turi atitikti technines sąlygas, leidžiančias naudoti čiuožyklą esant lauko oro temperatūrai iki +10⁰C.
	Ledo čiuožyklos komplektas atitinka technines sąlygas, leidžiančias naudoti čiuožyklą esant lauko oro temperatūrai iki +10⁰C – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo čiuožyklos pramoginių bortų pristatymas ir surinkimas ant plieninės konstrukcijos su užpildu iš PEHD plokščių, atsparių šalčiui. Bortų aukštis 1,10-1,20 m. Ledo čiuožyklos bortuose turi būti įrengti du vartai, leidžiantys naudotojams (klientams) ir darbuotojams patekti ant ledo čiuožyklos. Taip pat bortuose turi būti įrengti vartai su rampa, leidžiantys įvažiuoti ledo priežiūros (valymo) mašinai ant ledo čiuožyklos paviršiaus. Vartai ir rampa turi būti tokio pločio ir pagaminti iš medžiagų, kurios leistų lengvai įvažiuoti ir išvažiuoti siūlomai ledo valymo mašinai iš ledo aikštyno. Visi vartai, bortai ir kiti jungiamieji elementai turi būti tvarkingi, vienodos spalvos ir rašto. Tiekėjas turi leisti Užsakovui ant bortų tvirtinti papuošimus ir reklamas (Užsakovas įsipareigoja nepažeisti gaminio ir grąžinant gaminį nuimti visas reklamas ir papuošimus).
	Bortų pristatymas ir surinkimas ant plieninės konstrukcijos su užpildu iš PEHD plokščių, atsparių šalčiui – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Sportinių bortų aukštis – _________ m.

Vartų skaičius bortuose naudotojams (klientams) ir darbuotojams patekti ant ledo čiuožyklos (2 vnt.) – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Bortuose įrengti vartai su rampa ledo priežiūros (valymo) mašinai – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Leidžiame ant bortų tvirtinti papuošimus ir reklamas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikti siūlomų bortų nuotrauką (-as)

	Šaldymo agregato (skirto ledo sluoksniui gaminti ir palaikyti), kurio aušinimo pajėgumas leidžia palaikyti reikalingą ledo sluoksnį ledo arenoje, kurios matmenys ne mažiau kaip 20x40 metro, esant aplinkos temperatūrai iki +10⁰C, pristatymas ir įrengimas. Įrenginys turi turėti automatinį valdymą, leidžiantį visiškai be priežiūros veikti esant aplinkos temperatūrai iki +10⁰C ir fiksuoti įrenginio veikimo parametrus, kad būtų atkurtos sąlygos, kurioms esant galėjo įvykti įrenginio gedimas. Įrenginys turi būti pilnai eksploatuojamas. Įrenginys turi turėti CE ženklinimą ir atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, kurie taikomi tokio tipo įrenginiams. Įrenginys turi būti skirtas ledo čiuožykloms (ne oro kondicionavimui) ir turėti šiluminę šilumokaičių varžą ir vamzdynų apsaugą. Šaldymo agregato pagaminimo metai ne senesni kaip 2015.
	Šaldymo agregato pristatymas ir įrengimas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Šaldymo agregatas užtikrina reikiamą ledo sluoksnio palaikymą, esant aplinkos temperatūrai iki +10⁰C, ledo čiuožyklai, kurios matmenys ne mažesni kaip 20x40 m – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Automatinis įrenginio valdymas, leidžiantį visiškai be priežiūros veikti esant aplinkos temperatūrai iki +10⁰C ir fiksuoti įrenginio veikimo parametrus, kad būtų atkurtos sąlygos, kurioms esant galėjo įvykti įrenginio gedimas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Įrenginys turi būti pilnai eksploatuojamas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Įrenginys turi turėti CE ženklinimą – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Įrenginys skirtas ledo čiuožykloms (ne oro kondicionavimui) ir turi šiluminę šilumokaičių varžą ir vamzdynų apsaugą – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Šaldymo agregato pagaminimo metai – _______ (įrašyti).

Pateikti siūlomo šaldymo agregato nuotrauką (-as)

	Sistemos užpildymas 35% etilenglikolio tirpalu tiek, kiek reikia tinkamam sistemos ir jos laikymo talpų veikimui užtikrinti. Nuomos laikotarpiu Tiekėjas turės parūpinti reikiamą glikolio kiekį, kuris bus papildytas nuotėkio atveju. Nuotėkio atveju jeigu būtų padaryta žala gamtai dėl sistemos gedimo, atsiradusio ne dėl Užsakovo kaltės, atsako Tiekėjas.
	Sistemos užpildymas 35% etilenglikolio tirpalu tiek, kiek reikia tinkamam sistemos ir jos laikymo talpų veikimui užtikrinti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Nuomos laikotarpiu parūpiname reikiamą glikolio kiekį, kuris būtų papildomas nuotėkio atveju – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Mes atsakome nuotėkio atveju jeigu būtų padaryta žala gamtai dėl sistemos gedimo, atsiradusio ne dėl Užsakovo kaltės – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ne mažiau, kaip 6-8 cm storio ledo sluoksnio suformavimas. Ledo sluoksnis turi būti tvirtas, lygus, nesutrūkinėjęs. Vandens žarna su reikiamomis jungtimis, skirta prisijungti prie vandens hidranto, pasirūpina Tiekėjas.
	Ne mažiau, kaip 6-8 cm storio ledo sluoksnio suformavimas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Vandens žarna su reikiamomis jungtimis, skirta prisijungti prie vandens hidranto – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Ledo valymo mašinos pristatymas ir pirmas paleidimas kartu su įrankių rinkiniu, reikalingu standartinei eksploatacijai vykdyti. Ledo valymo mašina turi būti paruošta naudoti ir pritaikyta aptarnauti ledo čiuožyklą. Ledo valymo mašina bei jos įranga būti pilnai veikiantys. Mašina negali būti senesnė nei 2015 m. Ledo valymo mašinos svoris neturi pažeisti ledo čiuožyklos paviršiaus ar jos išlyginamojo sluoksnio. Įrenginys turi būti maitinamas skystu kuru, pavyzdžiui, dyzelinu arba benzinu. Nenaudojami įrenginiai, kurie maitinami elektra. Padangos turėtų užtikrinti sklandų važiavimą ant ledo: tiek atliekant ledo techninės priežiūros darbus, tiek užvažiuojant ant čiuožyklos paviršiaus ar grįžtant į įrenginio saugojimo vietą (geros būklės dygliuotos padangos). Ledo valymo mašinoje turi būti ne mažesnis kaip 2 m³ talpos sniego bakas, ištuštinamas hidrauliniu arba lygiaverčiu būdu ir ne mažesnis kaip 500 litrų vandens bakas. Mašinoje turi būti įrengta sniego bako pakėlimo ir pavertimo sistema, kad būtų galima lengvai ir greitai ištuštinti. Ledo valymo mašina turi turėti savo apšvietimą. Įrenginio darbinis plotis ne mažiau 1600 mm. Užsakovo darbuotojų ar įgaliotų asmenų apmokymas naudotis ledo mašina ir pagalbine įranga. 
	Savaeigės ledo valymo mašinos pristatymas ir pirmas paleidimas kartu su įrankių rinkiniu, reikalingu standartinei eksploatacijai vykdyti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Mašinos pagaminimo metai – _________.

Kuro tipas – _________.

Geros būklės dygliuotos padangos – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Sniego bako talpa – _________ m³.

Sniego bako ištuštinimo būdas – hidraulinis arba lygiavertis (nurodyti).

Vandens bako talpa – _________ litrų.

Sniego bako pakėlimo ir pavertinimo sistema – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Ledo valymo mašinos apšvietimas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Ledo valymo mašinos darbinis plotis – _________ mm.

Pateikti siūlomos ledo mašinos nuotrauką (-as)


	Konteineris arba lygiavertė patalpa skirta tarnauti kaip garažas ledo valymo mašinai (toliau – garažas). 
Minimalūs techniniai duomenys:
- apšiltintos sienos;
- elektrinis šildymas;
- viduje palaikoma temperatūra ne mažiau +10°C;
- dvipusiai įvažiavimo vartai;
- išmatavimai turi sudaryti palankias sąlygas pastatyti ledo valymo mašiną į garažą;
- garažas turi būti užrakinamas su įleidžiama ar pakabinama spyna;
- garažas turi būti tvarkingas, nesurūdijęs, nepažeistas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikti garažo nuotrauką (-as)


	Ledo frezavimo įrenginys leidžiantis pjauti ir išlyginti ledą, ledo valymo mašinai neprieinamose arba sunkiai prieinamose vietose (ledo čiuožyklos kraštai prie bortų). 
Minimalūs techniniai duomenys:
- vidaus degimo variklis su ne mažiau 5kW galia;
- variklio užvedimas naudojant starterį ar kitą lygiavertį metodą su avariniu atveju galimybe įrenginį užvesti rankiniu būdu;
- pjovimo gylis reguliuojamas be kampo laipsnių;
- avarinis stabdis;
- frezavimo sistemos plotis ne mažiau 400 mm;
- maksimalus įrenginio svoris ne daugiau 60 kg.
	Vidaus degimo variklio galia – _________ kW.

Variklio užvedimas naudojant starterį ar kitą lygiavertį metodą su avariniu atveju galimybe įrenginį užvesti rankiniu būdu – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pjovimo gylis reguliuojamas be kampo laipsnių – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Avarinis stabdis – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Frezavimo sistemos plotis – _________ mm.

Maksimalus įrenginio svoris – _________ kg.

Pateikti įrenginio nuotrauką (-as)


	Pačiūžų džiovintuvas. 
Minimalūs techniniai duomenys:
- galimybė vienu metu džiovinti ne mažiau 15 porų pačiūžų.
	Pačiūžų džiovintuvas galintis vienu metu džiovinti ne mažiau – _________ porų pačiūžų.

	Pačiūžų galąstuvas – su specialios formos ašmenimis, skirtas galąsti su šlifavimo diskais pačiūžas per padarytą griovelį. 

Būtini papildomi priedai – šlifavimo diskai ir(ar) deimantai, ne mažiau 10 kompl.
	Pačiūžų galąstuvas – su specialios formos ašmenimis, skirtas galąsti su šlifavimo diskais pačiūžas per padarytą griovelį – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Šlifavimo diskai ir(ar) deimantai ne mažiau 10 kompl. – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikti įrenginio nuotrauką (-as)


	Pingvinai, delfinai ar panašios pagalbinės čiuožimo priemonės, skirtos mokytis čiuožti su pačiūžomis, ne mažiau 8 vnt.

Metaliniai rėmeliai skirti mokytis čiuožti su pačiūžomis, ne mažiau 6 vnt.
	Pingvinai, delfinai ar panašios pagalbinės čiuožimo priemonės – _________ vnt.

Metaliniai rėmeliai skirti mokytis čiuožti su pačiūžomis – _________ vnt.

Pateikti priemonių nuotraukas


	Profesionalios pačiūžos skirtos nuomos įmonėms. Kiekis – 200 porų, įvairių dydžių. Dydžiai derinami su Užsakovu.

Pačiūžos turi būti tvarkingos, nesuplyšusios, nesuskilusios, peiliai nepažeisti ir nesurūdiję, pagaląsti. Užsegimo ir (ar) užrišimo mechanizmai tvarkingi.
	Profesionalios pačiūžos skirtos nuomos įmonėms (pačiūžos tvarkingos, nesuplyšusios, nesuskilusios, peiliai nepažeisti ir nesurūdiję, pagaląsti. Užsegimo ir (ar) užrišimo mechanizmai tvarkingi). Kiekis – _________ porų.

Pateikti pačiūžų nuotrauką (-as)


	Guminiai kilimėliai – gofruota guma, skirta vaikščiojimui su pačiūžomis. Kiekis ne mažiau 110 m².
	Guminiai kilimėliai – gofruota guma, skirta vaikščiojimui su pačiūžomis – _________ m².

	Mobili (apsauginė) renginių tvora – barjeras. Kiekis – 120 m.  Tiekėjas turi leisti Užsakovui ant tvoros tvirtinti papuošimus ir reklamas (Užsakovas įsipareigoja nepažeisti gaminio ir grąžinant gaminį nuimti visas reklamas ir papuošimus).
Minimalūs techniniai duomenys:
- tvoros aukštis ne mažiau 1000 mm, bet ne daugiau 1500 mm;
- tvora tvarkinga, vienoda, tinkama reklamai ir papuošimams tvirtinti.
	Mobili (apsauginė) renginių tvora – barjeras. 

Kiekis – _________ m.

Tvoros aukštis – _________ mm.

Tvora tvarkinga, vienoda, tinkama reklamai ir papuošimams tvirtinti – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Tiekėjas leidžia Užsakovui ant tvoros tvirtinti papuošimus ir reklamas – Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	Pačiūžų stovai, kurie gali laikyti ne mažiau, kaip 200 pačiūžų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikti stovų nuotrauką (-as)


	Ledo čiuožyklos komplekto ir visos techninės infrastruktūros išmontavimas ir nuėmimas per 21 dieną nuo jos eksploatacinio naudojimo nutraukimo dienos (skaičiuojama nuo 2026 m. kovo 1 dienos). Teritorijos, kurioje buvo ledo čiuožykla, sutvarkymas ir atkūrimas iki pradinės būklės. Pagrindo sutvarkymu pasirūpina Užsakovas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



_________________


Parengė
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