TELŠIŲ „KRANTO“ PROGIMNAZIJA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pirkimo objektas

	Multimedijos centro vaizdo sistema ir garso sistema su montavimo darbais

	BVPŽ kodas

	32321200-1

	Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai



1. Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai  turi būti suprantami su žodžiais arba lygiavertis. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius produktus.
2. [bookmark: _Hlk203136447]Visa įranga turi būti sumontuota Telšių „Kranto“ progimnazijoje, esančioje adresu Masčio g. 14 Telšiai, sumontuota, sukomutuota bei suderinta Užsakovui nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. Turi būti parengta pilna įrangos dokumentacija bei naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba, visų įrenginių blokinė jungimo schema, kurioje matytųsi kabelių tipai ir tarpusavio ryšiai (PDF forma), kuri turi būti pateikta kartu su įranga.
3. Siekiant išvengti netikslumų, Tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti sutartį privalo atvykti į progimnaziją ir nurodytose patalpose atlikti papildomus matavimus ir skaičiavimus bei įsivertinti įrangos montavimo galimybes prieš tai suderinęs atvykimo laiką su Telšių „Kranto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkio ir bendriesiems klausimams Donatu Vėlavičiu tel. +370 648 62143.
4. Prekės, jų komplektuojančios dalys bei priedai turi būti nauji, nenaudoti. Pateikiama įranga turi būti sukomplektuota su visais jai priklausančiais priedais įrangos pajungimui bei montavimui, tvirtinimui. Į įrangos kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su įrangos montavimu ir pristatymu.
5. Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai prekėms. Darbų, prekių, paslaugų kurios nėra numatytos pirkimo dokumentuose, bet yra reikalingos tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai eksploatuoti prekes be papildomų kaštų, įsivertinimo rizika yra perduodama tiekėjui.
6. Visai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos. 
7. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu)
Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo II skyriaus 2 punktu; 2 priedo IV skyriaus 4 punktu ir II skyriaus 4 punkto 4.4.4.4. p.p.:

7.1. Techninės specifikacijos 2.9. ir 4.6. punktuose nurodytos prekės (planšetinis kompiuteris įrangos valdymui ir stacionarus kompiuteris garso bei vaizdo įrašymui) privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo IV skyriuje nurodytus kompiuteriams, nešiojamiesiems kompiuteriams ir planšetėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
7.1.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
Atitiktį įrodantys dokumentai:
Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:
· gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
· gamintojo techniniai dokumentai, arba
· kiti lygiaverčiai įrodymai.
7.1.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą
Atitiktį įrodantys dokumentai:
· Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba
· gamintojo techniniai dokumentai, arba
· atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba
· kiti lygiaverčiai įrodymai.
7.1.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.
Atitiktį įrodantys dokumentai:
· Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba
· I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba
· kiti lygiaverčiai įrodymai.
7.2.  Pakuotės:
Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

1 lentelė
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



Atitiktį įrodantys dokumentai:
· tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
7.3. 4.4.4.4. p.p. reikalavimai:
	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
8.	Tiekėjui sutarties projekte yra numatytos sankcijos už šių aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Aplinkos apsaugos reikalavimai tikrinami sutarties vykdymo metu. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:
	1) Prekių priėmimo perdavimo–aktas;
	2) Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos (jei tokios yra);
	3) Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos 7 punkte.
9. Techniniai reikalavimai prekėms:
a. Būtina užpildyti 2 lentelės 3 ir 4 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes. 3 stulpelyje prašoma nurodyti tik siūlomos prekės modelį (jeigu yra) ir gamintoją, 4 stulpelyje įrašyti konkrečias prekės parametrų reikšmes ir nurodyti dokumento pavadinimą ir tikslią vietą dokumente, kuriame yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, ir šias vietas aiškiai pažymėti gamintojo dokumentuose.
b. Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiama: gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos ir pan.) lietuvių kalba.
c. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
d. Tiekėjui nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų ir prašomos informacijos, jo pasiūlymas bus atmestas.
e. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

2 lentelė
	Eil. Nr.
	Perkama įranga 
	Reikalaujamos minimalios įrangos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės 
PILDO TIEKĖJAS
	Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius (nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį, o dokumente pažymėti vietą/skiltį/grafą ir greta nurodyti punktą ir/ar papunktį, kuris grindžiamas)
PILDO TIEKĖJAS

	1
	2
	3
	4

	1. Garso sistemos įranga

	1.1. 
	Mikšerinis garso pultas 
	1 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Scenos mikrofonų bei kitų garso šaltinių signalų miksavimui bei apdorojimui
	

	
	Apdorojamų garso kanalų kiekis
	Ne mažiau kaip 48 vnt.
	

	
	Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas
	ne mažiau kaip 16 vnt. simetrinių įvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo;
ne mažiau kaip 3 vnt. stereo įvesčių, TRS, 3.5mm, ar lygiaverčio tipo
	

	
	Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas
	ne mažiau kaip 12 vnt. išvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo;
ne mažiau kaip 2 vnt. stereo išvesčių, TRS ar lygiaverčio tipo
	

	
	Integruotos skaitmeninės sąsajos
	MIDI via USB arba lygiavertė;
Turi būti galimybė naudoti garso pultą kaip daugiakanalę USB garso sąsają Windows ir MacOS aplinkose;
Turi turėti galimybę įrašinėti informaciją į USB laikmeną;
Skaitmeninė sąsaja, skirta CAT5/6 kabeliu prijungti sceninę dėžutę (angl. Stage Box): turi būti.
Integruota komp. tinklo (Ethernet) sąsaja, ne mažesnės spartos kaip 100 Mbit/s;
AES skaitmeninė garso išvestis: turi būti;
Galimybė į pultą papildomai sumontuoti skaitmeninės sąsajos, veikiančios Dante protokolu plokštę: turi būti.
	

	
	Garso signalo diskretizavimo dažnis
	ne mažesnis kaip 96 kHz 
	

	
	Signalo vėlinimas (analoginė įvestis-analoginė išvestis)
	ne didesnis kaip 0.8 ms
	

	
	Dinaminis diapazonas (analoginė įvestis-analoginė išvestis)
	ne mažesnis kaip 110dB
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz
	

	
	Integruotas LCD ekranas
	Ne mažesnis kaip 7“ įstrižainės, lietimui jautrus, skirtas garso parametrų atvaizdavimui bei valdymui
	

	
	Programinė įranga
	Turi būti programinė įranga, skirta įrenginio konfigūravimui bei valdymui, tinkanti iPad, Android, Mac bei Windows PC įrenginiams.
	

	
	
	
	

	1.2.  
	Sceninė dėžutė (angl. Stage Box)
	1 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Scenos mikrofonų, instrumentų, garso monitorių pajungimui bei garso signalų perdavimui tarp scenos ir pulto
	

	
	Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas
	ne mažiau kaip 16 vnt. simetrinių įvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo
	

	
	Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas
	ne mažiau kaip 8 vnt. išvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo
	

	
	Integruotos skaitmeninės sąsajos
	Skaitmeninė sąsaja, skirta CAT5/6 kabeliu prijungti sceninę dėžutę prie garso pulto: turi būti.
	

	
	Garso signalo diskretizavimo dažnis
	ne mažesnis kaip 96 kHz 
	

	
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip garso pultas (poz. 1.1) arba pilnai suderinamas
	

	
	
	
	

	1.3. 
	Akustinė sistema
	2 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Ne mažiau dviejų garso juostų
	

	
	Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbis
	diametras ne mažesnis nei 12“
	

	
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	diametras ne mažesnis nei 1“
	

	
	Dispersija horizontalioje plokštumoje
	80 +/-10 laipsnių
	

	
	Dispersija vertikalioje plokštumoje
	60 +/-10 laipsnių
	

	
	Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose)
	ne siauresnė nei 62Hz-20kHz
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis nei 97 dB
	

	
	Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL)
	ne mažesnis nei 128 dB
	

	
	Svoris
	ne didesnis nei 20 kg
	

	
	Komplekto sudėtis
	Turi būti komplektuojama su laikikliais, skirtais tvirtinimui prie sienos
	

	
	
	
	

	1.4. 
	Žemų dažnių akustinė sistema 
	1 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Žemųjų dažnių garsiakalbiai
	ne mažiau kaip 2 vnt., kurių kiekvieno diametras ne mažesnis nei 18“
	

	
	Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose)
	ne siauresnė nei 35Hz - 150Hz
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis nei 105 dB
	

	
	Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL)
	ne mažesnis nei 144 dB
	

	
	Aukštis
	ne didesnis nei 540mm
	

	 
	 
	 
	

	1.5. 
	Skaitmeninis garso procesorius
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Akustinių sistemų garso parametrų suvedimui;
Mikrofonų bei kitų garso šaltinių signalų miksavimui bei apdorojimui (nedidelių renginių bei repeticijų metu, kada nenaudojamas garso pultas)
	

	
	Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas
	ne mažiau kaip 8 vnt. simetrinių įvesčių, Phoenix ar lygiaverčio tipo;
	

	
	Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas
	ne mažiau kaip 8 vnt. išvesčių,  Phoenix ar lygiaverčio tipo;
	

	
	Integruotos skaitmeninės sąsajos
	Turi būti galimybė naudoti garso procesorių kaip daugiakanalę USB garso sąsają Windows OS aplinkoje;
Integruota komp. tinklo (Ethernet) sąsaja procesoriaus valdymui bei konfigūravimui;
Integruota nuotolinio valdymo sąsaja: RS232, RS485 bei GPIO.
	

	
	Skaitmeninio garso apdorojimo funkcionalumas
	Galimybė norimame įvesties kanale valdyti signalo stiprinimą, mikrofonų fantominį maitinimą;
Galimybė į garso traktą įterpti bei valdyti: miksavimo modulius (Matrix-mixer, Auto-mixer) parametrinius ekvalaizerius, kompresorius, filtrus (HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass), signalo vėlinimą (Delay), mikrofonų žadinimosi slopinimo procesorių (Feedback  Suppression), triukšmo mažinimo procesorių (Noise Suppression), AEC procesorių (Acoustic Echo Cancellation)
	

	
	Garso signalo diskretizavimo dažnis
	ne mažesnis kaip 48 kHz 
	

	
	Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 24 bitai
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz
	

	
	Integruotas LCD ekranas
	parametrų atvaizdavimui bei valdymui
	

	
	Korpusas
	Skirtas montuoti į 19“ rack rėmą, aukštis ne daugiau 1U dydžio.
	

	
	Programinė įranga
	Turi būti programinė įranga, skirta įrenginio konfigūravimui bei valdymui, tinkanti kompiuteriui su Windows OS.
	

	
	
	
	

	1.6. 
	Garso stiprintuvas
	2 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	2 kanalų garso stiprintuvas
	

	
	Stiprintuvo kanalo galia
	ne mažiau 800W RMS prie 8 Ohm apkrovos.
ne mažiau 1500W RMS prie 4 Ohm apkrovos.
ne mažiau 1800W RMS prie 2 Ohm apkrovos.
	

	
	Santykis signalas – triukšmas
	Ne mažiau kaip  105 dB
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz
	

	
	Korpusas
	Skirtas montuoti į 19“ rack rėmą, aukštis ne daugiau 1U dydžio.
	

	 
	 
	 
	

	1.7. 
	Scenos monitorinė akustinė sistema 
	2 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas 
	Monitorinė aktyvinė (su integruotu garso stiprintuvu) akustinė sistema;
ne mažiau dviejų garso juostų;
	

	
	Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbis
	diametras ne mažesnis nei 10“
	

	
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	diametras ne mažesnis nei 1“
	

	
	Integruotas garso stiprintuvas
	bendra galia: ne mažiau 700W RMS
	

	
	Dispersija horizontalioje plokštumoje
	Ne mažiau kaip 90 +/- 10 laipsnių
	

	
	Dispersija vertikalioje plokštumoje
	Ne mažiau kaip 70 +/- 10 laipsnių
	

	
	Atkuriamų dažnių juosta
	ne siauresnė nei 50Hz-20kHz
	

	
	Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL)
	ne mažesnis nei 129 dB
	

	
	Svoris
	ne didesnis nei 15 kg
	

	 
	 
	 
	

	1.8. 
	Bevielių mikrofonų komplektas  
	1 komp. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplektas turi būti sudarytas iš 2 dinaminių, vokalinių mikrofonų ir dviejų kanalų imtuvo
	

	
	Radijo sistemos tipas
	Sistema turi būti skaitmeninė
	

	
	Radijo sistemos atkuriamų dažnių juosta (+/-2 dB ribose)
	ne siauresnė nei 20Hz - 20Hz
	

	
	Imtuvas
	turi turėti LCD ekraną, valdymo mygtuką;
Turi būti automatinio dažnio parinkimo funkcija;
Imtuvas turi būti pritaikytas  montavimui į 19“ rack rėmą;
	

	
	Siųstuvas
	turi turėti LCD ekraną, valdymo mygtuką;
Siųstuvų korpusas turi būti metalinis;
Su 2 x AA tipo baterijomis darbo laikas ne mažesnis nei 8 valandos;
Veikimo atstumas ne mažesnis nei 100 metrų
	

	
	Mikrofono kapsulė
	Dinaminio tipo;
kryptingumo charakteristika: kardioidė arba lygiavertė;
Jautrumas ne mažesnis kaip -54,5 dBV/Pa;
Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 50Hz – 15kHz;
	

	
	 
	 
	

	1.9. 
	Laidinis vokalinis mikrofonas  
	2 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Dinaminis,  laidinis, vokalinis mikrofonas.
	

	
	Kryptingumo charakteristika
	superkardioidė arba lygiavertė;
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis nei -51dbV/Pa.
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	Ne siauresnis nei 50Hz –16kHz;
	

	 
	 
	 
	

	1.10. 
	Instrumentinis mikrofonas 
	2 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Kondensatorinis, laidinis, instrumentinis mikrofonas.
	

	
	Kryptingumo charakteristika
	kardioidė arba lygiavertė;
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis nei -45dbV/Pa.
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	Ne siauresnis nei 20Hz –20kHz;
	

	
	Svoris
	Ne didesnis nei 250g.
	

	 
	 
	 
	

	1.11. 
	Chorinis mikrofonas  
	3 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Kondensatorinis, laidinis, pakabinamas mikrofonas chorui
	

	
	Kryptingumo charakteristika
	kardioidė arba lygiavertė;
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis nei -33dbV/Pa.
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	Ne siauresnis nei 70Hz –16kHz;
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplektuojamas su ne trumpesniu nei 5m kabeliu bei vieliniu kabliuku, leidžiančiu pakreipti mikrofoną norima kryptimi.
	

	 
	 
	 
	

	1.12. 
	Simetrizatorius laidiniams instrumentams 
	2 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Nesimetriniam garso signalui konvertuoti į simetrinį
	

	
	Įvestis
	Nesimetrinė TRS ar lygiaverčio tipo
	

	
	Išvestys
	Simetrinė XLR ar lygiaverčio tipo;
Nesimetrinė TRS ar lygiaverčio tipo (Link-out)
	

	
	Maitinimas
	9V baterija;
Fantominio maitinimo galimybė
	

	 
	 
	 
	

	1.13. 
	Mikrofono stovas
	6 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Trikojis, metalinis reguliuojamo aukščio grindų stovas
	

	
	Aukštis
	turi būti reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip 100cm-155cm
	

	
	Stovo strėlės ilgis 
	ne mažesnis kaip 80cm
	

	
	Spalva
	Juoda
	

	 
	 
	 
	

	1.14. 
	Instaliacinės medžiagos,  kabeliai
	1 komp. 
	

	
	Komplekto sudėtis
	Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą.
	

	
	
	
	

	2. Vaizdo įranga

	2.1.
	Motorizuotas ekranas
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Ekranas su motorizuotu išskleidimo mechanizmu
	

	
	Projekcinės medžiagos atspindžio koeficientas
	turi būti 0.9-1.2 ribose
	

	
	Ekrano kraštinių santykis
	16:10
	

	
	Projektuojamo vaizdo plotis
	400cm (+/-10cm)
	

	
	
	
	

	2.2.
	Vaizdo projektorius
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Šviesos srautas
	ne mažesnis kaip 9800 liumenų
	

	
	Darbinė (native) raiška
	Ne mažesnė nei WUXGA (1920x1200)
	

	

	Vaizdo projektavimo technologija
	DLP ar lygiavertė
	

	
	Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas
	Ne mažiau kaip 30000 darbo valandų
	

	
	Triukšmingumas
	ne didesnis nei 38 dB
	

	
	Projektoriaus jungtys
	Ne mažiau kaip 2vnt. HDMI
Ne mažiau kaip 1vnt. HDBaseT
Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 (Ethernet)
Ne mažiau kaip 1vnt. garso išvestis (Audio out)
Ne mažiau kaip 1vnt. RS232
	

	
	Komplektuojamo objektyvo projekcijos santykis
	Ne siauresnis diapazonas kaip nuo 1.25:1 iki 2:1
	

	
	Optinės ašies (lens shift) poslinkio reguliavimas vertikalioje bei horizontalioje  ašyje
	Turi būti
	

	
	Komplekto sudėtis
	Turi būti komplektuojamas su laikikliu, skirtu montavimui prie lubų.
	

	
	
	
	

	2.3.
	Vaizdo projektorius
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Šviesos srautas
	ne mažesnis kaip 8200 liumenų
	

	
	Darbinė (native) raiška
	Ne mažesnė nei WUXGA (1920x1200)
	

	

	Vaizdo projektavimo technologija
	DLP ar lygiavertė
	

	
	Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas
	Ne mažiau kaip 30000 darbo valandų
	

	
	Triukšmingumas
	ne didesnis nei 38 dB
	

	
	Projektoriaus jungtys
	Ne mažiau kaip 2vnt. HDMI
Ne mažiau kaip 1vnt. HDBaseT
Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 (Ethernet)
Ne mažiau kaip 1vnt. garso išvestis (Audio out)
Ne mažiau kaip 1vnt. RS232
	

	
	Komplektuojamo objektyvo projekcijos santykis
	Ne siauresnis diapazonas kaip nuo 0.75:1 iki 0.95:1
	

	
	Optinės ašies (lens shift) poslinkio reguliavimas vertikalioje bei horizontalioje  ašyje
	Turi būti
	

	
	Komplekto sudėtis
	Turi būti komplektuojamas su laikikliu, skirtu montavimui prie lubų.
	

	
	
	
	

	2.4.
	HDMI signalo perdavimo per CAT5 kabelį siųstuvas
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	HDMI signalui iš scenos perduoti iki operatoriaus darbo vietos
	

	
	Komplekto sudėtis
	Siųstuvas, skirtas montuoti į sieną (1vnt.), maitinimo šaltinis.
	

	
	Suderinamumas
	Turi būti suderinamas su HDBT, HDCP 2.2
	

	
	Signalo perdavimo atstumas
	3840x2160 raiškos – ne mažiau kaip 40m
1080p raiškos – ne mažiau kaip 70m
	

	
	
	
	

	2.5.
	Vaizdo signalų komutatoriaus komplektas
	1 komp.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	HDMI signalams iš scenos bei operatoriaus darbo vietos komutuoti bei perduoti į du vaizdo projektorius
	

	
	Vaizdo signalo įvestys
	Ne mažiau kaip 4vnt. HDMI
	

	
	Vaizdo signalo išvestys
	Ne mažiau kaip 1vnt. HDMI
Ne mažiau kaip 2vnt. HDBaseT
	

	
	Garso signalo išvestys
	Ne mažiau kaip 2vnt. Audio out
	

	
	Valdymo funkcionalumas
	Galimybė į skirtingas vaizdo išvestis sukomutuoti skirtingas įvestis
Galimybė valdyti per RS232 ar lygiavertę sąsają.
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komutatorius, skirtas montuoti į 19“ rėmą (1 vnt.),  HDMI signalo perdavimo per CAT5 kabelį imtuvai (2 vnt.), maitinimo šaltinis
	

	
	Suderinamumas
	Turi būti suderinamas su HDBT, HDCP 2.2
	

	
	Signalo perdavimo atstumas
	3840x2160 raiškos – ne mažiau kaip 40m
1080p raiškos – ne mažiau kaip 70m
	

	
	
	
	

	2.6.
	Vaizdo kamera
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Renginių vaizdo įrašams bei transliavimui internetu
	

	
	Maksimali filmavimo raiška
	ne mažesnė nei 1080p/60fps
	

	
	Vaizdo signalo išvestys
	ne mažiau kaip: USB, IP
	

	
	Optinis artinimas
	ne mažiau nei 12 kartų
	

	
	Santykis signalas triukšmas
	ne mažesnis nei 50 dB.
	

	
	Horizontalus matymo kampas
	ne siauresnis kaip 75°.
	

	
	Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas
	turi būti motorizuotas, valdomas išoriniais įrenginiais ar valdymo pulteliu.
Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120°(V) 340° (H).
	

	
	Vaizdo transliavimas
	Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, turi būti vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 formatu
	

	
	Automatinė pranešėjo sekimo funkcija
	Turi būti
	

	
	
	
	

	2.7.
	Stacionarus valdymo pultas
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Skirtas greitai ir patogiai valdyti bazines garso, vaizdo sistemų funkcijas, motorizuotą ekraną bei užuolaidas
	

	
	Korpusas
	Pritaikytas įmontuoti į sieną ar baldą
	

	
	Valdymo mygtukai bei reguliatoriai
	Ne mažiau kaip:
10vnt. programuojamų funkcijų valdymo mygtukų su šviesine indikacija;
1vnt. bendras sistemos įjungimo/išjungimo mygtukas  su šviesine indikacija;
1vnt. garso nutildymo (Mute) mygtukas su šviesine indikacija;
1vnt. garso lygio reguliatorius su šviesine indikacija.
	

	
	Integruotos valdymo sąsajos
	Ne mažiau kaip:
2vnt. relinės išvestys
1vnt.  RS-232 dvikryptė sąsaja
1vnt. RS-232/IR vienkryptė sąsaja
2vnt. sąsaja davikliams ar jungikliams prijungti;
1vnt. RJ45 (Ethernet) sąsaja
	

	
	Funkcionalumas
	Valdymo pultas turi užtikrinti audiovizualinių įrenginių valdymą bei jų parametrų/statuso nuskaitymą.
Valdymo pultas sukonfigūruojamas bei suprogramuojamas suderinus funkcionalumą su Perkančiąja organizacija.
	

	
	
	
	

	2.8.
	Siųstuvas užuolaidų valdymo integravimui
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Modulis, skirtas integruoti užuolaidų valdymą iš stacionaraus pulto (poz. 2.7).
	

	
	Suderinamumas
	Suderinamas su užuolaidų nuotolinio valdymo sistema.
	

	
	
	
	

	2.9.
	Planšetinis kompiuteris įrangos valdymui
	1 vnt.
	

	
	Modelis
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Skirtas greitai ir patogiai valdyti bazines garso, vaizdo sistemų funkcijas, užuolaidas bei roletus.
	

	
	Ekranas
	Lietimui jautrus, ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 10.2“
Raiška ne mažesnė kaip  2160x1620.
Maksimalus šviesumas turi būti ne mažesnis nei 500 nit
	

	
	Tinklo sąsaja
	integruotas Wi-Fi adapteris, palaikantis  802.11ac standartą.
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplekte turi būti smūgiams atsparus dėklas, kuris neblokuotų įkrovimo jungties.
Komplektuojamas su specialia įrangos valdymui skirta programine įranga, kuri yra to paties gamintojo kaip ir valdymo pultas (poz. 2.7).
	

	
	
	
	

	2.10.
	Bevielis maršrutizatorius 
	1 vnt. 
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Integruotas komp. tinklo komutatorius
	Ne mažiau kaip 4vnt RJ45 prievadai, palaikoma sparta ne mažesnė kaip 1Gbps
	

	
	Palaikomi WiFi standartai
	Ne prasčiau kaip  802.11a/b/g/n/ac
	

	 
	 
	 
	

	2.11.
	Kompiuterinio tinklo komutatorius
	1 vnt. 
	

	
	Modelis
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Komutatoriaus tinklo našumas
	ne mažesnis nei 52 Gbps
	

	
	Prievadų kiekis
	Ne mažiau kaip 24vnt RJ45 tipo, palaikoma sparta ne mažesnė kaip 1Gbps
	

	
	Korpusas
	Skirtas montuoti į 19“ rack rėmą, aukštis ne daugiau 1U dydžio.
	

	 
	 
	 
	

	2.12.
	Instaliacinės medžiagos,  kabeliai
	1 komp. 
	

	
	Komplekto sudėtis
	Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3. Salės meninio/efektinio apšvietimo įranga

	3.1. 
	Šviesų valdymo pultas
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Valdomų DMX kanalų skaičius
	ne mažiau 512
	

	
	Valdymo rankenėlių kiekis
	Ne mažiau kaip 8 vnt., motorizuoti šliaužikliai
Ne mažiau kaip du ratai Pan/Tilt valdymui
	

	
	Įvestys bei išvestys
	USB lizdas – ne mažiau kaip 1vnt. programų įrašymui į USB atmintinę;
DMX išvestis – ne mažiau kaip 1vnt.
	

	
	
	
	

	3.2. 
	Prožektorinis šviesos šaltinis
	8 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	LED prožektorius RGBW arba lygiavertis
	

	
	Šviesos diodų kiekis
	ne mažiau kaip 9 vnt.;
	

	
	Šviesos diodų galia
	ne mažiau kaip 8W
	

	
	Bendras galingumas
	ne daugiau 100W
	

	
	Spindulio sklaidos kampas
	25 (±3) laipsniai
	

	
	Valdymas
	DMX512 protokolu;
DMX kanalų kiekis ne mažiau 8;
Turi turėti gamintojo įdiegtas programas (programos keičiasi reaguojant į garsą);
	

	
	Svoris
	ne daugiau 5 kg
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu;
Turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų
	

	
	Korpuso spalva
	Juoda
	

	
	
	
	

	3.3. 
	Pasukamo kampo šviesos šaltinis
	4 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Šviesos šaltinis
	LED RGBAL, galingumas ne mažiau 200W
	

	
	Linzės tipas
	Fresnel
	

	
	CRI indeksas
	ne mažesnis nei 90
	

	
	Šviesos sklaidos motorizuotas reguliuojamas kampas
	ne siauriau nei 20°-55°;
	

	
	Valdymas
	DMX512 protokolu;
Dimeriavimas - 0%-100% ribose
	

	
	Bendras galingumas
	ne daugiau 350W
	

	
	Korpuso medžiaga
	Aliuminis
	

	
	Maitinimo jungtys
	„PowerCon“ tipo ar lygiavertės
	

	
	Svoris
	ne daugiau 8 kg
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu
	

	
	Korpuso spalva
	Juoda
	

	
	
	
	

	3.4. 
	Efektinis motorizuotas LED prožektorius
	4 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Šviesos šaltinis
	LED, ne mažiau 120 W
	

	
	Valdymas
	DMX512 protokolu;
Ne mažiau 8 spalvų ratas;
Ne mažiau kaip 7-ių trafaretų ratas (su trafaretų sukimosi galimybe);
Ne mažiau kaip viena prizmė;
Blykstės funkcija;
Ne mažiau 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16 – bit valdymas);
Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt, ne mažiau kaip 16 – bit valdymas);
	

	
	Svoris
	ne daugiau 12 kg
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu
	

	
	Korpuso spalva
	Juoda
	

	
	
	
	

	3.5. 
	Užliejančios spalvos valdomas LED prožektorius
	4 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Šviesos šaltinis
	RGBW LED, 350 W (±25%)
	

	
	Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas
	ne mažiau kaip 20 000 val.;
	

	
	Zoom kampo diapazonas
	ne mažiau kaip 45°, diapazone tarp 5° – 55
	

	
	Motorizuotas priartinimas
	Turi būti
	

	
	Spalvų maišymo technologijos
	CMY arba RBGW
	

	
	CTO filtras
	Turi būti, su reguliavimo galimybe
	

	
	Valdymas
	DMX512, RDM protokolu;
Dimeriavimas 0 – 100% ribose
Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkciją;
Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas);
Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt, ne mažiau kaip 16-bit valdymas);
	

	
	Svoris
	ne daugiau 7 kg
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu
	

	
	Korpuso spalva
	Juoda
	

	
	
	
	

	3.6. 
	Vamzdžiai apšvietimo prietaisams
	3 vnt.
	

	
	Vamzdžio medžiaga
	aliuminis
	

	
	Vamzdžio diametras
	50mm (+- 1mm);
	

	
	Sienelės storis
	2.5mm (+- 1mm);
	

	
	Vamzdžio ilgis
	6m (+-10%)
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplektuojama su bent trimis tvirtinimo elementais su apkabomis, skirtiems vamzdį tvirtinti prie ilgasriegio. Turi turėti galimybę tiksliai priderinti tvirtinimo aukštį bent 50mm amplitude.
Tvirtinimo elemento laikomas svoris ne mažiau 40 kg.
	

	
	
	
	

	3.7. 
	Instaliacinės medžiagos,  kabeliai
	1 komp. 
	

	
	Komplekto sudėtis
	Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą.
	

	
	
	
	

	4. Studijos garso, vaizdo įranga, akustikos efektyvinimo priemonės

	4.1. 
	Podcast mikrofonas
	2 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas:
	dinaminis mikrofonas
	

	
	Kryptiškumas 
	kardiodė arba lygiavertis
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 50Hz-20kHz
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis kaip -59dBV/Pa
	

	
	Komplekto sudėtis
	Turi būti komplektuojamas su lankstomu „boom arm“ tipo staliniu stovu.
Stovo ilgis turi būti reguliuojamas ne siauresniame diapazone nei 50cm-90cm.
Stovas turi būti metalinės ar lygiavertės konstrukcijos.
Stovo spalva: juoda
	

	
	
	
	

	4.2. 
	Studijinis mikrofonas įrašams
	2 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	kondensatorinis
	

	
	Kryptiškumas
	kardiodė arba lygiavertis
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis kaip -38dBV/Pa
	

	
	
	
	

	4.3. 
	Ausinės operatoriui
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Studijinės uždaro tipo ausinės
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 5Hz-25kHz
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis kaip 97dB/mW
	

	
	Ausinių garsiakalbio dydis
	ne mažesnis kaip 40 mm
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.4. 
	Monitorinės ausinės atlikėjams
	2 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Studijinės uždaro tipo ausinės
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 10Hz-22kHz
	

	
	Jautrumas
	ne mažesnis kaip 97dB/mW
	

	
	Ausinių garsiakalbio dydis
	ne mažesnis kaip 40 mm
	

	
	Komplekto sudėtis
	Turi būti komplektuojama su ausinių stiprintuvu. Ausinių stiprintuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. XLR (ar lygiavertes) įvestis ir 1 vnt. 3.5mm mini-jack (ar lygiavertę) išvestį, garso lygio reguliatorių.
Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20Hz-80kHz.
	

	
	
	
	

	4.5. 
	Monitorinė akustinė sistema
	2 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	Monitorinė, pastatoma ant stalo akustinė sistema, aktyvinė (su integruotu garso stiprintuvu)
	

	
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	ne siauresnis kaip 45Hz-20kHz
	

	
	Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL)
	ne mažesnis nei 112 dB
	

	
	Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbis
	diametras ne mažesnis nei 6.5“
	

	
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	diametras ne mažesnis nei 1“
	

	
	
	
	

	4.6. 
	Stacionarus kompiuteris, garso bei vaizdo įrašymui
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Kompiuterio procesorius
	taktinis dažnis ne mažesnis nei 3,5 GHz.
Procesoriaus našumas 30 000 ar daugiau taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
	

	
	Kietojo disko talpa ir tipas
	ne mažiau nei 2 TB SSD tipo
	

	
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	ne mažesnė nei 32GB DDR4 ar naujesnio tipo
	

	
	Kompiuterio operacinė sistema
	Windows 11 Pro arba naujesnė versija
	

	
	Komplekto sudėtis
	Komplekte turi būti:
- ne mažesnis kaip 32“ įstrižainės 4K raišką palaikantis monitorius;
- klaviatūra bei pelė;
- programine įranga garso įrašams kurti ir redaguoti (programinės įrangos licencijos turi būti galioti neribotam laikui);
- programine įranga vaizdo įrašams kurti ir redaguoti (programinės įrangos licencijos turi būti galioti neribotam laikui).
	

	
	
	
	

	4.7. 
	Sintezatorius
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Klavišai bei valdymo rankenėlės
	Turi turėti ne mažiau kaip 49 sintezatoriaus tipo klavišus, 16 mygtukų ir 9 šliaužiklius garso takelio kūrimui ir redagavimui
	

	
	Jungtys
	ne mažiau kaip 1vnt USB, 1vnt MIDI išvestis
	

	
	Programinė įranga
	Turi būti pateikta reikalinga programinė įranga komunikacijai su kompiuteriu
	

	
	
	
	

	4.8. 
	Žaliojo fono ekranas
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas ir paskirtis
	motorizuotas ekranas skirtas filmavimams, kurio medžiaga turi būti žalios spalvos
	

	
	Ekrano medžiaga
	turi būti be juodų kraštelių.
Matmenys ne mažesni kaip 2.5 x 2.5 m.
	

	
	
	
	

	4.9. 
	Operatoriaus stalas
	1 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Paskirtis
	Erdvi darbo vieta įrašų studijos operatoriui
	

	
	Konstrukcija
	Turi būti integruotos dvi 19“ rack tipo nišos, ne mažesnio kaip 4U aukščio.
Turi turėti dedikuotas vietas monitorinėms akustinėms sistemoms padėti.
Turi turėti ištraukiamą klaviatūros lentynėlę, ne mažesnių matmenų nei 1000x400mm.
Turi turėti ratukus patogiam darbo vietos transportavimui.
Turi būti išpjova patogiam kabelių išvedžiojimui.
Pagrindinis stalviršis ne mažesniame kaip 770mm aukštyje.
Turi turėti antrą, palei žemę esantį stalviršį.
Stalo plotis ne mažesnis kaip 1800mm, gylis ne mažesnis nei 1000mm.
	

	
	
	
	

	4.10. 
	Šviestuvas studijai
	4 vnt.
	

	
	Modelis 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Gamintojas 
	Nurodyti ______________________________
	

	
	Tipas
	LED arba lygiavertis, kabinamas ant sienos arba lubų
	

	
	Šviesos šaltinis
	Turi būti ne mažiau kaip 480 LED šviesos šaltinių.
Vieno šviesos šaltinio galia ne mažesnė kaip 0.5W.
	

	
	Šviesos srauto kampas
	ne siauresnis nei 120°
	

	
	Funkcionalumas
	Turi būti galimybė keisti baltos spalvos temperatūrą ne siauresniame diapazone kaip 3200K-5600K.
Turi būti galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą.
	

	
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 1vnt DMX įvestis ir 1vnt DMX išvestis.
	

	
	
	
	

	4.11. 
	Garso įrašų studijos akustinis apdirbimas
	1 komp.
	

	
	Paskirtis
	Studijos sienos ir/ar lubos turi būti padengtos specialiomis patalpos akustines savybes gerinančiomis, ne mažiau kaip 30 m² bendrą plotą sudarančiomis akustinėmis plokštėmis
	

	
	Akustinių plokščių medžiagos tipas
	akustinis porolonas, storis ne mažesnis kaip 40 mm.
	

	
	Plokštės garso sugerties koeficientas
	ne mažiau kaip 0.9 (1 kHz dažnyje)
	

	
	Spalva
	spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 gamintojo spalvų paletės
	

	
	
	
	

	4.12. 
	Instaliacinės medžiagos,  kabeliai
	1 komp. 
	

	
	Komplekto sudėtis
	Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą.
	




	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

	8 mėn. (Prekių tiekimo terminas su montavimo darbais – 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 1 kartą  3 mėnesiams. Sutarties terminą pratęsti leidžiama tokiu atveju, jeigu dėl patalpos remonto darbų nebuvo galima laiku sumontuoti visos įrangos. Apmokėjimas per 30 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, kuris pasirašomas po įrangos sumontavimo ir Telšių „Kranto“ progimnazijos atsakingo asmens apmokymo).

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

	Prekių tiekimo terminas su montavimo darbais – 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 1 kartą  3 mėnesiams. Sutarties terminą pratęsti leidžiama tokiu atveju, jeigu dėl patalpos remonto darbų nebuvo galima laiku sumontuoti visos įrangos.

	Papildoma informacija

	Po sutarties pasirašymo Tiekėjas privalo per 5 d. d.  suderinti visus reikalingus ir galimus instaliacinius taškus su remontuojamų patalpų rangovu, jog būtų visi instaliaciniai tinklai sumontuoti sienoje arba tinkamai paslėpti negadinant interjero.
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