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SKULPTŪRŲ PARKO MEDŽIŲ ARBORISTINIO GENĖJIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

		Pirkimo objektas - Skulptūrų parko, esančio tarp K. Donelaičio g., S. Daukanto g., Liepų g. ir Trilapio g., Klaipėda medžių arboristinis genėjimas. 
Atliekamos paslaugos:
1. Skulptūrų parko medžių apžiūra, medžių būklės įvertinimas;
2. Medžių atrinkimas genėjimui ir darbų klasifikavimas pagal medžio kamieno skersmenį 1,3 m aukštyje ir medžio aukštį: 
2.1. [bookmark: _Hlk190848742] medžių genėjimas, kai skersmuo iki 75 cm , lajos aukštis iki 10 metrų;
2.2.  medžių genėjimas, kai skersmuo nuo 76 cm iki 90 cm, lajos aukštis iki 14 metrų;
2.3. [bookmark: _Hlk198203578] medžių genėjimas, kai skersmuo nuo 91 cm iki 105 cm, lajos aukštis iki 20 metrų;
2.4.  medžių genėjimas, kai skersmuo nuo 106 cm iki 120 cm, lajos aukštis iki 28 metrų;
2.5.  medžių genėjimas, kai skersmuo virš 121 cm skersmens, lajos aukštis daugiau kaip 28 metrų.
3. Atrinktų medžių arboristiniam genėjimui, sąrašo suderinimas su Paslaugų gavėju;
4. Medžių arboristinis genėjimas: sausų šakų, susikryžiavusių ir per tankiai išaugusių šakų, perkrautų šakų genėjimas, lūžių vietų taisymas;
5. Kenkėjų ir ligų pažeistų medžių dalių šalinimas;
6. Genėjimo metu biologinės medžių vertės ir jų specifinių ypatumų (mikrobuveinių) išsaugojimas - individualaus medžio formos pritaikymas prie aplinkos, kurioje jis auga, estetinės medžio ir jo aplinkos vertės didinimas;
7. Genint medžius, taikyti griežtus biologinio saugumo standartus, genėjimo įrankius valyti ir dezinfekuoti kiekvienam medžiui.
8. Atrinktų medžių šaknų mulčiavimas lapuočių mulču 5 cm storiu ir 2,5 metrų spinduliu nuo kamieno.
9. Skaičiuojant įkainį, neskaičiuoti žabų, šakų ir kitų atliekų, susidariusių po arboristinio medžių tvarkymo, išvežimo išlaidų. Visas po genėjimo atliekas sukrauti į krūvas ties genėtais medžiais, darbų vietą palikti švarią ir tvarkingą.
10. Suteikus paslaugas, visa paslaugų metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
11. Panaudojus techniką (bokštelį), likusias provėžas gazone užmulčiuoti, užlyginti.
12. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
13. Paslaugų teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Paslaugų gavėju.
