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1 lentelė. Statinio projekto informacija

	1. Užsakovas

	Molėtų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai.
Tel.: +370 687 37773; el. p. gediminas.putvinskas@moletai.lt			

	2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	[bookmark: docs-internal-guid-cbdbdabc-7fff-2343-a2]Molėtų vandens pažinimo centro projektinių pasiūlymų parengimo, viešinimo ir statybą leidžiančių dokumentų, techninio darbo projekto, statinio informacinio modelio (BIM) techniniam darbo projektui, lauko ir vidaus erdvių ekspozicijos projekto parengimo paslaugos.

	3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

	[bookmark: docs-internal-guid-1f344149-7fff-8cd8-38]Visą teritoriją sudaro trijų tipų žemės valdos: pilnai suformuotų sklypų, suformuotų sklypų dalies ir nesuformuotų sklypų plotai. Integraliam komplekso įveiklinimui visą šią teritoriją būtina projektuoti kaip vieną kompleksą (žr. pav.). Esama autobusų stotis griaunama, o jos vietoje projektuojamas naujas vandens pažinimo centro pastatas. Komplekso objekto teritorijos sudėtinės dalys ir jų parametrai pateikiami apačioje.




[bookmark: docs-internal-guid-9ec422b9-7fff-c97c-19][bookmark: docs-internal-guid-407eb04d-7fff-df4a-44] [image: ] 

1.	Žemės sklypas Nr. 1 (Vilniaus g. 2). Plotas - 6603 m2. Unikalus Nr. 4400-1239-8724;
2.	Žemės sklypas Nr. 2 (Turgaus g. 12).	plotas - 2054 m2. Unikalus Nr. 4400-0608-9778;
3.	Žemės sklypas (dvi dalys) Nr. 3 (Vilniaus g. 2A). Plotas - 5622 m2. Unikalus Nr. 4400-1050-2086;
4.	Žemės sklypas (dalis) Nr. 4 (Turgaus g. 10). Plotas - 3207 m2. Unikalus Nr. 4400-0609-0166;
5.	Žemės sklypas (dalis) Nr. 5 (Pastovio ežero pakrantė). Plotas - 4638 m2. Unikalus Nr. 4400-4196-8281;
6.	Nesuformuotas žemės sklypas (trys dalys) Nr. 7. Plotas - 6415 m2. Unikalus Nr. - nėra;
8.	Nesuformuotas žemės sklypas Nr. 8. Plotas - 78 m2. Unikalus Nr. - nėra.

Viso: 28 617 m2. 


	
4. Projekto tikslai

	Užtikrinti projektinių sprendinių priėmimo kokybę skaitmeninių modelių pagrindu (kokybiški sprendiniai, projektinių sprendinių koordinavimas); panaudoti skaitmeninių modelių geometrinę ir parametrinę informaciją techninio darbo projekto ir statybų metu (kiekių žiniaraščių ir skaitmeninių modelių koreliavimas su 8 proc. paklaida medžiagoms ir 3 proc. paklaida gaminiams); Operatyviai keistis projektiniais sprendiniais tarp projekto dalių rengėjų ir suderinti jų tarpusavio sprendinius skaitmeninių modelių ir susijusių procesų pagrindu.							 

	
5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės

	
Eil. Nr.
	
Reikalavimas
	
EIR ir (ar) PIP (2 priedo 2 lentelė ir 3 priedo 2 lentelė)
	
Pildo Užsakovas
	
Tiekėjas
	
Pastabos

	

	

	

	

	
Privalo užpildyti
	
Gali papildyti
	


	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
1
	
Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
	
2 priedo 2 lentelės 1 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 1 punktas
	✔
	
	
	

	
2
	
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis 
	
2 priedo 2 lentelės 2 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 2 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
3
	
Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
	
2 priedo 2 lentelės 3 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 3 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
4
	
Projekto informacijos modelio struktūra
	
2 priedo 2 lentelės 4 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 4 punktas
	



	
✔
	

	


	
5
	
Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	
2 priedo 2 lentelės 5 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 5 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
6
	
Klasifikavimo sistema
	
2 priedo 2 lentelės 6 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 6 punktas
	
✔
	
✔
	

	
Užsakovas nurodo pagrindines taisykles, Tiekėjas turi užpildyti detaliai rengiant BEP.

	
7
	
PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas
	
2 priedo 2 lentelės 7 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 7 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
8
	
Pareigos ir atsakomybės valdant PIM 
	
2 priedo 2 lentelės 8 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 8 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
9
	
PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas
	
2 priedo 2 lentelės 9 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 9 punktas
	
✔
	
✔
	

	
Užsakovas nurodo pagrindines taisykles, Tiekėjas turi užpildyti detaliai rengiant BEP.

	
10
	
Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas
	
2 priedo 2 lentelės 10 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 10 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
11
	
Duomenų vardijimo reikalavimai
	
2 priedo 2 lentelės 11 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 11 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
12
	
Informacijos atvaizdavimo standartai
	
2 priedo 2 lentelės 12 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 12 punktas
	
✔
	
✔
	

	
Užsakovas nurodo pagrindines taisykles, Tiekėjas turi užpildyti detaliai rengiant BEP

	
13
	
Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
	
2 priedo 2 lentelės 13 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 13 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
14
	
Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	
2 priedo 2 lentelės 14 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 14 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
15
	
Projekto informacijos modelio nustatymai
	
2 priedo 2 lentelės 15 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 15 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
16
	
Programinė įranga
	
2 priedo 2 lentelės 16 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 16 punktas
	

	


✔
	

	


	
17
	
Informacinių technologijų sistemų našumas
	
2 priedo 2 lentelės 17 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 17 punktas
	

	
✔
	

	


	
18
	
Duomenų saugumas
	
2 priedo 2 lentelės 18 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 18 punktas
	

	

	

	
NA

	
19
	
Bendroji duomenų aplinka
	
2 priedo 2 lentelės 19 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 19 punktas
	
✔
	

	
✔
	


	
20
	Turto informacijos modelio (AIM) poreikis
	
2 priedo 2 lentelės 20 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 20 punktas
	

	

	

	
NA

	
21
	
PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
	
2 priedo 2 lentelės 21 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 21 punktas
	

	

	

	
NA

	
22
	
PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM)
	
2 priedo 2 lentelės 22 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 22 punktas
	

	

	

	
NA



2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms
	1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
	

	Eil. Nr.
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S0–S6)
	Statinio gyvavimo ciklo rezultatai
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Planavimas
	Projekto programa (S1)
	Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.
	

	2.
	Projektavimas
	Projektiniai pasiūlymai (S2)
	1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). 
3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai. 
4. Parengti kiekių žiniaraščiai. 
5. Gautas užsakovo pritarimas. 
6. Gautas statybos leidimas.
	

	3.
	Projektavimas
	Techninis darbo projektas (S3)
	1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). 
3. Projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kurie parengti vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais. Kiekių žiniaraščių ir skaitmeninių modelių koreliavimas su 8 proc. paklaida medžiagoms ir 3 proc. paklaida gaminiams;
4.  Parengti projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo, išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius);
5. Parengti projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ar elementų, kelio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius ir brėžinius statybos produktams, už kuriuos atsako gamintojas);
6. Parengtos specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklės);
7. Parengti atitinkamos projekto dalies sprendinių detalieji skaičiavimai;
8. Parengti atitinkamos projekto dalies techninės specifikacijos ir jų priedai;
9. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą;
10. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada
	

	4.
	Statyba
	Statyba (S4)
	1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją. 
2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“). 
3. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
	

	5.
	Statyba
	Statybos užbaigimas (S5)
	1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“);
2. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas;
3. Sukurtos informacijos bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) suarchyvavimas ir perdavimas Užsakovui. 
	

	2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas). 

	

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba
	Naudoji
mas
	

	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	
	
	P
	
	
	
	
	

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	
	
	P
	P
	
	
	
	

	3
	Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	
	
	P
	
	
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	
	
	P
	P
	P su R*
	
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Energinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	
	
	P
	P
	P su R*
	
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Turto valdymas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.
	

	3.	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
	

	Eil. Nr.
	Mokymų pavadinimas ir tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks technines konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo atsakingiems asmenims.
	Įvadiniai mokymai iki 2 valandų; papildomų pavienių konsultacijų naudojimuisi trukmė neapibrėžiama.
	Mokymai turi būti organizuojami iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.
	

	2.
	BEP pristatymas 
	Iki 2 valandų
	Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas pagal Užsakovo keliamus BIM reikalavimus. Pristatoma visiems projekto dalyviams. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.
	

	3.
	NSIK taikymas
	Iki 2 valandų
	Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti projektavimo ir Rangovo komandas su projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi (NSIK). Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams.
	

	4. Projekto informacijos modelio struktūra
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis
	

	1
	2
	3
	

	1.
	AA-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Statinio architektūros dalies modelis
	

	2.
	AP.0-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Statinio konstrukcijų dalies modelis
	

	3.
	AP-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo projekto dalies modelis
	

	4.
	AD-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Technologijos dalies modelis
	

	5.
	AE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
	

	6.
	AR.0-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalių modeliai
	

	7.
	AR-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Elektrotechnikos dalies modelis
	

	8.
	AS-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys pagal LST 1516:2015
	Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies modelis
	

	5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	

	1
	2
	

	1.
	CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį projekto modelį).
	

	2.
	Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitmas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
	

	3.
	Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų sistemoje, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizkas.
	

	4.
	Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.
	

	6. Klasifikavimo sistema
	

	Eil. Nr.
	Klasifikavimo sistema
	

	1
	2
	

	1.
	Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai SGC stadijose (S2, S3 ir S4) detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“.
	

	2.
	Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.
	

	7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 
	

	Eil. Nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens funkcijos
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Vizualinė patikra
	Peržiūrima, ar nėra netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai atvaizduoti.
	Tiekėjo BIM koordinatorius, kiti projekto dalyviai
	Modelių peržiūrai naudojamas .ifc formatas.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį.
	

	2.
	Sankirtų patikra
	Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą skirtinguose projekto dalių BIM modeliuose bei sujungus juos į visumą, valdyti sankirtų taisymo procesą.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį.
	

	3.
	Informacinė patikra
	Tikrinima, ar visuose skaitmeniniuose modeliuose esančiuose elementuose tinkamai nurodyta informacija, kuri koreliuoja su kiekių žiniaraščiuose nurodyta informacija bei NSIK klasifikatoriumi.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumento 16 lentelėje.
	

	4.
	Modelių vientisumo patikra
	Tikrinama, ar projekto dalių modeliai atlikti laikantis gerosios modeliavimo praktikos, EIR ir BEP nurodytus reikalavimus.
	Tiekėjo BIM koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos .bcf, .pdf, .xls ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu.
	Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumento 16 lentelėje.
	

	8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį 
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio užduotys
	Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo vadovas
	Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) administravimas
	Naudoja
	Kuria ir naudoja
	

	2.
	Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) sudarymas
	Tvirtina ir naudoja
	Kuria ir naudoja
	

	3.
	BIM vykdymo plano (BEP) sudarymas
	Tvirtina ir naudoja
	Kuria ir naudoja
	

	4.
	Geometrijos kūrimas
	Tvirtina
	Prižiūri
	

	5.
	Informacijos kūrimas
	Tvirtina
	Prižiūri
	

	


9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 3 ir 4 lentelės) 

	

	Eil. Nr.
	Projekto informa 
cijos modelio sudėtis
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	LOD
	Pastabos
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1.
	Statinio architektūros modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	2.
	Statinio konstrukcijų modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	3.
	Sklypo sutvarkymo projekto dalies modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 2 (200)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	4.
	Technologijos dalies modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 2 (200)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	5.
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	6.
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalių modeliai
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 3 (300)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	7.
	Elektrotechnikos dalies modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 2 (200)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	8.
	Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies modelis
	-
	-
	LOG 2 (200)
	LOG 2 (200)
	Jei buvo atlikti keitimai – informacija patikslinama.
	
	
	
	
	

	10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas
	

	Eil. Nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Įvadinis susitikimas, kuriame Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir Projektų vadovas pristato darbo projekte principus.
	S2
	1 kartą, ne vėliau nei per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Visi suinteresuoti asmenys.
	Pageidaujama nuotoliniu būdu
	

	2.
	Projekto komandos susitikimus organizuoja Tiekėjo paskirtas projekto vadovas. Kiekvieno susitikimo metu Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi pateikti BIM modelių pastabas, kūrimo progreso rezultatus ir kartu su Projektų vadovu priskirti atsakomybes.
	S2, S3
	Ne rečiau kaip kas 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	1. Tiekėjo BIM koordinatorius 2. Projektuotojai 3. Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas. 4. Užsakovo atstovai (pagal poreikį). 5. Užsakovo paskirtas BIM vadovas (pagal poreikį).
	Pageidaujama nuotoliniu būdu
	

	11. Duomenų vardijimo reikalavimai (pildoma 2 priedo 5 lentelė) 
	

	Eil. Nr.
	Duomenų vardijimo reikalavimai
	

	1
	2
	

	1.
	Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.
	

	2.
	Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015). 
	

	3.
	Tiek skaitmeniniai projekto modeliai, tiek projekto dokumentacija CDE saugoma tiek atviraisiais formatais (IFC, PDF, ADOC), tiek darbiniais formatais (.PLA, .DWG, .RVT, .DOCX, .XLS ir kt.).
	

	4.
	Skaitmeniniai modeliai pateikiami ne žemesne nei IFC4 versija.
	

	12. Informacijos atvaizdavimo standartai
	

	Eil. Nr.
	Atvaizdavimo standartai
	

	1
	2
	

	1.
	Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartų taikymo.
	

	2.
	Minimalūs reikalavimai atvaizdavimui skaitmeniniuose modeliuose aprašyti 2 lentelės 9 punkte.
	

	13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai
	Duomenų saugojimo formatai
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Skaitmeniniai modeliai
	Projekto dalių skaitmeniniai modeliai.
	1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, .pla ir kt.)
	1. IFC
2. Gali būti gimtieji (pvz. .landXML arba .rvt)
	1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, .pla ir kt.)
	

	2.
	Projekto brėžiniai
	Iš modelio sugeneruojami projekto brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengiami brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma.
	1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)
	

	3.
	Tekstinė projekto dalis
	Aiškinamoji projekto dalis, tekstas.
	1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)
	

	4.
	Grafikai, lentelės
	Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto įgyvendinimo grafikas.
	1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)
	1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)
	

	5.
	Kolizijų ataskaita
	Skaitmeninių modelių kokybės analizė, aprašanti ir identifikuojanti problemines vietas, atsakingą asmenį ir įvykdymo terminą.
	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)

	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)

	BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo patikslinama PIP)

	

	6. 
	Projekto dokumentacija statybos darbų leidimui gauti bei statybos darbų užbaigimo aktui gauti.
	
	ADOC
	ADOC
	ADOC
	

	14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	

	1
	2
	

	1.
	Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pgal aktualią topografinę nuotrauką.
	

	
	
	

	15. Projekto informacijos modelio nustatymai
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	

	1
	2
	

	1.
	Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas metras.
	

	2.
	Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų rinkinyje, kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.
	

	16. Programinė įranga
	

	Eil. Nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Pastabos
	

	1
	2
	3
	

	1.
	Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto modelį.
	CDE funkcionalumas.
	

	2.
	Sankirtų patikros analizės.
	Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.
	

	3.
	Vizuali patikra.
	CDE funkcionalumas.
	

	4.
	Komunikacija.
	CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros klausimais komunikacija galima atskirais BCF failais arba naudojant kitus BCF debesijos įrankius, prie kurių prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM vadovas.
	

	5.
	Kiekių generavimas modelio pagrindu (pageidautina).
	Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE funkcionalumą su galimybę generuoti kiekius modelių pagrindu.
	

	17. Informacinių technologijų sistemų našumas
	

	Eil. Nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas
	

	1
	2
	

	1.
	Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio. 
	

	
	
	

	18. Duomenų saugumas
	

	Eil. Nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai
	

	1
	2
	

	1.
	Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.
	

	2.
	Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.
	

	19. Bendroji duomenų aplinka
	

	Eil. Nr.
	Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos
	

	1
	2
	3
	

	1.
	Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį.
	
	

	2.
	CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių matrica, detalizuojamos po sutarties pasirašymo.
	Tiekėjas privalo valdyti projekte dalyvaujančių asmenų sąrašą ir pasikeitus komandos nariams nedelsiant atnaujinti prisijungimus prie CDE (suteikti, panaikinti ar apriboti).
	

	3.
	Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą prie projektinės dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius modelius) per suderintą CDE visuose projekto etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei jis nėra aktyvus 3 mėn. Ne mažiau 5 mokamas licencijas Užsakovui.
	Pasibaigus projektui Tiekėjas turi suarchyvuoti visą CDE struktūrą su joje esančia dokumentacija ir pateikti Užsakovui arba turi informuoti Užsakovą dvi savaites prieš šalinamą užbaigto projekto CDE.
	

	4.
	Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto dalyviams pasirašius sutartį.
	
	

	5.
	Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP sutartais failų formatais ir matavimo vienetais.
	
	

	20. Turto informacijos modelio (AIM) poreikis
	

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape
	Laukiamas rezultatas
	

	1
	2
	3
	

	1.
	Statinio priežiūros planavimas
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.
	

	21. Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategija
	

	Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio sudėtis
	LOD
	Pastabos
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	-
	-
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.
	

	22. Projekto informacijos modelio duomenų migracija į turto informacijos modelį 
	

	Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio tipas
	Turto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų perdavimo formatai
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	-
	-
	Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.
	




3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai 

	Kodinis žymuo pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių 
	Pavadinimas, aprašymas Nacionaliniame statybos informacijos klasifikatoriuje
	Sinonimai, taikymo apimtis, apribojimai
	LOG 1 
	LOG 2 
	LOG 3 
	LOG 4 
	LOG 5 
	LOG 6 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	Paviršinė sistema
	Kelio pylimas, sankasa, kiemas, pagrindas, veja, sutankinto grunto sistema, pamato sistema, kelio ir tako sistema, kelkraščio sistema, dirbtinės dangos sisitema, želdynų ir želdinių sistema, kelio sankasa sistema, paviršinės vandentvarkos sistema
	-
	Reprezentuojami norminiai arba numatomi kelių ir takų pločiai plane
Išskiriamos pagrindinių elementų grupės (kelkraščiai, borteliai)

	Keliai ir takai vaizduojami tikslioje projektinėje lokacijoje, altitudėse.
Keliai ir takai reprezentuojami su tiksliais nuolydžiais.
Kelio ir tako priklausiniai suskirstomi į individualius komponentus ar sistemas, kurių esminius kiekius galima suskaičiuoti.
Saugos salelės, greičio ribojimo priemonės, skiriamoji juosta, sankasa modeliuojami atskirais objektais.
Visi objektų matmenys laikomi tikslūs, įskaitant dangos storius.

	-
	-
	-

	CA
	Pagrindo konstrukcija
	Skalda po pamatais, laiptais, pandusais
	-
	-
	Vaizduojama įvertinant skaldos kraštų nuolydį
Vaizduojama kaip sistema
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje

	-
	-
	-

	CK
	Šlaitinių laiptų ir pandusų sistema
	Laiptai ir pandusai su tarpinėmis aikštelėmis
	
	Laiptai, pandusai, tarpinės aikštelės vaizduojamos atskirais modelio objektais
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų
	
	
	

	JD
	Nuotekų ir atliekų sistema
	Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai, vamzdžiai, latakai, drenažo vamzdžiai, buitinių nuotekų sistema
	
	Vaizduojama supaprastinta geometrija 3D modelyje 
Vamzdžiai, latakai, drena ir kiti linijiniai objektai vaizduojami kaip sistema, arba komponentų rinkinys, neskaidant į individualius komponentus
Surinkimo šulinėliai vaizduojami apytikslių gabaritinių matmenų
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų, ilgių
	
	
	

	JK
	Elektros skirstymo sistema
	Elektros kabeliai, laidai, elektros dėžutė, įvadas, elektros skirstymo dėžutė
	-
	Kabeliai, kabelių kanalai tūrine geometrija 3D modeliuose, esant atitinkamam PĮ funkcionalumui
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Vaizduojama tūrine geometrija 3D modelyje
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų, ilgių
	-
	-
	-

	K
	Elektros sistema
	Elektros perdavimo sistema ir susiję įrenginiai, elektros vartojimo sistema ir susiję įrenginiai
	-
	-
	Vaizduojama tūrine geometrija 3D modelyje 
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų, ilgių
	
	
	

	P
	Apsaugos ir saugos sistema
	Turėklų sistema, turėklai, atitvarai, apsaugos grandinės ir kiti apsauginiai elementai
	-
	Vaizduojama supaprastina tūrine geometrija, apibrėžiančia objekto gabaritus
Vaizduojama kaip sistema
Geometrija apytikslėje lokacijoje
Atitvarai vaizduojami kaip sistema, supaprastinta geometrija
	Vaizduojama detalizuota tūrine geometrija, apibrėžiančia objekto gabaritus
Vaizduojama kaip sistema, neišskiriant atskirų turėklų komponentų
Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Atitvarai vaizduojami kaip sistema, supaprastinta geometrija
	-
	-
	-

	PHD
	Ženklas
	Elektrosaugos ženklas, gaisrinės saugos ženklinimas, lentelė, reklaminis ženklas, nuoroda, įspėjamasis ženklas, avarinis ženklas, parkavimo ženklas
	
	Kelio ženklai vaizduojami simboliu arba supaprastinta geometrija, nurodančiu jo apytikslę lokaciją. Simbolinis reprezentavimas skirtas identifikuoti konkretų kelio ženklą, informaciją.
	Kelio ženklai reprezentuojami dviem objektais, ženklo atramos objektu ir simboliniu ženku.
Kelio ženklo objektas projektinių matmenų ir projektinėje lokacijoje. 3D modelis tikslioje altitudėje.
	-
	-
	-

	Q
	Apšvietimo sistema
	Apšvietimo stulpas, apšvietimo įrenginiai
	
	Vaizduojama supaprastinta tūrine geometrija
Stulpo pamatas vaizduojamas kaip atskiras komponentas
Šviesos šaltinis (lempa) vaizduojama atskiru komponentu
Geometrija apytikslėje lokacijoje
	Geometrija tikslioje projektinėje lokacijoje
Geometrija tikslių matmenų
	-
	-
	-



4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai 

	Nr.
	Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius
	Atributai
	Galimos ir (ar) ribinės atributų reikšmės
	Projekto dalis
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	
	Nacionalinio statybos informacijos klasifikato
riaus reikšmė
	Pavadini
mas, aprašymas
	Taikymo apimtis, apriboji
mai
	Atributo pavadini
mas
	Duomenų įvedimo formatas (skaičius, tekstas ir kt.)
	Aprašy
mas
	Matavimo vienetai
	
	Visos projekto dalys
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	1.
	-
	-
	-
	NSIKVers
	Tekstas
	NSIK versija
	-
	V2.0
	

Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai
	-
	
	

	2.
	<L>F
	Funkcinės sistemos
	Taikomi visoms NSIK funkcinėms, techninėms sistemoms ir komponentams
	NSIKtermLF
	Tekstas
	NSIK funkcinės sistemos terminas. Pvz. Elektros sistema
	-
	Paviršinė sistema
	
	Vadovautis NSIK funkcinių, techninių sistemų ontologijomis
	
	

	3.
	
	
	
	NSIKcodeLF
	Tekstas
	NSIK funkcinės sistemos kodinis žymėjimas. Pvz. K
	-
	A
	
	
	
	

	4.
	<L>T
	Techninės sistemos

	
	NSIKtermLT
	Tekstas
	NSIK techninės sistemos terminas. Pvz. Elektros energijos tiekimo sistema
	-
	Dengtos eismo erdvės sudėtinė sistema
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	NSIKcodeLT
	Tekstas
	NSIK techninės sistemos kodinis žymėjimas. Pvz. HG
	-
	AA
	
	
	
	

	6.
	<L>K
	Elementai

	
	NSIKtermLK
	Tekstas
	NSIK komponento terminas. Pvz. Fotovoltinis saulės elementas
	-
	Ženklas
	
	Taikomi tik tais atvejais, kai objektas nėra stambinamas sistemos lygyje, bet reprezentuoja konkretų komponentą. Vadovautis NSIK komponentų ontologija.
	
	

	7.
	
	
	
	NSIKcodeLK
	Tekstas
	NSIK komponento kodinis žymėjimas. Pvz. GCB
	-
	PHE
	
	
	
	

	Objekto savybės
	
	

	1.
	-
	-
	-
	Elemento pavadinimas
	Tekstas
	Identifikuojamas elementas
	-
	-
	Taikoma visoms projekto dalims, kurioms rengiami skaitmeniniai modeliai, atsižvelgiant į projekto dokumentacijoje teikiamą informaciją
	Skirstomasis skydas
	

	2.
	-
	-
	-
	Elemento tipas
	Tekstas
	Identifikuojamo elemento patikslinimas
	-
	-
	
	IP66

	
	

	3.
	-
	-
	-
	Sistemos pavadinimas
	Tekstas
	Identifikuojama sistema
	-
	-
	
	Lauko elektros tinklai
	
	

	4.
	-
	-
	-
	Markė
	Tekstas
	Identifikuojama gaminio markė (taikoma konstrukcinei daliai)
	-
	-
	
	S90-30,3
	
	

	5.
	-
	-
	-
	Numeris/ žymėjimas
	Tekstas
	Identifikuojama pagal projekto dokumentaciją
	-
	-
	
	PS-1
	
	

	6.
	-
	-
	-
	Medžiagiškumas
	Tekstas
	Taikoma tik tais atvejais, kai medžiagiškumas būtinas (dangos, gaminiai) bei kai medžiagiškumas daro įtaką kainai ar inžinerinių sistemų sprendiniams
	-
	-
	
	Plienas
	
	

	7.
	-
	-
	-
	Spalva
	Tekstas
	Taikoma dangoms ir mažosios architektūros elementams
	-
	-
	
	RAL9600
	
	

	8.
	-
	-
	-
	Techninės specifikacijos numeris
	Tekstas
	Nurodomas TS numeris
	-
	-
	
	VT25-152-TDP-EA-TS-5
	
	

	9.
	-
	-
	-
	Ilgis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento ilgis
	mm
	-
	
	2000
	
	

	10.
	-
	-
	-
	Plotis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento plotis
	mm
	-
	
	2000
	
	

	11.
	-
	-
	-
	Storis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento storis (aktualu dangoms)
	mm
	-
	
	200
	
	

	12.
	-
	-
	-
	Aukštis
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento aukštis
	mm
	-
	
	200
	
	

	13.
	-
	-
	-
	Plotas
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento plotas (aktualu dangoms)
	M2
	-
	
	20
	
	

	14.
	-
	-
	-
	Tūris
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento tūris (aktualu dangoms)
	M3
	-
	
	20
	
	

	15.
	-
	-
	-
	Diametras
	Skaitinė reikšmė
	Nurodomas elemento diametras (aktualu vamzdynams, šuliniams)
	mm
	-
	
	200
	
	

	
	Kita EIR nepaminėta informacija rengiamo projekto atveju pagal teikiamą informaciją kiekių žiniaraščiuose
	Nurodoma Tiekėjo rengiamame BEP
	
	





5 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai

	Aplankalo paskirtis
	Lygmuo
	Kamienis, 0 lygmens aplankas
	1 lygmens poaplankis
	2 lygmens poaplankis
	3 lygmens poaplankis
	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)
	Failai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Projekto numeris
	0
	{UMRSA}
	-
	-
	-
	-
	-

	Projekto etapas
	1
	-
	S0, S1, S2 - PP, S3 - TDP, S4 - Statyba, S5 – Statybos užbaigimas
	-
	-
	-
	-

	Statusas
	2
	-
	-
	pvz.: Projekto grafikas, užduotys, protokolai, darbiniai failai, derinimui, perdavimui
	-
	-
	-

	Projekto dalys
	3
	-
	-
	-
	Pvz.: AB-Bendroji dalis, AS – Susisiekimo dalis ir pan. Pagal projekto sudėtį
	-
	-

	Formatai
	4
	-
	-
	-
	-
	Pvz.: Gimtieji, PDF, DOCX, XLS, ADOC ir kt.
	-

	Dokumentacija
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	.rvt, .dxf, PDF, DOCX, XLS ir kt.

	Tiekėjas gali siūlyti savo CDE aplankų struktūrą ar tikslinti Užsakovo nurodytą.




(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)

                                 _______________
Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2)


(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr. 						
(Data)                (Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)


STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

	
1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 1 lentelės 2 punkto)

	
2. Tiekėjo pavadinimas

	(pildo tiekėjas)																																																																																							



2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

	1.	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
	
	

	Eil. Nr.
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1-S6)
	Statinio gyvavimo ciklo rezultatai
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)
	(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)
	(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)
	(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)
	
	

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba
	Naudoji
mas
	
	

	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	
	

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 2 punkto)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Energinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai pasirenkamas) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Turto valdymas (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas
	
	

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas
	
	

	1
	2
	3
	
	

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	
	

	3
	Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	4
	Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)

	
	

	9
	Energinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	12
	Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	26
	Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	30
	Turto valdymas (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	33
	Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
	
	

	Eil. Nr.
	Mokymų pavadinimas ir tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. Projekto informacijos modelio struktūra
	
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	6. Klasifikavimo sistema
	
	

	Eil. Nr.
	Klasifikavimo sistema
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 
	
	

	Eil. Nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens funkcijos
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį 
	
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacinio modelio užduotys
	Užsakovo paskirtas BIM Vadovas
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir (ar) BIM Vadovas
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas
	
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio sudėtis
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	LOD
	Pastabos
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsako
vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartoja
ma informaci
ja iš Užsakovo informaci
jos reikalavi
mų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsako
vas – atkartojama informa
cija iš Užsako
vo informa
cijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartoja
ma informaci
ja iš Užsakovo informaci
jos reikalavi
mų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartoja
ma informaci
ja iš Užsakovo informaci
jos reikalavi
mų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas
	
	

	Eil. Nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsako
vas – atkarto
jama informacija iš Užsakovo informacijos reikala
vimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsako
vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	

	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Duomenų vardijimo reikalavimai
	
	

	Eil. Nr.
	Duomenų vardijimo reikalavimai
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	12. Informacijos atvaizdavimo standartai
	
	

	Eil. Nr.
	Atvaizdavimo standartai
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	13.	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
	
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai
	Duomenų saugojimo formatai
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
Užsakovo reikalavimai
	
Tiekėjas privalomai užpildo
	
Užsakovo reikalavimai 
	
Prireikus tiekėjas detalizuoja
	
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo užsako
vas – atkartojama informa
cija iš Užsako
vo informa
cijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	

	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	

	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	15. Projekto informacijos modelio nustatymai
	
	

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	

	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	

	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	16. Programinė įranga
	
	

	Eil. Nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	

	

	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Žemiau tiekėjo pildomi punktai
	

	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	17. Informacinių technologijų sistemų našumas
	
	

	Eil. Nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsako
vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	18. Duomenų saugumas
	
	

	Eil. Nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	

	19. Bendroji duomenų aplinka
	
	

	Eil. Nr.
	Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	20. Turto informacijos modelio (AIM)  poreikis
	
	

	Eil. Nr.
	BIM taikymo atvejai naudojimo etape
	Laukiamas rezultatas
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	

	21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
	
	

	Eil. Nr.
	AIM modelio sudėtis
	LOD
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsako
vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM)
	
	

	Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio tipas
	Turto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duome
nų perdavi
mo formatai
	Tiekėjo papildyta informacija
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	
	

	(pildo užsako
vas – atkartojama informacija iš Užsako
vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartoja
ma informaci
ja iš Užsakovo informaci
jos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo tiekėjas )
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	
	

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	
	



3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas

	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2

	1.
	Pavadinimas. (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	

	1.1.
	Statinio gyvavimo ciklo stadija: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	

	1.2.
	Tikslas: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	

	1.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	Išvestis
	

	
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	(pildo tiekėjas)

	
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	1.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	(pildo tiekėjas)

	
	(Pildo tiekėjas)
	

	1.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo)
	

	
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai 

	Kodinis žymuo pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių
	Pavadinimas, aprašymas Nacionaliniame statybos informacijos klasifikatoriuje
	Sinonimai, taikymo apimtis, apribojimai
	LOG 1
	LOG 2 
	LOG 3 
	LOG 4 
	LOG 5 
	LOG 6 
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai 

	Nr.
	Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius
	Atributai
	Galimos ir (ar) ribinės atributų reikšmės
	Projekto dalis
	Tiekėjo papildyta informacija

	
	Nacionalinio statybos informacijos klasifikato
riaus reikšmė
	Pavadini
mas, aprašymas
	Taikymo apimtis, apriboji
mai
	Atributo pavadini
mas
	Duomenų įvedimo formatas (skaičius, tekstas ir kt.)
	Aprašy
mas
	Matavimo vienetai
	
	(pildo užsakovas)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



6 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai

	Aplanka
lo paskirtis
	Lygmuo
	Kamienis, 0 lygmens aplankas
	1 lygmens poaplankis
	2 lygmens poaplankis
	3 lygmens poaplankis
	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)
	Failai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)





(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)

_______________
Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
4 priedas

PAVYZDINIS STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJŲ RINKINYS IR JŲ SUSIEJIMAS SU STATINIO GYVAVIMO CIKLO ETAPAIS IR ETAPŲ STADIJOMIS

	Eil. Nr.
	BIM taikymo atvejai
	Statusas
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba ir (ar) gamyba
	Naudojimas

	
	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas
	Privalomas
	x
	x 
	x
	x 
	x 
	x 
	

	2
	Kiekių skaičiavimai 
	Privalomas
	
	
	x 
	x
	x
	x 
	

	3
	Projekto etapų planavimas 
	Laisvai pasirenkamas
	x
	x
	x 
	x
	x
	x 
	x

	4
	Sklypo analizė
	Laisvai pasirenkamas
	x
	x
	x 
	x
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
	Privalomas
	
	x
	x 
	x
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
	Laisvai pasirenkamas
	
	x
	x 
	x
	
	
	

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas
	Privalomas
	
	x
	x 
	x
	
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	x
	x
	x
	
	
	

	9
	Energinė analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	x
	x 
	x
	x 
	x 
	x

	10
	Tvarumo vertinimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	x
	x
	

	12
	Apšvietimo analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	x
	
	

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra
	Privalomas
	
	
	x
	x
	x
	
	

	17
	Statybvietės planavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	x
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	x
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	x
	x
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	x
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	x
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	x
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	x
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	x
	
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	x
	x
	

	26
	Duomenų modeliavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	x
	x

	27
	Statinio priežiūros planavimas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	
	x

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	
	x

	29
	Energijos sąnaudų analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	
	x

	30
	Turto valdymas
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	
	x

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	
	x

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	
	x

	33
	Avarijų prevencija
	Laisvai pasirenkamas
	
	
	
	
	
	
	x




Užsakovo informacijos reikalavimų 
rengimo tvarkos aprašo
5 priedas

REIKALAVIMŲ TAIKYTI NACIONALINĮ STATYBOS INFORMACIJOS KLASIFIKATORIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo statinio informaciniam modeliui rekomendacijos 

	Statinio informacinio modelio komponentai
	Taikymo aplinka
	Teritorijos
	Statiniai
	Patalpos
	Elementai
	Statybos informacija

	
	
	
	
	
	Funkcinės sistemos
	Techninės sistemos
	Komponentai
	Projekto dalys
	Projekto tipai
	Objektų kategorijos
	Statybos rūšys

	Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) vardai
	CDE – bendroji duomenų aplinka
	K
	K
	K
	N
	N
	N
	K
	K
	K
	K

	Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų)  metaduomenys
	CDE – bendroji duomenų aplinka
	K ir T
	K ir T
	K ir T
	N
	N
	N
	K ir T
	K ir T
	K ir T
	K ir T

	3D objektai modeliuose su atributais
	BIM/
CAD 3D modeliai
	N
	N
	K ir T
	K ir T
	K ir T
	K ir T
	K ir T
	N
	N
	N

	2D objektai brėžiniuose su sluoksnių atributais
	CAD 2D brėžiniai
	N
	N
	K
	K
	K
	K
	K
	N
	N
	N

	3D/2D modelių bendrųjų projekto duomenų lentelės
	BIM/
CAD 3D modeliai ir 2D brėžiniai
	K ir T
	K ir T
	N
	N
	N
	N
	K ir T
	K ir T
	K ir T
	K ir T



Pastaba. Lentelėje raidė K reiškia rekomendaciją taikyti Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus kodinį žymenį, raidė T – rekomendaciją taikyti pavadinimą, raidė N – neracionalu taikyti kodinį žymenį ir pavadinimą.


2 lentelė. Informacijos reikalavimai projekto ir (ar) turto informacijos modeliui bendrojoje duomenų aplinkoje pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių 

	Bendrosios duomenų aplinkos komponentai
	NSIK detalumas
	Projekto ir (ar) turto informacijos modelio (PIM ir (ar) AIM) CDE

	
	
	<C> Teritorijos
	<E> Statiniai
	<B> Patalpos
	<L> Elementai
	<U> Statybos informacija

	
	
	
	
	
	Funkcinės sistemos
	Techninės sistemos
	Komponentai
	<U>A
 Projekto dalys
	<U>B
 Projekto tipai
	<U>C
 Objektų kategorijos
	<U>E 
Statybos rūšys

	Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) vardai ir (ar) Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) metaduome
nys
	1 lygio klasės
	Kodai
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pavadinimai
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	
	2 lygio klasės
	Kodai
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	Pavadinimai
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x

	
	3 lygio klasės
	Kodai
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	

	
	
	Pavadinimai
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	

	
	Tipai
	Kodai
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	
	
	Pavadinimai
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	
	Potipiai
	Kodai
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	
	Pavadinimai
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	













3 lentelė. Informacijos reikalavimai statinio gyvavimo ciklo etapuose grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių 

	Grafinių objektų rūšis
	NSIK detalumas
	Statinio gyvavimo ciklo etapo stadija

	
	
	<C> Teritorijos
	<E> Statiniai
	<B> Patalpos
	<L> Elementai
	<U> Statybos informacija

	
	
	
	
	
	Funkcinės sistemos
	Techninės sistemos
	Komponentai
	<U>A
 Projekto dalys
	<U>B
 Projekto tipai
	<U>C
 Objektų kategorijos
	<U>E 
Statybos rūšys

	3D objektai modeliuose su atributais
ir (ar) 2D objektai brėžiniuose su sluoksnių atributais
ir (ar)
3D/2D modelių bendrųjų projekto duomenų lentelės
	1 lygio klasės
	Kodai
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pavadinimai
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	
	2 lygio klasės
	Kodai
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	Pavadinimai
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x

	
	3 lygio klasės
	Kodai
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	

	
	
	Pavadinimai
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	

	
	Tipai
	Kodai
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	
	
	Pavadinimai
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	
	Potipiai
	Kodai
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	
	Pavadinimai
	


	
	
	
	
	x
	
	
	
	





____________________________


Užsakovo informacijos reikalavimų 
rengimo tvarkos aprašo 
6 priedas

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJŲ APRAŠAI


	1. Esamų sąlygų modeliavimas

	1.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas)

	1.2.
	Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.

	1.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys
	
	Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius);
3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) geologiją;
5) apsaugos zonas.

	1.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	–
	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

	
	
	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas

	2. Kiekių skaičiavimai
	

	2.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas)
	

	2.2.
	Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą.
	

	2.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis
	
	Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas)
	

	2.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
	

	2.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas
	S3
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
	

	3. Projekto etapų planavimas
	

	3.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	3.2.
	Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.
	

	3.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Projekto koncepcija.
	S1; S2
	Preliminari projekto trukmė.
	

	
	Statinio informacinis modelis su numatoma  darbų apimtimi.
	S3
	Projekto vykdymo planas.
	

	
	Statinio informacinis modelis su tikslia darbų apimtimi.
	S3
	Statybos / gamybos darbų kalendorinis grafikas.
	

	
	Statinio informacinis modelis, statybos darbų kalendorinis grafikas.
	S4; S5
	Statybos proceso 4D modeliai.
	

	
	Statinio informacinis modelis.
	S6
	Naudojimo 4D modelis, modernizacijos, rekonstrukcijos ir likvidavimo projekto 4D modelis.
	

	3.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
	

	3.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	Statybos logistikos planavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statinio priežiūros planavimas.
	

	4. Sklypo analizė
	

	4.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0 (poreikių apibrėžtis); S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas)
	

	4.2.
	Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.
	

	4.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, privažiavimo kelius, augaliją, teritorijų planavimo dokumentų informacija, saugomų teritorijų informacija, informacija apie specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
	S0
	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo planas.
Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas.
	

	
	Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, projektuojamo statinio reikalavimų modelis ir informacija apie esamus inžinerinius tinklus.
	S1
	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų planas, sklypo paviršiaus modelis.
Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas.
	

	
	Informacija apie sklypą, bendrasis planas, projektuojamo statinio reikalavimų modelis.
	S2
	BIM ir GIS priemonėmis parengtas preliminarus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų, projektuojamo statinio tūrių informacinis modelis, skirtas konkrečiam tikslui (pvz., sklypo užstatymo, urbanistinių reikalavimų atitikčiai įvertinti, grunto geologinių savybių analizei atlikti ir kt.).
Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas.
	

	
	Preliminarus sklypo ir susijusių elementų modelis, papildoma informacija apie sklypą (geotechninių
tyrimų ataskaitos ir kt.).
	S3
	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis.
	

	
	
	S3
	Detalus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis, projektuojama statybvietė.
	

	4.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
	

	4.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.

	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	

	5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
	

	5.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas)
	

	5.2.
	Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio suderinamumui įvertinti. 
	

	5.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.
Esamų sąlygų modelis.
Atliktų (jei reikia) analizių ataskaitos.
	
	Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi variantai.
Susieto informacinio modelio vizualizacijos.
	

	5.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
	

	5.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	

	6. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
	

	6.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas)
	

	6.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais
	

	6.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Esamų sąlygų modelis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis.
	S1;
S2
	Susieto BIM modelio vizualizacijos.
	

	
	Esamų sąlygų modelis.
Projekto informacijos modelis.
	S3
	Susieto BIM modelio vizualizacijos.
	

	6.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
	

	6.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	-
	

	7. Projektavimas ir (ar) modeliavimas
	

	7.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas)
	

	7.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams, kitiems taikymo atvejams įgyvendinti.
	

	7.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Esamų sąlygų modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose).
Užsakovo techninė užduotis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose).
Atliktų (jei reikia) analizių ataskaitos.
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų, ir (ar) gaminių, ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose.
	S1;S2;S3
	Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

	

	
	Esamų sąlygų modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose).
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų, ir (ar) gaminių, ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose.
	S3
	Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.
	

	7.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	7.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
	S3
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statybvietės planavimas.
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas .
	S3
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis).
	S4
	Statybvietės planavimas.
	

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis).
	S5
	Išpildomasis modeliavimas.
	

	8. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
	

	8.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas)
	

	8.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti.
	

	8.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai analizei atlikti.
	
	Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita.
	

	8.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	8.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė.
Tvarumo stebėsena ir analizė.
	

	9. Energinė analizė
	

	9.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	9.2.
	Tikslas: Statinio energinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.
	

	9.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai.
	S1
	Nustatomi patalpų komforto sąlygų ir energijos suvartojimo (energinio efektyvumo) reikalavimai.
	

	
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, inžinerinių sistemų reikalavimų modelis, duomenys apie angų dydį išorės pertvarose (procentine išraiška).
	S2
	Preliminari energijos sąnaudų ir sąlygų simuliacija; lyginami skirtingi fasadų, apsaugos nuo saulės ir inžinerinių sistemų sprendiniai. Vertinamos vidaus sąlygos skirtingoms statinio zonoms. Tikslinami energijos sąnaudų reikalavimai.
	

	
	Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai (sienų konstrukcijos, durų ir langų tipai), inžinerinių sistemų sprendiniai, energijos suvartojimo poreikis, komforto lygis, užduotis statinio energinio efektyvumo klasei.
	S3
	Vykdomos oro srautų, šilumos nuostolių, vidaus temperatūros, pastato energijos sąnaudų simuliacijos, atliekami bendro energijos suvartojimo skaičiavimai. Nustatomi vėsinimo sistemos reikalavimai. Įvertinamos energijos sąnaudos.
	

	
	Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, inžinerinių sistemų sprendiniai.
	S3
	Vertinamas darbo projekto sprendinių ir parinktos įrangos sprendinių poveikis analizės rezultatams, įvertinamas komforto reikalavimų įgyvendinimas, atnaujinama energijos sąnaudų analizė.
	

	
	Statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, parinktų inžinerinių sistemų sprendiniai.
	S4
	Nustatomi energijos suvartojimo tikslai, įvertinamas pakeitimų, atsiradusių statybos metu, poveikis atsižvelgiant į rangovo parinktos inžinerinės įrangos specifikacijas. Atliekamas statinio energinio efektyvumo sertifikavimas. Nustatomi energiniai
reikalavimai garantiniu laikotarpiu.
	

	
	Išpildomasis statinio modelis, duomenų modelis.
	S5; S6
	Atliekama komforto stebėsena ir energijos sąnaudų stebėsena, rezultatai lyginami su reikalavimais, atnaujinami energijos sąnaudų tikslai.
	

	9.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	9.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
	
	Energijos sąnaudų analizė.
	

	10. Tvarumo vertinimas
	

	10.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	10.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas tvarumo kriterijams įvertinti.
	

	10.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai.
	S1;S2
	Projektuojami variantai, parengiami projektiniai pasiūlymai atsižvelgiant į tvarumo kriterijus.
	

	
	Patvirtinti projektiniai pasiūlymai su tvarumo kriterijų rinkiniu.
	S3
	Atsižvelgus į tvarumo kriterijus, parengiamas techninis projektas.
Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti.
	

	
	Parengtas techninis projektas, atsižvelgus į tvarumo kriterijus.
	S3
	Atsižvelgus tvarumo kriterijus, parengiamas techninis projektas.
Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti.
	

	
	Darbo projektas, tvarumo kriterijų rinkinys statybos procesui.
	S4
	Atsižvelgus į tvarumo kriterijus, vykdomas statybos procesas, parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos.
Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas.
	

	
	Pastatyto statinio tvarumo ataskaita, tvarumo kriterijų reikalavimai statinio naudojimo procesams.
	S5;S6
	Vykdomas statybų procesas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos. Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas.
	

	10.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	10.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.
Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
	
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė.
Tvarumo stebėsena ir analizė.
	

	11. Konstrukcijų analizė ir projektavimas
	

	11.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas)
	

	11.2.
	Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas.
	

	11.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas.
	S3
	Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.
	

	
	Suprojektuota konstrukcinė sistema.
	S3
	Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.
	

	
	
	S4;S5
	Parenkamas optimalus konstrukcinis-technologinis variantas, rengiami brėžiniai konstrukcijų elementams gaminti, pateikiami brėžiniai pastoliams įrengti. Atlikus konstrukcijų įrengimo darbus, parengiamas konstrukcijų išpildomasis ir duomenų modelis.
	

	11.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	11.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

	
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.
Skaitmeninė gamyba.
Išpildomasis modeliavimas.
	

	12. Apšvietimo analizė
	

	12.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas)
	

	12.2.
	Tikslas: Optimalaus apšvietimo sprendinio parinkimas.
	

	12.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, šviestuvų specifikacijos, šviestuvų išdėstymo planai, sklypo analizė.
	S3
	Apšviestumo ataskaitos skirtingose statinio zonose, vizualizacijos.
	

	12.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	12.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

	
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Energijos sąnaudų analizė.
	

	13. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
	

	13.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas)
	

	13.2.
	Tikslas: Inžinerinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.
	

	13.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	
Principiniai statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir
komunikacijų sprendiniai, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai. 
	S3
	Parenkami inžinerinės sistemos, tinklų ir komunikacijų elementai, parenkamos vietos inžinerinei įrangai.
	

	
	Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.
	S3
	Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.
	

	13.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	13.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

	
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Tvarumo vertinimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
	

	14. Kiti analizės atvejai
	

	14.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas)
	

	14.2.
	Tikslas: Analizės optimalaus sprendinio parinkimas.
	

	14.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai.
	S3
	Analizės atlikimas.
Patvirtintas optimalus sprendinys.
	

	
	Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.
	S3
	Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.
	

	14.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	14.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.

Apšvietimo analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
	
	Atitikties vertinimas.
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Tvarumo, darnos vertinimas.
Avarijų prevencija.
	

	15. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
	

	15.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba)
	

	15.2.
	Tikslas: Modelio naudojimas projekto atitikties reikalavimams vertinti ir projekto ekspertizei atlikti.
	

	15.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Projekto sprendiniai, projektavimo normų ir reikalavimų rinkinys, statybų organizavimo dalies projektas
	S3
	Parengiamas techninis projektas pagal projektavimo normas ir
reikalavimus. Gaunamas techninio projekto atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas ir statybos leidimas.
	

	
	Projekto sprendinių tikslinimas, korektūros, konkreti įranga ir medžiagos, techninis projektas.
	S3
	Parengiamas darbo projektas pagal projektavimo normas ir reikalavimus. Gaunamas darbo projekto arba atskirų jo dalių ekspertizės aktas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas.
	

	
	Darbo projekto sprendiniai
	S4
	Statybos vykdomos atsižvelgiant į ekspertize patvirtintus darbo projekto sprendinius, parenkama statybos darbų technologija atsižvelgiant į reikalavimus. Galiojančius reikalavimus ir normas atitinkantis statinys atiduodamas vertinti valstybinei komisijai, statinys perduodamas naudoti. Atliekamos statinio techninės priežiūros, tikrinama statinio atitiktis techniniams reikalavimams.
	

	15.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 
	

	15.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Skaičiavimai ir analizė.
Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Sklypo analizė.
	
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas.

Skaitmeninė gamyba.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).
Statybvietės planavimas.
	

	16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra
	

	16.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba
	

	16.2.
	Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas.
	

	16.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai.
Elementų geometrija turi būti tokia, kad būtų užtikrintas trimačio vaizdo (3D) koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Gali būti trimačio vaizdo (3D) koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra tarp statinių, teritorijų planavimo reglamentų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonų.
Šis BIM taikymo atvejis gali būti netaikomas projektinių pasiūlymų (S2) rengimo stadijoje inžineriniams statiniams, kurie erdvinių duomenų rinkinyje išreiškiami linijiniu grafiniu elementu ir kuriuose nėra konstrukcinių elementų (sudėtingų mazgų ar kitų susikirtimų).
	
	Susikirtimų ataskaita
	

	16.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	16.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	–
	

	17. Statybvietės planavimas
	

	17.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba)
	

	17.2.
	Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.
	

	17.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Esamų sąlygų modelis.
Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų modeliai).
	S3
	Statybvietės modelio parengimas.
	

	
	Esamų sąlygų modelis.
S3 stadijos statinio informacinis modelis.
S3 stadijos statybvietės modelis.
	S4
	Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis.
	

	17.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	17.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	S3
	Statybvietės planavimas S4 stadijoje.
	

	
	Esamų sąlygų modelis.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 
Statybvietės planavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
	S4
	–
	

	18. Sveikatos ir saugos priemonių planavimas
	

	18.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba)
	

	18.2.
	Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.
	

	18.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio modelis, statybvietės modelis.
	S3
	Statinio projektas (modelis) parengtas pagal darbo zonų sveikatos ir saugos reikalavimus.
Statybos darbų saugos planas.
	

	
	Informacija apie besikeičiančią situaciją vykdant statybos darbus.
	S4
	Papildomų saugumo priemonių modeliavimas atsižvelgiant į darbų vykdymo planą.
	

	18.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	18.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Skaitmeninė gamyba.
	
	
Statybos logistikos planavimas.

Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).
	

	19. Konstrukcinė-technologinė analizė
	

	19.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba)
	

	19.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas optimaliam konstrukciniam-technologiniam variantui parinkti.
	

	19.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio modelis, nustatytų kriterijų rinkinys.
	S3;S4
	Atliekama analizė pagal daugelį kriterijų ir parenkamas optimalus sprendinys.
	

	19.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	19.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).
	
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas.
Skaitmeninė gamyba.
	

	20. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas
	

	20.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba)
	

	20.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas technologinei schemai parengti ir montavimo eigai simuliuoti.
	

	20.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.
	S4
	Statybos technologinės schemos parengimas, montavimo eigos simuliacija iki statybos pradžios.
	

	
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.
	S4
	Tikslinamos technologinės schemos atsiradus pakeitimams vykdant statybas.
	

	20.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	20.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).
	
	
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).
	

	21. Statybos logistikos planavimas
	

	21.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba)
	

	21.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas statybos logistikai planuoti ir susikirtimų prevencijai atlikti.
	

	21.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio modelis, statybvietės modelis.
	S4
	Planuojami mechanizmų ir medžiagų judėjimo srautai, medžiagų sandėliavimo zonos.
	

	21.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	21.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
	
	
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).
	

	22. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
	

	22.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba)
	

	22.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas, siekiant grafiškai atvaizduoti statybos progresą ir (ar) statybos darbų atlikimo statusą viso statybos proceso metu.
	

	22.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis (S3 stadijos statinio informacinis modelis ir statybvietės modelis), statybos darbų kalendorinis grafikas.
	
	Statinio informacinis modelis susietas su kalendoriniu statybos grafiku.
Statybos proceso vizualizacija.
	

	22.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
	

	22.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Statybvietės planavimas.
	
	–
	

	23. Skaitmeninė gamyba
	

	23.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba)
	

	23.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti.
	

	23.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Informacija apie statinio elementą, tikslūs geometriniai ir techniniai elemento parametrai.
	S4
	Pagal skaitmeninę informaciją pagamintas elementas.
	

	23.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	23.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	
	

	24. Statybos darbų techninė priežiūra
	

	24.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba)
	

	24.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti.
	

	24.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.
	S4
	Brėžiniuose ar modelyje fiksuojami defektai (su defekto nuotrauka ir aprašymu), iš modelio gaunami atliktų darbų kiekiai, kurie patvirtinami atliktų darbų aktuose.
	

	24.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	24.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Ekonominiai ir (ar) kiekių ir kainos skaičiavimai (sąmatų sudarymas).
Projekto etapų planavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Statybvietės planavimas.
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
	
	Išpildomasis modeliavimas.
	

	25. Išpildomasis modeliavimas
	

	25.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas)
	

	25.2.
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas užbaigus statinį.
	

	25.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu atliktų matavimų duomenys.
	
	Statinio informacinis modelis užbaigus statinį.
	

	25.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
	

	25.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas
	
	–
	

	26. Duomenų modeliavimas
	

	26.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	26.2.
	Tikslas: Statybos darbų techninės priežiūros vykdymas (koordinavimas) naudojant informacinį modelį.
	

	26.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	
Statinio projektinis modelis, statinio išpildomasis modelis, techninės specifikacijos, techniniai pasai, garantijos, informacija apie rangovus, kita su statinio ir jo elementų, inžinerinių sistemų, tinklų, komunikacijų, įrangos naudojimu susijusi informacija.
	S5
	Duomenų modelis perduodamas užbaigus statybą.
	

	
	
Duomenų modelis, perduodamas užbaigus statybą, priežiūros istorijos dokumentai, informacija apie renovacijos ar rekonstrukcijos metu atliktus pakeitimus.
	S6
	Duomenų modelis nuolat naujinamas statinio naudojimo stadijoje.
	

	26.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei  yra):
	

	26.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Išpildomasis modeliavimas.
	
	Statinio techninė priežiūra.
Statinio priežiūros planavimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Energijos sąnaudų analizė.
Turto valdymas.
Erdvės valdymas ir stebėsena.
Tvarumo stebėsena ir analizė.
Avarijų prevencija.
	

	27. Statinio priežiūros planavimas
	

	27.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	27.2.
	Tikslas: BIM modelio naudojimas statinio priežiūrai.
	

	27.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Duomenų modelis, informacija apie architektūrinius, konstrukcinius, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų elementus (specifikacijos, sertifikatai, naudojimo instrukcijos, informacija apie garantiją ir kt.).
	S5
	Parengiamas statinio priežiūros planas ir programa.
	

	27.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	27.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Išpildomasis modeliavimas.
Duomenų modeliavimas.
	
	
Turto valdymas.
Erdvės valdymas ir stebėsena.
Avarijų prevencija.
	

	28. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
	

	28.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	28.2.
	Tikslas: Informacinio modelio sukūrimas statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizei atlikti, įvertinant veikimą ir kt.
	

	28.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio projektas ir modelis, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų priežiūros ir veikimo ataskaitos.
	S5
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų veikimo analizė.
	

	28.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	28.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.
Apšvietimo analizė.

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Tvarumo vertinimas.
Duomenų modeliavimas.
	
	-	
	

	29. Energijos sąnaudų analizė
	

	29.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	29.2.
	Tikslas: Analizė energijos sąnaudoms įvertinti ir optimizuoti.
	

	29.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Statinio projektas ir modelis, energijos suvartojimo skaitiklių duomenys.
	S5
	Energijos sąnaudų analizė.
	

	29.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	29.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	
Projektavimas ir (ar ) modeliavimas.

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. Energinė analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Tvarumo vertinimas.
Duomenų modeliavimas.
	
	-	
	

	30. Turto valdymas
	

	30.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	30.2.
	Tikslas: Duomenų modelio naudojimas statinio turtui valdyti ir stebėti.
	

	30.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Duomenų modelis, informacija apie turto priežiūrą, veiklą, pakeitimus ir kt.
	S5
	Parengiamos turto ataskaitos, nuolat atnaujinamas statinio duomenų modelis.
	

	30.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	30.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Duomenų modeliavimas.
	
	-	
	

	31. Erdvės valdymas ir stebėsena
	

	31.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	31.2.
	Tikslas: BIM modelio naudojimas erdvinių ištekliams valdyti ir planuoti.
	

	31.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Duomenų modelis, erdvės reikalavimai.
	S5
	Rengiamos erdvės naudojimo ataskaitos, atnaujinamas duomenų modelis pagal erdvės reikalavimus.
	

	31.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	31.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Duomenų modeliavimas.
	
	-	
	

	32. Tvarumo stebėsena ir analizė
	

	32.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	32.2.
	Tikslas: BIM modelio naudojimas tvarumo reikalavimams įgyvendinti statinio naudojimo etape.
	

	32.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Duomenų modelis, statinio tvarumo reikalavimai.
	S5
	Vykdoma tvarumo kriterijų įgyvendinimo patikra, parenkami optimalūs statinio veiklos variantai atsižvelgiant į tvarumo reikalavimus.
	

	32.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	32.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Tvarumo vertinimas.
Duomenų modeliavimas.
	
	-	
	

	33. Avarijų prevencija
	

	33.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas)
	

	33.2.
	Tikslas: BIM modelio naudojimas veiksmingam avarijų pašalinimo procesui organizuoti.
	

	33.3.
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	
	Išvestis
	

	
	Duomenų modelis, duomenys iš pastato valdymo sistemos.
	S5
	Modelis naudojamas informacijai apie įvykusią avariją gauti.
	

	33.4.
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
	

	33.5.
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	
	Duomenų modeliavimas.
	
	-	
	

	34. Bendruoju atveju BIM taikymo atvejo aprašo struktūra naudojama specifinio BIM taikymo atvejo aprašui

	

	
Pavadinimas
	

	
34.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: (S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. Statinio naudojimas ir priežiūra
	

	
34.2.
	
Tikslas: ...
	

	
34.3.
	
Informacijos įvestis ir išvestis
	

	

	
Įvestis
	

	
Išvestis
	

	

	
...
	

	
...
	

	
34.4.
	
Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): ...
	

	
34.5.
	
Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	

	
Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	

	
Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	

	

	
...
	

	
...
	




Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
7 priedas

INFORMACIJOS PARENGTIES LYGIŲ (LOD) IR 
GRAFINĖS INFORMACIJOS LYGIŲ (LOG) APRAŠAI

1 lentelė. Informacijos parengties lygių (LOD) aprašas
	LOD
	Aprašymas

	100
	Schematinis arba koncepcinis objekto atvaizdavimas, nebūtinai perteikiantis tikrą elemento formą, lokaciją ar orientaciją erdvėje.

	200
	Objektai atvaizduojami projektuojamoje lokacijoje su tikslia orientacija, apytiksliais matmenimis, tačiau nebūtinai tikslia galutine jo forma. Objektų atvaizdavimas apima bendrą informaciją apie objektą, sąveiką, tarpusavio ryšį su kitais objektais.

	300
	Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau nebūtinai susiejama su konkrečiu statybos produktu.

	350
	Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje, pagrindinėmis angomis, ertmėmis (varžtų skylėmis, drenažo filtrais, vandens surinkimo šulinėlių angomis, plokščių ertmėmis, elektros skydinės vidumi ir pan.) ar kitomis išėmomis.
Objektų sąveika su kitais objektais vaizduojama per jungiamuosius komponentus, pvz., išsikišę armatūros strypai, inkariniai varžtai ar kitos inkarinės detalės. Visi komponentai, būtini objektų tarpusavio ryšiui tiksliai parodyti, privalo būti atvaizduojami tikslia geometrija ir tikslioje padėtyje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau nebūtinai susiejama su konkrečiu statybos produktu.

	400
	Objektai atvaizduojami itin aukštu geometriniu detalumu, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje, įtraukiant visas įdėtines, įlaidines detales, kurios gali būti nematomos objekto išorėje (armatūros strypus, tinklus, stambesnes tarpines ir pan.). Itin smulkūs komponentai, pvz.,  suvirinimo siūlės, integruotos tarpinės, itin smulkios membranos, vinys, sandarinimo, montavimo medžiagos, šulinio smulkios detalės, lipynės, gali būti atvaizduojami simboliškai ar būti mažesnio detalumo. Pateikiama konkreti ir išsami informacija apie objektą, jo savybes, galimai gamybinę ir montavimo informaciją (jei reikia). Informacija leidžia atpažinti konkretų statybos produktą ir jo gamintoją.

	500
	BIM modelio objektai išmatuoti / palyginti / patikslinti su tikru fiziniu objektu, pastatytu ar sumontuotu statybvietėje. Jų matmenys, padėtis ir orientacija patikslinta atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius. Informacija patikslinta ir pagal numatytus eksploatacinius poreikius, konkretizuojant informaciją apie gaminį, jo tikslias specifikacijas. Visi BIM modelio objektai palyginti su pastatytais montavimo vietoje, todėl tokie BIM modelio objektai ar pats modelis vadinamas „Taip pastatyta“ modeliu / objektu.








2 lentelė. Grafinės informacijos lygių (LOG) aprašas
	LOG 1

	Apibūdinimas:
	Tikslas:

	• Modelio elementas BIM modelyje vaizduojamas schematiškai kaip grafinis simbolis (pvz., ŠVOK sistemoms) arba supaprastinta geometrija. Ši geometrija atvaizduojama simboliškai arba kaip 2D objektas (pvz., kelias su sankasa vaizduojamas apytikslio pločio ir su ašine linija 2D plokštumoje arba statinio kolona atvaizduojama kaip stačiakampis plane).
• Vaizduojami objektai – apytikslių formų, matmenų, jų lokacija ir orientacija tik apytikslė.
	• Pristatyti idėją.
• Planuoti erdves (teritorijas).
• Atpažinti ir įvertinti paviršiaus plotus.
• Atpažinti zonas ir jų grupes (pvz., naudojimo, funkcines zonas) ir jų sąryšius.
• Apytiksliai vizualizuoti statinius (ar gaminius) (pvz., naudojant aerofotografijas ar esamų statinių (gaminių) modelius).
• Preliminarus energijos poreikio įvertinimas, pelno (nuostolio) ataskaita.

	LOG 2

	Apibūdinimas:
	Tikslas:

	• BIM modelyje objektai gali būti atvaizduojami kaip sistemos (funkcinės, techninės),  elementų rinkiniai arba individualūs elementai.
• Vaizduojami objektai – patikslintų formų, apytikslių matmenų, projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Formos detalės, pvz., nuosklembos, spinduliai, užapvalinti elementai, išėmos, skylės ir pan., gali būti nevaizduojamos.
	• Derinti BIM modelius tarp atskirų disciplinų.
• Nustatyti pagrindinių projektuojamų sistemų charakteristikas, lokaciją.
• Atlikti pirmines analizes ar simuliacijas projektuojamam objektui (pvz., apskaičiuoti konstrukcijų apkrovas, natūralų apšvietimą, šildymo ar vėsinimo poreikį).
• Identifikuoti pagrindines disciplinas ir projekto dalis, projekto koordinavimo poreikius.

	LOG 3

	Apibūdinimas:
	Tikslas:

	• Objektai BIM modelyje atvaizduojami individualiais komponentais arba kaip konkreti sistema, kurios esminės dalys pavaizduotos kaip individualūs komponentai. Geometrinis atvaizdavimas leidžia įvertinti tų objektų kiekį. Modelio komponentai detalizuoti atvaizduojant visus esminius akcentus, matmenų elemento ilgio, pločio pokyčius, ypač kai komponento detalės perteikia objekto sąveikos mechanizmą su kitu objektu.
• Vaizduojami objektai – tikslių projektinių matmenų, tikslių formų, projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Atvaizduotos visos projektinės išėmos objekto tūryje, išskyrus tas, kurios galbūt atsiras objekto gamybos ar statybos metu ir projektavimo metu dar neapibrėžtos. Atvaizduojami visi esminiai sluoksniai komponentuose, pvz.,  sienos, grindys, kelias, ir kituose objektuose. Išimtis taikoma itin plono storio sluoksniams, pvz., plėvelės, membranos ir kiti panašūs objektai.
	• Koordinuoti, pristatyti projektinius sprendimus.
• Atlikti tikslius techninius skaičiavimus (konstrukcijų analizę, oro srautų analizę, nustatyti apšvietimo, šilumos ar vėsinimo poreikį ir kt.).
• Detaliai skaidyti BIM modelius pagal disciplinas, projekto dalis, atskiras zonas, ruožus ar skaidyti kitokio pobūdžio modelį.
• Rengti kitą susijusią projektinę dokumentaciją, pvz., techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai, brėžiniai ir pan.

	
LOG 4

	Apibūdinimas:
	Tikslas:

	• Modelio objektų matmenys, lokacija ir orientacija tikslūs, tinkami statybos gaminių užsakymams formuoti, montavimo ar kitiems statybos darbams užtikrinti. Modelyje atvaizduojami visi esminiai komponentų ir (ar) jų sistemų jungiamieji elementai, kurie iš dalies įterpti į objektą, paliekant likusią elemento dalį, išlindusią iš objekto (kėlimo kilpos, inkariniai varžtai ir pan.). Gali būti atvaizduojami kiti esminiai komponentai, esantys objektų viduje, bet nematomi iš išorės.
• Modelyje gali būti specifiniai objektai, reikalingi statybos procese, pvz.,  pastoliai ar klojiniai.
	• Rengti projekto dokumentaciją (brėžinius, technines specifikacijas, kiekių žiniaraščius ir kitus dokumentus).
• Modeliuoti statybos eigą, nustatyti kainas.
• Nustatyti sąveikas su kitomis sistemomis, elementais ir juos suderinti tarpusavyje.

	LOG 5

	Apibūdinimas:
	Tikslas:

	• Modelio objektuose atvaizduojamos visos išėmos, angos, uždaros ertmės ir kitos  objekto tūrį mažinančios detalės.
• Modelio objektai suskaidyti pagal numatomą projekto statybos logiką, įtraukiant esmines temperatūrines ar kitas deformacines siūles elementams, betonavimo etapus, objektų ar įrenginių surinkimo ir montavimo etapus. Objektų geometrija atvaizduoja fizinį statybos metu konstruojamą, įrengiamą, montuojamą objektą.
• Atvaizduojami visi konstrukciniai ar kiti reikšmingi elementai, esantys komponento ar sistemos viduje, naudojami elementų tarpusavio sąsajai užtikrinti. Išimtys taikomos itin smulkiems elementams, pvz., plėvelės, membranos, tarpinės, kaiščiai, vinys, nestiprieji varžtai, rišamoji viela ir kiti panašūs elementai. Išimtys taikomos ir specifiniams objektams, pvz., metalo siūlės, kurios atvaizduojamos ne visose BIM programinėse įrangose.
	• Iš modelio geometrijos rengti statybos, gamybos, įrengimo ir montavimo darbų planus, modeliuoti detalius statybos ir statybvietės procesus.
• Tiksliai nustatyti statybos darbų kiekius.
• Kontroliuoti statybos eigos progresą, rengti montavimo, surinkimo instrukcijas.
• Automatizuoti statybos ir gamybos procesus.

	LOG 6

	Apibūdinimas:
	Tikslas:

	• Komponentai atvaizduojami taip, kad atitiktų faktiškai pastatytą, įrengtą, sumontuotą komponentą („Taip pastatyta“). Esminiai projekto elementų ir (ar) kitų numatytų komponentų matmenys patikslinti pagal statybvietėje įrengtą, sumontuotą, pastatytą objektą.
• Objektų geometrija atitinka statinio ar objekto valdytojo reikalavimus integravimui į jo turto valdymo ir priežiūros ar kitas numatytas sistemas.
• Statinio ar objekto projekto užsakovo ir turto valdytojo nenurodyti elementai gali būti žemesnės grafinės informacijos lygio (LOG).
	• Perduoti statinio arba gaminio projektinę ir kitą susijusią rengtą informaciją.
• Realistiškai atvaizduoti eksploatacinį modelį patikslintais matmenimis, lokacija ir orientacija.
• Integruoti į turto valdymo sistemas, statinių eksploatacijos valdymo sistemas ir kitas išmaniąsias sistemas siekiant parengti objekto „skaitmeninį dvynį“.
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