{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":3,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Medicinos įranga"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Sauso aerozolio difuzijos dezinfekavimo sistema / purkštuvas patalpų dezinfekcijai","Tiekėjų komentarai"]
[]
[1,"Paskirtis - sauso aerozolio difuzijos dezinfekavimo sistema/purkštuvas patalpų dezinfekcijai;"]
[2,"Lašelių dydis: ≤ 5 µm;"]
[3,"Prietaiso svoris (be dezinfekcinės medžiagos): ≤ 35 kg;"]
[4,"Įrenginys mobilus, pervežamas (arba pernešamas) vieno žmogaus, nereikalaujantis papildomų priemonių transportavimui - būtina;"]
[5,"Įrenginys programuojamas, purškimo laiką parenkant programa pagal patalpos plotą, su automatiniu atidėtu purškimo paleidimo ir užbaigimo funkcijomis: būtina;"]
[6,"Vidutinis skysčio srautas: ≥ 900 ml/h arba nuo 1 iki 7 ml/m³;"]
[7,"Maksimalus dezinfekuojams tūris:  ne mažiau nei 1000m³;"]
[8,"Įrenginys purškia sausą rūką: būtina;"]
[9,"Su pateikiamu įrenginiu naudojamas biocidas - vandenilio peroksido tirpalas su sidabro katijonais - būtina;"]
[10,"Su pateikiamu įrenginiu naudojamas biocidas parengtas naudoti (nereikia biocido papildomai skiesti ar perpilti): būtina;"]
[11,"Įrenginio maitinimas: 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas;"]
[12,"Su vienu prietaisu (sistema) komplektuojamas vandenilio peroksido tirpalas su sidabro katijonais: 1 standartinė talpa arba pakuotė; "]
[13,"Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija: vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;"]
[14,"Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams: būtina;"]