PASIŪLYMAS

BIURO KONTEINERIŲ NUOMA

_________________
(data)
____________________
(vieta)
	1. Teikėjo pavadinimas
	

	2. Teikėjo adresas
	

	3. Teikėjo telefonas/ faksas
	

	4. Teikėjo įmonės kodas
	

	5. Teikėjo PVM mokėtojo kodas
	

	6. Teikėjo banko pavadinimas
	

	7. Teikėjo banko kodas
	

	8. Teikėjo sąskaitos numeris
	

	9. Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	9.1. Pareigos
	

	9.2. Telefono numeris
	

	9.3. El. pašto adresas
	

	10. Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

	
	Pavadinimas
	

Mato vnt.
	Kiekis
(konteinerių)
	Nuomos laikotarpis (mėnesiais)
	 Vieno konteinerio 1 mėn. nuomos kaina Eur su PVM
	Nuomos laikotarpio (12 mėn.) nuomos kaina (3 vnt. konteinerių) Eur su PVM
(4x5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Biuro konteinerių nuoma 
	
mėn.
	3
	12
	
	

	
	Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina*
	


Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Palyginamoji bendra viso pasiūlymo kaina Eur su PVM __________________________
                                  (suma žodžiais)
Pasiūlymas galioja 90 dienų.

PASTABA: Pasiūlymo palyginamoji kaina sutartyje nenurodoma. Pasiūlymo palyginamoji kaina tik pasiūlymams palyginti. Sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara.


SIŪLOMOS PREKĖS 
TECHNINIAI PARAMETRAI
       
	[bookmark: _Hlk139911892]Eil.
Nr.
	Reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams 
( Tiekėjas užpildo  nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar atitinka, ar neatitinka konkretų reikalavimą siūloma prekė)

	1. [bookmark: _Hlk139911932]
	Biuro konteineris su vidine temperatūros kontrole (toliau -  konteineris), kurio išoriniai ilgio ir pločio matmenys su leistinais nuokrypiais turi atitikti standarto  ISO 668  reikalavimus:
•    ilgis - ne mažiau kaip 5800 mm ir ne daugiau kaip 6100 mm;  
•	plotis - ne mažiau kaip 2400 mm ir ne daugiau kaip 2550 mm; 
•    aukštis - ne mažiau kaip 2580 mm ir ne daugiau kaip 2900 mm.
	NURODYTI

	2. 
	Konteinerio medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai. Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.
	TAIP/NE


	3. 
	Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti kronšteinai, skirti kėlimui kranu, fiksavimui.
	TAIP/NE


	4. 
	Konteineris turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -30° C iki + 40° C temperatūrai.
	TAIP/NE

	5. 
	Konteineriai turi būti pagaminti suvirinant ir/arba surenkant varžtais plieno ir plieno lydinių konstrukcijas, kurios būtų atsparios klimato poveikiams. Visos konstrukcijos detalės turi būti nudažytos atspariais korozijai neryškios spalvos dažais.
	TAIP/NE


	6. 
	Konteineriai turi būti tinkami naudoti: tvarkingi, nesulankstytos konstrukcijos, be deformacijų, korozijos židinių, įtrūkimų. Išorės ir vidaus apdaila nesusidėvėjusi, dažai neatsilupę, švarios, dažytos sienos, grindų danga nenusitrynusi. Konteinerių langai ir durys sandarios, jų mechanizmai veikiantys tinkamai.
	TAIP/NE

	7. 
	Konteinerio išorė turi būti nudažyta vienoda spalva, be reklamų užrašų ant konteinerių.
	TAIP/NE

	8. 
	Konteinerių sienos, grindys ir lubos (stogas) turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Apšiltintų konteinerių sienų šilumos pralaidumas turi būti ne didesnis kaip U = 0,35 W/m²K, grindų – ne didesnis kaip U = 0,35 W/m²K, stogo – ne didesnis kaip U = 0,35 W/m²K, langų – ne didesnis kaip U=1,2 (W/m2K), durų – nedidesnis kaip U =1,6 W/m²K.
	NURODYTI

	9. 
	Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos).
	TAIP/NE

	10. 
	Konteineriuose turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 langai. Langas turi turėti 3 padėčių varstymo mechanizmą ir integruotas bei iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes. Ant lango turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų.
	NURODYTI
 
TAIP/NE

	11. 
	Konteineryje turi būti sumontuotos vienos (1 vnt.) durys. Durys turi būti plieninės su pritraukėjais, apšiltintos iš vidaus mineraline vata. Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, bei pridedama po 3 vnt. raktų.
	TAIP/NE

	12. 
	Prie konteinerių vidinių sienų pritvirtintos nuo 6 iki 8 vnt. rūbų pakabų.
	TAIP/NE

	13. 
	Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys stabilią +20° C  temperatūrą konteineryje žiemos sezono metu Lietuvoje. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs, išvalyti. Šildymo įrenginiai turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo.
	TAIP/NE

	14. 
	Konteineriuose turi būti sumontuota kondicionavimo įranga, skirta oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinanti vidutinę +20° C  temperatūrą šiltuoju metų laiku. Maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB. Kondicionieriaus kompresorius turi būti pritvirtintas ant atskirų kronšteinų. 
	TAIP/NE

	15. 
	Visa šildymo ir kondicionavimo įranga (prietaisai) turi būti reguliuojami.
	TAIP/NE

	16. 
	Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.
	TAIP/NE

	17. 
	Kondicionavimo įrenginys turi būti pritvirtintas konteinerio gale ant atskirų kronšteinų, vamzdelis, kondensatui pašalinti, turi būti nuvestas iki konteinerio apačios (kondensatas neturi lašėti ant konteinerio sienų.
	TAIP/NE

	18. 
	Kiekvieno konteinerio vidinėje sienoje turi būti instaliuotos ne mažiau kaip 2 (dvi) dvigubos rozetės, 230 V, 16 A, su įžeminimu ir ne mažiau kaip 2 (du) SC kištukinių lizdų.
	NURODYTI

	19. 
	Išorėje į rėmą turi būti įleistos 2 (dvi) rozetės, 32 A, IP 44 ir galimybė pajungti MM 50/125, OM3 kabelį per instaliacinę movą. Konteineriai turi būti sujungti el. kabeliais į vientisą grandinę.
	TAIP/NE

	20. 
	Kiekvieno konteinerio viduje turi būti užtikrintas tinkamas darbo vietų apšvietimas. Lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W lempas. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis.
	TAIP/NE

	21. 
	Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba instaliacinėse movose. Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė ne žemesnės kaip IP44 saugumo klasės.
	TAIP/NE

	22. 
	Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams ne mažiau kaip 6 A, vidinėms rozetėms ne mažiau kaip 16 A, kondicionieriui ne mažiau kaip 20 A, išorinėms lauko rozetėms ne mažiau kaip 32 A.
	TAIP/NE

	23. 
	Konteineryje turi būti sumontuotas dūmų detektorius
	TAIP/NE

	24. 
	Prie kiekvienų konteinerio durų turi būti įrengti lauko šviestuvai su judesio detektoriais, kurie įsijungtų užfiksavę judesį.
	TAIP/NE

	25. 
	Elektros srovės nuotėkio relė 30mA.
	

	26. 
	Įžeminimo terminalai: apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe, turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Už įžeminimo rinkinių pristatymą (strypai ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), pajungimą atsakingas nuomos paslaugos tiekėjas. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“).
	TAIP/NE

	27. 
	Kompiuterinio tinklo (SC kištukinių lizdų) įrengimui naudojamas  MM 50/125, OM3 kabelis.
	TAIP/NE

	28. 
	Visi tinklo kabeliai turi būti paslėpti, pritvirtinti ir apsaugoti nuo mechaninio poveikio. Rozečių ir tinklų panelių lizdai privalo būti sužymėti (identifikuoti).
	TAIP/NE

	29. 
	Aprašymas šiomis temomis:
Grindų dangos ir sienų rekomenduojamos valymo cheminės priemonės;
[bookmark: _GoBack]Temperatūros kontrolės el. įrenginių naudojimo instrukcijos; Leistinas saugus atstumas nuo šildymo ir šaldymo įrenginių;
Konteinerio brėžiniai su išoriniais ir vidiniais matmenimis;
Elektros laidų išvedžiojimo schemos, paskirstymo dėžės aprašymas.

	TAIP/NE



Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subteikėjus) *:

	Eil. Nr.
	Subteikėjo pavadinimas ir adresas
	Numatomų pirkti paslaugų pavadinimas

	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

	
	
	
	

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).

 Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija **:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



