Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas

INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ PREKĘ

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimmo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus. Geresnių techninių charakteristikų prekės bus laikomos atitinkančiomis techninės specifikacijos reikalavimus.
1 lentelė
	Eil. Nr. 
	Techninio reikalavimo pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė
	Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai 
SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt)

	1.
	Taktinių pirštinių pavadinimas ir modelis
	Tiekėjas privalo nurodyti tikslų pirštinių modelio pavadinimą.
	

	2.
	Taktinių pirštinių paskirtis
	Sukurta ir pagaminta rankų apsaugai nuo įbrėžimų, peilio įpjovimų ir kitų mechaninių sužalojimų užtikrinimui. 
	

	3.
	Spalva 
	Juoda 
	

	4.
	Pirštinės ergonomika
	Turi būti prigludusi prie rankos, nevaržyti rankos ir pirštų judesių, netrukdyti paimti smulkių daiktų, vairuoti, naudoti spec. priemones, rankos mūvint pirštines neturi prakaituoti ar kaisti.
	

	5.
	Pirštų jautrumo užtikrinimas
	5.1. Pirštinių pirštų galiukų jutiklinio ekrano technologija. 
	

	
	
	5.2. Delnuose ir apatinėje pirštų pusėje neturi būti detalių sujungimo siūlių, užtikrinant gerą lietimo jautrumą
	

	6.
	Pirštinių rankogalis
	6.1. Rankogalis turi būti elastingas, lankstus, gerai prigludęs prie riešo.
	

	
	
	6.2 Pagamintas iš neopreno arba lygiavertės medžiagos
	

	7.
	Pirštinių delnas
	Delnas turi būti pagamintas iš sintetinės odos.
	

	8.
	Delno apsauga
	8.1. Visas delnas, įskaitant visus pirštus, turi būti padengtas audiniu pirštinės viduje, kuris apsaugotų nuo įpjovimų.
	

	
	
	8.2 Sutvirtinta pirštų galiukų konstrukcija, užtikrinanti pirštų galiukų audinio stiprumą ir ilgaamžiškumą.
	

	
	
	Turi būti užtikrintas atsparumas pjovimui pagal EN 388: 2016 ne prasčiau nei D lygį
	

	9.
	Pirštinių ilgis
	Pirštinės turi būti iki riešo sąnario. 
	

	10.
	Suderinamumas su jutikliniu ekranu
	10.1. Rodomuoju (smiliaus) pirštu ir nykščiu turėtų būti įmanoma naudotis su talpiniais jutiklinio ekrano įrenginiais tiek kaire, tiek dešine ranka. 
	

	
	
	10.2. Jutiklinio ekrano funkcijos medžiagos spalva turi atitikti juodos odos spalvą.
	

	11.
	Su jutikliniu ekranu suderinama medžiaga pirštų galiukuose turi atitikti:	
	11.1. dilinimas pagal EN 12947-2: Min 10 000 ciklų
	

	
	
	11.2. su danga, nepalaikančia degimo
	

	12. 
	Pirštinių jautrumas pagal EN 21420 standartą arba lygiavertį standartą
	Ne blogiau, kaip 4 lygis (6,5 mm strypas)
	

	13.
	Pirštinių dydžiai
	Mažiausiai 7 dydžiai (nuo 6 iki 12).
	

	14.
	Pirštinių dydžio žymėjimas 
	Kiekvienos pirštinės viduje turi būti etiketė su dydžiu.
	

	15.
	Pirštinių siūliniai sujungimai
	15.1. Siūlai turi būti juodos spalvos. 
	

	
	
	15.2. Visos siūlės, jungiamosios detalės ir kiti elementai turi būti pagaminti taip, kad nebraižytų ir nespaustų pirštų ar rankos, nesukeltų nemalonių pojūčių mūvint pirštines
	

	16.
	Pakavimas 
	1. 16.1. Permatomoje pakuotėje su daugkartiniu užsegimu/atsegimu. 
	

	
	
	16.2. Gaminiai turi turėti išorinę etiketę, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas, dydis
	

	
	
	2. 16.3 Etiketė gali būti priklijuota ant pirštinių pakuotės
	

	
	
	16.4 Maišeliai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes (svoris ne daugiau 10 kg).
	

	
	
	16.5 Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, dydis, kiekis, gamintojas.
	

	17.
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo eksploatacijos pradžios
	

	
	
	
	


Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją, deklaracijas ir patvirtinimus
Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, pakeitus duomenis, jo pasiūlymas bus atmestas.
___________________

