Lietuvos probacijos tarnyba paskelbusi Taktinių pirštinių pirkimą, gavo tiekėjo paklausimą dėl techninės specifikacijos ir teikia atsakymą:
Klausimas:
“Vadovaujantis pakoreguota technine specifikacija, pirštinės turi atitikti EN 388:2016. Remiantis šiuo standartu, aukščiausias atsparumo dilinimui ciklų skaičius – 8000 (4 lygis), t.y. standarte 10 000 ciklų lygis nenumatytas (žr. prisegtą dokumentą - Atsparumas dilinimui pagal EN 388), o tai prieštarauja techninės specifikacijos reikalavimui „dilinimas pagal EN 12947-2: Min 10 000 ciklų“. Prašome patikslinti šį reikalavimą.


Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Delnas turi būti pagamintas iš sintetinės odos.“. Ar gali būti siūlomos pirštinės ožkos odos delnu? Ožkos oda yra gerai priglundanti, lanksti, minkšta, bet tuo pačiu itin patvari. Dėl šių savybių taktinės pirštinės dažniausiai gaminamos su ožkos odos delnu. Pakoreguodami techninę specifikaciją padidintumėte pasiūlymų skaičių.

Atsakymas: 
Patiksliname techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimą dėl delno apsaugos: 
Su jutikliniu ekranu suderinama medžiaga turi atitikti:
- dilinimas pagal EN 12947-2: maksimalus atsparumo dilimui ciklų skaičius yra 8000 ciklų.
- su danga, nepalaikančia degimo.

Reikalavimas "7. Delnas turi būti pagamintas iš sintetinės odos." nebus keičiamas.

Teikiant pasiūlymą tiekėjų prašome naudoti dokumentų versijas Nr. 3


