Pirkimo sąlygų 3 priedas

ELEKTRINIO MIKROAUTOBUSO PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – M1arba M2 klasės elektrinis keleivinis mikroautobusas (toliau – automobilis) Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui.

Automobilio pristatymo adresas: Veterinarijos g. 5, LT-20183 Ukmergė.

Bendri reikalavimai automobiliui:
1. Automobilis turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus. 
2. Sėdimų vietų skaičius - ne mažiau kaip 9 vietos įskaitant vietą vairuotojui ir vietą neįgaliojo vežimėliui.
3. Tiekėjo siūlomas automobilis turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas ir turi būti ne prastesnių kokybinių parametrų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje. 
4. Visi automobilyje įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais automobilio gamintojo reikalavimais.
5. Automobilis turi turėti techninio pritaikymo neįgaliesiems (mobilaus keltuvo arba rampos) sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą, kurį tiekėjas turės pateikti pristatant automobilį (1 lentelės 8.1 punkto atitikimui). 
6. Kartu su pasiūlymu pateikiami katalogai, ar lankstinukai, ar brošiūros, ar kita siūlomo automobilio techninė informacija (pateikiamos skaitmeninės kopijos).
7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugos, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais ,,arba lygiavertis“.
Automobilio techniniai parametrai 							1 lentelė
	[bookmark: _Hlk195188891]Eil. Nr.
	Rodiklis, savybė
	Reikalavimai

	1. Bendrieji reikalavimai automobiliui:

	1.1.
	Pagaminimo metai
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais

	1.2.
	Automobilio klasė
	M1 arba M2

	1.3.
	Vairo padėtis
	Kairėje

	1.4.
	Automobilio komplektacija
	Automobilio komplektacijoje turi būti nustatytus reikalavimus atitinkantys priklausiniai (pateikiami kartu su automobilio perdavimo-priėmimo aktu):
1) dokumentai:
- automobilio registracijos liudijimas;
- automobilio techninio pritaikymo neįgaliesiems sertifikatas;
- eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba;
- garantijos dokumentai (kuriuose nurodytas garantinio aptarnavimo periodiškumas, garantinio aptarnavimo atlikėjai ir jų kontaktiniai duomenys);
2) vaistinėlė;
3) gesintuvas;
4) avarinio stovėjimo ženklas;
5) šviesą atspindinti liemenė;
6) kėliklis (domkratas);
7) įrankių komplektas ratams pakeisti;
8) transportavimo kilpa.

	2. Variklis:

	2.1.
	Degalų rūšis
	Elektra

	2.2.
	CO² emisija, pagal WLTP (arba lygiavertį)
	Ne daugiau kaip 0 g/km

	2.3.
	Nuvažiuojamas atstumas su pilnai įkrauta baterija, pagal WLTP (arba lygiavertį)
	Ne mažiau kaip 250 km

	3. Transmisija:

	3.1.
	Transmisija
	Automatinė

	4. Vairo mechanizmas:

	4.1.
	Vairo kolonėlė
	Reguliuojama vairo padėtis

	4.2.
	Daugiafunkcinis vairas
	Turi būti

	4.3.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti

	5. Kėbulas ir jo dydis:

	5.1.
	Durys
	Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 3 durys

	5.2.
	Keleivių skaičius 
	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 9 vietos įskaitant vietą vairuotojui ir vietą neįgaliojo vežimėliui.

	6. Stabdžių sistema:

	6.1.
	ABS su EBD
	Turi būti

	6.2.
	Stabilumo kontrolės sistema
	Turi būti

	6.3.
	Avarinio stabdymo stiprintuvas
	Turi būti

	6.4.
	Aktyvaus stabdymo sistema
	Turi būti

	7. Elektrinė sistema:

	7.1.
	Krovimo jungtis
	AC (Type2)/DC (CCS2) arba lygiavertis 

	7.2.
	Laidas 
	Trifazis įkrovimo laidas 

	7.3.
	Dienos šviesos lempos
	Turi būti automatiškai įsijungiančios dienos šviesos LED (arba lygiaverčiai) žibintai

	7.4.
	Automobilio žibintai
	Turi būti LED (arba lygiaverčiai) artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai.

	8. Įranga ir priedai:

	8.1.
	Mobilus keltuvas arba rampa
	Turi būti įrengtas mobilus keltuvas arba rampa. Reikalavimai:
- automobilio salono gale turi būti tvirtinamas pilnai automatizuotas hidraulinis automobilinis keltuvas arba rampa neįgaliesiems;
- keliamoji galia turi būti ne mažesnė 250 kg; 
- išmatavimai turi būti derinami prie automobilio išmatavimų.

	8.2.
	Vidaus įranga
	Vidaus įrangoje turi būti:
- automobilyje turi būti neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo elementai;
- Vežimėlis turi būti tvirtinamas tvirtinimo diržais.

	8.3.
	Šoniniai veidrodėliai
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai turi būti:
- šildomi;
- elektra valdomi.

	8.4.
	Salono apdaila
	Keleivių sėdynės individualios, iš atskirų atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi ir purvui. Sėdynių dalys dengtos audiniu arba dirbtina oda (atlošo ir sėdimos vietos).

	8.5.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Turi būti įrengta automobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai). Sistema turi būti pritaikyta darbui važiuoti Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C).
Šildytuvo galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW. 
Vėsinimo (kondicionavimo) įrangos šaldymo galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW.

	8.6.
	Apsaugos įranga
	Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 
 Kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinys. 

	8.7.
	Saugaus greičio palaikymo sistema
	Turi būti

	8.8.
	Garso sistema
	Turi būti:
- jutiklinis ekranas;
- Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga;
- USB jungtis (ne mažiau kaip 1)

	8.9.
	Parkavimo sistema
	Turi būti parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale. 

	9. Kiti prietaisai:

	9.1.
	Monitoringo sistema
	Turi būti kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema

	9.2
	Energijos sąnaudos
	Transporto priemonėje vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas faktinį energijos sunaudojimą pateikiantis įrenginys.

	10. Apsaugos sistema:

	10.1.
	Nuotolinis centrinis užraktas
	Turi būti

	10.2.
	Apsaugos sistema

	Garsinė, kintamu kodu valdoma, automobilio sergėjimo sistema su sirena ir nepriklausomas/ gamyklinis imobilizatorius.

	11. Automobilio garantija ir techninė apžiūra:

	11.1. 
	Garantija automobiliui.
(Garantiją įrodantys dokumentai pateikiami kartu su automobilio perdavimo-priėmimo aktu).
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: 
- automobiliui – ne trumpiau kaip 24 mėn. arba ne mažesnei kaip 100 000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs), eksploatuojant automobilį Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C); 
- kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar kiauryminio prarūdijimo, o taip pat salono dangai, (išskyrus natūralų nusidėvėjimą) – ne trumpiau nei 60 mėn. (5 metų) be ridos apribojimo; garantija taikoma visai siūlomai transporto priemonei, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose; 
- traukos baterijos minimalus garantinis laikotarpis - 60 mėn. arba kol transporto priemonė nuvažiuos 160 000 km.

	11.2. 
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji neapriboja ir nepanaikina automobilio garantijos.

	11.3.
	Garantinė ir techninė apžiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą garantinę techninę apžiūrą.

	12. Aplinkosauginiai reikalavimai:

	12.1.
	Netarši transporto priemonė
	CO2 kiekis - 0


_______________


Techninės specifikacijos priedas
ELEKRINIO MIKROAUTOBUSO PIRKIMAS
Patvirtiname, kad mūsų siūlomas automobilis (Prekė) atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, jų techninės charakteristikos ir parametrai yra tokie:
	Eil. Nr.
	Rodiklis, savybė
	Reikalavimai
	Siūlomo automobilio atitikimas reikalavimui 
(nurodyti konkrečias reikšmes) 

	1. Bendrieji reikalavimai automobiliui:

	1.1.
	Pagaminimo metai
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais
	

	1.2.
	Automobilio klasė 
	M1 arba M2
	

	1.3.
	Vairo padėtis
	Kairėje
	

	1.4.
	Automobilio komplektacija
	Automobilio komplektacijoje turi būti nustatytus reikalavimus atitinkantys priklausiniai (pateikiami kartu su automobilio perdavimo-priėmimo aktu):
1) dokumentai:
- automobilio registracijos liudijimas;
- automobilio techninio pritaikymo neįgaliesiems sertifikatas;
- eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba 
- garantijos dokumentai (kuriuose nurodytas garantinio aptarnavimo periodiškumas, garantinio aptarnavimo atlikėjai ir jų kontaktiniai duomenys);
2) vaistinėlė;
3) gesintuvas;
4) avarinio stovėjimo ženklas;
5) šviesą atspindinti liemenė;
6) kėliklis (domkratas);
7) įrankių komplektas ratams pakeisti;
8) transportavimo kilpa.
	Nepildoma*

	2. Variklis:

	2.1.
	Degalų rūšis
	Elektra
	

	2.2.
	CO² emisija, pagal WLTP (arba lygiavertį)
	Ne daugiau kaip 0 g/km
	

	2.3.
	Nuvažiuojamas atstumas su pilnai įkrauta baterija, pagal WLTP (arba lygiavertį)
	Ne mažiau kaip 250 km
	

	3. Transmisija:

	3.1.
	Transmisija
	Automatinė
	

	4. Vairo mechanizmas:

	4.1.
	Vairo kolonėlė
	Reguliuojama vairo padėtis
	Nepildoma*

	4.2.
	Daugiafunkcinis vairas
	Turi būti
	Nepildoma*

	4.3.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti
	Nepildoma*

	5. Kėbulas ir jo dydis:

	5.1.
	Durys
	Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 3 durys.
	

	5.2.
	Keleivių skaičius 
	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 9 vietos įskaitant vietą vairuotojui ir vietą neįgaliojo vežimėliui.
	

	6. Stabdžių sistema:

	6.1.
	ABS su EBD
	Turi būti
	Nepildoma*

	6.2.
	Stabilumo kontrolės sistema
	Turi būti
	Nepildoma*

	6.3.
	Avarinio stabdymo stiprintuvas
	Turi būti
	Nepildoma*

	6.4.
	Aktyvaus stabdymo sistema
	Turi būti
	Nepildoma*

	7. Elektrinė sistema:

	7.1.
	Krovimo jungtis
	AC (Type2)/DC (CCS2) arba lygiavertis 
	

	7.2.
	Laidas 
	Trifazis įkrovimo laidas 
	Nepildoma*

	7.3.
	Dienos šviesos lempos
	Turi būti automatiškai įsijungiančios dienos šviesos LED (arba lygiaverčiai) žibintai
	Nepildoma*

	7.4.
	Automobilio žibintai
	Turi būti LED (arba lygiaverčiai) artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai.
	Nepildoma*

	8. Įranga ir priedai:

	8.1.
	Mobilus keltuvas arba rampa
	Turi būti įrengtas mobilus keltuvas arba rampa. Reikalavimai:
- automobilio salono gale turi būti tvirtinamas pilnai automatizuotas hidraulinis automobilinis keltuvas arba rampa neįgaliesiems;
- keliamoji galia turi būti ne mažesnė 250 kg; 
- išmatavimai turi būti derinami prie automobilio išmatavimų.
	

	8.2.
	Vidaus įranga
	Vidaus įrangoje turi būti:
- automobilyje turi būti neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo elementai;
- Vežimėlis turi būti tvirtinamas tvirtinimo diržais.
	Nepildoma*

	8.3.
	Šoniniai veidrodėliai
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai turi būti:
- šildomi;
- elektra valdomi.
	Nepildoma*

	8.4.
	Salono apdaila
	Keleivių sėdynės individualios, iš atskirų atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi ir purvui. Sėdynių dalys dengtos audiniu arba dirbtina oda (atlošo ir sėdimos vietos).
	

	8.5.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Turi būti įrengta automobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai). Sistema turi būti pritaikyta darbui važiuoti Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C). 
Šildytuvo galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW. 
Vėsinimo (kondicionavimo) įrangos šaldymo galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW.
	

	8.6.
	Apsaugos įranga
	Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 
 Kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinys. 
	Nepildoma*

	8.7.
	Saugaus greičio palaikymo sistema
	Turi būti
	Nepildoma*

	8.8.
	Garso sistema
	Turi būti:
- jutiklinis ekranas;
- Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga;
- USB jungtis (ne mažiau kaip 1)
	

	8.9.
	Parkavimo sistema
	Turi būti parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale. 
	Nepildoma*

	9. Kiti prietaisai:

	9.1.
	Monitoringo sistema
	Turi būti kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema
	Nepildoma*

	9.2
	Energijos sąnaudos
	Transporto priemonėje vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas faktinį energijos sunaudojimą pateikiantis įrenginys.
	Nepildoma*

	10. Apsaugos sistema:

	10.1.
	Nuotolinis centrinis užraktas
	Turi būti
	Nepildoma*

	10.2.
	Apsaugos sistema

	Garsinė, kintamu kodu valdoma, automobilio sergėjimo sistema su sirena ir nepriklausomas/ gamyklinis imobilizatorius.
	Nepildoma*

	11. Automobilio garantija ir techninė apžiūra:

	11.1. 
	Garantija automobiliui.
(Garantiją įrodantys dokumentai pateikiami kartu su automobilio perdavimo-priėmimo aktu).
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: 
- automobiliui – ne trumpiau kaip 24 mėn. arba ne mažesnei kaip 100 000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs), eksploatuojant automobilį Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C); 
- kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar kiauryminio prarūdijimo, o taip pat salono dangai, (išskyrus natūralų nusidėvėjimą) – ne trumpiau nei 60 mėn. (5 metų) be ridos apribojimo; garantija taikoma visai siūlomai transporto priemonei, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose; 
- traukos baterijos minimalus garantinis laikotarpis - 60 mėn. arba kol transporto priemonė nuvažiuos 160 000 km.
	Nepildoma*

	11.2. 
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji neapriboja ir nepanaikina automobilio garantijos.
	Nepildoma*

	11.3.
	Garantinė ir techninė apžiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą garantinę techninę apžiūrą.
	Nepildoma*

	12. Aplinkosauginiai reikalavimai:

	12.1.
	Netarši transporto priemonė
	CO2 kiekis - 0
	


* Tiekėjas, pasirašydamas šį dokumentą, įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.
Tiekėjas, pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomo automobilio parametrus.
Pastaba. Perkančiajai organizacijai kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



