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Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Nuoroda į TS

	1
	VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMAS
	
	
	

	1.1
	PE100 PN10 d110 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą,  žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,0 m
	m
	208,7
	

	1.2
	PE100 PN10 d110 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą,  žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,5 m
	m
	59,3
	

	1.3
	PE80 PN10 d32  vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą,  žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,0 m
	m
	60,8
	

	1.4
	PE80 PN10 D20 drenažinio vamzdžio (iš hidranto) paklojimas
	m
	6,8
	

	1.5
	El. virinamų balnelių D110x32 arba trišakių įvadams sumontavimas 
	kompl
	15
	

	1.6
	Įvadinių požeminių sklendžių DN32 pastatymas, ant betoninių atramų
	kompl
	13
	

	1.7
	Reguliuojamo ilgio teleskopinių velenų požeminėms sklendėms sumontavimas
	kompl
	13
	

	1.8
	Kapų sumontavimas ant atraminių plokščių
	kompl
	13
	

	1.9
	Prijungimas šulinyje EVŠ:
	
	
	

	1.9.1
	Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku)
	vnt
	1
	

	1.9.2
	Flanšinis adapteris PE vamzdžiui, atsparus tempimui, DN100/110
	vnt
	1
	

	1.9.3
	Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą
	vnt
	1
	

	1.9.4
	Betoninė atrama sklendei 
	vnt
	1
	

	1.10
	Vandentiekio šulinio (D1,5m) V1-1 sumontavimas:
	
	
	

	1.10.1
	G/b šulinio elementų sumontavimas
	m3
	1,93
	

	1.10.2
	Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku)
	vnt
	1
	

	1.10.3
	Tempimui atsparus PE flanšinis adapteris PE vamzdžiui su flanšu, DN100/110
	vnt
	1
	

	1.10.4
	Įvadinė sklendė DN32 (su valdymo ratuku)
	vnt
	2
	

	1.10.5
	Betoninė atrama
	vnt
	1
	

	1.10.6
	Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą
	vnt
	1
	

	1.10.7
	Lipynės
	kompl
	1
	

	1.10.8
	Kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo D400 apkr.  kl. liukas
	vnt
	1
	

	1.10.9
	Prieduobės įrengimas
	vnt
	1
	

	1.10.10
	Hidroizoliacija
	kompl
	1
	

	1.11
	Vandentiekio šulinio (D1,5m) V1-2 sumontavimas:
	
	
	

	1.11.1
	G/b šulinio elementų sumontavimas
	m3
	1,93
	

	1.11.2
	Kalaus ketaus flanšinis keturšakis DN100
	vnt
	1
	

	1.11.3
	Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku)
	vnt
	4
	

	1.11.4
	Tempimui atsparus PE flanšinis adapteris PE vamzdžiui su flanšu, DN100/110
	vnt
	3
	

	1.11.5
	Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą
	vnt
	3
	

	1.11.6
	Betoninė atrama
	vnt
	1
	

	1.11.7
	Lipynės
	vnt
	1
	

	1.11.8
	Kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo D400 apkr.  kl. liukas
	vnt
	1
	

	1.11.9
	Prieduobės įrengimas
	vnt
	1
	

	1.11.10
	Hidroizoliacija
	kompl
	1
	

	1.12
	Antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas:
	
	
	

	1.12.1
	Antžeminis priešgaisrinis hidrantas, sauso tipo su nulaužimo sistema („C“ tipo)
	vnt
	1
	

	1.12.2
	Stovas su drenažiniu vožtuvu
	vnt
	1
	

	1.12.3
	Flanšinė 90° Dn100 alkūnė su atrama
	vnt
	1
	

	1.12.4
	Flanšinis adapteris PE vamzdžiui, atsparus tempimui, DN100/110
	
	
	

	1.12.5
	Betoninė atrama
	vnt
	1
	

	1.13
	Smėlio pagrindų po vamzdynais įrengimas
	m3
	26,2
	

	1.14
	Apsauginis vamzdynų užpylimas 
	m3
	103,8
	

	1.15
	Perteklinio grunto išvežimas į sąvartyną
	m3
	140,2
	

	1.16
	Šulinių ir  įvadinių sklendžių nužymėjimo ženklai ant metalinių stovų arba nejudamų atramų
	kompl
	15
	

	1.17
	Hidraulinis vandentiekio sistemos bandymas, valymas, praplovimas ir dezinfekavimas,  mikrobiologinis tyrimas
	m
	328,8
	

	1.18
	Kontrolinė geodezinė nuotrauka
	m
	328,8
	

	1.19
	Kadastrinių matavimų byla
	kompl
	1
	

	1.20
	Archeologiniai tyrimai
	kompl
	1
	

	2
	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS
	
	
	

	2.1
	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 1,5m gylio
	m
	5,7
	

	2.2
	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,0m gylio
	m
	40,9
	

	2.3
	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,5m gylio
	m
	80,6
	

	2.4
	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,0m gylio
	m
	47,7
	

	2.5
	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,5m gylio
	m
	34,0
	

	2.6
	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 4,0m gylio
	m
	22,1
	

	2.7
	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 1,5m gylio
	m
	10,4
	

	2.8
	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,0m gylio
	m
	17,5
	

	2.9
	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,5m gylio
	m
	18,4
	

	2.10
	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,0m gylio
	m
	8,5
	

	2.11
	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,5m gylio
	m
	5,3
	

	2.12
	G/b d1,5m šulinio, su lataku, landa, lipynėmis, D400 apkrovos klasės „plaukiojančio tipo“ kalaus ketaus dangčiu, protarpiniais, hidroizoliacija, įrengimas, kai vidutinis šulinio gylis 3,53m
	kompl / m3
	2 / 4,14
	

	2.13
	G/b d1,0m šulinio, su lataku, landa, lipynėmis, D400 apkrovos klasės „plaukiojančio tipo“ kalaus ketaus dangčiu, protarpiniais, hidroizoliacija, įrengimas, kai vidutinis šulinio gylis 2,10m
	kompl / m3
	12/9,2
	

	2.14
	PP dv425mm kontrolinių nuotekų apžiūros šulinėlių, kartu kinete, kalaus  ketaus D400 apkrovos klasės dangčiu ant teleskopinio aukščio reguliavimo stovo, sandarinimo tarpinėmis, in situ tarpinėmis, įrengimas, kai vidutinis šulinėlio gylis 2,11 m: 
	kompl
	9
	

	2.15
	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų veikiančių tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte
	kompl
	1
	

	2.16
	Vidinio D200mm kritimo stovo įrengimas, įskaitant 90° alkūnę, trišakį ir stovo įtvirtinimą, kai kritimo stovo aukštis 1,15 m
	kompl
	1
	

	2.17
	Esamų veikiančių nuotekų tinklų perjungimai esamuose g/b  D1,0m šuliniuose, performuojant  latakus, įskaitant protarpinius
	kompl
	4
	

	2.18
	Esamų D160 nuotekų tinklų demontavimas arba injektavimas  lengvuoju cemento mišiniu arba cemento skiediniu
	m
	52
	

	2.19
	Smėlio pagrindų įrengimas
	m3
	25,9
	

	2.20
	Vamzdynų užpylimas smėlingu gruntu
	m3
	127,7
	

	2.21
	Perteklinio grunto išvežimas
	m3
	197,4
	

	2.22
	Šulinių ir šulinėlių nužymėjimo ženklai su stovais
	
	27
	

	2.23
	Paklotų tinklų Tv diagnostika
	m
	291,1
	

	2.24
	Paklotų tinklų valymas ir hidraulinis bandymas
	m
	291,1
	

	2.25
	Kontrolinė geodezinė nuotrauka
	m
	291,1
	

	2.26
	Kadastrinių matavimų byla
	kompl
	1
	

	2.27
	Archeologiniai tyrimai
	kompl
	1
	

	3
	KITI DARBAI
	
	
	

	3.1 
	Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu
	m3/m2
	72/1188
	

	3.2 
	Frezuoto asfalto išvežimas iki 10 km atstumu
	t
	166
	

	3.3 
	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	m3
	262
	

	3.4 
	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	m2
	1188
	

	3.5 
	8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	m2
	1188
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