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	1.
	Prašom visom dalim nurodyti demontuojamų senų pralaidų medžiagiškumą, diametrą ir ilgius.

	Atsižvelgiant į tai, kad demontuojamos pralaidos yra stipriai nusidėvėjusios ir išlikę tik jų fragmentai, nėra galimybės tiksliai identifikuoti jų techninių parametrų.
Vizualinės apžiūros metu vietomis pastebėti gelžbetoninių konstrukcijų likučiai, leidžiantys daryti prielaidą apie buvusių pralaidų medžiagiškumą, tačiau dėl jų fragmentiškumo ir nepakankamo išlikimo neįmanoma tiksliai nustatyti visų konstrukcinių charakteristikų.

	2.
	Kodėl vieno ir to pačio diametro ir ilgio pralaidai vienoje dalyje reik 0,5m3 smėlio pagrindo, o kitose jau po 1m3. Kito diametro tai 0,5m3 ir 0,7m3? Kodėl kiekiai nėra pagal pralaidų įrengimo lentelę kur D400 metrui 0,09m3, o D300 metrui 0,07m3?
	Patikslinta techninė specifikacija.


	3.
	Kaip galima 6 metrus vamzdžio užpilti 1m3 smėlio? Kai mažiausias kiekis D400 metrui turi būti 1,51m3, o D300 1,26m3. Prašom pateikti korektiškus kiekius.
	Patikslinta techninė specifikacija.

	4.
	Ką reiškia "kelio griovių kasimas" m3? Ar tai esamo griovio pagilinimas/išvalymas ar naujo kasimas?
	Patikslinta techninė specifikacija.

	5.
	Ir kas tada 3 dalyje yra "kelio griovių kasimas 5m3" kartu su "kelio griovių įrengimu apie 10m". Tai čia kuom skiriasi šitie darbai?
	Patikslinta techninė specifikacija.

	6.
	Kodėl signalinių stulpelių visur pridėta po 2vnt, kai pagal reglamentus visur eina 4vnt (kiekvienam gale po 2 stulpelius)?
	Patikslinta techninė specifikacija.

	7.
	Kas yra "kelio dangos atstatymas m3"? Prašom nurodyti DANGĄ ne m3, o kaip priklauso m2 ir atstatomos dangos storius cm. Jeigu čia tiesiog užpiltinis žvyras pralaidai (o ne danga), tai prašom atskirti kiekius aiškiai PRALAIDOS užpylimui, kelio PAGRINDŲ atstatymui ir kelio DANGOS įrengimui.
	Patikslinta techninė specifikacija.

	8.
	Prašom patvirtinti, kad pralaidos konstrukcijoje nenumatyta nei geotekstilės įrengimas, nei antgaliai
	Patvirtiname, kad pralaidos konstrukcijoje nenumatyta nei geotekstilės įrengimas, nei antgaliai.


	9.
	Sutarties 4 skyriuje "DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS" 4.2 punkte parašyta, kad "Darbų atlikimo terminas su paprasto remonto aprašo parengimu yra 4 (keturi) mėnesiai nuo darbų pradžios (Sutarties pasirašymo dienos)." Prašom koreguoti sutarties dokumentą, panaikinti dviprasmybes dėl perkamų darbų ir paslaugų apimties, nes pirkimo techniniame darbų apraše nėra numatyta PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO parengimas ir nurodoma, kad darbai bus atliekami derinant vietoje, prisilaikant Techninėje specifikacijoje pateikto darbų aprašymo.
	Patikslinta Techninė specifikacija – visoms remontuojamoms pralaidoms Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprašą.
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