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                                                                                                              Tvirtinu
                                                                                                              Zarasų rajono savivaldybės
                                                                                                              administracijos direktorius

                                                                                                              Aurelijus Banys
                                                                                                              2025-07-18

                                                           
LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	1
	Statytojas:
	Zarasų rajono savivaldybė.

	2
	Užsakovas:
	Zarasų rajono savivaldybės administracija.

	3
	Objekto pavadinimas:

	Vytauto g., Zarasų m. lauko vandentiekio ir buities nuotekų inžinerinių tinklų statybos darbai (toliau – Darbai).

	4
	Projekto pavadinimas:

	Vytauto g., Zarasų m. lauko vandentiekio ir buities nuotekų inžinerinių tinklų statybos techninis darbo projektas (toliau – Projektas).

	5
	Perkamos paslaugos:
	Projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros atlikimas bei Rangos darbų atlikimas.

	6
	Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:
	Inžineriniai tinklai.

	7
	Statinio kategorija:
	Nustatoma projektavimo metu.

	8
	Statybos rūšis:
	Naujo statinio statyba.

	9
	Bendrieji techniniai rodikliai:
	Pagal vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų schemą (Priedas 1).

	10
	Projektavimo ir statybos darbai:
	1.1 Projektuojant ir statant vandentiekio ir buitinių nuotekų lauko inžinerinius tinklus būtina vadovautis UAB „Zarasų būstas“ išduotomis prisijungimo sąlygomis 2025-05-07 Nr. R-2-93-(52.4Mr). Prie VN tinklų prijungiami yra šie Vytauto g., Zarasų m. pastatai Nr. 27, 29, 31, 37, 41, 43, 45 ir 47. Visi sprendiniai turi būti numatyti ir detalizuoti techniniame darbo projekte.

	11
	Projekto sudėtis ir detalumas:
	Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.   

	    12
	Reikalingi tyrimai:
	Topografinės nuotraukos parengimas – per 4 sav. nuo sutarties pasirašymo;
Geologiniai tyrinėjimai  – per 4 sav. nuo sutarties pasirašymo.

	    13
	Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais:
	Projektas turi būti parengtas ir suderintas per  6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. Gauti visi reikiami leidimai, teigiamas bendrosios projekto ekspertizės aktas.

	    14
	Darbų trukmė mėnesiais:
	Rangos darbai turi būti atlikti per 6 mėn. nuo Projekto patvirtinimo dienos.

	    15
	Paslaugų teikėjui pateikiami dokumentai:
	· Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija).
· UAB „Zarasų būstas“ išduotos prisijungimo sąlygos 2025-05-07 Nr. R-2-93-(52.4Mr).

	    16
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:
	Projektas turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. 

	    17
	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai:
	Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.


	    18
	Nurodymai sprendinių derinimui:

	Suderinti projektinius sprendinius su Užsakovu ir kitomis aktualiomis institucijomis.

	    19
	Projekto etapiškumas:
	Projektas rengiamas vienu etapu – techninis darbo projektas.

	    20
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai:
	Projektas rengiamas valstybine kalba.

	    21
	Reikalavimai projekto komplektacijai: 
	Projektuotojas perduoda užsakovui 2 popierinius projekto egz. ir projekto skaitmeninę formą .pdf, .dwg, .doc, .adoc formatu USB skaitmeninėje laikmenoje.

	    22
	Reikalavimai projekto vykdymo priežiūrai:
	Projektuotojas vykdo statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos.

	    23.
	Statybos darbų organizavimas:
	Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Eismas gali būti nutrauktas tik suderinus alternatyvią apylanką. Pasirinkta darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su statybviete. Rangovas apie laikinus eismo apribojimus privalo informuoti visuomenę bei suinteresuotus ūkinės veiklos subjektus. Jei statybos metu eismas organizuojamas apylanka, užbaigus darbus rangovas privalo atstatyti apylanką iki buvusios būklės. Visi kaštai, susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu, turi būti įvertinti rangovo pasiūlyme.
Darbų zonoje (kelio juostoje) esantys kiti inžineriniai tinklai, kurie turi įtakos kelio remonto darbams (ir be kurių iškėlimo / pertvarkymo negalima įgyvendinti projekto sprendinių), turi būti iškeliami ar apsaugoti papildomomis priemonėmis pagal tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų technines sąlygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybei.
Rangovas parengia Projektą ir jį suderina su akcine  bendrove  „Via  Lietuva“ ir visų inžinerinių tinklų savininkais.
Rangovas pateikia darbų kiekių žiniaraščius visiems statybos darbams ir nuovažų remonto darbams atskirai. 

	    24.
	Statybinės atliekos:
	Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą vietinį gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Rangovas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Turi būti laikoma, kad tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai yra įvertinti Rangovo pasiūlyme. Kelio ženklai, iškirsta mediena, demontuojami šulinių elementai yra Statytojo (Užsakovo) nuosavybė. Rangovas privalo pristatyti kelio ženklus bei nufrezuoto asfaltbetonio granules ir pan. į Užsakovo nurodytą vietą. Projekto sudėtyje Projektuotojas pateikia pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo tekstinius bei grafinius sprendinius.

	    25.
	Kokybės kontrolė:
	Rangovas turi atlikti savikontrolės bandymus. Kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais įsitikinama, kad naudojamų medžiagų ar atliktų darbų kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus, atliekami Statytojo (Užsakovo) nurodytos įmonės. Jeigu kontrolinių bandymu metu techninis prižiūrėtojas nustato, kad darbai įvykdyti nekokybiškai, Rangovas privalo defektus ištaisyti savo sąskaita ir padengti papildomų kontrolinių tyrimų (bandymų) kaštus. 

	    26.
	Darbų atlikimas, perdavimas Statytojui (Užsakovui):
	Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:
· visiškai pašalinti Statytojo (Užsakovo) ir techninio priežiūros vadovo nustatyti statybos darbų ar jų etapų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai;
· statinys atitinka projektinius parametrus;
· Rangovas parengia kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas su patikra (kadastro duomenų suderinimu su Kadastro tvarkytoju VĮ „Registrų centras“) ir įkainojimu. Pateikiama po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF formate.
· atlikti kontroliniai bandymai;
· įvykdyti visi Sutartyje numatyti įsipareigojimai.
Atlikus darbus iki 25 mėnesio dienos pristatomi: atliktų darbų aktai, formos F-2 ir  F-3 (po 2 egz.), atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas, sertifikatus, pasus, bei pateikti PVM sąskaitą faktūrą. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 

	    27.
	Norminių dokumentų sąrašas:
	Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.  
Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
3. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
4. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;
5. Statybos taisyklės 881063:09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“;
6. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19;
7. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA užpildai 19;
8. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25;
[bookmark: _heading=h.2et92p0]9. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25; 
10. Automobilių  kelių   dangos   konstrukcijų   sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės    ĮT SBR 19;
11. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės TDVAER 12.
12. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės IT APM 10;
13. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės.
14. Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15.
15. Kelio paprastojo remonto aprašo parengimas ir suderinimas su visomis reikalingomis institucijomis.
16.Kadastro bylos parengimas.
17. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.



PRIEDAI:
Priedas 1 – Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų schema;
Priedas 2 – UAB „Zarasų būstas“ prisijungimo sąlygos;
Priedas 3 – Bendrieji reikalavimai (techninės specifikacijos).


Parengė:
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės 
vyriausiasis inžinierius Romuald Mechovič               
