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PRAMONINIŲ DUJŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visaginas
I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS
1. Prekių pirkimas.
II SKYRIUS
                                                                       TIKSLAS
2. [bookmark: _Hlk27556297]Pramoninės dujos bus naudojamos VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE), atliekant įrangos, metalokonstrukcijos demontavimo darbus, suvirinimo, pjaustymo dujomis darbus bei užtikrinant kitus technologinius procesus.
III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS
3. Minimalūs techniniai reikalavimai bei maksimalus perkamų prekių kiekis nurodyti 
1 lentelėje:
                                                                                                                           1 lentelė

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas
	Minimalūs perkamų prekių techniniai reikalavimai 
	Maksimalus perkamų prekių kiekis, balionai

	1.



	Deguonis
	Dujų grynumas, % - ne mažiau 99,5
	8060




	
	
	Dujų būvis balione – suslėgtos dujos
	

	
	
	Baliono ventilio sriegis  - G3/4ʹ (dešinysis, išorinis) arba pagal DIN 477 Nr.9*
	

	
	
	Dujų kiekis balione, m³ -  ne mažiau 10,5
	

	
	
	Baliono tūris, litrai -  nuo 40 iki 50
	

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Minimalūs perkamų prekių techniniai reikalavimai
	Maksimalus perkamų prekių kiekis, balionai

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	2.
	Acetilenas
	Dujų grynumas, % - ne mažiau 98,2
	2467



	
	
	Dujų būvis balione – ištirpintas acetone
	

	
	
	Baliono ventilio sriegis  - G3/4ʹ (dešinysis, vidinis) arba pagal DIN 477 Nr.9 INT*
	

	
	
	Dujų kiekis balione, kg - ne mažiau 7,84
	

	
	
	Baliono tūris, litrai -  nuo 40 iki 50
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 11372:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	3.
	Argonas Nr. 1
	Dujų grynumas, % - ne mažiau 99,994
	270




	
	
	Dujų būvis balione – suslėgtos dujos
	

	
	
	Baliono ventilio sriegis  - G3/4ʹ (dešinysis, išorinis) arba pagal DIN 477 Nr.9*
	

	
	
	Dujų kiekis balione, m³ - ne mažiau 10,5
	

	
	
	Baliono tūris, litrai -  nuo 40 iki 50
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	4.
	Argonas Nr. 2
	Dujų grynumas, % - ne mažiau 99,994
	30

	
	
	Dujų būvis balione – suslėgtos dujos
	

	
	
	Baliono ventilio sriegis  - G3/4ʹ (dešinysis, išorinis) arba pagal DIN 477 Nr.9*
	

	
	
	Dujų kiekis balione, m³ - ne mažiau 1,67
	

	
	
	Baliono tūris, litrai -  10
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	5.
	Anglies dioksidas
	Dujų grynumas, % - ne mažiau 99,5
	216

	
	
	Anglies dioksidas būvis – skystis
	

	
	
	Baliono ventilio sriegis  - G3/4ʹ (dešinysis, išorinis) arba pagal DIN 477 Nr.9*
	

	
	
	Dujų kiekis balione, kg - ne mažiau 24,5
	

	
	
	Baliono tūris, litrai -  nuo 40 iki 50
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	6.
	Vandenilis 
	Dujų grynumas, % - ne mažiau 99,95
	3

	
	
	Dujų būvis balione – suslėgtos dujos
	

	
	
	Baliono ventilio sriegis - W 21,8 x 1/14ʹ (kairysis, išorinis) arba pagal DIN 477 Nr.1*
	

	
	
	Dujų kiekis balione, m³  - ne mažiau 8,72
	

	
	
	Baliono tūris, litrai -  nuo 40 iki 50
	

	
	
	Dujų kokybė turi atitikti LST EN ISO 14175:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	7.
	Propanas 
	Dujų grynumas, % - ne mažiau 96
	6



	
	
	Dujų būvis balione – skystis
	

	
	
	Baliono ventilio sriegis  - W 21,8 x 1/14ʹ (kairysis, išorinis) arba pagal DIN 477 Nr.1* 
	

	
	
	Dujų kiekis balione, kg  - ne mažiau 33,0
	

	
	
	Baliono tūris litrai -  nuo 75 iki 85
	

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Minimalūs perkamų prekių techniniai reikalavimai
	Maksimalus perkamų prekių kiekis, balionai

	
	
	Baliono aukštis iki rankenos viršaus - ne daugiau kaip 138 cm, baliono diametras - ne daugiau kaip 35 cm
	


*Jeigu siūlomų balionų išėjimo ventilio sriegis yra kitoks nei reikalaujamas, tuomet tiekėjas kiekvienam tiekiamam dujų balionui turi pateikti adapterį, atitinkantį sriegį, nurodytą šioje techninėje specifikacijoje. Adapteriai bus grąžinami Tiekėjui po dujų panaudojimo kartu su dujų balionais. 


IV SKYRIUS
                                                     TAISYKLĖS IR STANDARTAI

4. Deguonies, argono, anglies dioksido, vandenilio ir acetileno dujų balionai turi atitikti šiuos standartus, nurodytus lentelėje:
	Standartas 
	Dokumentas, patvirtinantis prekės atitikimą standartui

	LST EN ISO 14175:2008. Suvirinimo medžiagos. Lydomojo suvirinimo ir panašių procesų dujos ir dujų mišiniai arba lygiavertis
	Dujų gamintojo atitikties deklaracija arba analogiškas dokumentas (taikytina 1 lentelės pozicijoms Nr. 1,3,4,5,6).	

	LST EN ISO 11372:2012. Dujų balionai. Acetileno balionai. Pripildymo sąlygos ir kontrolė arba lygiavertis
	Dujų gamintojo atitikties deklaracija arba analogiškas dokumentas (taikytina 1 lentelės pozicijai Nr. 2).	



V SKYRIUS
                                                                 DOKUMENTAI

5. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:
                     5.1. visoms dujoms, nurodytoms 1-oje lentelėje prekių gamintojo dokumentus (techninius aprašus ir/arba atitikties deklaraciją), įrodančius siūlomų prekių ir balionų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams, bei standartams, nurodytiems IV skyriuje. 
                     5.2.  sertifikatą arba lygiavertį dokumentą dėl žaliosios energijos naudojimo pagal reikalavimą, nurodytą 16 punkte.
6. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti:
6.1. saugos duomenų lapus pagal Europos Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 2020/878 (arba lygiavertį);
6.2. prekių gamintojo kokybės sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, kuriuose minimaliai turi būti nurodyta:
· dujų pavadinimas;
· partijos numeris;
· pagaminimo data;  
· baliono talpa;
· dujų grynumas procentais;
· dujų kiekis (kg - acetilenui, anglies dioksidui, propanui; m³ - deguoniui, argonui, vandeniliui); 
· dujų galiojimo laikas. 
7. Kokybės sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai pateikiami su kiekvienu dujų pristatymu, saugos duomenų lapai pateikiami su pirmu pristatymu.
VI SKYRIUS
                                            PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS
8. Pirmoje lentelėje aprašytos dujos tiekiamos balionuose pagal užsakymą. 
9. Minimalus vienkartinis užsakomas dujų balionuose kiekis: 
· deguonies, acetileno, argono Nr. 1, anglies dioksido – 12 balionų; 
· vandenilio, argono Nr. 2, propano  – 1 balionas. 
10. Orientacinis dujų pristatymo skaičius per visą sutarties galiojimo laikotarpį yra:
· deguonis – apie 90-120  kartus;
· acetilenas – apie 80-100 kartus;
· argonas Nr. 1 – apie 12-18 kartus;
· argonas Nr. 2 – apie 4-79 kartus; 
· anglies dioksidas – apie 9-17 kartus; 
· vandenilis – apie 3 kartus;
· propanas – apie 2-3 kartus. 
                      Užsakymai bus vykdomi pagal poreikį. 
11. Dujų balionus su dujomis Tiekėjas turi pateikti Užsakovui Tiekėjo keičiamoje taroje. Balionai bus grąžinami tik po dujų panaudojimo, bet ne vėliau, kaip po 12 mėnesių nuo sutarties galiojimo termino pabaigos.
12. [bookmark: _Hlk27732052]Sutarties galiojimo laikotarpiu balionų remontą, vadovaudamasis Slėginių indų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-245, atlieka Tiekėjas, kuris turi garantuoti: 
12.1. visų tiekiamų balionų techninę apžiūrą ir bandymus;
12.2. dujų balionų nudažymo spalvą, atitinkančią dujų sudėčiai pagal standarto LST EN 1089-3:2011 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 
13. Tiekėjo balionai, kuriuose bus tiekiamos deguonies, acetileno, argono, anglies dioksido, vandenilio dujos, turi būti techniškai tvarkingi ir ant jų būtinai turi būti pažymėta: 
· baliono eilės numeris (pagal gamintojo numeraciją);
· baliono pagaminimo data;
· baliono sekančio patikrinimo data;
· darbinis slėgis, MPa. 
14. Tiekėjo balionai, kuriuose bus tiekiamos propanas, turi būti techniškai tvarkingi ir ant jų būtinai turi būti pažymėta:
· baliono eilės numeris (pagal gamintojo numeraciją);
· baliono masė, kg;
· baliono pagaminimo data;
· baliono sekančio patikrinimo data;
· darbinis slėgis, MPa; 
· tūris, l. 
15. Į dujų kainą turi būti įskaičiuotos viso išlaidos, tame tarpe balionų nuomos kaina, pristatymas iki Ignalinos atominės elektrinės.
VII SKYRIUS
KITI REIKALAVIMAI
                     16. Tiekėjas, tiekdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 4.4.4.2 papunkčiu:
· prekei pagaminti ir (ar) tiekti ir (ar) naudoti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir 
(ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių (kartu su pasiūlymu pateikiamas sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis žaliosios elektros vartojimą).          


