KLAUSIMYNAS
VENTILIACIJOS PRIETAISAI BEI ĮRANGA, ŠALDYMO ĮRANGA IR KONDICIONIERIAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



VENTILIACIJOS PRIETAISAI BEI ĮRANGA, ŠALDYMO ĮRANGA IR KONDICIONIERIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Kiekis
	Mato vienetas
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Cinkuotos skardos mova ortakiui  d-100 mm
	30
	vnt
	 
	

	1.1.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.1.2.
	 d-100 mm
	 
	 
	 
	

	1.1.3.
	Su tarpinėmis: būtina
	 
	 
	 
	

	1.2.
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis
	12
	vnt
	 
	

	1.2.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.2.2.
	d-125 mm
	 
	 
	 
	

	1.2.3.
	Su tarpinėmis: būtina
	 
	 
	 
	

	1.3.
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis
	12
	vnt
	 
	

	1.3.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.3.2.
	d-160 mm
	 
	 
	 
	

	1.3.3.
	Su tarpinėmis: būtina
	 
	 
	 
	

	1.4.
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis
	12
	vnt
	 
	

	1.4.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.4.2.
	d-200 mm
	 
	 
	 
	

	1.4.3.
	Su tarpinėmis: būtina
	 
	 
	 
	

	1.5.
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis
	12
	vnt
	 
	

	1.5.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.5.2.
	d-250 mm
	 
	 
	 
	

	1.5.3.
	Su tarpinėmis: būtina
	 
	 
	 
	

	1.6.
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis
	12
	vnt
	 
	

	1.6.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.6.2.
	d-315 mm
	 
	 
	 
	

	1.6.3.
	Su tarpinėmis: būtina
	 
	 
	 
	

	1.7.
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-100
	12
	vnt
	 
	

	1.7.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.7.2.
	d-100 mm
	 
	 
	 
	

	1.7.3.
	Tinklas: būtina
	 
	 
	 
	

	1.8.
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-125
	12
	vnt
	 
	

	1.8.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.8.2.
	d-125 mm
	 
	 
	 
	

	1.8.3.
	Tinklas: būtina
	 
	 
	 
	

	1.9.
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-160
	12
	vnt
	 
	

	1.9.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.9.2.
	d-160 mm
	 
	 
	 
	

	1.9.3.
	Tinklas: būtina
	 
	 
	 
	

	1.10.
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-200
	12
	vnt
	 
	

	1.10.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.10.2.
	d-200 mm
	 
	 
	 
	

	1.10.3.
	Tinklas: būtina
	 
	 
	 
	

	1.11.
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-250
	12
	vnt
	 
	

	1.11.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.11.2.
	d-250 mm
	 
	 
	 
	

	1.11.3.
	Tinklas: būtina
	 
	 
	 
	

	1.12.
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-315
	12
	vnt
	 
	

	1.12.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.12.2.
	d-315 mm
	 
	 
	 
	

	1.12.3.
	Tinklas: būtina
	 
	 
	 
	

	1.13.
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-355
	12
	vnt
	 
	

	1.13.1.
	Medžiaga: cinkuota skarda
	 
	 
	 
	

	1.13.2.
	d-355 mm
	 
	 
	 
	

	1.13.3.
	Tinklas: būtina
	 
	 
	 
	

	1.14.
	Ortakis Ø 100 mm
	12
	Pakuotė
	 
	

	1.14.1.
	Lankstus 
	 
	 
	 
	

	1.14.2.
	Medžiaga: aliuinio folija
	 
	 
	 
	

	1.14.3.
	Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale 
	 
	 
	 
	

	1.14.4.
	Ø 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.14.5.
	Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
	 
	 
	 
	

	1.15.
	Ortakis Ø 125 mm
	12
	Pakuotė
	 
	

	1.15.1.
	Lankstus 
	 
	 
	 
	

	1.15.2.
	Medžiaga: aliuinio folija
	 
	 
	 
	

	1.15.3.
	Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale 
	 
	 
	 
	

	1.15.4.
	Ø 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.15.5.
	Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
	 
	 
	 
	

	1.16.
	Ortakis Ø 160 mm
	12
	Pakuotė
	 
	

	1.16.1.
	Lankstus 
	 
	 
	 
	

	1.16.2.
	Medžiaga: aliuinio folija
	 
	 
	 
	

	1.16.3.
	Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale 
	 
	 
	 
	

	1.16.4.
	Ø 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.16.5.
	Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
	 
	 
	 
	

	1.17.
	Ortakis Ø 200 mm
	12
	Pakuotė
	 
	

	1.17.1.
	Lankstus 
	 
	 
	 
	

	1.17.2.
	Medžiaga: aliuinio folija
	 
	 
	 
	

	1.17.3.
	Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale 
	 
	 
	 
	

	1.17.4.
	Ø 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.17.5.
	Pakuotėje ne mažiau nei 10 m
	 
	 
	 
	

	1.18.
	Triukšmo slopintuvas Ø 100
	6
	vnt
	 
	

	1.18.1.
	Lankstus
	 
	 
	 
	

	1.18.2.
	Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
	 
	 
	 
	

	1.18.3.
	Padengtas polietileno apvalkalu 
	 
	 
	 
	

	1.18.4.
	Ø 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.18.5.
	L-1,2 m
	 
	 
	 
	

	1.19.
	Triukšmo slopintuvas Ø 125
	6
	vnt
	 
	

	1.19.1.
	Lankstus
	 
	 
	 
	

	1.19.2.
	Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
	 
	 
	 
	

	1.19.3.
	Padengtas polietileno apvalkalu 
	 
	 
	 
	

	1.19.4.
	Ø 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.19.5.
	L-1,2 m
	 
	 
	 
	

	1.20.
	Triukšmo slopintuvas Ø 160
	6
	vnt
	 
	

	1.20.1.
	Lankstus
	 
	 
	 
	

	1.20.2.
	Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
	 
	 
	 
	

	1.20.3.
	Padengtas polietileno apvalkalu 
	 
	 
	 
	

	1.20.4.
	Ø 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.20.5.
	L-1,2 m
	 
	 
	 
	

	1.21.
	Triukšmo slopintuvas Ø 200
	6
	vnt
	 
	

	1.21.1.
	Lankstus
	 
	 
	 
	

	1.21.2.
	Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija
	 
	 
	 
	

	1.21.3.
	Padengtas polietileno apvalkalu 
	 
	 
	 
	

	1.21.4.
	Ø 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.21.5.
	L-1,2 m
	 
	 
	 
	

	1.22.
	Oro išleidiklis deflektorius Ø 100 
	6
	vnt
	 
	

	1.22.1.
	Apvalus
	 
	 
	 
	

	1.22.2.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.22.3.
	Ø 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.23.
	Oro išleidiklis deflektorius Ø 125
	6
	vnt
	 
	

	1.23.1.
	Apvalus
	 
	 
	 
	

	1.23.2.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.23.3.
	Ø 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.24.
	Oro išleidiklis deflektorius Ø 160
	6
	vnt
	 
	

	1.24.1.
	Apvalus
	 
	 
	 
	

	1.24.2.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.24.3.
	Ø 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.25.
	Oro išleidiklis deflektorius Ø 200
	6
	vnt
	 
	

	1.25.1.
	Apvalus
	 
	 
	 
	

	1.25.2.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.25.3.
	Ø 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.26.
	Oro išleidiklis deflektorius Ø 250
	6
	vnt
	 
	

	1.26.1.
	Apvalus
	 
	 
	 
	

	1.26.2.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.26.3.
	Ø 250 mm
	 
	 
	 
	

	1.27.
	Vėdinimo grotelės 200x100
	6
	vnt
	 
	

	1.27.1.
	Pagamintos iš plieno
	 
	 
	 
	

	1.27.2.
	Stačiakampės
	 
	 
	 
	

	1.27.3.
	Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 
	 
	 
	 
	

	1.27.4.
	Matmenys: 200x100 mm
	 
	 
	 
	

	1.28.
	Vėdinimo grotelės 200x200
	6
	vnt
	 
	

	1.28.1.
	Pagamintos iš plieno
	 
	 
	 
	

	1.28.2.
	Stačiakampės
	 
	 
	 
	

	1.28.3.
	Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 
	 
	 
	 
	

	1.28.4.
	Matmenys: 200x200 mm
	 
	 
	 
	

	1.29.
	Vėdinimo grotelės 300x300
	6
	vnt
	 
	

	1.29.1.
	Pagamintos iš plieno
	 
	 
	 
	

	1.29.2.
	Stačiakampės
	 
	 
	 
	

	1.29.3.
	Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 
	 
	 
	 
	

	1.29.4.
	Matmenys: 300x300 mm
	 
	 
	 
	

	1.30.
	Lubinis difuzorius 160
	6
	vnt
	 
	

	1.30.1.
	Apvalus
	 
	 
	 
	

	1.30.2.
	Medžiaga: plienas
	 
	 
	 
	

	1.30.3.
	Spalva: balta
	 
	 
	 
	

	1.30.4.
	Lubinis
	 
	 
	 
	

	1.30.5.
	Su sklende: būtina
	 
	 
	 
	

	1.30.6.
	d-160 mm
	 
	 
	 
	

	1.31.
	Lubinis difuzorius 200
	6
	vnt
	 
	

	1.31.1.
	Apvalus
	 
	 
	 
	

	1.31.2.
	Medžiaga: plienas
	 
	 
	 
	

	1.31.3.
	Spalva: balta
	 
	 
	 
	

	1.31.4.
	Lubinis
	 
	 
	 
	

	1.31.5.
	Su sklende: būtina
	 
	 
	 
	

	1.31.6.
	d-200 mm
	 
	 
	 
	

	1.32.
	Cinkuotos skardos ortakis Ø 100
	60
	m
	 
	

	1.32.1.
	Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
	 
	 
	 
	

	1.32.2.
	Ø 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.33.
	Cinkuotos skardos ortakis Ø 125
	60
	m
	 
	

	1.33.1.
	Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
	 
	 
	 
	

	1.33.2.
	Ø 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.34.
	Cinkuotos skardos ortakis Ø 160
	60
	m
	 
	

	1.34.1.
	Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
	 
	 
	 
	

	1.34.2.
	Ø 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.35.
	Cinkuotos skardos ortakis Ø 200
	60
	m
	 
	

	1.35.1.
	Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
	 
	 
	 
	

	1.35.2.
	Ø 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.36.
	Cinkuotos skardos ortakis Ø 250
	60
	m
	 
	

	1.36.1.
	Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda
	 
	 
	 
	

	1.36.2.
	Ø 250 mm
	 
	 
	 
	

	1.37.
	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm
	12
	vnt
	 
	

	1.37.1.
	Atbulinės traukos sklendės DN 315 mm
	 
	 
	 
	

	1.38.
	Atbulinės traukos sklendė DN 250 mm
	12
	vnt
	 
	

	1.38.1.
	Atbulinės traukos sklendės DN 250 mm
	 
	 
	 
	

	1.39.
	Atbulinės traukos sklendė DN 200 mm
	12
	vnt
	 
	

	1.39.1.
	Atbulinės traukos sklendės DN 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.40.
	Atbulinės traukos sklendė DN 160 mm
	12
	vnt
	 
	

	1.40.1.
	Atbulinės traukos sklendės DN 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.41.
	Atbulinės traukos sklendė DN 125 mm
	12
	vnt
	 
	

	1.41.1.
	Atbulinės traukos sklendės DN 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.42.
	Atbulinės traukos sklendė DN 100 mm
	12
	vnt
	 
	

	1.42.1.
	Atbulinės traukos sklendės DN 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.43.
	Ortakių tvirtinimo juosta
	12
	Rul.
	 
	

	1.43.1.
	 Matmenys 0,6x25 mm 
	 
	 
	 
	

	1.43.2.
	1 rulone ne mažiau nei 25 m 
	 
	 
	 
	

	1.44.
	Ortakių laikiklis  Ø 100
	60
	vnt
	 
	

	1.44.1.
	Cinkuotas
	 
	 
	 
	

	1.44.2.
	 Ø 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.45.
	Ortakių laikiklis  Ø 125
	60
	vnt
	 
	

	1.45.1.
	Cinkuotas
	 
	 
	 
	

	1.45.2.
	 Ø 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.46.
	Ortakių laikiklis  Ø 160
	60
	vnt
	 
	

	1.46.1.
	Cinkuotas
	 
	 
	 
	

	1.46.2.
	 Ø 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.47.
	Ortakių laikiklis  Ø 200
	60
	vnt
	 
	

	1.47.1.
	Cinkuotas
	 
	 
	 
	

	1.47.2.
	 Ø 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.48.
	Ortakių laikiklis  Ø 250
	60
	vnt
	 
	

	1.48.1.
	Cinkuotas
	 
	 
	 
	

	1.48.2.
	 Ø 250 mm
	 
	 
	 
	

	1.49.
	Ortakių laikiklis  Ø 315
	60
	vnt
	 
	

	1.49.1.
	Cinkuotas
	 
	 
	 
	

	1.49.2.
	 Ø 315 mm
	 
	 
	 
	

	1.50.
	Sąvaržų trauklės 
	60
	vnt
	 
	

	1.50.1.
	Sąvaržų trauklės 
	 
	 
	 
	

	1.51.
	Savaržų juosta 
	6
	Rul.
	 
	

	1.51.1.
	Matmenys 9 mm x 30 m
	 
	 
	 
	

	1.51.2.
	Rulone ne mažiau nei 30 m
	 
	 
	 
	

	1.52.
	Ventiliatorių apkabos d-315
	30
	vnt
	 
	

	1.52.1.
	Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
	 
	 
	 
	

	1.52.2.
	d-315 mm
	 
	 
	 
	

	1.53.
	Ventiliatorių apkabos d-250
	30
	vnt
	 
	

	1.53.1.
	Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
	 
	 
	 
	

	1.53.2.
	d-250 mm
	 
	 
	 
	

	1.54.
	Ventiliatorių apkabos d-160
	30
	vnt
	 
	

	1.54.1.
	Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
	 
	 
	 
	

	1.54.2.
	d-160 mm
	 
	 
	 
	

	1.55.
	Ventiliatorių apkabos d-125
	30
	vnt
	 
	

	1.55.1.
	Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui
	 
	 
	 
	

	1.55.2.
	d-125 mm
	 
	 
	 
	

	1.56.
	Grotelės
	12
	vnt
	 
	

	1.56.1.
	Pieninės
	 
	 
	 
	

	1.56.2.
	Štampuotos
	 
	 
	 
	

	1.56.3.
	Žaliuzinės
	 
	 
	 
	

	1.56.4.
	Matmeys 200x100 mm
	 
	 
	 
	

	1.57.
	Grotelės
	12
	vnt
	 
	

	1.57.1.
	Pieninės
	 
	 
	 
	

	1.57.2.
	Štampuotos
	 
	 
	 
	

	1.57.3.
	Žaliuzinės
	 
	 
	 
	

	1.57.4.
	Matmeys 300x100 mm
	 
	 
	 
	

	1.58.
	Grotelės
	12
	vnt
	 
	

	1.58.1.
	Pieninės
	 
	 
	 
	

	1.58.2.
	Štampuotos
	 
	 
	 
	

	1.58.3.
	Žaliuzinės
	 
	 
	 
	

	1.58.4.
	Matmeys 400x100 mm
	 
	 
	 
	

	1.59.
	Lauko grotelės 500x200
	6
	vnt
	 
	

	1.59.1.
	Pritaikytos naudojimui lauke
	 
	 
	 
	

	1.59.2.
	Metalinės
	 
	 
	 
	

	1.59.3.
	Dažytos
	 
	 
	 
	

	1.59.4.
	Matmenys: 500x200 mm
	 
	 
	 
	

	1.60.
	Lauko grotelės 500x300
	6
	vnt
	 
	

	1.60.1.
	Pritaikytos naudojimui lauke
	 
	 
	 
	

	1.60.2.
	Metalinės
	 
	 
	 
	

	1.60.3.
	Dažytos
	 
	 
	 
	

	1.60.4.
	Matmenys: 500x300 mm
	 
	 
	 
	

	1.61.
	Įsiurbimo dėžių grotos 500x400 
	12
	vnt
	 
	

	1.61.1.
	Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
	 
	 
	 
	

	1.61.2.
	reguliuojamos
	 
	 
	 
	

	1.61.3.
	Dažytos baltai
	 
	 
	 
	

	1.61.4.
	Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina 
	 
	 
	 
	

	1.61.5.
	Matmenys: 500x400 mm
	 
	 
	 
	

	1.62.
	Įsiurbimo dėžių grotos 800x400 
	12
	vnt
	 
	

	1.62.1.
	Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
	 
	 
	 
	

	1.62.2.
	reguliuojamos
	 
	 
	 
	

	1.62.3.
	Dažytos baltai
	 
	 
	 
	

	1.62.4.
	Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina 
	 
	 
	 
	

	1.62.5.
	Matmenys: 800x400 mm
	 
	 
	 
	

	1.63.
	Įsiurbimo dėžių grotos 600x300 
	12
	vnt
	 
	

	1.63.1.
	Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
	 
	 
	 
	

	1.63.2.
	reguliuojamos
	 
	 
	 
	

	1.63.3.
	Dažytos baltai
	 
	 
	 
	

	1.63.4.
	Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina 
	 
	 
	 
	

	1.63.5.
	Matmenys: 600x300 mm
	 
	 
	 
	

	1.64.
	Įsiurbimo dėžių grotos 500x300 
	12
	vnt
	 
	

	1.64.1.
	Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
	 
	 
	 
	

	1.64.2.
	reguliuojamos
	 
	 
	 
	

	1.64.3.
	Dažytos baltai
	 
	 
	 
	

	1.64.4.
	Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina 
	 
	 
	 
	

	1.64.5.
	Matmenys: 500x300 mm
	 
	 
	 
	

	1.65.
	Įsiurbimo dėžių grotos 400x300 
	12
	vnt
	 
	

	1.65.1.
	Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
	 
	 
	 
	

	1.65.2.
	reguliuojamos
	 
	 
	 
	

	1.65.3.
	Dažytos baltai
	 
	 
	 
	

	1.65.4.
	Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina 
	 
	 
	 
	

	1.65.5.
	Matmenys: 400x300 mm
	 
	 
	 
	

	1.66.
	Įsiurbimo dėžių grotos 500x500 
	12
	vnt
	 
	

	1.66.1.
	Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje
	 
	 
	 
	

	1.66.2.
	reguliuojamos
	 
	 
	 
	

	1.66.3.
	Dažytos baltai
	 
	 
	 
	

	1.66.4.
	Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina 
	 
	 
	 
	

	1.66.5.
	Matmenys: 500x500 mm
	 
	 
	 
	

	1.67.
	Reguliavimo sklendės  D 100 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.67.1.
	D 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.68.
	Reguliavimo sklendės  D 125 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.68.1.
	D 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.69.
	Reguliavimo sklendės  D 160 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.69.1.
	D 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.70.
	Reguliavimo sklendės  D 200 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.70.1.
	D 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.71.
	Reguliavimo sklendės  D 250 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.71.1.
	D 250 mm
	 
	 
	 
	

	1.72.
	Reguliavimo sklendės  D 315 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.72.1.
	D 315 mm
	 
	 
	 
	

	1.73.
	Pereigos Ø 315-250 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.73.1.
	Pereigos Ø 315-250 mm
	 
	 
	 
	

	1.74.
	Pereigos Ø 160-125 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.74.1.
	Pereigos Ø 160-125 mm
	 
	 
	 
	

	1.75.
	Pereigos Ø 160-100 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.75.1.
	Pereigos Ø 160-100 mm
	 
	 
	 
	

	1.76.
	Pereigos Ø 200-160 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.76.1.
	Pereigos Ø 200-160 mm
	 
	 
	 
	

	1.77.
	Pereigos Ø 125-100 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.77.1.
	Pereigos Ø 125-100 mm
	 
	 
	 
	

	1.78.
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.78.1.
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm
	 
	 
	 
	

	1.79.
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.79.1.
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm
	 
	 
	 
	

	1.80.
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.80.1.
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm
	 
	 
	 
	

	1.81.
	Atšaka balninė Ø 315x250 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.81.1.
	Atšaka balninė Ø 315x250 mm
	 
	 
	 
	

	1.82.
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.82.1.
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm
	 
	 
	 
	

	1.83.
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.83.1.
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm
	 
	 
	 
	

	1.84.
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.84.1.
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm
	 
	 
	 
	

	1.85.
	Alkūnė  90° Ø 315 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.85.1.
	Alkūnė  90° Ø 315 mm
	 
	 
	 
	

	1.86.
	Alkūnė  90° Ø 200 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.86.1.
	Alkūnė  90° Ø 200 mm
	 
	 
	 
	

	1.87.
	Alkūnė  90° Ø 160 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.87.1.
	Alkūnė  90° Ø 160 mm
	 
	 
	 
	

	1.88.
	Alkūnė  90° Ø 125 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.88.1.
	Alkūnė  90° Ø 125 mm
	 
	 
	 
	

	1.89.
	Alkūnė  90° Ø 100 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.89.1.
	Alkūnė  90° Ø 100 mm
	 
	 
	 
	

	1.90.
	Trišakiai  Ø 315x250-315 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.90.1.
	Trišakiai  Ø 315x250-315 mm
	 
	 
	 
	

	1.91.
	Trišakiai  Ø 200-160-200 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.91.1.
	Trišakiai  Ø 200-160-200 mm
	 
	 
	 
	

	1.92.
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.92.1.
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm
	 
	 
	 
	

	1.93.
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.93.1.
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm
	 
	 
	 
	

	1.94.
	Trišakiai  Ø 315-200-315 mm
	6
	vnt
	 
	

	1.94.1.
	Trišakiai  Ø 315-200-315 mm
	 
	 
	 
	

	1.95.
	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną 
	60
	m
	 
	

	1.95.1.
	Variniai vamzdeliai skirti  šalčio mašinai
	 
	 
	 
	

	1.95.2.
	Ø 5/8“  
	 
	 
	 
	

	1.95.3.
	Su izoliacija
	 
	 
	 
	

	1.96.
	Variniai vamzdeliai
	60
	m
	 
	

	1.96.1.
	Medžiaga: varis
	 
	 
	 
	

	1.96.2.
	Ø ½“ 
	 
	 
	 
	

	1.96.3.
	Su izoliacija 
	 
	 
	 
	

	1.97.
	Kanalinis ventiliatorius Ø 100
	9
	vnt
	 
	

	1.97.1.
	Apvalus kanalinis ventiliatorius  
	 
	 
	 
	

	1.97.2.
	Ø 100 mm 
	 
	 
	 
	

	1.97.3.
	Maksimalus oro kiekis ne mažiau 260 m3/h
	 
	 
	 
	

	1.98.
	Kanalinis ventiliatorius Ø 125
	9
	vnt
	 
	

	1.98.1.
	Apvalus kanalinis ventiliatorius  
	 
	 
	 
	

	1.98.2.
	Ø 125 mm 
	 
	 
	 
	

	1.98.3.
	Maksimalus oro kiekis ne mažiau 350 m3/h
	 
	 
	 
	

	1.99.
	Kanalinis ventiliatorius Ø 160
	3
	vnt
	 
	

	1.99.1.
	Apvalus kanalinis ventiliatorius  
	 
	 
	 
	

	1.99.2.
	Ø 160 mm 
	 
	 
	 
	

	1.99.3.
	Maksimalus oro kiekis ne mažiau 537 m3/h
	 
	 
	 
	

	1.100.
	Kanalinis ventiliatorius Ø 200
	3
	vnt
	 
	

	1.100.1.
	Apvalus kanalinis ventiliatorius  
	 
	 
	 
	

	1.100.2.
	Ø 200 mm 
	 
	 
	 
	

	1.100.3.
	Maksimalus oro kiekis ne mažiau 980 m3/h
	 
	 
	 
	

	1.101.
	Kanalinis ventiliatorius Ø 250
	3
	vnt
	 
	

	1.101.1.
	Apvalus kanalinis ventiliatorius  
	 
	 
	 
	

	1.101.2.
	Ø 250 mm 
	 
	 
	 
	

	1.101.3.
	Maksimalus oro kiekis ne mažiau 1000 m3/h
	 
	 
	 
	

	1.102.
	Kanalinis ventiliatorius Ø 315
	3
	vnt
	 
	

	1.102.1.
	Apvalus kanalinis ventiliatorius  
	 
	 
	 
	

	1.102.2.
	Ø 315 mm 
	 
	 
	 
	

	1.102.3.
	Maksimalus oro kiekis ne mažiau 1596 m3/h
	 
	 
	 
	

	1.103.
	Stoginis ventiliatorius Ø 250 
	3
	vnt
	 
	

	1.103.1.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.103.2.
	Ø 250 mm 
	 
	 
	 
	

	1.103.3.
	Ne mažiau maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu
	 
	 
	 
	

	1.104.
	Stoginis ventiliatorius Ø 315 
	3
	vnt
	 
	

	1.104.1.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.104.2.
	Ø 315 mm 
	 
	 
	 
	

	1.104.3.
	Ne mažiau maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu
	 
	 
	 
	

	1.105.
	Stoginis ventiliatorius Ø 400 
	3
	vnt
	 
	

	1.105.1.
	Stoginis
	 
	 
	 
	

	1.105.2.
	Ø 400 mm 
	 
	 
	 
	

	1.105.3.
	Ne mažiau maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu
	 
	 
	 
	

	1.106.
	Ventiliatorius Ø 160 
	15
	vnt
	 
	

	1.106.1.
	Ventiliatorius su greičio reguliatoriumi: būtina
	 
	 
	 
	

	1.106.2.
	Ø 160 
	 
	 
	 
	

	1.107.
	Buitinis ventiliatorius
	15
	vnt
	 
	

	1.107.1.
	Maksimalus oro kiekis ne mažiau nei 130 m3/h
	 
	 
	 
	

	1.108.
	Difuzorius Ø- 160
	15
	vnt
	 
	

	1.108.1.
	Montuojami į ventiliacijos sistemą
	 
	 
	 
	

	1.108.2.
	Paskirtis: oro tiekimui
	 
	 
	 
	

	1.108.3.
	Ø- 160
	 
	 
	 
	

	1.109.
	Difuzorius Ø- 200
	15
	vnt
	 
	

	1.109.1.
	Montuojami į ventiliacijos sistemą
	 
	 
	 
	

	1.109.2.
	Paskirtis: oro tiekimui
	 
	 
	 
	

	1.109.3.
	Ø- 200
	 
	 
	 
	

	1.110.
	Grįžtančio vandens įsukamas temperatūros jutiklis
	3
	vnt
	 
	

	1.110.1.
	Grįžtančio vandens įsukamas temperatūros jutiklis
	 
	 
	 
	

	1.111.
	Ortakinis temperatūros, drėgmės ir oro kokybės jutiklis 
	3
	vnt
	 
	

	1.111.1.
	Maitinimas: 24 Vac / 24 Vdc ±20 %
	 
	 
	 
	

	1.111.2.
	VOC  diapazonas: 0 %...100 % 
	 
	 
	 
	

	1.111.3.
	Drėgmės diapazonas: 0 %...100 % 
	 
	 
	 
	

	1.111.4.
	Temperatūros diapazonas: 0 °C...50 °C 
	 
	 
	 
	

	1.111.5.
	Išėjimo signalai: 2 vnt., pasirenkami 0..10 V
	 
	 
	 
	

	1.112.
	Oro užsklandos su pavara  d-150
	3
	vnt
	 
	

	1.112.1.
	Su pavara: būtina
	 
	 
	 
	

	1.112.2.
	d-150 mm
	 
	 
	 
	

	1.113.
	Oro užsklandos su pavara  d-200
	3
	vnt
	 
	

	1.113.1.
	Su pavara: būtina
	 
	 
	 
	

	1.113.2.
	d-200 mm
	 
	 
	 
	

	1.114.
	Oro užsklandos su pavara  d-250
	3
	vnt
	 
	

	1.114.1.
	Su pavara: būtina
	 
	 
	 
	

	1.114.2.
	d-250 mm
	 
	 
	 
	

	1.115.
	Oro užsklandos su pavara  d-300
	3
	vnt
	 
	

	1.115.1.
	Su pavara: būtina
	 
	 
	 
	

	1.115.2.
	d-300 mm
	 
	 
	 
	

	1.116.
	Oro užsklandos su pavara  d-400
	3
	vnt
	 
	

	1.116.1.
	Su pavara: būtina
	 
	 
	 
	

	1.116.2.
	d-400 mm
	 
	 
	 
	

	1.117.
	Oro užsklandos su pavara  d-500
	3
	vnt
	 
	

	1.117.1.
	Su pavara: būtina
	 
	 
	 
	

	1.117.2.
	d-500 mm
	 
	 
	 
	

	1.118.
	Programuojamas valdiklis 
	3
	vnt
	 
	

	1.118.1.
	Iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230
	 
	 
	 
	

	1.119.
	Ortakinis tiekiamo oro temperatūros daviklis
	3
	vnt
	 
	

	1.119.1.
	Ortakinis tiekiamo oro temperatūros daviklis
	 
	 
	 
	

	1.120.
	Ortakinis CO2, drėgmės ir temperatūrosjutiklis-valdiklis
	3
	vnt
	 
	

	1.120.1.
	Ortakinis CO2, drėgmės ir temperatūrosjutiklis-valdiklis
	 
	 
	 
	

	1.121.
	Elektrinė sukamoji pavara
	12
	vnt
	 
	

	1.121.1.
	Su optiniu ELU230 padėties indikatoriumi: būtina
	 
	 
	 
	

	1.121.2.
	Rankinis avarinis valdyas ir jungiklių patalpos šildymas: būtina 
	 
	 
	 
	

	1.121.3.
	Papildomiems valdymo reikalavimams sumontuoti du papildomi ribiniai jungikliai: būtina
	 
	 
	 
	

	1.122.
	Kambarinis CO2, drėgmės ir temperatūros jutiklis-valdiklis SCR
	3
	vnt
	 
	

	1.122.1.
	Kambarinis CO2, drėgmės ir temperatūros jutiklis-valdiklis SCR
	 
	 
	 
	

	1.123.
	Solenoidinis vožtuvas 
	15
	vnt
	 
	

	1.123.1.
	2/2 solenoidinis vožtuvas G 2"
	 
	 
	 
	

	1.123.2.
	normaliai uždaras (NC)
	 
	 
	 
	

	1.123.3.
	NBR Eco SLP2024V
	 
	 
	 
	

	1.124.
	Kondicionierius 2,8 KW 
	3
	kompl.
	 
	

	1.124.1.
	Šaldymo galia: 2,8 KW
	 
	 
	 
	

	1.124.2.
	Šaltnešis: R32
	 
	 
	 
	

	1.124.3.
	Tipas: sieninis
	 
	 
	 
	

	1.124.4.
	Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
	 
	 
	 
	

	1.125.
	Kondicionierius 6,3 KW
	3
	kompl.
	 
	

	1.125.1.
	Šaldymo galia: 6,3 KW
	 
	 
	 
	

	1.125.2.
	Šaltnešis: R32
	 
	 
	 
	

	1.125.3.
	Tipas: sieninis
	 
	 
	 
	

	1.125.4.
	Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
	 
	 
	 
	

	1.126.
	Kondicionierius 7,4 KW
	3
	kompl.
	 
	

	1.126.1.
	Šaldymo galia: 7,4 KW
	 
	 
	 
	

	1.126.2.
	Šaltnešis: R32
	 
	 
	 
	

	1.126.3.
	Tipas: sieninis
	 
	 
	 
	

	1.126.4.
	Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
	 
	 
	 
	

	1.127.
	Kondicionierius 10,50 KW
	3
	kompl.
	 
	

	1.127.1.
	Šaldymo galia: 10,50 KW
	 
	 
	 
	

	1.127.2.
	Tipas: sieninis
	 
	 
	 
	

	1.127.3.
	Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
	 
	 
	 
	

	1.127.4.
	Į komplektaciją įeina: MULTI SPLIT išoriniai blokai, prie MULTI SPLIT sistemos galima prijungti kelis pageidaujamo tipo ir modelio vidinius įrenginius (sieninius, kasetinius, palubinius ar kanalinius), bendra šaldymo galia 11,5 KW
	 
	 
	 
	

	1.128.
	Vidinis blokas 7-10,5 KW
	9
	vnt
	 
	

	1.128.1.
	Kasetinis vidinis blobas, ROUND tipo
	 
	 
	 
	

	1.128.2.
	Kompaktiški įrenginio matmenys tinka standartinėms pakabinamoms luboms 
	 
	 
	 
	

	1.128.3.
	Ne mažiau 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus arba lygiaverčiai
	 
	 
	 
	

	1.128.4.
	Ventiliatoriaus DC variklis 7-10,5 KW
	 
	 
	 
	

	1.129.
	SPLIT išoriniai blokas
	6
	vnt
	 
	

	1.129.1.
	Tipas: SPLIT išorinis blokas
	 
	 
	 
	

	1.129.2.
	Galingumas: 16 KW
	 
	 
	 
	

	1.129.3.
	Šaltnešis: R32
	 
	 
	 
	

	1.130.
	Vidinis blokas 16 KW
	6
	vnt
	 
	

	1.130.1.
	Kasetinis vidinis blobas, ROUND tipo
	 
	 
	 
	

	1.130.2.
	Kompaktiški įrenginio matmenys tinka standartinėms pakabinamoms luboms 
	 
	 
	 
	

	1.130.3.
	Ne mažiau 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus arba lygiaverčiai
	 
	 
	 
	

	1.130.4.
	Ventiliatoriaus DC variklis 16 KW
	 
	 
	 
	

	1.131.
	Kondicionierius 4,8 KW
	3
	vnt
	 
	

	1.131.1.
	Šaldymo galia: 4,8 KW
	 
	 
	 
	

	1.131.2.
	Šaltnešis: R32
	 
	 
	 
	

	1.131.3.
	Tipas: sieninis
	 
	 
	 
	

	1.131.4.
	Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas
	 
	 
	 
	

	1.132.
	Freonas 
	150
	kg
	 
	

	1.132.1.
	Įvairių markių R32
	 
	 
	 
	

	1.133.
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės
	30
	vnt
	 
	

	1.133.1.
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės
	 
	 
	 
	

	1.134.
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos
	30
	vnt
	 
	

	1.134.1.
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos
	 
	 
	 
	

	1.135.
	Siubliukas kondiocionieriaus drenažui
	30
	vnt
	 
	

	1.135.1.
	Siubliukas kondiocionieriaus drenažui
	 
	 
	 
	

	1.136.
	Skystis kondiocionierių plovimui
	3
	l
	 
	

	1.136.1.
	Skystis kondiocionierių plovimui
	 
	 
	 
	

	1.137.
	Tepalas kompresoriams
	3
	l
	 
	

	1.137.1.
	Tepalas kompresoriams
	 
	 
	 
	

	1.138.
	Priešbakterinės priemonės
	30
	vnt
	 
	

	1.138.1.
	Priešbakterinės priemonės
	 
	 
	 
	

	1.139.
	Tepalas nuotiekio paieškai
	15
	l
	 
	

	1.139.1.
	Tepalas nuotiekio paieškai
	 
	 
	 
	

	1.140.
	2/2  solenoidinis vožtuvas 
	15
	vnt
	 
	

	1.140.1.
	2/2  solenoidinis vožtuvas
	 
	 
	 
	

	1.140.2.
	Normaliai uždarytas (NC)
	 
	 
	 
	

	1.140.3.
	230 V AC Eco SLP20ES230V
	 
	 
	 
	

	1.141.
	2/2 eigų solenoidinis vožtuvas
	15
	vnt
	 
	

	1.141.1.
	Normaliai uždaras (NC)
	 
	 
	 
	

	1.141.2.
	24 V DC Eco SLP 114 ES 24V=
	 
	 
	 
	

	1.142.
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius
	3
	kompl.
	 
	

	1.142.1.
	Lt= 400 m3/h, 
	 
	 
	 
	

	1.142.2.
	Maitinimas 230V;
	 
	 
	 
	

	1.142.3.
	 Garso galia, Lwa, dBA 45
	 
	 
	 
	

	1.142.4.
	Komplektacija: su valdymo pulteliu lanksčia jungtimi ir uždarymo sklende 
	 
	 
	 
	

	1.143.
	Freoninė šalčio mašina 
	3
	kompl.
	 
	

	1.143.1.
	Šaldymo galia: 15 KW
	 
	 
	 
	

	1.143.2.
	Šildymo galia: 18W
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