(2025-08-18)
Perkančioji organizacija teikia komentarus/atsakymus į suinteresuotų dalyvių paklausimus (klausimų tekstas neredaguotas):


1. Klausimas: Pagal techninius konkurso reikalavimus, kostiumas “turi turėti jungtį, skirtą prijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio, naudojamo „Drager“, autonominėse suslėgto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo prijungimo sistemose arba kitose mobiliose išorinio oro tiekimo sistemose”.
Ar turite omenyje kad kostiumas:
1. turi turėti galimybę prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio, naudojamo „Drager“, autonominėse suslėgto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo prijungimo sistemose arba kitose mobiliose išorinio oro tiekimo sistemose
Ar
2. kostiumas turi būti tiekiamas su papildoma žarna, kuri yra skirta prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio, naudojamo „Drager“, autonominėse suslėgto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo prijungimo sistemose arba kitose mobiliose išorinio oro tiekimo sistemose.

1. Atsakymas: Techninėje specifikacijoje nurodyta „... turi turėti jungtį, skirtą prijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio“ t. y. atitinkamą įtaisą (žarną ar kt.), kurio pagalba kostiumas būtų prijungiamas prie išorinio oro tiekimo šaltinio.

2. Klausimas: Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6 p. reikalauja laikymo (saugojimo) temperatūros nuo -5 °C iki 25 °C.
Cheminėms medžiagoms atsparūs apsauginiai kostiumai laikomi teigiamoje temperatūroje. Tai yra gamintojo rekomendacija. Jokie standartai nenustato laikymo temperatūros ir to objektyviai patikrinti yra neįmanoma. Kuo žemesnė temperatūra, tuo didesnė rizika, kad bus pažeistos kostiumo klostės, sulenkimo vietoje, nes medžiaga standėja. Gamintojas, remiantis ilgalaikės praktikos žiniomis, pateikia rekomendacijas, kurios nurodomos kostiumo eksploatacijos instrukcijoje, dėl saugojimo temperatūros.
Prašome Jūsų pakeisti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6 p. reikalavimą nustatant laikymo (saugojimo) temperatūrą nuo 5 °C iki 30 °C.

2. Atsakymas: Atsižvelgiant į prašymą tiksliname Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6 p. ir jį išdėstome taip:
[bookmark: _Hlk206419820]„6. Kostiumo darbinė temperatūra turi būti bent nuo -30 °C iki 60 °C, o laikymo (saugojimo) temperatūra nuo 5 °C iki 30 °C.“

Atitinkamai patiksliname pirkimo sąlygų 3 priedą „Pasiūlymo forma“, tiekėjai teikdami pasiūlymus turi vadovautis aktualiai dokumentų redakcija.
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