TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Skysčio lygio rodytuvas  
BVPŽ kodas 38400000-9
Perkamas kiekis 120 vnt.
Preliminari kaina su 5% PVM-
Preliminarus pristatymo terminas k. d.
	Eil. Nr. 
	Techniniai reikalavimai: 
	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas 

	
1. 

	ne mažiau kaip dviejų lygių garsinis indikatorius trumpu garsiniu signalu informuoja, kai pilamas skystis pasiekia puodelio ar stiklinės ar kito gerti skirto indo žemutinę ir viršutinę ribą 
	

	
2. 

	tinkamas šalto ir karšto skysčio lygiui inde matuoti 
	

	
3. 

	su maitinimo elementu 
	

	
4. 

	skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią 
	

	
5. 

	garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn. 
	

	6.
	Pristatymo vieta
	Vilnius; Kaunas; Šiauliai; Klaipėda




BENDRIEJI REIKALAVIMAI: 

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu. 
2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba. 
3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė). 

                                                                                                     

