Priedas Nr.1 PRIE ĮSIGIJIMO SĄLYGŲ


							
(Tiekėjo pavadinimas)
							
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
 
Pirkėjas: KUNIGAIKŠČIO VAIDOTO PĖSTININKŲ BATALIONAS
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL  ĮVAIRUS ĮRANKIAI PIRKIMO 
 
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
 
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	 
 

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	 
 

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos
	 

	Telefono numeris
	 

	Fakso numeris
	 

	El. pašto adresas
	 

	Sutartį pasirašančio (jei sutartis bus sudaroma raštu) asmens pareigos vardas, pavardė, kokiu pagrindu turi teisę pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) mažos vertės skelbiamoje apklausoje įvairiems įrankiams įsigyti  (paslaugos/prekės) pagal  priede pateiktus pavadinimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami dokumentus ir siūlydami kainas CVP IS priemonėmis, patvirtiname, kad pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Mes siūlome šias prekes, prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios.

Visi stulpeliai privalo būti užpildyti ir siūlant konkrečias prekes turi būti nurodyti visi duomenys, kad būtų galima identifikuoti siūlomą prekę. Prekė turi būti nauja.	
Lentelė Nr.1
	

Eil. 
Nr.
	PO ieškomų -
Prekių/paslaugų pavadinimas ir aprašymas (techninė specifikacija)
	Tiekėjo - siūlomos prekės/paslaugos vardas, gamintojas ir pan. informacija. (techninė specifikacija)
	
Mato vnt.
	
Kiekis

	
Vnt. kaina € su PVM 
	
Suma Eur su PVM

	1. 
	Terkšlės.:
Aukštos kokybės 1/4 colių terkšlės. Skirta varžtų ir veržlių sukimui. Pagaminta iš aukštos kokybės chromo vanadžio plieno.  Ilgis nuo 46mm iki 50mm. Svoris nuo 145 iki 155g. 
	
	Vnt.
	4
	
	

	2. 
	Multimetras.:
Specifikacija:
DC V: 200mV/2V/20V/200V/1000V;AC V: 2V/20V/200V/750V;DC A: 200uA/2mA/20mA/200mA/20A; AC A: 20mA/200mA/20A;Varža: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ;Talpa: 20 nF/2 uF/200 uF;Temperatūra: -20 iki 1000 °C;Diodų ir tęstinumo testas;Tranzistoriaus hFE testas.
	
	Vnt.
	2
	
	

	3. 
	Akumuliatorinis diskinis pjūklas.:
Svoris: nuo 3.4 kg iki 4 kg
Įrankio matmenys: apie 319x273 mm
Variklio tipas: Akumuliatorinis
Akumuliatoriaus tipas: Li-Ion (Ličio jonų akumuliatorius)
Akumuliatoriaus įtampa: nuo 16 V iki 20 V
Energiją taupantis variklis be šepetėlių: Taip
Maks. disko skersmuo: nuo 170mm iki 210 mm
Sūkių skaičius tuščiąja eiga: apie 5500 min-1
Maksimalus sūkių skaičius: apie 5500 /min
Reguliuojamas sukimosi greitis darbui su skirtingomis medžiagomis: Ne
Skylės skersmuo: nuo 28,0 mm iki 32,0 mm
Pjovimo gylis: apie 45/90° kampu 51/67 mm
Pjovimo kampas įstrižiems pjūviams: nuo 55° iki 59°
Integruotas LED apšvietimas: Taip
Galima prijungti dulkių siurblį: Taip
Įtampa / dažnis: nuo 16 V iki 20 / DC
Pjūvio gylio reguliavimas +
Elektroninis stabdis: Taip
Komplekte yra Pjovimo diskas, Dulkių nusiurbimo adapteris
Ar yra komplekte lagaminas: Taip, TSTAKIntegruotas        LED apšvietimas užtikrina gerą matomumą darbo vietoje.
Galimybė prijungti dulkių siurblį darbui švarioje aplinkoje.
Elektroninis stabdis užtikrina didesnį saugumą.
Pjūvio gylio reguliavimas leidžia pritaikyti įrankį įvairiems darbams.
	
	Vnt.
	1
	
	

	4. 
	Dildės.:
Metalinės dildės. Dildžių ilgiai nuo 190 iki 210mm. Kompplekte yra apvali, pusapvalė, kvadratinė, trikampė ir plokščia dildė. 
	
	Kompl.
	1
	
	

	5. 
	Replės.:
Kombinuotos replės. Replės turi būti iš nerudijančio plieno, o rankenėlės padarytos iš gumos.  Replių ilgis nuo 190mm iki 200mm. 
	
	Vnt.
	1
	
	

	6. 
	Kėlimo trosas.:
Turi būti 1 cm 6x7-FC cinkuotas. 60 m ilgio.
	
	Vnt.
	60
	
	

	7. 
	Akumuliatorių pa leidėjas.:
Įtampa (pajungimo): nuo 210 V iki 250 V
Maksimali paleidimo srovė: apie 1250A / 24V - 2500 A / 12V
Talpa: apie 22Ah / 24V - 44Ah / 12V
Svoris: nuo 14,5 kg iki 18,5 kg                                                                            Maitinimo įtampa: nuo 11V iki 13 V
Įkrovimo srovė: nuo 2300 A iki  2700 A
	
	Vnt.
	1
	
	

	8. 
	Rankų valiklis.:
Rankų plovimo pasta. Turi būti skirta pašalinti nuo rankų  tepalus, riebalus, dažus, batų tepalą, tinką, dervą, purvą, žolių dėmes, kreozotą ir kitus pritrintus nešvarumus. Pasta turi būti pagaminta iš natūralių augalinių ekstraktų bei ingredientų – kokoso aliejaus ekstrakto ir natūralių citrinos sulčių. Sudėtyje turi būti lengvosios abrazyvinės plastiko granulės lengvai pašalinančios nešvarumus.  Sudėtyje neturi būti rankas dirginančių tirpiklių.  Talpa plastikinė arba metalinė 10 l.
	
	Vnt.
	5
	
	

	9. 
	Raktas.:
Kombinuotas raktas 55mm
	
	Vnt.
	1
	
	

	10. 
	Raktas.:
Kombinuotas raktas  52 mm
	
	Vnt.
	2
	
	

	11. 
	Raktai su terkšlėmis.:
Kombinuotų raktų su terkšle rinkinys:
Sudėtis: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
	
	Kompl
	1
	
	

	12. 
	Smūginių galvučių rinkinys  3/4" 21 dalių.:
Rinkinys pagamintas iš chromuoto vanadžio plieno ir puikiai tinka su pneumatiniais smūginiais suktuvais.                       10 x galvutės 1/2" 38 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
10 x galvutės 1/2" 78 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
1 x dėklas
	
	Kompl
	1
	
	

	13. 
	Smūginių galvučių rinkinys 10-19 mm 20 dalių.:
Plieno danga: chromo vanadžio danga, rinkinyje 10-19 mm, 20 dalių. Bus naudojama transporto remontui.
	
	Kompl
	1
	
	

	14. 
	[bookmark: _GoBack]Galvučių ir veržliarakčių komplektas.:
Komplekte:

Prailgintuvai
Antgaliai
Veržliarakčiai
Ilgos galvutės
E-star galvutės
Žvakių galvutės ir t.t.
1/4" + 3/8" + 1/2". Chromo vanadžio plienas
12 vnt. veržliarakčių : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1/4"
- Terkšlė 48 dantų. Greitas krypties perjungimas.
- Atsuktuvo rankena su magnetu antgaliams
- Kardaninė jungtis
- Jungtis
- Adapteris antgaliams
- Atsuktuvo rankena su 1/4"  kvadratų
- 2 vnt. prailgintuvai 50 + 100 mm
- Rankena su slankiojančiu kvadratu 110 mm3/8"
- Terkšlė 48 dantų. Greitas kripties perjungimas.
- Adapteris antgaliams 8 mm
- Jungtis
- Prailgintuvas 125 mm 1/2"
- Terkšlė 48 dantų. Greitas kripties perjungimas
- Adapteris antgaliams 8 mm
	
	Kompl
	4
	
	

	15. 
	Kombinuotų raktų komplektas.:
raktai kombinuoti 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm.
- komplektuojama plastikineme dėkle, metalinėje dėžutėje
	
	Kompl
	3
	
	

	16. 
	Atsuktuvų rinkinys.:
Komplekte : Skirtingų tipų galvutės, skirtingų ilgių ir dydžių atsuktuvai  Didžaiai turi būti apie tokie:                                                   atsuktuvas, 75 mm, lizdas SL: 3,0 mm
atsuktuvas, 75 mm, lizdas SL: 5,0 mm
atsuktuvas, 38 mm, griovelis SL 6,0 mm
atsuktuvas, 100 mm, griovelis SL 6,0 mm
atsuktuvas, 150 mm, griovelis SL 8,0 mm
atsuktuvas, 200 mm, griovelis SL 9,5 mm
atsuktuvas, 75 mm, skersinis griovelis PH0
atsuktuvas, 75 mm, skersinis griovelis PH1
atsuktuvas, 100 mm, skersinis griovelis PH2
atsuktuvas, 38 mm, skersinis griovelis PH2
atsuktuvas, 150 mm, skersinis griovelis PH3
atsuktuvas, 200 mm, skersinis griovelis PH4
	
	Kompl
	2
	
	

	17. 
	Colinių įrankių galvučių komplektas 192 dalių.:
Colinių galvučių rinkinys, kurį sudaro 192 dalys. Pagaminta iš S2 chromo vanadžio plieno. 72 dantų reversinės palenktos terkšlės 1/2", 1/4", 3/8".  colinės galvutės, dengtos S2 chromo vanadžio danga.
	
	Kompl.
	1
	
	

	18. 
	Indas alyvai plastmasinis su rankena.:
Reikalinga alyvos surinkimo indas. Indo talpa nuo 15l iki  20l, apvalus. Indas apsaugo nuo tepalų ir įvairių eksploatacinių skysčių išsiliejimo į aplinką. Indas turi turėti bent vieną rankeną nešimui ir prailginta čiaupą susikaupusių skysčių išpilymui. Pagamintas iš HDPE plastiko - skirto naftos produktams. Skersmuo nuo 400mm iki 500 mm aukštis nuo 150mm iki 200mm. 
	
	Vnt.
	17
	
	

	19. 
	Purškiamas flakonas  variklio užvedimui.:
Purškiamas flakonas variklio užvedimui. Pagalbinė priemonė, greito poveikio, eterio pagrindu. Talpa 400ml. 
	
	Vnt.
	15
	
	

	20. 
	Purškiamas stabdžių detalių valiklis.:
Purškiamas stabdžių detalių valiklis, turi nesukelt korozijos, nelaidus, purkšt stipria srove. Talpa 500ml. 
	
	Vnt.
	40
	
	

	21. 
	Propano degiklis.:
Purškiamas flakonas variklio užvedimui. Pagalbinė priemonė, greito poveikio, eterio pagrindu. Talpa 400ml. Bus naudojamas transporto remontui.
	
	Vnt.
	1
	
	

	22. 
	Dujų mišinys.:
Litavimo lempos balionai, dujos skirtos dujiniams degikliams  600 ml, flakonas
	
	Vnt.
	10
	
	

	23. 
	Smūginiai Perėjimai.:
Smūginis perėjimas 1/2" - 3/4" Galvutė smūginiam pereinama 3/4"-1/2"
Galvutė smūginiam pereinama iš 3/4" į 1" Smūginis perėjimas 1 ->3/4
	
	Vnt.
	1
	
	

	24. 
	Raktas galvutės.:
Raktas galvutės  1/2" 45,7 cm
	
	Vnt.
	2
	
	

	25. 
	Galvučių ir rakto komplektas.:
Galvučių ir rakto komplektas  šešiakampės - 25 mm  - 80 mm | 21 vnt.
	
	Kompl.
	2
	
	

	26. 
	Pjovimo diskas.:
Pjovimo diskas kampiniam šlifuokliui, 125 mm x 1.2 mm x 22.23 mm
	
	Vnt.
	15
	
	

	27. 
	Grąžtas.:
Kiekis pakuotėje 19 vnt. pak.
Darbinis ilgis tūrėtų būti apie tokie:  12 mm, 18 mm, 24 mm, 30 mm, 33 mm, 39 mm, 43 mm, 47 mm, 52 mm, 57 mm, 63 mm, 69 mm, 75 mm, 81 mm, 87 mm
Grąžto / kalto kotelio tipas Tiesus kotelis
Sukimo antgalio tipas Komplekte nėra sukimo antgalių
Komplekte - grąžtas metalui 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 mm
	
	Kompl.
	5
	
	

	28. 
	Šlifavimo diskas.:
Šlifavimo diskas kampiniam šlifuokliui, 125 mm x 1.2 mm x 22.23 mm
	
	Vnt.
	15
	
	

	29. 
	Spaustuvai.:
Spaustuvai su priekalu, reguliuojamas pasukamumas 360° kampu.
	
	Vnt.
	15
	
	

	30. 
	Suvirinimo aparatas.:
Naudojamas su visų tipų elektrodais: rutilo, baziniu, nerūdijančiojo plieno, ketaus nuolatinės srovės.                       Svoris: nuo 3,8 kg iki  4,4 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): apie 110 x 170 x 270 mm
Įtampa/dažnis: nuo 210 V iki 250 V
Tipas: MMA
Elektros srovės stiprumas: nuo 14 A iki 18 A
Elektrodas: apie Ø1,6 - 4,0 mm (rekomenduojamas Ø1,6 - 3,2 mm)
Srovės reguliavimo ribos: apie 10-160 A
Standartiniai priedai: Įžeminimo kabelis (1,6 m / ø16 mm²), elektrodų laikiklis (2 m / ø16 mm²), Techno 11 skydelis Savaime užtemstantis skydelis Master 11 (pirminis užtamsėjimas - 3, užtamsėjimas virinant - 11, užtemimo greitis - 0,6 ms, pašviesėjimo greitis - 0,4 ms, idealus virinant 10 - 175 A suvirinimo srove).
Skydelio matymo plotas: apie 98 x 35 mm.
	
	Vnt.
	1
	
	

	31. 
	Lituoklis.:
Įtampa nuo 210 V iki 250 V / 40 Hz iki 70 Hz
Galingumas 50 W iki 70 W
Darbinė temperatūra tarp 150 - 420° C
	
	Vnt.
	1
	
	

	32. 
	Plaktukas.:
Plaktukų rinkinys 7vnt. Skirtingų svorių plaktukai, nuo 500g iki 7kg.
	
	Kompl.
	1
	
	

	33. 
	Elektrodas.:
Elektrodas konstrukciniam plienui. 2.0 mm storis, ilgis 300 mm
	
	Vnt.
	3
	
	

	34. 
	Ilgintuvas.:
Elektros lizdo ilgintuvas, Ilgis nuo 40 m, IP44, 4 lizdų
	
	Vnt.
	1
	
	

	35. 
	Kniediklis.:
Ilgis: nuo 260mm 310 mm
Tinkamų kniedžių dydžiai: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Tinkamos kniedės: Aliuminės, Plieninės
Kniediklio galvutės tipas: Pasukama 360°
Svoris: nuo 0.61kg iki  0.81 kg
	
	Vnt.
	1
	
	

	36. 
	Laužtuvas.:
Ilgis- nuo 1000 mm
Skersmuo- nuo 190 mm
Svoris- 2.7 kg
Medžiaga- Metalų lydinys
	
	Vnt.
	1
	
	

	37. 
	Strypas.:
Ilgis  nuo 1530 mm
Svoris 7 kg
Medžiaga Metalas
	
	Vnt.
	1
	
	

	38. 
	Perėjimas smūginis.:
Smūginis perėjimas 1(vidus)-3/4''(išorė)
	
	Vnt.
	2
	
	

	39. 
	Smūginis perėjimas.:
Smūginis perėjimas                                                                                                       vidus 1/2''
išorė 3/4''
	
	Vnt.
	2
	
	

	40. 
	Adapterių rinkinys.:
1vnt. 1/4" Adapteris F - 1/4" M - 3/8"
1vnt. 3/8" Adapteris F - 3/8" M - 1/4"
1vnt. 3/8" Adapteris F - 3/8" M - 1/2"
1vnt. 1/2" Adapteris F - 1/2" M - 3/8"
1vnt. 1/2" Adapteris F - 1/2" M - 3/4"
1vnt. 3/4" Adapteris F - 3/4" M - 1/2"
1vnt. 1/4" Adapteris suktuvui
1vnt. 3/8" Adapteris suktuvui
1vnt. 1/2" Adapteris suktuvui
1vnt. 1/4" x 1/4" Galvutės mova
1vnt. 3/8" x 5/16" Galvutės mova
1vnt. 1/2" x 3/8" Galvutės mova
	
	Kompl.
	1
	
	

	41. 
	Priekalas.:
Svoris - nuo 40Kg iki 50Kg
Ilgis - nuo410mm iki 470mm
Darbinis ilgis - nuo 225mm iki  285mm
Darbinis plotis - nuo 110mm iki 170mm
Aukštis - nuo 170mm iki 230mm
	
	Vnt.
	1
	
	

	42. 
	Lydmetalis.:
Lydmetalis su fliusu, buteliukas 10g
	
	vnt
	25
	
	

	43. 
	Smūginis veržliasūkis.:
• Didelio sukimo momento smūginio įrankio surišimo rodikliai siekia nuo 930 Nm iki 970 Nm maksimalų tvirtinimo sukimo momentą ir nuo 1451 Nm iki 1491 Nm atlaisvinimo sukimo momentą                                                                                                                                • 1 režimas (nuo 90 Nm iki 110 Nm) tiksliam darbui
• 2 režimas ( nuo 350 Nm iki 450 Nm) padeda išvengti laikiklių ir medžiagų pažeidimo
• 3 režimas ( nuo 1300 Nm iki 1400 Nm) maksimaliai išnaudoja galimybes patiems sunkiausiems darbams
• 4 režimas ( nuo 1800 Nm iki 1900 Nm) – maksimali galia atlaisvinti varžtui; sumažintas greitis nuimant laikiklį
• LED lemputė darbo paviršiams apšviesti tamsiose vietose
• ant baterijos esantis baterijos lygio rodiklis
• baterijos veikimo temperatūros diapazonas apie nuo –20 °C iki +55 °C
nuo 17 V iki 19 V belaidės platformos dalis – maitinama nuo 17 V iki 19 V ličio jonų akumuliatorių su apie 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 arba 9,0 Ah   
	
	vnt
	1
	
	

	44. 
	Aerozoliniai dažai.:
Aerozoliniai dažai RAL 8027-9F (spalva ruda matinė talpa 400(±50)ml.tinka dažyti metalinius paviršius). 
	
	Vnt.
	100
	
	

	45. 
	Aerozoliniai dažai.
Aerozoliniai spalva RAL 9017 talpa 450 (±50) ml, (tinka dažyti metalinius paviršius). 
	
	Vnt.
	80
	
	

	46. 
	Aerozoliniai dažai.:
Aerozoliniai dažai RAL 6031-9F (spalva žalia matinė talpa 400(±50)ml.tinka dažyti metalinius paviršius). 
	
	Vnt.
	100
	
	

	Bendra pasiūlymo suma € su PVM:
	




* Rašyti 2 skaičius po kablelio

Į prekės/paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti pristatymo gavėjui kaštai.

Antrame stulpelyje rašomas pavadinimas bus rašomas sąskaitoje identiškai, trečiame stulpelyje rašoma informacija sąskaitoje turės/galės nurodoma kaip papildoma (taip pat ši informacija suteikia galimybę lengviau patikrinti ar siūlomas produktas atitinka keliamus reikalavimus), mato vienetai sąskaitoje bus rašomi identiškai. (Pildant šį priedą Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėtoju, su kuriuo bus sudaroma sutartis, turi būti įsitikinęs, kad pateikiant prekes ir išrašant sąskaitą faktūrą prekių pavadinimai, mato vienetai ir kiekiai bei kainos turės sutapti su šiame pasiūlyme įrašytais duomenimis).


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:				Lentelė Nr.2
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	 
	 
	 

	
	
	

	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:


                                                                                                                                                          Lentelė Nr.3
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	 
	 
	 

	
	
	





*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
            
							
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašas, vardas, pavardė, pareigos








