[bookmark: _Hlk63761040]Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL DVIEJŲ TIKSLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (AUTOBUSŲ) ĮSIGIJIMO PAGAL PROJEKTĄ „UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS VAIKAMS KĖDAINIŲ „RYTO“ IR KĖDAINIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOSE

 PIRKIMO I DALIS



_______________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/
	
                    

	Tiekėjo adresas
 /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas 

	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais

	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

	









2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)
	


	Ūkio subjekto adresas (-ai)

	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais)
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai).
	


	
3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (‑ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

	

	Adresas (-ai)

	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais)
	




	Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;
 	2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
	

Mes siūlome:

Siūlomo autobuso gamintojas ir modelis:_________________________________.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM _________________________________________Eur.
		   (bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur , PVM tarifo dydis procentais:____ %.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.



PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________. 
Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.











4 lentelė 
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Techniniai reikalavimai transporto priemonei
	Pildo tiekėjas nurodydamas konkrečių reikalaujamų charakteristikų atitiktį


	1.
	Autobuso kategorija
	M2 klasės arba M3 klasės, B grupės ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų , bet ne daugiau kaip 22 stacionarių sėdimų vietų įskaitant vairuotoją mokyklinis elektrinis autobusas.

	

	2.
	Autobuso pagaminimas
	Autobusas naujas, neeksploatuotas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. 
	

	3.
	Autobusų skaičius
	1 vnt.
	

	4.
	Degalų rūšis
	Elektra
	

	5.
	Variklio galia (kW)
	Variklio galia ne mažesnė nei 100 kW

	


	6.
	Pavarų dėžė
	Automatinio valdymo
	

	7.
	Variklis ir 
baterijos 


	Pilnai elektrinis variklis. Elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotos įkraunamos baterijos/baterijų. Pagrindinė traukos baterija (baterijos) ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion) arba titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. Traukos baterijos (baterijų) talpa ne mažiau kaip 110 kWh. 
	

	8.
	Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai
	E-SORT testo bandymo metodu arba lygiaverčiu, SORT-2 arba lygiaverčiu ciklu vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas turi nuvažiuoti ne mažiau kaip 250 km. Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius. Krovimas – traukos baterijos turi priimti krovimą: vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) arba lygiaverčiu standartu turi priimti krovimą ne mažiau, nei 10 kW; greituoju būdu CCS (MODE 4) arba lygiaverčiu standartu turi priimti krovimą ne mažiau kaip 50 kW.
	

	9.
	Tachografas
	Privaloma
	

	10.
	Greičio ribotuvas
	Privaloma
	

	11.
	Autobuse esančios sistemos
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos).
	

	12.
	Imobilizatorius
	Gamyklinis imobilizatorius
	

	13.
	Greitis
	Greičio ribotuvas
	

	14.
	Sėdimos vietos
	Ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22 sėdimų vietų. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 2 žmones su negalia (įskaitant elektriniuose) vežimėliuose, demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad vairuotojas pats, nenaudojant jokių įrankių, nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų demontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Privalo būti visi reikalingi tvirtinimo elementai grindyse ir/ar sienose/lubose pritvirtinti vežimėlius ir keleivius.
	


	15.
	Sėdynės
	Autobuse turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Atlošas su atrama galvai, atlošo padėtis reguliuojama. Vairuotojo sėdynė  reguliuojamo aukščio.
	

	16.
	Pritaikymas asmenims su negalia
	Asmenys su negalia turi būti įkeliami/iškeliami naudojant elektrinį keltuvą.
	


	17.
	Autobuso ilgis

	Ne daugiau kaip 7,7 m
	


	18.
	Autobuso keleivių salono ilgis
	Minimalus autobuso keleivių salono ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 4500 mm (matuojama grindų lygyje, nuo galinių durų iki vairuotojo sėdynės pagrindo galinės dalies, lygiagrečiai išilginės centrinės ašies).
	

	19.
	Autobuso plotis (be veidrodėlių)
	Ne daugiau kaip 2,2 m
	



	20.
	Autobuso aukštis
	Ne daugiau kaip 3,0 m
	


	21.
	Didžiausia leistina masė, kg
	Ne daugiau kaip 7500 kg
	

	22.
	Papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos
	Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). patvirtinimo“ reikalavimus).
	

	23.
	Posūkio signalai
	Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų).
	



	24.
	Rūko žibintai
	Priekiniai ir galiniai rūko žibintai.
	

	25.
	Atbulinės eigos signalas
	Akustinis atbulinės eigos signalas.
	

	26.
	Radijo imtuvas 
	Integruotas radijo imtuvas FM – gamyklinis instaliavimas.
	

	27.
	Audio Sistema

	Audio sistema su nemažiau kaip su 4 vnt. garsiakalbių keleivių salone. Ne mažiau kaip 10 USB jungčių keleiviams.
	

	28.
	Centrinis durų užraktas
	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.
	

	29.
	Autobuso komplektacija
	Autobusas privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Gesintuvas, avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas, geltonos spalvos atšvaistinė vairuotojo liemenė, galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui, pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė).
	

	30.
	Pristatymo terminas
	Prekių pristatymo terminas –  per 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo data laikoma autobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
	

	31.
	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai
	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus  reikalavimus (Kelių eismo taisyklų 26 skyriaus reikalavimai). Diržai turi būti su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).
	









	32.
	Saugos oro pagalvė
	Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui.
	


	33.
	Laikymosi turėklai
	Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse).
	


	34.
	Kondicionavimo sistema
	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 5,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 4 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.
	

	35.
	Salono šildymas
	Autonominė salono šildymo įranga su konvektoriais sumontuota abiejose autobuso pusėse. Šildymo sistemos galingumas ne mažiau kaip 9 kW.
	

	36.
	Durys
	Bendras durų skaičius – ne mažiau kaip 3. Visos durys turi būti įstiklintos. Priekinės keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai. Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris.
	

	37.
	Veidrodžiai
	Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai.
	


	38.
	Salono šoniniai langai
	Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). 
	



	39.
	Salonas
	Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės.  Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED arba lygiaverčio tipo elementai. Plaktukai avariniam išėjimui.
	


	40.
	Padangos
	Vasarinės ir žieminės padangos (jeigu autobusas bus pristatomas su vasarinėmis padangomis, papildomai turi būti pateiktas vienas žieminių padangų komplektas. Jeigu autobusas bus pristatomas su žieminėmis padangomis, papildomai turi būti pateiktas vienas vasarinių padangų komplektas). M2 ir M3 kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).
	



	41.
	Dokumentai
	[bookmark: _Hlk206592917]Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo autobuso katalogą (-us) ar kitus gamintojo dokumentus, įrodančius atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (pateikiama skaitmeninė (-ės) kopija (-os). 
	








	42.
	Kiti reikalavimai
	Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais. Siūlomi  autobuso techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi autobusų gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai). 
Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad  pateiktų techninėje specifikacijoje reikalaujamų autobuso kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus.
	

	43.
	Pristatymo adresas
	J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
	




Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
5 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	1.
	Užpildytas EBVPD
	

	2.
	Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
	

	3.
	Siūlomo autobuso katalogas (-ai) 
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	

	
	
	






PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



