

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) apšvietimo modernizavimas .
2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. Darbų vieta: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.

	
Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarios darbų apimtys 
12 mėn.


	1
	2
	3
	4

	1
	Šviestuvų demontavimas
	vnt
	100

	2
	Gembių demontavimas
	vnt 
	70

	3
	Trasos nužymėjimas
	100m
	90

	4
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio  
	km
	1

	5
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte  
	km
	1

	6
	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte  
	km
	8

	7
	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)  I-II grupės grunte iš sankasos  
	km
	8

	8
	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm  (trasos ilgis)  
	m
	700

	9
	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė  iki 1 kg
	
100 m
	700

	10
	Duobių atramų pamatams kasimas ir užpylimas  
	100m3
	2

	11
	4x16mm2 kabelio montavimas apšvietimo atramoje
	100m
	12

	12
	3x1,5mm kabelio montavimas apšvietimo atramoje
	100m
	70

	13
	Atsišakojimo gnybtų su automatais 6A montavimas apšvietimo atramoje
	vnt.
	100

	14
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės  
	100m2
	8

	15
	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas  35-50 mm2
	
vnt.
	300

	16
	Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-7-8m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas
	kompl.
	250

	17
	Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-4-5 m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas (parko šviestuvai)
	kompl.
	60

	18
	Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas
	vnt
	300

	19
	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio
	kompl.
	120

	20
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt
	300

	21
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt.
	300

	22
	Linijos išpildomoji nuotrauka
	100 m2
	175

	23
	Kabelis Cu 3x1,5 mm2 PVC izoliacija
	m
	1200

	24
	Kabelis Al 4x16 mm2 skirtas kloti žemėje ir atvirame ore
	m
	7000

	25
	Vienguba cinkuota gembė apšvietimo atramoms 0,5 m aukščio, 1,0 m ilgio
	vnt
	120

	26
	Kabelio pajungimo gnybtų komplektas
	kompl.
	120

	27
	Galinė mova kabeliui 4x16 mm2
	vnt
	120

	28
	Kabelis aliuminis 4x16mm AXMK
	m
	120



     Tiekėjas, laimėjęs konkursą, turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) apšvietimo modernizavimo paprastojo remonto aprašą ir jį pateikti Užsakovui per 1 mėnesį po užsakymo pateikimo (elektroniniu paštu) dienos. Užsakovui pritarus, Tiekėjas per 2 mėnesius turės atlikti apšvietimo modernizavimo darbus.
Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti aprašytus darbus bei visas kitas išlaidas susijusias su visišku perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų užtikrinimu, įskaitant dokumentų rengimą.
Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Užsakovas gali skirti 5 000,00 eurų baudą (nuo užsakymo pateikimo tiekėjui).
Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.
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